~V|GRUPO JG|FIEBDC-3/2004\050318|PRESTOS4||ANSI|
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\2\|\13.00\6.00\\18.00|3\2\3\3\3\3\2\2\2\2\2\2\2\|
~C|13416_LOT II##||HSJD - BQ P3_LOT II|0||0|
~D|13416_LOT II##|1.#\1\1\2.#\1\1\3.#\1\1\|
~C|1.#||ELECTRICITAT|0||0|
~D|1.#|1.1.#\1\1\1.2.#\1\1\1.3.#\1\1\1.4.#\1\1\1.5.#\1\1\1.6.#\1\1\1.7.#\1\1\1.8.#\1\1\1.9.#\1\1\|
~C|1.1.#||SAI|0||0|
~D|1.1.#|ESDA12bda1\1\8\ESDA12bda11\1\1\ESDA12bda12\1\1\|
~C|ESDA12bda1|ut|SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) de 7,5kVA de potència, format per: Un rectificador-càrregador de tecnologia: t|0||0|
~T|ESDA12bda1|SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) de 7,5 kVA de potència, format per: Un rectificador-càrregador de tecnologia: transistors IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%, Factor de potència>0.99), Un ondulador-inversor de tecnologia transistors IGBTs (Factor de potència a la salida=1), Un by-pass estàtic, Un by-pass de manteniment. Sistema de control a microprocessador. Bateries redundants (2 series de bateries en paral·lel)de 3-5 anys de vida mitjana segons clasificació Guía Eurobat. Tecnologia: AGM. Electrodos tipo placas planas de plomo-calcio sense manteniment. Autonomia de 120 minuts (test automàtic de disponibilitat). Ubicació al mateix armari de SAI. Posibilitat d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de càrrega inteligent de les bateríes segons la temperatura. 
Conexió LAN integrada per a  supervisió SAI vía IP (Protocolo SNMP).
Rendiment de l'equip de fins el 96% en mode VFI (On Line Doble Conversió). Certificat TUV.
Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs.
S'inclou la posada en marxa. 
Marca / Model: SOCOMEC / MASTERYS GREEN POWER


















S.A.I. trifásic monobloc, format per:
- Un ondulador estàtic electrònico de 10 kVA de potència.
- Rectificador-carregador amb THDI < 3 % i FP > 0,99 tecnologia IGBT PWM.
- By-pass estàtic.
- By-pass de manteniment.
- Sistema de control a microprocessador.
- Una bateria d'acumuladors de plom estanc/hermètic amb una autonomia de 30 minuts per a una potència de 10 kW, ubicada en armari adossat a l'ondulador. Vida útil 10/12 anys.
Completament instal·lat. Marca/model: SOCOMEC|
~D|ESDA12bda1|BSDA5bdaa\1\1\BSDA6bda\1\1\A0121\1\1.02\A0131\1\1.02\C1501\1\1.7\|
~C|BSDA5bdaa|ut|S.A.I. trifàsic 10 kVA amb 120 minuts d'autonomia per a 10 kW|0||3|
~C|BSDA6bda|ut|Assajos recepció, posada en servei, curset i documents per a S.A.I. trifàsic 10 kVA i 120 min.|0||3|
~T|BSDA6bda|Assajos de recepció, posada en servei, curset d'explotació i documents per S.A.I. trifàsic 10 kVA i 30 minuts autonomia.|
~C|A0121|h|Oficial 1ª electricista|0||1|
~C|A0131|h|Ajudant electricista|0||1|
~C|C1501|h|Camió grua o cistell|0||2|
~M|1.1.#\ESDA12bda1|1\1\1|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|ESDA12bda11|ut|SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) de 30 kVA (30kW) de potència, format per: Un rectificador-càrregador de tecnologia: t|0||0|
~T|ESDA12bda11|SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) de 30 kVA (30kW) de potència, format per: Un rectificador-càrregador de tecnologia: transistors IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%, Factor de potència>0.99), Un ondulador-inversor de tecnologia transistors IGBTs (Factor de potència a la salida=1), Un by-pass estàtic, Un by-pass de manteniment. Sistema de control a microprocessador. Bateries redundants (2 series de bateries en paral·lel)de 3-5 anys de vida mitjana segons clasificació Guía Eurobat. Tecnologia: AGM. Electrodos tipo placas planas de plomo-calcio sense manteniment. Autonomia de 120 minuts (test automàtic de disponibilitat). Ubicació al mateix armari de SAI. Posibilitat d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de càrrega inteligent de les bateríes segons la temperatura. 
Conexió LAN integrada per a  supervisió SAI vía IP (Protocolo SNMP).
Rendiment de l'equip de fins el 96% en mode VFI (On Line Doble Conversió). Certificat TUV.
Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs.
S'inclou la posada en marxa. 
Marca / Model: SOCOMEC / MASTERYS GREEN POWER


















S.A.I. trifásic monobloc, format per:
- Un ondulador estàtic electrònico de 10 kVA de potència.
- Rectificador-carregador amb THDI < 3 % i FP > 0,99 tecnologia IGBT PWM.
- By-pass estàtic.
- By-pass de manteniment.
- Sistema de control a microprocessador.
- Una bateria d'acumuladors de plom estanc/hermètic amb una autonomia de 30 minuts per a una potència de 10 kW, ubicada en armari adossat a l'ondulador. Vida útil 10/12 anys.
Completament instal·lat. Marca/model: SOCOMEC|
~D|ESDA12bda11|BSDA5bdaaa\1\1\BSDA6bdaa\1\1\A0121\1\1.02\A0131\1\1.02\C1501\1\1.7\|
~C|BSDA5bdaaa|ut|S.A.I. trifàsic 30 kVA amb 120 minuts d'autonomia per a 30 kW|0||3|
~C|BSDA6bdaa|ut|Assajos recepció, posada en servei, curset i documents per a S.A.I. trifàsic.|0||3|
~T|BSDA6bdaa|Assajos de recepció, posada en servei, curset d'explotació i documents per S.A.I. trifàsic 10 kVA i 30 minuts autonomia.|
~M|1.1.#\ESDA12bda11|1\1\2|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESDA12bda12|ut|SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) de 7,5kVA de potència, format per: Un rectificador-càrregador de tecnologia: t|0||0|
~T|ESDA12bda12|SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) de 7,5 kVA de potència, format per: Un rectificador-càrregador de tecnologia: transistors IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%, Factor de potència>0.99), Un ondulador-inversor de tecnologia transistors IGBTs (Factor de potència a la salida=1), Un by-pass estàtic, Un by-pass de manteniment. Sistema de control a microprocessador. Bateria de 3-5 anys de vida mitjana segons clasificació Guía Eurobat. Tecnologia: AGM. Electrodos tipo placas planas de plomo-calcio sense manteniment. Autonomia de 10 minuts (test automàtic de disponibilitat). Ubicació al mateix armari de SAI. Posibilitat d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de càrrega inteligent de les bateríes segons la temperatura. 
Conexió LAN integrada per a  supervisió SAI vía IP (Protocolo SNMP).
Rendiment de l'equip de fins el 96% en mode VFI (On Line Doble Conversió). Certificat TUV.
Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs.
S'inclou la posada en marxa. 
Marca / Model: SOCOMEC / MASTERYS GREEN POWER


















S.A.I. trifásic monobloc, format per:
- Un ondulador estàtic electrònico de 10 kVA de potència.
- Rectificador-carregador amb THDI < 3 % i FP > 0,99 tecnologia IGBT PWM.
- By-pass estàtic.
- By-pass de manteniment.
- Sistema de control a microprocessador.
- Una bateria d'acumuladors de plom estanc/hermètic amb una autonomia de 30 minuts per a una potència de 10 kW, ubicada en armari adossat a l'ondulador. Vida útil 10/12 anys.
Completament instal·lat. Marca/model: SOCOMEC|
~D|ESDA12bda12|BSDA5bdaab\1\1\BSDA6bdab\1\1\A0121\1\1.02\A0131\1\1.02\C1501\1\1.7\|
~C|BSDA5bdaab|ut|S.A.I. trifàsic 10 kVA amb 10 minuts d'autonomia per a 10 kW|0||3|
~C|BSDA6bdab|ut|Assajos recepció, posada en servei, curset i documents per a S.A.I. trifàsic 10 kVA i 10 min.|0||3|
~T|BSDA6bdab|Assajos de recepció, posada en servei, curset d'explotació i documents per S.A.I. trifàsic 10 kVA i 10 minuts autonomia.|
~M|1.1.#\ESDA12bda12|1\1\3|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|1.2.#||QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ|0||0|
~D|1.2.#|ESBA06a1\1\1\EQAH10ja\1\935\EQAH10na\1\3610\EQAH10oa\1\1380\EQAH10oax\1\1\|
~C|ESBA06a1|ut|Quadre. dist. pral, IP. 31/IK10, amb armari/ s metàl·lic/es de xapa 15/10. Ref: AMPLIACIÓ QGBT, segons esquemes sortides|0||0|
~T|ESBA06a1|Ampliació Quadre de distribució principal format per armaris metàl·lics combinables; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suports i tapes. Mecanismes de comandament i protecció segons esquema. Connexionat i elements auxiliars. Complirà especificacions de projecte. Completament instal·lat, inclòs señalètica, assaigs, muntatge i posada en servei. Característiques:
 - Protecció: 31/IK10.
 - Referència: AMPLIACIÓ QGBT 
 Inclou: Cablejat de control des subestació segons llista senyals i acció programari en fitxa tècnica Sistema Gestió.
 Marca / mod.: Segons QGBT o equivalent.|
~D|ESBA06a1|BSABPaa\1\1\BSABQaa\1\1\BSBAQaa\1\1\BQLBJa\1\1\A0121\1\27.2\A0131\1\27.2\|
~C|BSABPaa|ut|Aparellatge quadre principal ref. AMPLIACIÓ QGBT, segons esquemes sortides.|0||3|
~C|BSABQaa|ut|Armari i cablejat per a quadre principal ref. AMPLIACIÓ QGBT, segons esquemes sortides.|0||3|
~C|BSBAQaa|ut|Assaigs, muntatge i posada en servei|0||3|
~C|BQLBJa|ut|Cablejat de control des de subestació a quadre elèctric principal|0||3|
~M|1.2.#\ESBA06a1|1\2\1|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|EQAH10ja|m|Conductor de coure de 1x70 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4)|0||0|
~T|EQAH10ja|Conductor de coure de 1x70 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) .|
~D|EQAH10ja|BQAH1j\1\1\BQAH2j\1\1\A0121\1\0.065\A0131\1\0.065\|
~C|BQAH1j|m|Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x70 mm² de secció.|0||3|
~C|BQAH2j|pp|Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x70 mm² de secció.|0||3|
~M|1.2.#\EQAH10ja|1\2\2|935|\PLANTA TERCERA\135\\\\\GENERALS\800\\\\|
~C|EQAH10na|m|Conductor de coure de 1x185 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4)|0||0|
~T|EQAH10na|Conductor de coure de 1x185 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) .|
~D|EQAH10na|BQAH1n\1\1\BQAH2n\1\1\A0121\1\0.136\A0131\1\0.136\|
~C|BQAH1n|m|Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x185 mm² de secció.|0||3|
~C|BQAH2n|pp|Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x185 mm² de secció.|0||3|
~M|1.2.#\EQAH10na|1\2\3|3610|\PLANTA TERCERA\530\\\\\GENERALS\3080\\\\|
~C|EQAH10oa|m|Conductor de coure de 1x240 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4)|0||0|
~T|EQAH10oa|Conductor de coure de 1x240 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) .|
~D|EQAH10oa|BQAH1o\1\1\BQAH2o\1\1\A0121\1\0.136\A0131\1\0.136\|
~C|BQAH1o|m|Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x240 mm² de secció.|0||3|
~C|BQAH2o|pp|Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x240 mm² de secció.|0||3|
~M|1.2.#\EQAH10oa|1\2\4|1380|\GENERALS\1380\\\\|
~C|EQAH10oax|m|Caixa amb proteccio de tall en carga  per conexio de GE exterior|0||0|
~T|EQAH10oax|Caixa de PVC per encastar a exterior del edifici amb capacitat suficient per muntatge interruptor de tall en carga de 800A tetrapolar, per conexio de Grup Electrogen exterior. Caixa estanca amb tancament de seguretat i interuptor amb clau. Inclou conexionat fins el quadre QD-MAT 2 amb conductor de coure de 4(3(1x185))+70 Ti i safata de 300x60, amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. |
~M|1.2.#\EQAH10oax|1\2\5|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|1.3.#||LÍNIES GENERALS|0||0|
~D|1.3.#|ERBA62da\1\80\ERBA62ha\1\45\ERBA62ja\1\10\ERBA62ka\1\88\ERBA62la\1\550\ERBA92ca\1\240\ERBA92fa\1\75\ERBA92ia\1\15\ERBA92ka1\1\20\ERBA92ma1\1\20\EQAH10ea\1\25\EQAH10fa\1\545\EQAH10ha\1\70\EQAH10ja\1\305\EQAH10na\1\130\EQAH10aba\1\25\EQAH10aca\1\65\EQAH10ada\1\480\|
~C|ERBA62da|m|Safata perforada d'acer galvanitzat de 100x75x0,8 mm, amb separador/s cable de protecció|0||0|
~T|ERBA62da|Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8 mm amb tapa de tancament amb ressort i part proporcional de separador/s, unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada|
~D|ERBA62da|BRBAFd\1\1\BRBAGd\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.221\A0131\1\0.221\|
~C|BRBAFd|m|Safata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de 100x75x0,8 mm.|0||3|
~C|BRBAGd|pp|Accessoris i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 100x75x0,8 mm.|0||3|
~T|BRBAGd|Accessoris, suportacions i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 100x75x0,8 mm.|
~C|BQFAM|pp|Conductor de coure nu 16mm ² i accessoris per a posada a terra safata metàl·lica.|0||3|
~M|1.3.#\ERBA62da|1\3\1|80|\GENERALS\80\\\\|
~C|ERBA62ha|m|Safata perforada d'acer galvanitzat de 200x75x0,9 mm, amb separador/s cable de protecció|0||0|
~T|ERBA62ha|Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 200x75x0,9 mm amb tapa de tancament amb ressort i part proporcional de separador/s, unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada|
~D|ERBA62ha|BRBAFh\1\1\BRBAGh\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.502\A0131\1\0.502\|
~C|BRBAFh|m|Safata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de 200x75x0,9 mm.|0||3|
~C|BRBAGh|pp|Accessoris i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 200x75x0,9 mm.|0||3|
~T|BRBAGh|Accessoris, suportacions i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 200x75x0,9 mm.|
~M|1.3.#\ERBA62ha|1\3\2|45|\GENERALS\45\\\\|
~C|ERBA62ja|m|Safata perforada d'acer galvanitzat de 300x75x1,2 mm, amb separador/s cable de protecció|0||0|
~T|ERBA62ja|Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 300x75x1,2 mm amb tapa de tancament amb ressort i part proporcional de separador/s, unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada|
~D|ERBA62ja|BRBAFj\1\1\BRBAGj\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.502\A0131\1\0.502\|
~C|BRBAFj|m|Safata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de 300x75x1,2 mm.|0||3|
~C|BRBAGj|pp|Accessoris i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 300x75x1,2 mm.|0||3|
~T|BRBAGj|Accessoris, suportacions i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 300x75x1,2 mm.|
~M|1.3.#\ERBA62ja|1\3\3|10|\GENERALS\10\\\\|
~C|ERBA62ka|m|Safata perforada d'acer galvanitzat de 400x75x1,5 mm, amb separador/s cable de protecció|0||0|
~T|ERBA62ka|Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 400x75x1,5 mm amb tapa de tancament amb ressort i part proporcional de separador/s, unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada|
~D|ERBA62ka|BRBAFk\1\1\BRBAGk\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.604\A0131\1\0.604\|
~C|BRBAFk|m|Safata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de 400x75x1,5 mm.|0||3|
~C|BRBAGk|pp|Accessoris i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 400x75x1,5 mm.|0||3|
~T|BRBAGk|Accessoris, suportacions i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 400x75x1,5 mm.|
~M|1.3.#\ERBA62ka|1\3\4|88|\GENERALS\88\\\\|
~C|ERBA62la|m|Safata perforada d'acer galvanitzat de 500x75x1,5 mm, amb separador/s cable de protecció|0||0|
~T|ERBA62la|Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 500x75x1,5 mm amb tapa de tancament amb ressort i part proporcional de separador/s, unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada|
~D|ERBA62la|BRBAFl\1\1\BRBAGl\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.604\A0131\1\0.604\|
~C|BRBAFl|m|Safata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de 500x75x1,5 mm.|0||3|
~C|BRBAGl|pp|Accessoris i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 500x75x1,5 mm.|0||3|
~T|BRBAGl|Accessoris, suportacions i separador/s per a safata galvanitzada perforada amb tapa de 500x75x1,5 mm.|
~M|1.3.#\ERBA62la|1\3\5|550|\GENERALS\550\\\\|
~C|ERBA92ca|m|Safata de reixa de varilles d'acer electrostàtica., Zincat bicromatat, de 100x62 mm i cable de protecció|0||0|
~T|ERBA92ca|Safata de reixeta de varilles d'acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, zincat bicromatat, dimensions 100x62 mm segons UNE-EN 61537, amb part proporcional d'unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada.|
~D|ERBA92ca|BRBAHc\1\1\BRBAIc\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.247\A0131\1\0.247\|
~C|BRBAHc|m|Safata de reixeta, zincat bicromatat, de 100x62 mm.|0||3|
~C|BRBAIc|pp|Accessoris i suportacions per a safata de reixeta, zincat bicromatat, de 100x62 mm.|0||3|
~M|1.3.#\ERBA92ca|1\3\6|240|\GENERALS\240\\\\|
~C|ERBA92fa|m|Safata de reixa de varilles d'acer electrostàtica., Zincat bicromatat, de 200x62 mm i cable de protecció|0||0|
~T|ERBA92fa|Safata de reixeta de varilles d'acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, zincat bicromatat, dimensions 200x62 mm segons UNE-EN 61537, amb part proporcional d'unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada.|
~D|ERBA92fa|BRBAHf\1\1\BRBAIf\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.383\A0131\1\0.383\|
~C|BRBAHf|m|Safata de reixeta, zincat bicromatat, de 200x62 mm.|0||3|
~C|BRBAIf|pp|Accessoris i suportacions per a safata de reixeta, zincat bicromatat, de 200x62 mm.|0||3|
~M|1.3.#\ERBA92fa|1\3\7|75|\GENERALS\75\\\\|
~C|ERBA92ia|m|Safata de reixa de varilles d'acer electrostàtica., Zincat bicromatat, de 300x62 mm i cable de protecció|0||0|
~T|ERBA92ia|Safata de reixeta de varilles d'acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, zincat bicromatat, dimensions 300x62 mm segons UNE-EN 61537, amb part proporcional d'unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada.|
~D|ERBA92ia|BRBAHi\1\1\BRBAIi\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.383\A0131\1\0.383\|
~C|BRBAHi|m|Safata de reixeta, zincat bicromatat, de 300x62 mm.|0||3|
~C|BRBAIi|pp|Accessoris i suportacions per a safata de reixeta, zincat bicromatat, de 300x62 mm.|0||3|
~M|1.3.#\ERBA92ia|1\3\8|15|\GENERALS\15\\\\|
~C|ERBA92ka1|m|Safata de reixa de varilles d'acer electrostàtica., Zincat bicromatat, de 400x62 mm i cable de protecció|0||0|
~T|ERBA92ka1|Safata de reixeta de varilles d'acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, zincat bicromatat, dimensions 400x62 mm segons UNE-EN 61537, amb part proporcional d'unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada.|
~D|ERBA92ka1|BRBAHka\1\1\BRBAIka\1\1\BQFAMa\1\1\A0121\1\0.485\A0131\1\0.485\|
~C|BRBAHka|m|Safata de reixeta, zincat bicromatat, de 400x62 mm.|0||3|
~C|BRBAIka|pp|Accessoris i suportacions per a safata de reixeta, zincat bicromatat|0||3|
~C|BQFAMa|pp|Conductor de coure nu 16mm ² i accessoris per a posada a terra safata metàl·lica.|0||3|
~M|1.3.#\ERBA92ka1|1\3\9|20|\GENERALS\20\\\\|
~C|ERBA92ma1|m|Safata de reixa de varilles d'acer electrostàtica., Zincat bicromatat, de 500x62 mm i cable de protecció|0||0|
~T|ERBA92ma1|Safata de reixeta de varilles d'acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, zincat bicromatat, dimensions 500x62 mm segons UNE-EN 61537, amb part proporcional d'unions, accessoris, suports i cable de protecció de coure nu de 16mm2. Completament instal·lada.|
~D|ERBA92ma1|BRBAHma\1\1\BRBAIma\1\1\BQFAMb\1\1\A0121\1\0.502\A0131\1\0.502\|
~C|BRBAHma|m|Safata de reixeta, zincat bicromatat, de 500x62 mm.|0||3|
~C|BRBAIma|pp|Accessoris i suportacions per a safata de reixeta, zincat bicromatat|0||3|
~C|BQFAMb|pp|Conductor de coure nu 16mm ² i accessoris per a posada a terra safata metàl·lica.|0||3|
~M|1.3.#\ERBA92ma1|1\3\10|20|\GENERALS\20\\\\|
~C|EQAH10ea|m|Conductor de coure de 1x10 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4)|0||0|
~T|EQAH10ea|Conductor de coure de 1x10 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) .|
~D|EQAH10ea|BQAH1e\1\1\BQAH2e\1\1\A0121\1\0.027\A0131\1\0.027\|
~C|BQAH1e|m|Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x10 mm² de secció.|0||3|
~C|BQAH2e|pp|Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x10 mm² de secció.|0||3|
~M|1.3.#\EQAH10ea|1\3\11|25|\GENERALS\25\\\\|
~C|EQAH10fa|m|Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4)|0||0|
~T|EQAH10fa|Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) .|
~D|EQAH10fa|BQAH1f\1\1\BQAH2f\1\1\A0121\1\0.042\A0131\1\0.042\|
~C|BQAH1f|m|Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x16 mm² de secció.|0||3|
~C|BQAH2f|pp|Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x16 mm² de secció.|0||3|
~M|1.3.#\EQAH10fa|1\3\12|545|\GENERALS\545\\\\|
~C|EQAH10ha|m|Conductor de coure de 1x35 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4)|0||0|
~T|EQAH10ha|Conductor de coure de 1x35 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) .|
~D|EQAH10ha|BQAH1h\1\1\BQAH2h\1\1\A0121\1\0.042\A0131\1\0.042\|
~C|BQAH1h|m|Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x35 mm² de secció.|0||3|
~C|BQAH2h|pp|Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x35 mm² de secció.|0||3|
~M|1.3.#\EQAH10ha|1\3\13|70|\GENERALS\70\\\\|
~M|1.3.#\EQAH10ja|1\3\14|305|\GENERALS\305\\\\|
~M|1.3.#\EQAH10na|1\3\15|130|\GENERALS\130\\\\|
~C|EQAH10aba|m|Conductor de coure de 4x10 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4)|0||0|
~T|EQAH10aba|Conductor de coure de 4x10 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) .|
~D|EQAH10aba|BQAH1ab\1\1\BQAH2ab\1\1\A0121\1\0.042\A0131\1\0.042\|
~C|BQAH1ab|m|Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x10 mm² de secció.|0||3|
~C|BQAH2ab|pp|Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x10 mm² de secció.|0||3|
~M|1.3.#\EQAH10aba|1\3\16|25|\GENERALS\25\\\\|
~C|EQAH10aca|m|Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4)|0||0|
~T|EQAH10aca|Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) .|
~D|EQAH10aca|BQAH1ac\1\1\BQAH2ac\1\1\A0121\1\0.042\A0131\1\0.042\|
~C|BQAH1ac|m|Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x16 mm² de secció.|0||3|
~C|BQAH2ac|pp|Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x16 mm² de secció.|0||3|
~M|1.3.#\EQAH10aca|1\3\17|65|\GENERALS\65\\\\|
~C|EQAH10ada|m|Conductor de coure de 4x25 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4)|0||0|
~T|EQAH10ada|Conductor de coure de 4x25 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) .|
~D|EQAH10ada|BQAH1ad\1\1\BQAH2ad\1\1\A0121\1\0.065\A0131\1\0.065\|
~C|BQAH1ad|m|Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x25 mm² de secció.|0||3|
~C|BQAH2ad|pp|Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x25 mm² de secció.|0||3|
~M|1.3.#\EQAH10ada|1\3\18|480|\GENERALS\480\\\\|
~C|1.4.#||QUADRES ELÈCTRICS|0||0|
~D|1.4.#|ESBB30a\1\1\ESBB30b\1\1\ESBB30d\1\1\ESBB30e\1\1\ESBB30n\1\1\ESBB30f\1\1\ESBB30g\1\1\ESBB30h\1\1\ESBB30i\1\1\ESBB30j\1\1\ESBB30k\1\1\ESBB30l\1\1\ESBB30m\1\1\ESBB30c\1\1\ESBB30n1\1\1\|
~C|ESBB30a|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK08 , Ref: QD-MAT 2 (QD-MAT 2)|0||0|
~T|ESBB30a|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QD-MAT 2 (QD-MAT 2) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS P|
~D|ESBB30a|BSB0Ca\1\1\BSBI3a\1\1\BSBI2a\1\1\A0121\1\26.75\A0131\1\26.75\|
~C|BSB0Ca|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QD-MAT 2 (QD-MAT 2)|0||3|
~C|BSBI3a|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QD-MAT 2 (QD-MAT 2)|0||3|
~C|BSBI2a|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QD-MAT 2 (QD-MAT 2)|0||3|
~T|BSBI2a|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QD-MAT 2 (QD-MAT 2) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~M|1.4.#\ESBB30a|1\4\1|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30b|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08 , Ref: QS-ACCES (QS-ACCES)|0||0|
~T|ESBB30b|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-ACCES (QS-ACCES) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G|
~D|ESBB30b|BSB0Cb\1\1\BSBI2b\1\1\BSBI3b\1\1\A0121\1\9.189\A0131\1\9.189\|
~C|BSB0Cb|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-ACCES (QS-ACCES)|0||3|
~C|BSBI2b|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-ACCES (QS-ACCES)|0||3|
~T|BSBI2b|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-ACCES (QS-ACCES) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3b|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-ACCES (QS-ACCES)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30b|1\4\2|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30d|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-EST (QS-EST)|0||0|
~T|ESBB30d|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-EST (QS-EST) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G|
~D|ESBB30d|BSB0Cd\1\1\BSBI2d\1\1\BSBI3d\1\1\A0121\1\8.798\A0131\1\8.798\|
~C|BSB0Cd|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-EST (QS-EST)|0||3|
~C|BSBI2d|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-EST (QS-EST)|0||3|
~T|BSBI2d|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-EST (QS-EST) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3d|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-EST (QS-EST)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30d|1\4\3|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30e|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-INS (QS-INS)|0||0|
~T|ESBB30e|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-INS (QS-INS) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G|
~D|ESBB30e|BSB0Ce\1\1\BSBI2e\1\1\BSBI3e\1\1\A0121\1\4.692\A0131\1\4.692\|
~C|BSB0Ce|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-INS (QS-INS)|0||3|
~C|BSBI2e|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-INS (QS-INS)|0||3|
~T|BSBI2e|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-INS (QS-INS) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3e|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-INS (QS-INS)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30e|1\4\4|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30n|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-REA (QS-REA)|0||0|
~T|ESBB30n|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP43 IK08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-REA (QS-REA) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G + AFEISA / AFTQ + AFEISA / isoDAP427|
~D|ESBB30n|BSB0Cn\1\1\BSBI2n\1\1\BSBI3n\1\1\A0121\1\32.3\A0131\1\32.3\|
~C|BSB0Cn|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-REA (QS-REA)|0||3|
~C|BSBI2n|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-REA (QS-REA)|0||3|
~T|BSBI2n|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-REA (QS-REA) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3n|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-REA (QS-REA)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30n|1\4\5|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30f|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-Q1 (QS-Q1)|0||0|
~T|ESBB30f|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK 08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-Q1 (QS-Q1) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G + AFEISA / AFTQ + AFEISA / isoMED427P + EDS151|
~D|ESBB30f|BSB0Cf\1\1\BSBI2f\1\1\BSBI3f\1\1\A0121\1\11.144\A0131\1\11.144\|
~C|BSB0Cf|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-Q1 (QS-Q1)|0||3|
~C|BSBI2f|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-Q1 (QS-Q1)|0||3|
~T|BSBI2f|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-Q1 (QS-Q1) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3f|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-Q1 (QS-Q1)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30f|1\4\6|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30g|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08 , Ref: QS-Q2 (QS-Q2)|0||0|
~T|ESBB30g|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK 08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-Q2 (QS-Q2) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G + AFEISA / AFTQ + AFEISA / isoMED427P + EDS151|
~D|ESBB30g|BSB0Cg\1\1\BSBI2g\1\1\BSBI3g\1\1\A0121\1\11.535\A0131\1\11.535\|
~C|BSB0Cg|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-Q2 (QS-Q2)|0||3|
~C|BSBI2g|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-Q2 (QS-Q2)|0||3|
~T|BSBI2g|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-Q2 (QS-Q2) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3g|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-Q2 (QS-Q2)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30g|1\4\7|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30h|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-Q3 (QS-Q3)|0||0|
~T|ESBB30h|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK 08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-Q3 (QS-Q3) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G + AFEISA / AFTQ + AFEISA / isoMED427P + EDS151|
~D|ESBB30h|BSB0Ch\1\1\BSBI2h\1\1\BSBI3h\1\1\A0121\1\10.753\A0131\1\10.753\|
~C|BSB0Ch|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-Q3 (QS-Q3)|0||3|
~C|BSBI2h|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-Q3 (QS-Q3)|0||3|
~T|BSBI2h|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-Q3 (QS-Q3) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3h|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-Q3 (QS-Q3)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30h|1\4\8|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30i|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-Q4 (QS-Q4)|0||0|
~T|ESBB30i|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK 08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-Q4 (QS-Q4) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G + AFEISA / AFTQ + AFEISA / isoMED427P + EDS151|
~D|ESBB30i|BSB0Ci\1\1\BSBI2i\1\1\BSBI3i\1\1\A0121\1\10.557\A0131\1\10.557\|
~C|BSB0Ci|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-Q4 (QS-Q4)|0||3|
~C|BSBI2i|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-Q4 (QS-Q4)|0||3|
~T|BSBI2i|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-Q4 (QS-Q4) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3i|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-Q4 (QS-Q4)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30i|1\4\9|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30j|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-Q5 (QS-Q5)|0||0|
~T|ESBB30j|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK 08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-Q5 (QS-Q5) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G + AFEISA / AFTQ + AFEISA / isoMED427P + EDS151|
~D|ESBB30j|BSB0Cj\1\1\BSBI2j\1\1\BSBI3j\1\1\A0121\1\10.557\A0131\1\10.557\|
~C|BSB0Cj|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-Q5 (QS-Q5)|0||3|
~C|BSBI2j|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-Q5 (QS-Q5)|0||3|
~T|BSBI2j|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-Q5 (QS-Q5) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3j|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-Q5 (QS-Q5)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30j|1\4\10|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30k|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-Q6 (QS-Q6)|0||0|
~T|ESBB30k|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK 08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-Q6 (QS-Q6) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G + AFEISA / AFTQ + AFEISA / isoMED427P + EDS151|
~D|ESBB30k|BSB0Ck\1\1\BSBI2k\1\1\BSBI3k\1\1\A0121\1\10.557\A0131\1\10.557\|
~C|BSB0Ck|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-Q6 (QS-Q6)|0||3|
~C|BSBI2k|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-Q6 (QS-Q6)|0||3|
~T|BSBI2k|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-Q6 (QS-Q6) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3k|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-Q6 (QS-Q6)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30k|1\4\11|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30l|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-Q7 (QS-Q7)|0||0|
~T|ESBB30l|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK 08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-Q7 (QS-Q7) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G + AFEISA / AFTQ + AFEISA / isoMED427P + EDS151|
~D|ESBB30l|BSB0Cl\1\1\BSBI2l\1\1\BSBI3l\1\1\A0121\1\10.166\A0131\1\10.166\|
~C|BSB0Cl|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-Q7 (QS-Q7)|0||3|
~C|BSBI2l|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-Q7 (QS-Q7)|0||3|
~T|BSBI2l|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-Q7 (QS-Q7) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3l|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-Q7 (QS-Q7)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30l|1\4\12|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30m|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-Q8 (QS-Q8)|0||0|
~T|ESBB30m|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK 08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-Q8 (QS-Q8) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G + AFEISA / AFTQ + AFEISA / isoMED427P + EDS151|
~D|ESBB30m|BSB0Cm\1\1\BSBI2m\1\1\BSBI3m\1\1\A0121\1\10.557\A0131\1\10.557\|
~C|BSB0Cm|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-Q8 (QS-Q8)|0||3|
~C|BSBI2m|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-Q8 (QS-Q8)|0||3|
~T|BSBI2m|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-Q8 (QS-Q8) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3m|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-Q8 (QS-Q8)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30m|1\4\13|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ESBB30c|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-CLIMA (QS-CLIMA)|0||0|
~T|ESBB30c|Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 IK 08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-CLIMA (QS-CLIMA) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G|
~D|ESBB30c|BSB0Cc\1\1\BSBI2c\1\1\BSBI3c\1\1\A0121\1\13.6\A0131\1\13.6\|
~C|BSB0Cc|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-CLIMA (QS-CLIMA)|0||3|
~C|BSBI2c|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-CLIMA (QS-CLIMA)|0||3|
~T|BSBI2c|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-CLIMA (QS-CLIMA) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3c|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-CLIMA (QS-CLIMA)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30c|1\4\14|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|ESBB30n1|ut|Quadre de distribució secundari, IP 43 IK 08  , Ref: QS-RES (QS-RES)|0||0|
~T|ESBB30n1|Quadre elèctric de comandament i control secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant  en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP43 IK08 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i seguint totes les especificacions del fabricant. Completament instal·lat. Referència: Quadre elèctric equip ressonància (QS-RES) . Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / PRISMA PLUS G |
~D|ESBB30n1|BSB0Cna\1\1\BSBI2na\1\1\BSBI3na\1\1\A0121\1\38\A0131\1\38\|
~C|BSB0Cna|ut|Aparellatge quadre secundari Ref. QS-REA (QS-REA)|0||3|
~C|BSBI2na|ut|Elements de control, gestió i amidament per a quadre secundari ref. QS-REA (QS-REA)|0||3|
~T|BSBI2na|Elements de control, gestió i amidament  per a quadre secundari ref. QS-REA (QS-REA) dibuixats en l'esquema corresponent.|
~C|BSBI3na|ut|Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-REA (QS-REA)|0||3|
~M|1.4.#\ESBB30n1|1\4\15|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|1.5.#||INSTAL·LACIÓ INTERIOR|0||0|
~D|1.5.#|ERDK85a\1\574\ERGB20eb1a\1\123\EREK85a\1\119\ERFK85a\1\265\ERJK76ba\1\64\ERJK76bb\1\19\ERJK76bc\1\2\ERJK76bd\1\6\ERJK85ja\1\3\ERJK85ea\1\1\ERJK85fa\1\4\XELDRX\1\1\EXCD10a\1\2\EXCD11a2\1\2\EXCD11a1\1\8\EXCD11b1\1\1\EXCD11a3\1\1\|
~C|ERDK85a|ut|Punt llum amb cond. 07Z1-K, tub de material aïllant, cond. Cu RZ1 0,6/1kV  i safata reixeta d'acer amb cable protecció|0||0|
~T|ERDK85a|Punt de llum (simple/commutat/encreuament/des de quadre directe/polsador o detector de presència). Cables i canalització a lluminària i mecanisme/s accionament i pp línia des quadre de zona segons especificacions projecte. característiques:
 - Derivació punt de llum/mecanisme: Cable Cu 07Z1-K; tub aïllant flexible/rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa cargolada, entrades elàstiques/roscades.
 - Línia des de quadre: Cable Cu RZ1 0,6/1kV ; canal de reixeta d'acer electrosoldada bicromatada, conductor de coure nu 16 mm2 per a posada a terra del canal, incloent part proporcional d'accessoris.
 - Configuració i secció cables segons esquema unifilar projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació canalitzacions/cables segons referències fabricant. Completament instal·lat.|
~D|ERDK85a|BRDK85a\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.561\A0131\1\0.561\|
~C|BRDK85a|ut|Material p. llum amb cond. Cu 07Z1-K, tub de material aïllant, cond. Cu RZ1 0,6/1kV  i safata reixa d'acer|0||3|
~T|BRDK85a|Material de punt de llum incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama, conductor de coure RZ1 0,6/1kV V i safata de reixa de varilles d'acer cincat bicromatat.|
~M|1.5.#\ERDK85a|1\5\1|574|\PLANTA TERCERA\563\\\\\PLANTA COBERTA\11\\\\|
~C|ERGB20eb1a|ut|Cablejat i connexionat de control des de mecanisme d'actuació o unitat de control a driver DALI de la lluminària, mitjançant BUS|0||0|
~T|ERGB20eb1a|Cablejat i connexionat de control des de mecanisme d'actuació o unitat de control a driver DALI de la lluminària, mitjançant BUS DALI, muntat a safata metàl·lica o sota tub metàl·lic en execució vista; amb part proporcional de caixes i accessoris necessaris. Completament instal·lat.|
~D|ERGB20eb1a|BRGB1ebaa\1\1\A0121\1\0.128\A0131\1\0.128\|
~C|BRGB1ebaa|ut|Cablejat i connexionat de control des de mecanisme d'actuació o unitat de control a driver DALI de la lluminària, mitjançant BUS|0||3|
~M|1.5.#\ERGB20eb1a|1\5\2|123|\PLANTA TERCERA\123\\\\|
~C|EREK85a|ut|Punt llum d'emergència amb cond.07Z1-K, tub de material aïllant, cond. Cu RZ1. 0,6/1kV i safata reixeta d'acer amb cable protecc|0||0|
~T|EREK85a|Punt de llum  d'emergència, incloent cables i canalització a lluminària i  pp línia des quadre de zona segons especificacions projecte. característiques:
 - Derivació punt de llum: Cable Cu 07Z1-K; tub aïllant flexible/rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa cargolada, entrades elàstiques/roscades.
 - Línia des de quadre: Cable Cu RZ1. 0,6/1kV; canal de reixeta d'acer electrosoldada bicromatada, conductor de coure nu 16 mm2 per a posada a terra del canal, incloent part proporcional d'accessoris.
 - Configuració i secció cables segons esquema unifilar projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació canalitzacions/cables segons referències fabricant. Completament instal?lat.|
~D|EREK85a|BREK85a\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.561\A0131\1\0.561\|
~C|BREK85a|ut|Material p. llum emergència amb cond. Cu 07Z1-K, tub de material aïllant, cond. Cu RZ1. 0,6/1kV i canal metàl?lica|0||3|
~T|BREK85a|Material de punt de llum d'enllumenat d'emergència incloent conductor de coure 07Z1-K , tub de material aïllant rígid no propagador de la flama, conductor de coure RZ1. 0,6/1kV i canal metàl?lica|
~M|1.5.#\EREK85a|1\5\3|119|\PLANTA TERCERA\116\\\\\PLANTA COBERTA\3\\\\|
~C|ERFK85a|ut|Alim. punt força amb cond. Cu 07Z1-K, tub de material aïllant, cond. Cu RZ1-K 0,6/1 kV i safata de varilles d'acer i cable de pr|0||0|
~T|ERFK85a|Alimentació a presa de corrent simple/múltiple incloent cables i canalització a mecanisme i part proporcional de linia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a  mecanisme: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant rígid no propagador de la flama , protecció superficial fixa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55  amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV kV, safata de varilles d'acer zincat bicromatat, accessoris, suports i cable de protección de coure nu de 16 mm2.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal?lat.|
~D|ERFK85a|BRFK85a\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\0.561\A0131\1\0.561\|
~C|BRFK85a|ut|Material p. força amb cond. Cu 07Z1-K, tub de material aïllant, cond. Cu RZ1-K 0,6/1 kV i safata reixa hacer amb cable de protec|0||3|
~T|BRFK85a|Material de punt de força incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama, conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixa de varilles d'acer zincat bicromatat.|
~M|1.5.#\ERFK85a|1\5\4|265|\PLANTA TERCERA\259\\\\\PLANTA COBERTA\6\\\\|
~C|ERJK76ba|ut|Alimentació a torreta quiròfan incloent cable MF4 de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes i ca|0||0|
~T|ERJK76ba|Alimentació a a torreta quiròfan incloent cables MF4 i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció superficial fijxa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal?lat |
~D|ERJK76ba|BRJK76ba\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\2.04\A0131\1\2.04\|
~C|BRJK76ba|ut|Material de punt alimentació a torreta quiròfan, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK76ba|Material de punt d'alimentació a torreta quiròfan incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama, conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat amb cable de protección de coure nu de 16 mm2. |
~M|1.5.#\ERJK76ba|1\5\5|64|\PLANTA TERCERA\64\\\\|
~C|ERJK76bb|ut|Alimentació a porta automàtica quiròfan incloent cable MF4 de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de ver|0||0|
~T|ERJK76bb|Alimentació a a porta automàtica quiròfan incloent cables MF4 i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció superficial fijxa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal?lat |
~D|ERJK76bb|BRJK76bb\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\2.04\A0131\1\2.04\|
~C|BRJK76bb|ut|Material de punt alimentació a porta automàtica quiròfan, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK76bb|Material de punt d'alimentació a porta automàtica quiròfan incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama, conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat amb cable de protección de coure nu de 16 mm2. |
~M|1.5.#\ERJK76bb|1\5\6|19|\PLANTA TERCERA\19\\\\|
~C|ERJK76bc|ut|Alimentació a porta automàtica incloent cable MF4 de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes i ca|0||0|
~T|ERJK76bc|Alimentació a a porta automàtica incloent cables MF4 i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció superficial fijxa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal?lat |
~D|ERJK76bc|BRJK76bc\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\2.72\A0131\1\2.72\|
~C|BRJK76bc|ut|Material de punt alimentació a porta automàtica, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK76bc|Material de punt d'alimentació a porta automàtica incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama, conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat amb cable de protección de coure nu de 16 mm2. |
~M|1.5.#\ERJK76bc|1\5\7|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|ERJK76bd|ut|Alimentació a vidre polaritzat incloent cable MF4 de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes i ca|0||0|
~T|ERJK76bd|Alimentació a a vidre polaritzat incloent cables MF4 i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció superficial fijxa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal?lat |
~D|ERJK76bd|BRJK76bd\1\1\BQFAM\1\1\A0121\1\2.72\A0131\1\2.72\|
~C|BRJK76bd|ut|Material de punt alimentació a vidre polaritzat, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK76bd|Material de punt d'alimentació a vidre polaritzat incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama, conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat amb cable de protección de coure nu de 16 mm2. |
~M|1.5.#\ERJK76bd|1\5\8|6|\PLANTA TERCERA\6\\\\|
~C|ERJK85ja|ut|Alimentació a esterilitzador amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rigid+safata de veretes|0||0|
~T|ERJK85ja|Alimentació a esterilitzador incloent cables i canalització a receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques/roscades i pp de safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm², accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 4x25+16Ti
Completament instal·lat.|
~D|ERJK85ja|BRJK85ja\1\1\A0121\1\4.505\A0131\1\4.505\|
~C|BRJK85ja|ut|Material de punt d'alimentació a esterilitzador, incloent tub de material aïllant flexible/rígid|0||3|
~T|BRJK85ja|Material de punt d'alimentació a esterilitzador incloent tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord con la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixeta de varilles d'acer zincat bicromatat.|
~M|1.5.#\ERJK85ja|1\5\9|3|\PLANTA TERCERA\3\\\\|
~C|ERJK85ea|ut|Alimentació a esterilitzador amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rigid+safata de veretes|0||0|
~T|ERJK85ea|Alimentació a esterilitzador incloent cables i canalització a receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques/roscades i pp de safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm², accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 4x2,5+2,5Ti
Completament instal·lat.|
~D|ERJK85ea|BRJK85ea\1\1\A0121\1\2.04\A0131\1\2.04\|
~C|BRJK85ea|ut|Material de punt d'alimentació a esterilitzador, incloent tub de material aïllant flexible/rígid|0||3|
~T|BRJK85ea|Material de punt d'alimentació a esterilitzador incloent tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord con la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixeta de varilles d'acer zincat bicromatat.|
~M|1.5.#\ERJK85ea|1\5\10|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERJK85fa|ut|Alimentació a rentadora amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rigid+safata de veretes|0||0|
~T|ERJK85fa|Alimentació a rentadora incloent cables i canalització a receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques/roscades i pp de safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm², accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 4x4+4Ti
Completament instal·lat.|
~D|ERJK85fa|BRJK85fa\1\1\A0121\1\2.21\A0131\1\2.21\|
~C|BRJK85fa|ut|Material de punt d'alimentació a rentadora, incloent tub de material aïllant flexible/rígid|0||3|
~T|BRJK85fa|Material de punt d'alimentació a rentadora incloent tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord con la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixeta de varilles d'acer zincat bicromatat.|
~M|1.5.#\ERJK85fa|1\5\11|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|XELDRX|ud|Instalació interior Sala Ressonància Magnètica|0||0|
~T|XELDRX|Instal·lació interior de sala Ressonància magnètica d'acord amb les prescripcions del fabricant de l'equip, inclou:
Cablejat de potència i control mitjançant conductors de coure RZ1-K 0,6/1 kV.
Canalitzacions de superficie, encastadas en paviment, caixes de registre i tots els elements i accessoris necessaris pel correcte funcionament.
Accionamients, interruptors polsadors i pilots lluminossos.
Completament instal·lat.|
~D|XELDRX|BXELDRX\1\1\A0121\1\7.65\A0131\1\7.65\|
~C|BXELDRX|ud|Instalació interior Sala Ressonància Magnètica|0||3|
~T|BXELDRX|Material de punto de alimentación a xxxxxxx incluyendo tubo de material aislante flexible/rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, conductor de cobre RZ1-K 0,6/1kV y bandeja de rejilla de varillas de acero cincado bicromatado|
~M|1.5.#\XELDRX|1\5\12|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EXCD10a|ut|Sistema de xarxa equipotencial en banys i lavabos de planta , amb conductors de 4 mm²|0||0|
~T|EXCD10a|Sistema de xarxa equipotencial en banys i lavabos de planta mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclòs tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. Completament instal·lat.|
~D|EXCD10a|BXCD3a\1\1\A0121\1\2.508\A0131\1\2.508\|
~C|BXCD3a|ut|Equip de xarxa equipotencial en banys i lavabos de planta.|0||3|
~M|1.5.#\EXCD10a|1\5\13|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EXCD11a2|ut|Equip de xarxa equipotencial per a connexió de les parts metàl·liques de zona vestuaris.|0||0|
~T|EXCD11a2|Equip de xarxa equipotencial a base de connexionat de cadascuna de totes les parts metàl·liques de la zona de vestuaris , amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclosa part proporcional de canal de 100 mm de PVC, tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat.|
~D|EXCD11a2|BXCD2ab\1\1\A0121\1\6.8\A0131\1\6.8\|
~C|BXCD2ab|ut|Equip de xarxa equipotencial amb connexionat de totes les parts metàl·liques de vestuaris.|0||3|
~T|BXCD2ab|Equip de xarxa equipotencial a base de connexionat de cadascuna de totes les parts metàl·liques de vestuaris.|
~M|1.5.#\EXCD11a2|1\5\14|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EXCD11a1|ut|Equip de xarxa equipotencial per a connexió de les parts metàl·liques de zona quiròfan.|0||0|
~T|EXCD11a1|Equip de xarxa equipotencial a base de connexionat de cadascuna de totes les parts metàl·liques de la zona de quiròfan , amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclosa part proporcional de canal de 100 mm de PVC, tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat.|
~D|EXCD11a1|BXCD2aa\1\1\A0121\1\5.95\A0131\1\5.95\|
~C|BXCD2aa|ut|Equip de xarxa equipotencial amb connexionat de totes les parts metàl·liques de Quiròfan.|0||3|
~T|BXCD2aa|Equip de xarxa equipotencial a base de connexionat de cadascuna de totes les parts metàl·liques de Quiròfan.|
~M|1.5.#\EXCD11a1|1\5\15|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|EXCD11b1|ut|Equip de xarxa equipotencial per a connexió de les parts metàl·liques de zona recuperació.|0||0|
~T|EXCD11b1|Equip de xarxa equipotencial a base de connexionat de cadascuna de totes les parts metàl·liques de la zona de recuperació, amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclosa part proporcional de canal de 100 mm de PVC, tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat.|
~D|EXCD11b1|BXCD2ba\1\1\A0121\1\8.5\A0131\1\8.5\|
~C|BXCD2ba|ut|Equip de xarxa equipotencial per a connexió de les parts metàl·liques de zona recuperació.|0||3|
~T|BXCD2ba|Equip de xarxa equipotencial a base de connexionat de cadascuna de totes les parts metàl·liques de reanimació.|
~M|1.5.#\EXCD11b1|1\5\16|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EXCD11a3|ut|Equip de xarxa equipotencial per a connexió de les parts metàl·liques de zona esterilització.|0||0|
~T|EXCD11a3|Equip de xarxa equipotencial a base de connexionat de cadascuna de totes les parts metàl·liques de la zona de esterilització , amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclosa part proporcional de canal de 100 mm de PVC, tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat.|
~D|EXCD11a3|BXCD2ac\1\1\A0121\1\8.075\A0131\1\8.075\|
~C|BXCD2ac|ut|Equip de xarxa equipotencial amb connexionat de totes les parts metàl·liques de esterilització.|0||3|
~T|BXCD2ac|Equip de xarxa equipotencial a base de connexionat de cadascuna de totes les parts metàl·liques de esterilització.|
~M|1.5.#\EXCD11a3|1\5\17|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|1.6.#||MECANISMES|0||0|
~D|1.6.#|ETAA10fa\1\7\ETBA10fa1\1\61\ETBA30aa1\1\12\ETBA30ca1\1\21\ETBA30db1\1\2\ETAA10ga1\1\22\ETAB10cbb\1\9\ETAB10bbb\1\9\ETBB30baa1\1\55\ETBB30aaa1\1\41\ETBB30aaa11\1\6\ETBB39a\1\6\ERBD10ga1\1\10\ETCB10aac\1\7\ETCB10aaa\1\7\ERCB40ca1\1\17\ETEB10aab\1\17\ETEB10aaa\1\17\|
~C|ETAA10fa|ut|Interruptor 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc embellidor i caixa.|0||0|
~T|ETAA10fa|Interruptor 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc embellidor i caixa. Completament instal·lat. Marca/model: SIMON / 27|
~D|ETAA10fa|BTAA1f\1\1\BTAA2f\1\1\A0121\1\0.145\A0131\1\0.145\|
~C|BTAA1f|ut|Mecanisme Interruptor 10 A 250 V, encastable.|0||3|
~C|BTAA2f|ut|Tecla, marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable Interruptor 10 A 250 V.|0||3|
~M|1.6.#\ETAA10fa|1\6\1|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|ETBA10fa1|ut|Detector de presència 10 A 250 V, encastat amb caixa i marc embellidor.|0||0|
~T|ETBA10fa1|Detector de presència 10A 250 V, encastat amb caixa i marc embellidor, accessoris i fixacions. Completament instal·lat. Marca/model: ORBIS / DICROMAT+ CR|
~D|ETBA10fa1|BTBA9fa\1\1\BTBA1fa\1\1\A0121\1\0.255\A0131\1\0.255\|
~C|BTBA9fa|ut|Detector de presència 10/16 A 250 V, encastat amb caixa i marc embellidor.|0||3|
~C|BTBA1fa|ut|Caixa amb marc per a mecanisme Detector de presència 10/16 A 250 V de superfície.|0||3|
~T|BTBA1fa|Tecla, caixa amb marc embellidor, accessoris i fixacions per a mecanisme Detector de presència 10/16 A 250 V de superfície.|
~M|1.6.#\ETBA10fa1|1\6\2|61|\PLANTA TERCERA\61\\\\|
~C|ETBA30aa1|ut|Commutador 10 A 250 V, encastable estanc IP-44 amb tecla, caixa amb marc embellidor.|0||0|
~T|ETBA30aa1|Commutador 10A 250 V, encastable estanc IP-44 amb tecla, caixa amb marc  embellidor, accessoris i fixacions. Completament instal·lat. Marca/model: SIMON / 27 PLAY + 2700950-30 + FUNDA ANTIBACTERIANA|
~D|ETBA30aa1|BTBA3aa\1\1\BTBA4aa\1\1\A0121\1\0.187\A0131\1\0.187\|
~C|BTBA3aa|ut|Mecanisme Commutador  10/16 A 250 V, superfície estanc, amb tecla i caixa amb marc embellidor.|0||3|
~C|BTBA4aa|ut|Accessoris i fixacions per a mecanisme Commutador 10/16 A 250 V superfície estanc amb tecla.|0||3|
~T|BTBA4aa|Accessoris i fixacions per a mecanisme Commutador 10/16 A 250 V superfície estanc amb tecla i caixa amb marc embellidor.|
~M|1.6.#\ETBA30aa1|1\6\3|12|\PLANTA TERCERA\12\\\\|
~C|ETBA30ca1|ut|Interruptor 10 A 250 V, encastable estanc IP-44 amb tecla, caixa amb marc embellidor.|0||0|
~T|ETBA30ca1|Interruptor 10 A 250 V, encastable estanc IP-44 amb tecla, caixa amb marc  embellidor, accessoris i fixacions. Completament instal·lat. Marca/model: SIMON / 27 PLAY + 2700950-30 + FUNDA ANTIBACTERIANA|
~D|ETBA30ca1|BTBA3ca\1\1\BTBA4ca\1\1\A0121\1\0.17\A0131\1\0.17\|
~C|BTBA3ca|ut|Mecanisme Interruptor  10/16 A 250 V, superfície estanc, amb tecla i caixa amb marc embellidor.|0||3|
~C|BTBA4ca|ut|Accessoris i fixacions per a mecanisme Interruptor 10/16 A 250 V superfície estanc amb tecla.|0||3|
~T|BTBA4ca|Accessoris i fixacions per a mecanisme Interruptor 10/16 A 250 V superfície estanc amb tecla i caixa amb marc embellidor.|
~M|1.6.#\ETBA30ca1|1\6\4|21|\PLANTA TERCERA\21\\\\|
~C|ETBA30db1|ut|Polsador  parada de seguretat 10 A 250 V, de superficie estanc amb tecla, caixa amb marc embellidor.|0||0|
~T|ETBA30db1|Polsador parada de seguretat 10 A 250 V, de superficie estanc amb tecla, caixa amb marc  embellidor, accessoris i fixacions. Completament instal·lat. Marca/model: SIMON / 44 AQUA IP-55|
~D|ETBA30db1|BTBA3da\1\1\BTBA4da\1\1\A0121\1\0.17\A0131\1\0.17\|
~C|BTBA3da|ut|Mecanisme Polsador  10/16 A 250 V, superfície estanc, amb tecla i caixa amb marc embellidor.|0||3|
~C|BTBA4da|ut|Accessoris i fixacions per a mecanisme Polsador 10/16 A 250 V superfície estanc amb tecla.|0||3|
~T|BTBA4da|Accessoris i fixacions per a mecanisme Polsador 10/16 A 250 V superfície estanc amb tecla i caixa amb marc embellidor.|
~M|1.6.#\ETBA30db1|1\6\5|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|ETAA10ga1|ut|Regulador llumínic DALI, 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc embellidor i caixa.|0||0|
~T|ETAA10ga1|Regulador llumínic DALI 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc embellidor i caixa. Completament instal·lat. Marca/model: PHILIPS / UID8620/00 DALI|
~D|ETAA10ga1|BTAA1ga\1\1\BTAA2ga\1\1\A0121\1\0.17\A0131\1\0.17\|
~C|BTAA1ga|ut|Regulador llumínic DALI, 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc embellidor i caixa.|0||3|
~C|BTAA2ga|ut|Tecla, marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable Interruptor-regulador 10 A 250 V.|0||3|
~M|1.6.#\ETAA10ga1|1\6\6|22|\PLANTA TERCERA\22\\\\|
~C|ETAB10cbb|ut|Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable.|0||0|
~T|ETAB10cbb|Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable amb marc embellidor i caixa. Completament instal·lada. Marca/model: SIMON / 27 PLAY|
~D|ETAB10cbb|BTAB7cb\1\1\BTAB3cb\1\1\A0121\1\0.145\A0131\1\0.145\|
~C|BTAB7cb|ut|Mecanisme presa de corrent simple 2P+T, 10/16 A 250 V tipus schuko encastable.|0||3|
~C|BTAB3cb|ut|Marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable simple 2P+T, 10/16 A 250 V.|0||3|
~M|1.6.#\ETAB10cbb|1\6\7|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|ETAB10bbb|ut|Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable.|0||0|
~T|ETAB10bbb|Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable amb marc embellidor i caixa. Completament instal·lada. Marca/model: SIMON / 27 PLAY|
~D|ETAB10bbb|BTAB7bb\1\1\BTAB3bb\1\1\A0121\1\0.17\A0131\1\0.17\|
~C|BTAB7bb|ut|Mecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V tipus schuko encastable.|0||3|
~C|BTAB3bb|ut|Marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable doble 2P+T, 10/16 A 250 V.|0||3|
~M|1.6.#\ETAB10bbb|1\6\8|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|ETBB30baa1|ut|Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V, encastable estanca IP-44, amb tapa abatible.|0||0|
~T|ETBB30baa1|Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable estanca IP-44, amb tapa abatible, marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada. Marca/model: SIMON / 27 PLAY + 2700951-30 + FUNDA ANTIBACTERIANA|
~D|ETBB30baa1|BTBBMbaa\1\1\BTBBNbaa\1\1\A0121\1\0.17\A0131\1\0.17\|
~C|BTBBMbaa|ut|Mecanisme presa de corrent simple 2P+T 10/16 A 250 V, estanc amb tapa abatible.|0||3|
~C|BTBBNbaa|ut|Marc i caixa, per a presa de corrent simple 2P+T 10/16 A 250 V, estanc amb tapa abatible.|0||3|
~T|BTBBNbaa|Marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions per a mecanisme presa de corrent simple 2P+T 10/16 A 250 V, estanc amb tapa abatible.|
~M|1.6.#\ETBB30baa1|1\6\9|55|\PLANTA TERCERA\55\\\\|
~C|ETBB30aaa1|ut|Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V, encastable estanca IP-44, amb tapa abatible.|0||0|
~T|ETBB30aaa1|Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable estanca, amb tapa abatible, marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada. Marca/model: SIMON / 27 PLAY (COLOR BLANC) + 2700951-30 + FUNDA ANTIBACTERIANA|
~D|ETBB30aaa1|BTBBMaaa\1\1\BTBBNaaa\1\1\A0121\1\0.17\A0131\1\0.17\|
~C|BTBBMaaa|ut|Mecanisme presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V, estanc amb tapa abatible.|0||3|
~C|BTBBNaaa|ut|Marc i caixa, per a presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V, estanc amb tapa abatible.|0||3|
~T|BTBBNaaa|Marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions per a mecanisme presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V, estanc amb tapa abatible.|
~M|1.6.#\ETBB30aaa1|1\6\10|41|\PLANTA TERCERA\41\\\\|
~C|ETBB30aaa11|ut|Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V, encastable estanca IP-44, amb tapa abatible.|0||0|
~T|ETBB30aaa11|Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable estanca, amb tapa abatible, marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada. Marca/model: SIMON / 27 PLAY (COLOR VERMELL) + 2700951-30 + FUNDA ANTIBACTERIANA|
~D|ETBB30aaa11|BTBBMaaaa\1\1\BTBBNaaaa\1\1\A0121\1\0.17\A0131\1\0.17\|
~C|BTBBMaaaa|ut|Mecanisme presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V, estanc amb tapa abatible.|0||3|
~C|BTBBNaaaa|ut|Marc i caixa, per a presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V, estanc amb tapa abatible.|0||3|
~T|BTBBNaaaa|Marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions per a mecanisme presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V, estanc amb tapa abatible.|
~M|1.6.#\ETBB30aaa11|1\6\11|6|\PLANTA TERCERA\6\\\\|
~C|ETBB39a|ut|Presa de corrent, prot. magnetotèrmica i diferencial, monof. 10/16 A + trif. 16 A|0||0|
~T|ETBB39a|Presa de corrent amb protecció magnetotèrmica i diferencial, formant conjunt una monofàsica 10/16 A 250 V tipus schuko i una trifàsica 16 A 400 V tipus industrial, de superficie, estanca, amb tapa abatible i caixa, accessoris i fixacions. Completament instal·l.da. Marca/model: SIMON / 17 .|
~D|ETBB39a|BTBBB\1\1\BTBBC\1\1\A0121\1\0.17\A0131\1\0.17\|
~C|BTBBB|ut|Conj. preses monof. 10/16 A 250 V i trif. 16 A 400 V amb prot. magnetotèrmica i diferencial.|0||3|
~T|BTBBB|Conjunt preses monofàsica 10/16 A 250 V i trifàsica 16 A 400 V amb protecció magnetotèrmica i diferencial.|
~C|BTBBC|ut|Accessoris per a conjunt preses monofàsica 10/16 A 250 V i trifàsica 16 A 400 V amb protecció.|0||3|
~T|BTBBC|Caixa accessoris i fixacions per a conjunt preses monofàsica 10/16 A 250 V i trifásica 16 A 400 V amb protecció magnetotèrmica i diferencial.|
~M|1.6.#\ETBB39a|1\6\12|6|\PLANTA COBERTA\6\\\\|
~C|ERBD10ga1|m|Canal portamecanismes de material aïllant, dimensions 55x170 mm, amb separadors.|0||0|
~T|ERBD10ga1|Canal portamecanismes de material aïllant, dimensions 55x170 mm, amb part proporcional de separadors, accessoris i fixacions. Completament instal·lat. (Color segons disseny arquitectura). Marca/model:  SIMON / CABLOMAX K45|
~D|ERBD10ga1|BRBD1ga\1\1\BRBD2ga\1\1\A0121\1\0.323\A0131\1\0.323\|
~C|BRBD1ga|m|Canal portamecanismes de material aïllant de dimensions 55x170 mm.|0||3|
~C|BRBD2ga|pp|Accessoris i fixacions per a canal portamecanismes de material aïllant de dimensions 60x190 mm.|0||3|
~M|1.6.#\ERBD10ga1|1\6\13|10|\PLANTA TERCERA\10\\\\|
~C|ETCB10aac|ut|Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per instal·lació en canal.|0||0|
~T|ETCB10aac|Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per instal·lació en canal, amb marc embellidor i caixa. Completament instal·lada. Marca/model: SIMON / K45 (COLOR VERMELL)|
~D|ETCB10aac|BTCB1aa\1\1\BTCB2aa\1\1\A0121\1\0.115\A0131\1\0.115\|
~C|BTCB1aa|ut|Mecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per a instal·lació en canal.|0||3|
~C|BTCB2aa|ut|Marco embellecedor y caja para toma de corriente doble 2P+T, 10/16 A 250 V, en canal.|0||3|
~T|BTCB2aa|Marco embellecedor y caja para mecanismo toma de corriente doble 2P+T, 10/16 A 250 V, instalación en canal.|
~M|1.6.#\ETCB10aac|1\6\14|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|ETCB10aaa|ut|Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per instal·lació en canal.|0||0|
~T|ETCB10aaa|Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per instal·lació en canal, amb marc embellidor i caixa. Completament instal·lada. Marca/model: SIMON / K45 (COLOR BLANC)|
~D|ETCB10aaa|BTCB1aa\1\1\BTCB2aa\1\1\A0121\1\0.115\A0131\1\0.115\|
~M|1.6.#\ETCB10aaa|1\6\15|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|ERCB40ca1|ut|Caixa portamecanismes encastable de PVC, pera allotjar 6 mecanismes.|0||0|
~T|ERCB40ca1|Caixa portamecanismes encastable, construïda en PVC, per allotjar 6 mecanismes, amb adaptadors per a entrada de tubs, tapa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada. (Color segons disseny arquitectura). Marca/model: SIMON / 500 CIMA .|
~D|ERCB40ca1|BRCB3ca\1\1\A0121\1\0.191\A0131\1\0.191\|
~C|BRCB3ca|ut|Caixa portamecanismes encastable de PVC per a 6 mecanismes.|0||3|
~M|1.6.#\ERCB40ca1|1\6\16|17|\PLANTA TERCERA\17\\\\|
~C|ETEB10aab|ut|Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a instal·lar en conj. portamecanismes.|0||0|
~T|ETEB10aab|Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a instal·lació en conjunts portamecanismes d'execució superficie / encastable. Completament  instal·lada. Marca/model: SIMON / K45 (COLOR VERMELL)|
~D|ETEB10aab|BTEB2aaa\1\1\A0121\1\0.115\A0131\1\0.115\|
~C|BTEB2aaa|ut|Presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per a instal·lar en conjunts portamecanismes.|0||3|
~T|BTEB2aaa|Mecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per a instal·lació en conjunts portamecanismes.|
~M|1.6.#\ETEB10aab|1\6\17|17|\PLANTA TERCERA\17\\\\|
~C|ETEB10aaa|ut|Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a instal·lar en conj. portamecanismes.|0||0|
~T|ETEB10aaa|Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a instal·lació en conjunts portamecanismes d'execució superficie / encastable. Completament  instal·lada. Marca/model: SIMON / K45 (COLOR BLANC)|
~D|ETEB10aaa|BTEB2aa\1\1\A0121\1\0.115\A0131\1\0.115\|
~C|BTEB2aa|ut|Presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per a instal·lar en conjunts portamecanismes.|0||3|
~T|BTEB2aa|Mecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per a instal·lació en conjunts portamecanismes.|
~M|1.6.#\ETEB10aaa|1\6\18|17|\PLANTA TERCERA\17\\\\|
~C|1.7.#||LLUMENERES|0||0|
~D|1.7.#|EUDB70faa111\1\22\EUDB70faa11\1\172\EUDB70faa1\1\43\EUBG31jaa1\1\133\EUBG31jaa11\1\39\EUBG31jaa113\1\27\EUBG31jaa111\1\3\EUBG31jaa112\1\7\EXSQa\1\25\EUAB11baa1\1\462\EUAB11baa11\1\16\EUMI10cb\1\113\EUMI10db\1\3\EUBG21gaa111\1\11\|
~C|EUDB70faa111|ut|Lluminària tipus downlight encastable estanc IP-44 amb reflector i cèrcol embellidor, llum/s LED de 18W|0||0|
~T|EUDB70faa111|Lluminària tipus downlight encastable estanc IP-44 amb reflector i cèrcol embellidor, inclòs accessoris i equip/s electrònic d'alimentació per a llum/s LED de 18W. (Temperatura de color segons arquitectura). Completament instal·lada. Marca/model: LAMP / MINI KOMBIC G2 92.41.34.0 + 92.00.20.0|
~D|EUDB70faa111|BUDBEfaaaaa\1\1\A0121\1\0.264\A0131\1\0.264\|
~C|BUDBEfaaaaa|ut|Lluminària tipus downlight encastable estanc IP-44 amb reflector i cèrcol embellidor, llum/s LED de 18W|0||3|
~T|BUDBEfaaaaa|Downlight encastable amb reflector i cèrcol, i equip/s 230 V AF per a llum/s TC-TEL de 2x32 W. Marca/model: LAMP / KOMBIC G2 9241380 + 9200210|
~M|1.7.#\EUDB70faa111|1\7\1|22|\PLANTA TERCERA\22\\\\|
~C|EUDB70faa11|ut|Lluminària tipus downlight encastable estanc IP-44 amb reflector i cèrcol embellidor, llum/s LED de 28W|0||0|
~T|EUDB70faa11|Lluminària tipus downlight encastable estanc IP-44 amb reflector i cèrcol embellidor, inclòs accessoris i equip/s electrònic d'alimentació per a llum/s LED de 28W. (Temperatura de color segons arquitectura). Completament instal·lada. Marca/model: LAMP / KOMBIC G2 9241380 + 9200210|
~D|EUDB70faa11|BUDBEfaaaa\1\1\A0121\1\0.264\A0131\1\0.264\|
~C|BUDBEfaaaa|ut|Lluminària tipus downlight encastable amb reflector i cèrcol embellidor, llum/s LED de 28W|0||3|
~T|BUDBEfaaaa|Downlight encastable amb reflector i cèrcol, i equip/s 230 V AF per a llum/s TC-TEL de 2x32 W. Marca/model: LAMP / KOMBIC G2 9241380 + 9200210|
~M|1.7.#\EUDB70faa11|1\7\2|172|\PLANTA TERCERA\172\\\\|
~C|EUDB70faa1|ut|Lluminària tipus downlight encastable estanc amb reflector, cèrcol embellidor i difusor vidre transparent IP-54,  LED de 18W. UG|0||0|
~T|EUDB70faa1|Lluminària tipus downlight encastable estanc amb reflector, cèrcol embellidor i difusor vidre transparent IP-54, inclòs accessoris i equip/s electrònic d'alimentació per a llum/s LED de 18W. UGR<19. (Temperatura de color segons arquitectura). Completament instal·lada. Marca/model: PHILIPS / LUXSPACE DN571B LED20S PG|
~D|EUDB70faa1|BUDBEfaaa\1\1\A0121\1\0.264\A0131\1\0.264\|
~C|BUDBEfaaa|ut|Lluminària tipus downlight encastable estanc amb reflector, cèrcol embellidor i difusor vidre transparent IP-54,  LED de 18W. UG|0||3|
~T|BUDBEfaaa|Downlight encastable amb reflector i cèrcol, i equip/s 230 V AF per a llum/s TC-TEL de 2x32 W. Marca/model: LAMP / KOMBIC G2 9241380 + 9200210|
~M|1.7.#\EUDB70faa1|1\7\3|43|\PLANTA TERCERA\43\\\\|
~C|EUBG31jaa1|ut|Lluminària tipus pantalla estanca especial per sales blanques encastada, difusor de vidre temperat,  IP.65, DALI|0||0|
~T|EUBG31jaa1|Lluminària tipus pantalla estanca especial per sales blanques d'execució encastada amb cos en xapa d'acer blanca esmaltada amb arestes soldades al plasma, difusor de vidre temperat, tipus de protecció IP.65 i reflector d'alumini anoditzat, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alimentació regulable/s DALI amb llum/s LED de 75 W. Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla: PHILIPS / CLEANROOM LED CR444B |
~D|EUBG31jaa1|BUBGFjaaa\1\1\A0121\1\0.459\A0131\1\0.459\|
~C|BUBGFjaaa|ut|Pantalla estanca encastada per a ambient estèril, amb difusor de vidre de silicat i equip/s electrònic/s 230 V AF per a tub/s T.|0||3|
~M|1.7.#\EUBG31jaa1|1\7\4|133|\PLANTA TERCERA\133\\\\|
~C|EUBG31jaa11|ut|Lluminària tipus pantalla estanca encastada, difusor microprismàtic, IP.54, LED de 50 W.|0||0|
~T|EUBG31jaa11|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució encastada amb cos en xapa d'acer blanca esmaltada, difusor microprismàtic, tipus de protecció IP.54, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alimentació amb llum/s LED de 50 W. Completament instal·lada. Marca/model: TRILUX / ARIMOS M46 CDP-IP|
~D|EUBG31jaa11|BUBGFjaaaa\1\1\A0121\1\0.459\A0131\1\0.459\|
~C|BUBGFjaaaa|ut|Lluminària tipus pantalla estanca encastada, difusor microprismàtic, IP.54, LED de 50 W.|0||3|
~M|1.7.#\EUBG31jaa11|1\7\5|39|\PLANTA TERCERA\39\\\\|
~C|EUBG31jaa113|ut|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució encastada, difusor de PMMA transparent, IP.54, LED de 50 W|0||0|
~T|EUBG31jaa113|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució encastada amb cos en xapa d'acer blanca esmaltada, difusor de PMMA transparent, tipus de protecció IP.54, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alimentació amb llum/s LED de 50 W. Completament instal·lada. Marca/model: TRILUX / FIDESCA BS G2 M73 |
~D|EUBG31jaa113|BUBGFjaaaaa\1\1\A0121\1\0.459\A0131\1\0.459\|
~C|BUBGFjaaaaa|ut|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució encastada, difusor de PMMA transparent, IP.54, LED de 50 W|0||3|
~M|1.7.#\EUBG31jaa113|1\7\6|27|\PLANTA TERCERA\27\\\\|
~C|EUBG31jaa111|ut|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució encastada, difusor de PMMA transparent, IP.54, LED de 50 W. DALI|0||0|
~T|EUBG31jaa111|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució encastada amb cos en xapa d'acer blanca esmaltada, difusor de PMMA transparent, tipus de protecció IP.54, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alimentació regulable/s DALI amb llum/s LED de 50 W. Completament instal·lada. Marca/model: TRILUX / FIDESCA BS G2 M73 + DRIVER DALI |
~D|EUBG31jaa111|BUBGFjaaaaab\1\1\A0121\1\0.459\A0131\1\0.459\|
~C|BUBGFjaaaaab|ut|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució encastada, difusor de PMMA transparent, IP.54, LED de 50 W|0||3|
~M|1.7.#\EUBG31jaa111|1\7\7|3|\PLANTA TERCERA\3\\\\|
~C|EUBG31jaa112|ut|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució superficie, difusor de PMMA prismàtic, IP.54, LED de 44 W|0||0|
~T|EUBG31jaa112|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució superficie amb cos en polièster reforçat, difusor de PMMA prismàtic, tipus de protecció IP.54, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alimentació amb llum/s LED de 44 W. Completament instal·lada. Marca/model: TRILUX / 7131 P 1500 LED 6000 |
~D|EUBG31jaa112|BUBGFjaaaaaa\1\1\A0121\1\0.459\A0131\1\0.459\|
~C|BUBGFjaaaaaa|ut|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució superficie, difusor de PMMA prismàtic, IP.54, LED de 44 W|0||3|
~M|1.7.#\EUBG31jaa112|1\7\8|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|EXSQa|ut|Senyalitzador lluminós amb difusor color blanc, verd i vermell 230 V, encastat|0||0|
~T|EXSQa|Senyalitzador lluminós amb difusor color blanc, verd i vermell 230 V, encastat, amb marc i caixa. Completament instal·lat. Marca/modelo: EUNEA SM 100 o equivalent|
~D|EXSQa|BXSQ1\1\1\BXSQ2\1\1\A0121\1\0.017\A0131\1\0.017\|
~C|BXSQ1|ut|Senyalitzador lluminós amb difusor color blanc, verd i vermell 230 V, encastat|0||3|
~C|BXSQ2|ut|Marc i caixa per a senyalitzador lluminós blanc, verd i vermell 230 V i llums|0||3|
~M|1.7.#\EXSQa|1\7\9|25|\PLANTA TERCERA\25\\\\|
~C|EUAB11baa1|m|Tira luminosa flexible de LED's, IP-65, RGB|0||0|
~T|EUAB11baa1|Tira lluminosa flexible de LED's, IP-65, seccionable i connexionable, composada per circuit flexible blanc revestit per una capa de silicona amb LED's de 12W de potència per metre 24V DC, inclou alimentadors, secuenciadors, convertidor DALI a PWM per a RGB i pack de control RGB, perfils de suport, difusor de policarbonat i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Completament instal·lada. Marca/modelo: LAMP /  FINE LED STRIP 96.00.93.0 + DRIVER+ 96.80.94.0 + PERFIL + DIFUSOR TRANSPARENTE +  o equivalente.

|
~D|EUAB11baa1|BUABBbaa\1\1\A0121\1\0.206\A0131\1\0.206\|
~C|BUABBbaa|m|Tira luminosa flexible de LED's, IP-65|0||3|
~M|1.7.#\EUAB11baa1|1\7\10|462|\PLANTA TERCERA\462\\\\|
~C|EUAB11baa11|m|Pack de control RGB|0||0|
~T|EUAB11baa11|Pack de control RGB per a control i regulació de lluminària tipus tira de Led's, inclou accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Completament instal·lada. Marca/modelo: LAMP /  PACK CONTROL RGB  96.40.92.0 o equivalent.

|
~D|EUAB11baa11|BUABBbaaa\1\1\A0121\1\0.206\A0131\1\0.206\|
~C|BUABBbaaa|m|Pack de control RGB|0||3|
~M|1.7.#\EUAB11baa11|1\7\11|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|EUMI10cb|ut|Ap. autònom estanc IP.66 IK.08 d'emergència i senyalització,  fluorescent, 230 V, 1 W, 200 lm,  2 h.|0||0|
~T|EUMI10cb|Aparell autònom estanc tipus protecció IP.66 IK.08 per il·luminació d'emergència i senyalització,  fluorescent, 230 V, 1 W, 200 lm, autonomia mínim 2 h, amb difusor i rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de desconnexió i reactivació mitjançant telecomandament. Completament instal·lat. Marca/model: DAISALUX / HYDRA LD 2N5 + KES|
~D|EUMI10cb|BUMIAca\1\1\A0121\1\0.191\A0131\1\0.191\|
~C|BUMIAca|ut|Aparell autònom emergència i senyalització fluorescent estanc 1 W, 200 lm.|0||3|
~M|1.7.#\EUMI10cb|1\7\12|113|\PLANTA TERCERA\113\\\\|
~C|EUMI10db|ut|Ap. autònom estanc IP.66 IK.08 d'emergència i senyalització,  fluorescent, 230 V, 1 W, 400 lm,  1 h.|0||0|
~T|EUMI10db|Aparell autònom estanc tipus protecció IP.66 IK.08 per il·luminació d'emergència i senyalització,  fluorescent, 230 V, 1 W, 400 lm, autonomia mínim 1 h, amb difusor i rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de desconnexió i reactivació mitjançant telecomandament. Completament instal·lat. Marca/model: DAISALUX / HYDRA LD N8 + KES|
~D|EUMI10db|BUMIAda\1\1\A0121\1\0.191\A0131\1\0.191\|
~C|BUMIAda|ut|Aparell autònom emergència i senyalització fluorescent estanc 1 W, 400 lm.|0||3|
~M|1.7.#\EUMI10db|1\7\13|3|\PLANTA COBERTA\3\\\\|
~C|EUBG21gaa111|ut|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució adossada o suspesa amb cos policarbonat, reflector d'acer prelacat i difusor de pol|0||0|
~T|EUBG21gaa111|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució adossada o suspesa amb cos policarbonat, reflector d'acer prelacat i difusor de policarbonat, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alimentació i làmpades tipus LED de 57W (Temperatura de color segons arquitectura), tipus de protecció IP.65 IK.08. Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla: PHILIPS / CORELINE ESTANCA WT120C o equivalent.|
~D|EUBG21gaa111|BUBGDgaaaa\1\1\BUAA1gaaa\1\1\A0121\1\0.34\A0131\1\0.34\|
~C|BUBGDgaaaa|ut|Lluminària tipus pantalla estanca d'execució adossada o suspesa amb cos policarbonat, reflector d'acer prelacat i difusor de pol|0||3|
~C|BUAA1gaaa|ut|Làmpada LED|0||3|
~M|1.7.#\EUBG21gaa111|1\7\14|11|\PLANTA COBERTA\11\\\\|
~C|1.8.#||SISTEMES INTEGRATS|0||0|
~D|1.8.#|EXTPQ\1\32\EXTTQ\1\8\EXTTQ1\1\8\EXPT01\1\8\EXCABREA1\1\1\EXCABREA1D\1\4\EXCABREA11\1\2\EXPEPM\1\11\|
~C|EXTPQ|ud|Conjunt de preses de corrent en paret quiròfan|0||0|
~T|EXTPQ|Conjunt de preses de corrent en paret quiròfan, inclou:
- 6 preses 2P+T tipus schuko 16 A / 250 V.
- 6 preses d'equipotencialitat redundants.
Completament instal·lat. Marca/modelo: TEDISEL PL760 CE o equivalent.|
~D|EXTPQ|BXTPQ1\1\1\A0121\1\0.213\A0131\1\0.213\|
~C|BXTPQ1|ud|Conjunt de preses de corrent en paret quiròfan|0||3|
~M|1.8.#\EXTPQ|1\8\1|32|\PLANTA TERCERA\32\\\\|
~C|EXTTQ|ud|Conjunt de preses de corrent a braç torreta anestèsia quiròfan|0||0|
~T|EXTTQ|Conjunt de preses de corrent a torreta braç anestèsia quiròfan, inclou:
- 4 preses dobles 2P+T tipus schuko 16 A / 250 V.
- 3 preses d'equipotencialitat redundants.
- Accessoris per adaptació a torreta.
Completament instal·lat. Marca/modelo: (idem torreta)|
~D|EXTTQ|BXTTQ1\1\1\A0121\1\0.213\A0131\1\0.213\|
~C|BXTTQ1|ud|Conjunt de preses de corrent a braç torreta anestèsia quiròfan|0||3|
~M|1.8.#\EXTTQ|1\8\2|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|EXTTQ1|ud|Conjunt de preses de corrent a torreta braç quirúrgic quiròfan|0||0|
~T|EXTTQ1|Conjunt de preses de corrent a torreta braç quirúrgic quiròfan, inclou:
- 5 preses dobles 2P+T tipus schuko 16 A / 250 V.
- 10 preses d'equipotencialitat redundants.
- Accessoris per adaptació a torreta.
Completament instal·lat. Marca/modelo: (idem torreta)




|
~D|EXTTQ1|BXTTQ1a\1\1\A0121\1\0.213\A0131\1\0.213\|
~C|BXTTQ1a|ud|Conjunt de preses de corrent a torreta braç quirúrgic quiròfan|0||3|
~M|1.8.#\EXTTQ1|1\8\3|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|EXPT01|ud|Panell Tècnic de Quiròfan (3P) Hermes|0||0|
~T|EXPT01|Panell Tècnic de Quiròfan (3P) Hermes
Registrable desde l'interior o l'exterior segons el tipus de quiròfan.
composat per la següent dotació:
- 1 Ud. Armari panell de 3 portes amb gasos. HERMES
- 1 Ud. Porta superior per a panell standard de 3 portes de 1250x950mm en CORIAN
- 1 Ud. Porta inferior per a panell standard de 3 portes amb gasos de 1250x750mm en CORIAN
- 1 Ud. Porta vertical per a panell standard de 3 portes amb gasos de 550x1700 en CORIAN
- 1 Ud. Marc embellidor per a panell de 3 portes amb gasos de 1800x1700 en CORIAN
- 1 Ud. Rellotge analògic D235 0168A, complert.
- 1 Ud. Crono-rellotge digital amb comandament a distancia i autonomia per bateries de 2 hores.
- 1 Ud. Patch panel per a monitor NEC amb les següents connexions; 1BNC, 1HDMI, 1DVI-D, 1VGA
- 2 Ud. Presa doble RJ45 cat.6
- 6 Ud. Presa elèctrica schucko Berker amb tapa
- 6 Ud. Presa terra equipotencial
- 1 Ud. Presa elèctrica de 20A para RX.
- 1 Ud. Conjunt de 3 preses de USB
- 2 Ud. regulador-controlador DALI per a control lluminàries
- 1 Ud. Telèfon mans lliures MOD TDS145. 12v AC Tipus IP
- 1 Ud. Vidre especial per a ús mèdic 17-22`''
- 1 Ud. Conjunt suport per a monitor de 19"-22"
- 1 Ud. MONITOR TÈCNIC TFT de 19" QYT-LM190K
- 1 Ud. Vidre especial per a ús mèdic 40-42`''
- 1 Ud. Conjunt suport per a monitor de 40"-46"
- 1 Ud. Monitor tècnic Led de 42" NEC V423
- 1 Ud. PC embegut per muntar en pantalla (VESA 80/100) o en fons armari panell (no inclou
sistema operatiu) Intel CORE i5 - 6400 - 2.70GHz SKT1151 ,RAM 8Gb - SSD 256Gb
- 1 Ud. Teclat de ús mèdic en calaix abatible
- 1 Ud. Panell de Control Digital Hermes 15"
- 2 Ud. Circuit flexible ISO per a 1 presa d' Aire
- 2 Ud. Circuit flexible ISO per a 1 presa d' O2
- 1 Ud. Circuit flexible ISO per a 1 toma de VAC
- 4 Ud. Previsió element suministrat pel client ( altaveu, repetidor alarmes elèctriques, indicador
presió, control temperatura)
- 3 Ud. Presa elèctrica de 16A per a connectar pantalla.
- Cablejat interior a regleter de bornas
Completament instal·lat. Marca/modelo: TEDISEL / QPANEL o equivalent.

|
~D|EXPT01|BXPT1\1\1\A0121\1\3.4\A0131\1\3.4\|
~C|BXPT1|ud|Panell tècnic encastable per a quiròfan, amb control frontal en polímers amb càrregues minerals|0||3|
~M|1.8.#\EXPT01|1\8\4|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|EXCABREA1|ud|Sistema integrat suspès per a llit de Recuperació|0||0|
~T|EXCABREA1|Sistema integrat suspès a sostre per a 1 llit de Recuperació  de 2.300 mm de longitud, amb la següent dotació:
- 1 Ud. Conjunt 2 testers per a  Atlas/Ares
- 2 Ud. Conjunts complert de baixant per a Atlas a 1,5m.
- 2 Ud. Conjunts de ferratges per a fixació baixant Abitus amb suplement i tram horitzontal de Atlas amb accessoris
- 2 Ud. Circuit elèctric per a columna
- 1 Ud. Mòdul d'enllumenat Led indirecta de 1x20+1x10W
- 1 Ud. Mòdul d'enllumenat Led directa de 2x7,5w
- 1 Ud. Interruptor doble Berker 16A per a enceses mòduls de llum
- 6 Ud. Presa elèctrica tipus schuko de 10/16 A
- 6 Ud. Presa de terra redundant en tapa cega
- 1 Ud. d'embarrat de posada a terra i equipotencialitat
- 2 Ud. Doble placa adaptadora per a 1 dau en marc doble
- 1 Ud. Mecanitzat, suport  i cponnexionat per a 2 preses de O2 (preses de gasos no incloses)
- 1 Ud. Mecanitzat, suport i connexionat per a  2 preses de AIR (preses de gasos no incloses)
- 2 Ud. Mecanitzat, suport i connexionat per VAC (preses de gasos no incloses)
- 1 Ud. Carro Humit, Carro Atlas amb 2 tubs de D38 a 300mm entre eixos
- 2 Ud. Conjunt de 2 abraçaderes i dos barres tècnica per a tub de D38 a 350mm
- 1 Ud. Carro Sec, Carro Atlas amb 2 tubs de D38 a 500mm entre eixos
- 1 Ud. Safata de xapa muntada sobre tubs de trapeci D38 a 500mm
- 1 Ud. Calaix individual de xapa muntat en safata a tubs D38 a 500mm
- 1 Ud. Conjunt de 2 abraçadera i una barra tècnica per a tub de D38 a 500mm.
Completament cablejat elèctricament fins a regleter de bornas d'entrada convenientment numerades pel seu posterior connexionat. Completament instal·lat. Marca/modelo: MINDRAY serie 6000 HYPORT o equivalent.















|
~D|EXCABREA1|BXCABA1a\1\1\A0121\1\1.7\A0131\1\1.7\|
~C|BXCABA1a|ud|Sistema integrat suspès per a llit de Recuperació|0||3|
~M|1.8.#\EXCABREA1|1\8\5|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EXCABREA1D|ud|Sistema integrat suspès per a llit de Recuperació|0||0|
~T|EXCABREA1D|Sistema torreta de doble braç, amb la següent dotació:
- 1 Ud. Conjunt 2 testers per a  Atlas/Ares
- 2 Ud. Conjunts complert de baixant per a Atlas a 1,5m.
- 2 Ud. Conjunts de ferratges per a fixació baixant Abitus amb suplement i tram horitzontal de Atlas amb accessoris
- 2 Ud. Circuit elèctric per a columna
- 1 Ud. Mòdul d'enllumenat Led indirecta de 1x20+1x10W
- 1 Ud. Mòdul d'enllumenat Led directa de 2x7,5w
- 1 Ud. Interruptor doble Berker 16A per a enceses mòduls de llum
- 6 Ud. Presa elèctrica tipus schuko de 10/16 A
- 6 Ud. Presa de terra redundant en tapa cega
- 1 Ud. d'embarrat de posada a terra i equipotencialitat
- 2 Ud. Doble placa adaptadora per a 1 dau en marc doble
- 1 Ud. Mecanitzat, suport  i cponnexionat per a 2 preses de O2 (preses de gasos no incloses)
- 1 Ud. Mecanitzat, suport i connexionat per a  2 preses de AIR (preses de gasos no incloses)
- 2 Ud. Mecanitzat, suport i connexionat per VAC (preses de gasos no incloses)
- 1 Ud. Carro Humit, Carro Atlas amb 2 tubs de D38 a 300mm entre eixos
- 2 Ud. Conjunt de 2 abraçaderes i dos barres tècnica per a tub de D38 a 350mm
- 1 Ud. Carro Sec, Carro Atlas amb 2 tubs de D38 a 500mm entre eixos
- 1 Ud. Safata de xapa muntada sobre tubs de trapeci D38 a 500mm
- 1 Ud. Calaix individual de xapa muntat en safata a tubs D38 a 500mm
- 1 Ud. Conjunt de 2 abraçadera i una barra tècnica per a tub de D38 a 500mm.
Completament cablejat elèctricament fins a regleter de bornas d'entrada convenientment numerades pel seu posterior connexionat. Completament instal·lat. Marca/modelo: MINDRAY serie 6000 HYPORTo equivalent.















|
~D|EXCABREA1D|BXCABA1ac\1\1\A0121\1\1.7\A0131\1\1.7\|
~C|BXCABA1ac|ud|Sistema integrat suspès per a llit de Recuperació|0||3|
~M|1.8.#\EXCABREA1D|1\8\6|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|EXCABREA11|ud|Sistema integrat suspès per a 3 llits de Recuperació|0||0|
~T|EXCABREA11|Sistema integrat suspès a sostre per a 3 llits de Recuperació de 7.400 mm de longitud, amb la següent dotació:
- 1 Ud. Conjunt 2 testers per a  Atlas/Ares
- 6 Ud. Conjunts complert de baixant per a Atlas a 1,5m.
- 6 Ud. Conjunts de ferratges per a fixació baixant Abitus amb suplement i tram horitzontal de Atlas amb accessoris
- 2 Ud. Conjunt complert de peces per a unir 2 trams de Atlas
- 6 Ud. Circuit elèctric per a columna
- 3 Ud. Mòdul d'enllumenat Led indirecta de 1x20+1x10W
- 3 Ud. Mòdul d'enllumenat Led directa de 2x7,5w
- 3 Ud. Interruptor doble Berker 16A per a enceses mòduls de llum
- 18 Ud. Presa elèctrica tipus schuko de 10/16 A
- 18 Ud. Presa de terra redundant en tapa cega
- 3 Ud. d'embarrat de posada a terra i equipotencialitat
- 6 Ud. Doble placa adaptadora per a 1 dau en marc doble
- 3 Ud. Mecanitzat, suport  i connexionat per a 2 preses de O2 (preses de gasos no incloses)
- 3 Ud. Mecanitzat, suport i connexionat per a  2 preses de AIR (preses de gasos no incloses)
- 6 Ud. Mecanitzat, suport i connexionat per VAC (preses de gasos no incloses)
- 3 Ud. Carro Humit, Carro Atlas amb 2 tubs de D38 a 300mm entre eixos
- 6 Ud. Conjunt de 2 abraçaderes i dos barres tècnica per a tub de D38 a 350mm
- 3 Ud. Carro Sec, Carro Atlas amb 2 tubs de D38 a 500mm entre eixos
- 3 Ud. Safata de xapa muntada sobre tubs de trapeci D38 a 500mm
- 3 Ud. Calaix individual de xapa muntat en safata a tubs D38 a 500mm
- 3 Ud. Conjunt de 2 abraçadera i una barra tècnica per a tub de D38 a 500mm.
Completament cablejat elèctricament fins a regleter de bornas d'entrada convenientment numerades pel seu posterior connexionat. Completament instal·lat. Marca/modelo: MINDRAY HYPORT o equivalent.















|
~D|EXCABREA11|BXCABA1aa\1\1\A0121\1\1.7\A0131\1\1.7\|
~C|BXCABA1aa|ud|Sistema integrat suspès per a 3 llits de Recuperació|0||3|
~M|1.8.#\EXCABREA11|1\8\7|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EXPEPM|ud|Repetidor de detector d'aïllament|0||0|
~T|EXPEPM|Repetidor de detector d'aïllament amb visualització del nivell d'aïllament, polsador de prova i claxon. Cablejat de comunicació de 4 fils amb el monitor. Inclou caixa d'encastar, font d'alimentació. Completament instal·lat. Marca/modelo: Repetidor: SCHNEIDER MAGELIS   o equivalent |
~D|EXPEPM|BXREPM1\1\1\A0121\1\0.595\A0131\1\0.595\|
~C|BXREPM1|ud|Repetidor de detector d'aïllament|0||3|
~M|1.8.#\EXPEPM|1\8\8|11|\PLANTA TERCERA\11\\\\|
~C|1.9.#||VARIS|0||0|
~D|1.9.#|E1KA10c\1\1\E1KA20c\1\1\E2AA01c\1\1\E2AA02c\1\1\E2AB01c\1\1\E2AB03c\1\1\|
~C|E1KA10c|ut|Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de electricitat completament acabada|0||0|
~T|E1KA10c|Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de electricitat completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.|
~D|E1KA10c|B1KA1c\1\1\A0125\1\354.45\A0165\1\354.45\|
~C|B1KA1c|ut|Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de electricitat.|0||3|
~C|A0125|h|Oficial 1ª paleta|0||1|
~C|A0165|h|Peó|0||1|
~M|1.9.#\E1KA10c|1\9\1|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20c|ut|Reblert i segellat de forats oberts per a pas d'instal. de electricitat entre sectors d'incendi|0||0|
~T|E1KA20c|Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de electricitat entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa.|
~D|E1KA20c|B1KA2c\1\1\A0125\1\212.5\A0165\1\212.5\|
~C|B1KA2c|ut|Material per al reblert i segellat de forats oberts per a instal·lacions de electricitat.|0||3|
~T|B1KA2c|Material per al reblert i segellat de forats oberts per al pas d'instal·lacions de electricitat entre sectors d'incendis.|
~M|1.9.#\E1KA20c|1\9\2|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AA01c|ut|Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de electricitat|0||0|
~T|E2AA01c|Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de electricitat segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.|
~D|E2AA01c|B2AA1c\1\1\|
~C|B2AA1c|ut|Documentació d'execució i final d'obra de electricitat .|0||3|
~M|1.9.#\E2AA01c|1\9\3|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AA02c|ut|Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos|0||0|
~T|E2AA02c|Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient.|
~D|E2AA02c|B2AA2c\1\1\|
~C|B2AA2c|ut|Legalització instal·lacions de electricitat .|0||3|
~M|1.9.#\E2AA02c|1\9\4|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AB01c|ut|Control de Qualitat i Proves segons especificacions del PCQ de les instal·lacions de electricitat|0||0|
~T|E2AB01c|Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de electricitat|
~D|E2AB01c|B2AB2c\1\1\|
~C|B2AB2c|ut|Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de electricitat.|0||3|
~M|1.9.#\E2AB01c|1\9\5|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AB03c|ut|Direcció tècnica de la posada en marxa de les instal·lacions de electricitat (sense permetre baixes)|0||0|
~T|E2AB03c|Direcció tècnica de les operacions per a dur a terme la posada en marxa, regulació  i equilibrat de les instal·lacions de electricitat.
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.|
~D|E2AB03c|B2AB3c\1\1\|
~C|B2AB3c|ut|Direcció tècnica de la posada en marxa de les instal·lacions de electricitat.|0||3|
~M|1.9.#\E2AB03c|1\9\6|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|2.#||COMUNICACIONS I SEGURETAT|0||0|
~D|2.#|2.1.#\1\1\2.2.#\1\1\2.3.#\1\1\2.4.#\1\1\2.5.#\1\1\2.6.#\1\1\2.7.#\1\1\2.8.#\1\1\2.9.#\1\1\2.10.#\1\1\2.11.#\1\1\2.12.#\1\1\2.13.#\1\1\|
~C|2.1.#||INFRASTRUCTURES|0||0|
~D|2.1.#|ERBA62ha\1\90\ERBA62ja\1\240\|
~M|2.1.#\ERBA62ha|2\1\1|90|\PLANTA TERCERA\90\\\\|
~M|2.1.#\ERBA62ja|2\1\2|240|\PLANTA TERCERA\240\\\\|
~C|2.2.#||MEGAFONIA D'AVISOS I EVACUACIÓ PER VEU|0||0|
~D|2.2.#|EVAB10alt\1\51\ERHA10alt\1\51\EVAE10tarj\1\1\EVAA11amp\1\1\ERJK75aa\1\1\EGHB11meg\1\1\|
~C|EVAB10alt|ut|Altaveu de fals sostre de 6 W i 6" amb transformador per a linia de 100 V, selecció de potència 1,5-3-6-12 W, i certicació confo|0||0|
~T|EVAB10alt|Altaveu de fals sostre de 6 W i 6" amb transformador per a linia de 100 V, selecció de potència 1,5-3-6-12 W i certicació conforme EN 54-24 i EN 60849. Preparat per a la reproducció d'avisos i evacuació per veu, amb rang de freqüències de 85 Hz a 20 kHz i marc i reixeta embellidora metàl·lica. Incloent connectors ceràmics, accessoris de muntatge i material auxiilar. Completament instal·lat. Marca/model: BOSCH / LC1-WM06E8 o equivalent.|
~D|EVAB10alt|BVAB1alt\1\1\BVAB2alt\1\1\A0128\1\0.298\A0138\1\0.298\|
~C|BVAB1alt|ut|Altaveu de fals sostre de 6 W amb transformador per a linia de 100 V i selecció de potència 1,5-3-6-12 W|0||3|
~C|BVAB2alt|ut|Accessoris i connectors ceràmics per a altaveu de fals sostre de 6 W.|0||3|
~C|A0128|h|Oficial 1ª instal·lador de comunicacions|0||1|
~C|A0138|h|Ajudant instal·lador de comunicacions|0||1|
~M|2.2.#\EVAB10alt|2\2\1|51|\PLANTA TERCERA\51\\\\|
~C|ERHA10alt|ut|Punt de connexió megafonia incloent conductor de coure flexible de 2x2.5 mm² apantallat.|0||0|
~T|ERHA10alt|Punt de connexió d'altaveu/projector incloent conductor de coure flexible de 2x2,5 mm² apantallat resistent al foc y coberta LSZH, incloent part proporcinal de tub de material aïllant rígid lliure d'halògens y baixa emissió de fums en execució vista i coarrugat per a execució encastada, cablejat, caixes de derviación i muntatge de fil conductor de línia des de central estesa per safata. Completament instal·lat.|
~D|ERHA10alt|BRHA1gaa\1\1\A0121\1\0.36\A0131\1\0.36\|
~C|BRHA1gaa|ut|Punt de connexió megafonia amb conductor de 2x2.5 mm² apantallat, sota tub de material aïllant rígid|0||3|
~T|BRHA1gaa|Punt de connexió megafonia amb conductor de 2x2.5 mm² apantallat, sota tub de material aïllant rígid en execució vista en fals sostre i tub material aïllant flexible encastat en baixants i caixa.|
~M|2.2.#\ERHA10alt|2\2\2|51|\PLANTA TERCERA\51\\\\|
~C|EVAE10tarj|ut|Parella de targetes de supervisió de final de línia (local i remota)|0||0|
~T|EVAE10tarj|Parella de targetes de supervisió de final de línia (local i remota) per a verificar l'estat de les línies d'altaveus i de totes les seves bifurcacions. Completament instal·lat. Marca/model: BOSCH / LBB4442/00 o equivalent.|
~D|EVAE10tarj|BVAE1tarj\1\1\BVAE2tarj\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVAE1tarj|ut|Parella de targetes de supervisió de final de linia  (local i remota)|0||3|
~C|BVAE2tarj|ut|Accessoris de muntatge i connectors per a targetes de supervisió de final de linia|0||3|
~M|2.2.#\EVAE10tarj|2\2\3|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EVAA11amp|ut|Amplificador de potència multicanal de 2x250 W per a línia de 100 V|0||0|
~T|EVAA11amp|Amplificador de potència multicanal de 2x250 W per a línia de 100 V, incloent accessoris de muntatge i material auxilar necessari. Completament instal·lat. Marca/model: BOSCH / PRAESIDEO o equivalent.|
~D|EVAA11amp|BVAA7amp3\1\1\BVAA7meg\1\1\A0128\1\1.7\A0138\1\1.7\|
~C|BVAA7amp3|ut|Amplificador de potència multicanal de 2x250 W per a linia de 100 V.|0||3|
~C|BVAA7meg|ut|Accessoris de muntatge i material auxiliar per a central de megafonia d'avisos i evacuaicó per veu.|0||3|
~M|2.2.#\EVAA11amp|2\2\4|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|ERJK75aa|ut|Alimentació a amplificador de potència incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes|0||0|
~T|ERJK75aa|Alimentació a amplificador de potència incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75aa|BRJK75aa\1\1\A0121\1\0.748\A0131\1\0.748\|
~C|BRJK75aa|ut|Material de punt alimentació a amplificador de potència, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75aa|Material de punt d'alimentació a amplificador de potència incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.2.#\ERJK75aa|2\2\5|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|EGHB11meg|ut|Programació i posada en marxa del sistema de megafonia d'avisos i evacuació per veu, incloent connexionat a la instal·lació exis|0||0|
~T|EGHB11meg|Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de megafonia d'avisos i evacuació per veu, incloent cablejat i connexionat a la instal·lació existent, programació específica i ajustaments, introducció de missatges i prioritats, relació de les zones d'avisos i configuració de les estacions de trucada microfònica, i tots els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions de la propietat i direcció facultativa i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|EGHB11meg|BGHA7meg\1\1\|
~C|BGHA7meg|ut|Conjunt programació i posada en marxa del sistema de megafonia d'avisos i evacuació per veu|0||3|
~M|2.2.#\EGHB11meg|2\2\6|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|2.3.#||SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT DE VEU/DADES|0||0|
~D|2.3.#|EVLD10simp\1\31\EVLD20dobl\1\152\ERHG20vd\1\239\EVLD50\1\239\EVLA15rs\1\1\EQGA11i\1\100\EQJC20ter\1\200\ERJK75vd\1\1\|
~C|EVLD10simp|ut|Presa simple de veu/dadess d'execució encastada/superfície tipus RJ45 amb pantalla de categoria 6A.|0||0|
~T|EVLD10simp|Presa simple de veu/dades d'execució encastada/superfície composta per un connector femella tipus RJ45 amb pantalla categoria 6a, caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris i connectors. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EVLD10simp|BVLD3aca\1\1\BVLD4a\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVLD3aca|ut|Connector tipus RJ45 femella amb pantalla de categoria 6A|0||3|
~C|BVLD4a|ut|Accessoris i connectors per a presa simple de veu/dades d'execució encastada/superfície|0||3|
~M|2.3.#\EVLD10simp|2\3\1|31|\PLANTA TERCERA\31\\\\|
~C|EVLD20dobl|ut|Presa doble de veu/dades d'execució encastada/superfície tipus RJ45 amb pantalla categoria 6A.|0||0|
~T|EVLD20dobl|Presa doble de veu/dades d'execució encastada/superfície composta per dos connectors femella tipus RJ45 amb pantalla categoria 6a caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris i connectors. Completament instal·lada. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EVLD20dobl|BVLD3aca\1\2\BVLDBa\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVLDBa|ut|Accessoris i connectors per a presa doble de veu/dades d'execució encastada/superfície|0||3|
~M|2.3.#\EVLD20dobl|2\3\2|152|\PLANTA TERCERA\152\\\\|
~C|ERHG20vd|ut|Punt de connexió veu/dades amb conductor de 4 parells trenats F/FTP de categoria 6A.|0||0|
~T|ERHG20vd|Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats F/FTP de categoria 6A segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|ERHG20vd|BRHG3aaa\1\1\A0128\1\0.298\A0138\1\0.298\|
~C|BRHG3aaa|ut|Punt de conexió veu/dades amb conductor de 4 parells trenats F/FTP de categoria 6A|0||3|
~M|2.3.#\ERHG20vd|2\3\3|239|\PLANTA TERCERA\239\\\\|
~C|EVLD50|ut|Certificació per enllaç de veu i dades, registres i emissió de certificats de qualitat|0||0|
~T|EVLD50|Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components.|
~D|EVLD50|BVLDK\1\1\|
~C|BVLDK|ut|Certificació per a enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificat.|0||3|
~M|2.3.#\EVLD50|2\3\4|239|\PLANTA TERCERA\239\\\\|
~C|EVLA15rs|ut|Repartidor secundari del sistema de cablejat estructurat per a fins 192 punts de veu/dades|0||0|
~T|EVLA15rs|Repartidor secundari del sistema de cablejat estructurat per a fins 240  puntss de veu/dades, muntat en armari rack de 19" i compost per:
- 1 Bastidor rack de 19" y 42 U d'altura de 2000x800x800 mm, amb porta transparent, i  pany de seguretat. 
- 1 Kit de ventilació forçada per a armari de 800x800 mm, amb 4 ventiladors, termostat i pilot senyalitzador.
- 1 Regleta de 8 endolls Schuko fixada en estructura amb interruptor.
- 1 safata extraible portaequips de 600 mm. de fondària.
- Joc d'etiquetes.
- 1 Panell 19" para telefonia de 25 ports RJ45 UTP categoria 5.
- 10 Patch-Panels 19" de 24 ports RJ45  FTP categoria 6A. 
- 17 Passafils horitzontals amb anelles per a organtizació del cablejat.
- 120 Patch-cords de coure flexibles de 1 m amb cable F/FTP categoria 6A i doble connector RJ45 .
- 120 Patch-cords de coure flexibles de 2 m amb cable F/FTP categoría 6A i doble connector RJ45.
- 1 Safata modular telescòpica per a distribució de F.O multimode OM4 50/125, amb capacitat per a allotjar fins a 4 cassettes d'adaptadores LC. 
- 2 Cassettes de 12 adaptadors LC multimode OM4 50/125 equipat amb 12 pigtails completament instal·lats i acabats. 
- 6 Patch-cords dobles de F.O.Mulimode OM4 50/125 de 1,5 m amb connector LC Dúplex. 
- 6 Patch-cords dobles de F.O.Mulimode OM4 50/125 de 3 m amb connector LC Dúplex. 
Incloent accessoris de muntatge i materiral auxiliar. Completament instal·lat, cablejat, i verificat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EVLA15rs|RACKa\1\1\RACKb\1\1\RACKc\1\1\RACKd\1\1\RACKe\1\2\RACKf\1\1\RACKg\1\10\BVLADh\1\17\RACKi\1\120\RACKj\1\120\RACKk\1\1\RACKl\1\2\RACKm\1\6\RACKn\1\6\BVLAEter\1\1\A0128\1\9.35\A0138\1\9.35\|
~C|RACKa|ut|Bastidor rack 19" i 42 UA de dimensions 800x800x2000 mm|0||3|
~C|RACKb|ut|Kit de ventilació forçada amb 4 ventiladors|0||3|
~C|RACKc|ut|Regleta de 8 endolls shucko amb interruptor|0||3|
~C|RACKd|ut|Joc d'etiquetes|0||3|
~C|RACKe|ut|Safata extraible portaequips de 600 mm. de fondària|0||3|
~C|RACKf|ut|Panell 19" per a telefonia amb 25 ports RJ45 UTP categoria 5.|0||3|
~C|RACKg|ut|Patch-Panel 19" de 24 ports RJ45 FTP categoria 6A|0||3|
~C|BVLADh|ut|Passafils horitzontal amb anelles per a organització del cablejat|0||3|
~C|RACKi|ut|Patch-Cord flexible de coure de 1 m amb cable F/FTP categoria 6A i doble connector RJ45|0||3|
~C|RACKj|ut|Patch-Cord flexible de coure de 2 m amb cable F/FTP categoria 6A i doble connector RJ45|0||3|
~C|RACKk|ut|Safata modular telescòpica per a distribució de F.O multimode OM4 50/125, amb capacitat per a allotjar fins a 4 cassettes d'adap|0||3|
~C|RACKl|ut|Cassette de 12 adaptadors LC multimode OM4 50/125 equipat amb 12 pigtails completament instal·lats i acabats|0||3|
~C|RACKm|ut|Patch-Cord doble de F.O.Mulimode OM4 50/125 de 1,2 m de longitud i connector LC Dúplex|0||3|
~C|RACKn|ut|Patch-Cord doble de F.O.Mulimode OM4 50/125 de 3 m de longitud i connector LC Dúplex|0||3|
~C|BVLAEter|ut|Accessoris de muntatje i mateiral auxiliar per a repartidor terciari de veu/dades|0||3|
~M|2.3.#\EVLA15rs|2\3\5|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EQGA11i|m|Cable multipolar apantallat de 25 parells, lliure d'halògens|0||0|
~T|EQGA11i|Cable multipolar apantallat de 25 parells de conductors de coure electrolític de 0,5 mm de diàmetre amb aïllament de polietilè, pantalla de cinta d'alumini i coberta LSHF, amb part proporcional d'accessoris i connectors. Completament instal·lat.|
~D|EQGA11i|BQGA5i\1\1\BQGA4i\1\1\A0121\1\0.065\A0131\1\0.065\|
~C|BQGA5i|m|Cable multipolar apantallat de 25 parells|0||3|
~T|BQGA5i|Cable multipolar apantallat de 25 parells de conductors de coure electrolític de 0,5 mm de diàmetre amb aïllament de polietilè, pantalla de cinta d'alumini i coberta LSHF|
~C|BQGA4i|pp|Accessoris i connectors per a cable multipolar, de 25 parells.|0||3|
~M|2.3.#\EQGA11i|2\3\6|100|\GENERALS\100\\\\|
~C|EQJC20ter|m|Cable interior/exterior de 12 fibres òptiques multimode d'índex gradual tipus OM4 50/125|0||0|
~T|EQJC20ter|Cable interior/exterior de 12 fibres òptiques multimode d'índex gradual tipus OM4 50/125, amb envoltant del nucli i coberta lliure d'halògens, protecció anti-roedors, i complint els requisits mínims d'atenuació i ample de banda establerts per l'estàndard EN 50173, incloent part proporcional d'accessoris i connectors. Completament instal·lat. Marca/model: SYSTIMAX / LAZRSPEED 550  o equivalent.|
~D|EQJC20ter|BQJC5ter\1\1\BQJC6ter\1\1\A0128\1\0.055\A0138\1\0.055\|
~C|BQJC5ter|m|Cable interior/exterior de 12 F.O. multimode d'índex gradual tipus OM4 50/125, amb envoltant del nucli i coberta lliure d'halòge|0||3|
~T|BQJC5ter|Cable interior de 12 F.O. multimode d'índex gradual tipus OM3e 50/125, amb envoltant del nucli i coberta lliure d'halògens, protecció anti-roedors, i complint els requisits mínims d'atenuació i ampla de banda establerts per l'estàndard EN 50173|
~C|BQJC6ter|pp|Accessoris i connectors per a cable interior/exterior de 12 fibres òptiques multimode d'índex gradual tipus OM4 50/125|0||3|
~M|2.3.#\EQJC20ter|2\3\7|200|\GENERALS\200\\\\|
~C|ERJK75vd|ut|Alimentació a repartidor de veu/dades incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes|0||0|
~T|ERJK75vd|Alimentació a repartidor de veu/dades incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75vd|BRJK75vd\1\1\A0121\1\1.02\A0131\1\1.02\|
~C|BRJK75vd|ut|Material de punt alimentació a repartidor de veu/dades, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75vd|Material de punt d'alimentació a repartidor de veu/dades incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.3.#\ERJK75vd|2\3\8|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|2.4.#||XARXA D'ÀREA LOCAL LAN|0||0|
~D|2.4.#|EVLB10a\1\5\EVLB10f\1\18\EGHB11wif\1\1\EGHB11eth\1\1\|
~C|EVLB10a|ut|Switch d'accès Ethernet de nivell 2 equipat amb 48 puertos RJ45 1000 Base-T PoE, 2 ports SFP+ 10 Gb i font d'alimentació redunda|0||0|
~T|EVLB10a|Switch d'accè Ethernet de nivell 2 de 48 ports 1000 Base-T PoE de 740 W i 2 ports SFP+ 10 Gigabit, equipat amb 1 trnasceiver 10G Base-SR i font d'alimentació redundant. Incloent mòdul de Stack, llicència de software, cable de stack, cable d'alimentació elèctrica, accessorios de muntatge en rack 19" i material auxiliar. Completament instal·lat. Marca/model: CISCO /  CATALYST WS-C2960S-48FPD-L o equivalent.|
~D|EVLB10a|BVLB3acc\1\1\BVLB3asta\1\1\BVLB3tra\1\1\BVLB3aaa\1\1\A0128\1\0.425\A0138\1\0.425\|
~C|BVLB3acc|ut|Switch d'accè Ethernet de nivell 2 de 48 ports 1000 Base-T PoE de 740 W, i 2 ports SFP+ 10 Gigabit.|0||3|
~C|BVLB3asta|ut|Mòdul de Stack per a switch d'accés Ethernet de nivell 2|0||3|
~C|BVLB3tra|ut|Transceiver 10G Base-SR per a port SFP+ sobre connector LC|0||3|
~C|BVLB3aaa|ut|Accessoris de muntatge en rack 19" i material auxiliar per a switch d'accès ethernet de nivell 2|0||3|
~M|2.4.#\EVLB10a|2\4\1|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EVLB10f|ut|Punt d'accès WI-FI 802.11ac basat en controlador, amb antena d'interior integrada i alimentació PoE|0||0|
~T|EVLB10f|Punt d'accè sesne fils  WI-FI 802.11ac basat en controlador, amb antena de interior integrada i alimentació PoE. Incloent cable de patch de 1 m RJ45/RJ45 CAT.6A, accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat. Marca/model: CISCO / AIRONET 2800i o equivalent.|
~D|EVLB10f|BVLB3ah\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVLB3ah|ut|Punt d'accès WI-FI 802.11ac basat en controlador, amb antena d'interior integrada i alimentació PoE|0||3|
~M|2.4.#\EVLB10f|2\4\2|18|\PLANTA TERCERA\18\\\\|
~C|EGHB11wif|ut|Realització de sites surverys per a comprobació dels estudis teòrics de cobertura WIFI|0||0|
~T|EGHB11wif|Realització de sites surverys per a comprobació dels estudis teòrics de cobertura WIFI i situació de les antenes, comprobant els següents paràmetres:
- Intensitat de senyal
- Interferències externes així com els canals propis WIFI
- Relació de senyal/soroll (SNR)
- Velocitat de connexionat a la xarxa WLAN.
Incloent un site survery abans de que es tanquin els sotres, un segón quand la majoria de acabatas estiguin fets, i un tercer d'adaptació a la instal·lació i configuració de la xarxa WIFI en condicions definitives.|
~D|EGHB11wif|BGHA7wif\1\1\|
~C|BGHA7wif|ut|Realització de sites surverys per a comprobació dels estudis teòrics de cobertura WIFI|0||3|
~M|2.4.#\EGHB11wif|2\4\3|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|EGHB11eth|ut|Programació i posada en marxa de la xarxa Ethernet, incloent connexionat a la xarxa existent|0||0|
~T|EGHB11eth|Conjunt de programació i posada en marxa de la xara Ethernet, incloent connexionat a la xarxa existent, preconfiguració de l'electrònica en els laboratoris del subministrador, configuració del sistema i funcionalitats segons requeriments de la propietat, firewall, formació de VLAN's, estudis de cobertura WI-FI posteriors per a la detecció de zones conflictives, proves i demostracions per el seu perfecte funcionament.|
~D|EGHB11eth|BGHA7ac\1\1\|
~C|BGHA7ac|ut|Conjunt de programació i posada en marcha del sistema de xarxa d'àrea local|0||3|
~M|2.4.#\EGHB11eth|2\4\4|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|2.5.#||RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ|0||0|
~D|2.5.#|EVEC70a1\1\1\EQHA12int\1\100\EVEC30aaaa\1\1\EVEC80ba\1\4\EVEC80ca\1\1\EVEC40a\1\2\EVED02aaaa\1\12\ERHE11aa\1\12\|
~C|EVEC70a1|ut|Amplificador de banda 47-2.150 MHz amb amplificació separada 47-862 MHz|0||0|
~T|EVEC70a1|Amplificador de banda 47-2.150 MHZ amb amplificació separada 47-862 MHz i 950-2.150 MHz guany de 35 i 29 dB respectivament i màxim nivell de sortida de 118 dB per 2 canals, amb font d'alimentació, accessoris i connectors. Completament instal·lat. Marca/model: TELEVES o equivalent|
~D|EVEC70a1|BVECMa\1\1\A0128\1\0.425\A0138\1\0.425\|
~C|BVECMa|ut|Amplificador de banda 47-2.150 MHz amb amplificació separada 47-862 MHz i 950-2.150 MHz|0||3|
~M|2.5.#\EVEC70a1|2\5\1|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EQHA12int|m|Cable coaxial de freqüències mitjanes per a interior de 6,6 mm de diàmetre i coberta de plàstic LSZH, amb conductor central de c|0||0|
~T|EQHA12int|Cable coaxial de frecuecias medias para interior de 6,6 mm de diámetro y cubierta de plástico LSZH, formado por un conductor central de cobre, dieléctrico de polietileno, pantalla de cobre trenzado, impedancia característica de 75 Ohm, y atenuación de 15 dB/100 m a 800 MHz y de 28 dB/100 m a 2400 Hz. Incluyendo parte proporcional de accesorios de montaje y material auxiliar. Completamente instalado. Marca/modelo: TELEVES / T100  o equivalente.



|
~D|EQHA12int|BQHA3aab\1\1\BQHA4aab\1\1\A0128\1\0.021\A0138\1\0.021\|
~C|BQHA3aab|m|Cable coaxial de freqüències mitjanes per a interior de 6,6 mm de diàmetre i coberta de plàstic LSZH, amb conductor central de c|0||3|
~T|BQHA3aab|Cable coaxial 75 ohm, 7 mm de diàmetre i atenuació de  dB/100 m a 800 MHz y  dB/100 m a 2400 Hz.|
~C|BQHA4aab|pp|Part proporcional d'accessoris de muntatge i material auxiliar per a cable coaxial de freqüències mitjanes per a interiors de 6,|0||3|
~T|BQHA4aab|Part proporcional d'accessoris de muntatge i material auxiliar per a cable coaxial de freqüències mitges per a interiors de 6,6 mm de diàmetre amb coberta de plàstic LSZH|
~M|2.5.#\EQHA12int|2\5\2|100|\PLANTA TERCERA\100\\\\|
~C|EVEC30aaaa|ut|Distribuidor inductiu de 2 sortides per la banda de 5-2.150 MHz|0||0|
~T|EVEC30aaaa|Distribuidor inductiu de 2 sortides per la banda de 5-2.150 MHz, amb atenuació de 4/5 dB per 862 MHz i 5 dB per 2.150 MHz i desacoplament entre sortides major que 20 dB inclosos connectors. Completament instal·lat. Marca/model: TELEVES / SMATV 5-2400 MHz o equivalent|
~D|EVEC30aaaa|BVEC8aaa\1\1\BVEC9aaa\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVEC8aaa|ut|Distribuidor inductiu de 2 sortides amb atenuació de 4/5 dB per 862 MHz i 5 dB per 2150 MHz|0||3|
~C|BVEC9aaa|ut|Connectors per a distribuidor inductiu de 2 sortides de 4/5 dB per 862 MHz i 5 dB per 2150 MHz|0||3|
~M|2.5.#\EVEC30aaaa|2\5\3|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EVEC80ba|ut|Derivador inductiu i direccional de 2 sortides amb derivació 10/25 dB pas de 1,5/6 dB|0||0|
~T|EVEC80ba|Derivador inductiu i direccional de 2 sortides per la banda de 5-2.150 MHz, amb atenuació de derivació 10/25 dB i atenuació de pas de 1,5/6 dB a 862 MHz i 2,2/6 dB a 2.150 MHz, inclús connectors. Completament instal·lat. Marca/model: TELEVES / SMATV 5-2400 MHz o equivalent|
~D|EVEC80ba|BVECQb\1\1\BVECRb\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVECQb|ut|Derivador inductiu i direccional de 2 sortides per la banda de 5-2.150 MHz|0||3|
~C|BVECRb|ut|Conectores para derivador|0||3|
~M|2.5.#\EVEC80ba|2\5\4|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|EVEC80ca|ut|Derivador inductiu i direccional de 4 sortides amb derivació 10/25 dB pas de 1,5/6 dB|0||0|
~T|EVEC80ca|Derivador inductiu i direccional de 4 sortides per la banda de 5-2.150 MHz, amb atenuació de derivació 10/25 dB i atenuació de pas de 1,5/6 dB a 862 MHz i 2,2/6 dB a 2.150 MHz, inclús connectors. Completament instal·lat. Marca/model: TELEVES / SMATV 5-2400 MHz o equivalent|
~D|EVEC80ca|BVECQc\1\1\BVECRc\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVECQc|ut|Derivador inductiu i direccional de 4 sortides per la banda de 5-2.150 MHz|0||3|
~C|BVECRc|ut|Conectores para derivador|0||3|
~M|2.5.#\EVEC80ca|2\5\5|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EVEC40a|ut|Resistència final de línia de 75 ohm per al tancament de totes les sortides no utilitzades.|0||0|
~T|EVEC40a|Resistència final de línia de 75 ohm per al tancament de totes les sortides no utilitzades en derivadors i distribuïdors. Completament instal·lada. Marca/model: TELEVES / 4061 o equivalent|
~D|EVEC40a|BVEC7\1\1\A0138\1\0.136\|
~C|BVEC7|ut|Resistència final de línia de 75 ohm.|0||3|
~M|2.5.#\EVEC40a|2\5\6|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EVED02aaaa|ut|Base de presa derivació de TV-FM/SAT amb ample de banda 5-2.150 MHz|0||0|
~T|EVED02aaaa|Base de presa derivació de tV-FM/SAT per a muntatge encastat, amb ample de banda 5-2.150 MHz y atenuació de 1 dB a 862 MHz y 1,2/1,5 dB a 2.150 MHz, inclòs frontal, marc y accessoris segons la serie de mecanismes elèctrics. Completament instal·lat. Marca/model: TELEVES / 5226 o equivalent|
~D|EVED02aaaa|BVED03aaa\1\1\BVED04aaa\1\1\A0128\1\0.213\A0138\1\0.213\|
~C|BVED03aaa|ut|Base de presa derivació de TV-FM/SAT per a muntatge encastat amb ample de banda 862 MHz|0||3|
~T|BVED03aaa|Base de presa derivació de TV-FM/SAT per a muntatge encastat amb ample de banda 862 MHz i atenuació de 1 a 862 MHz i 1,2/1,5 dB a 2150 MHz|
~C|BVED04aaa|ut|Accessoris per a base de presa derivació de TV-FM/SAT per muntatge encastat amb ample de banda 5-2150 MHz|0||3|
~T|BVED04aaa|Accessoris per a base de presa derivació de TV-FM/SAT per muntatge encastat amb ample de banda 5-2150 MH i atenuació de 1 a 862 MHz i 1,2/1,5 dB a 2.150 MHz|
~M|2.5.#\EVED02aaaa|2\5\7|12|\PLANTA TERCERA\12\\\\|
~C|ERHE11aa|ut|Punt de connexió TV/FM incloent conductor coaxial de 6,5 mm de diàmetre, 75 Ohm i atenuació inferior a 28 dB/100 m|0||0|
~T|ERHE11aa|Punt de connexió TV/FM incloent conductor coaxial de 6,5 mm de diàmetre, 75 Ohm i atenuació inferior a 28 dB/100 m a 2400 MHz sota tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des d'element de derivació a punt i part proporcional de línia des de capçalera amb conductors sota tub o safata de material aïllant rígid en muntatge superficie. Completament instal·lat. Marrca/model: TELEVES / T100 o equivalent|
~D|ERHE11aa|BRHE2aa\1\1\A0121\1\0.36\A0131\1\0.36\|
~C|BRHE2aa|ut|Punt de connexió TV/FM amb conductor de 6,5 mm, atenuació inferior a 28 dB/100 m a 2400 MHz.|0||3|
~M|2.5.#\ERHE11aa|2\5\8|12|\PLANTA TERCERA\12\\\\|
~C|2.6.#||INTERCOMUNICACIÓ|0||0|
~D|2.6.#|EVCC20sec\1\1\ERHF10sec\1\1\EVCA20pri\1\1\ERJK75ad\1\1\|
~C|EVCC20sec|ut|Intercomunicador secundari bidireccional de muntatge encastat a sostre.|0||0|
~T|EVCC20sec|Intercomunicador secundari bidireccional de muntatge encastat a sostre amb marc embellidor. Inlcoent accessoris de muntatge i material auxilar. Completament instal·lat. Marca/model: AIPHONE / AS-3N o equivalent.|
~D|EVCC20sec|BVCC7sec\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVCC7sec|ut|Intercomunicador secundari bidireccional de muntatge encastat a sostre.|0||3|
~M|2.6.#\EVCC20sec|2\6\1|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERHF10sec|ut|Punt de connexió d'intercomunicador secundari amb cable de coure de 2x1 mm² LSZH.|0||0|
~T|ERHF10sec|Punt de connexió d'intercomunicador secundari incloent conductor de coure de 2x1 mm² LSZH, sota tub de material plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub de material aïllant flexible encastat en baixants i caixa, des d'intercomunicador principal a punt i part proporcional de tub o safata de material aïllant rígid en muntatge superfície. Completament instal·lat.|
~D|ERHF10sec|BRHF1aca\1\1\A0128\1\0.213\A0138\1\0.213\|
~C|BRHF1aca|ut|Punt de connexió d'intercomunicador secundari amb conductor de coure de 2x1 mm²  sota tub de material aïllant|0||3|
~M|2.6.#\ERHF10sec|2\6\2|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EVCA20pri|ut|Intercomunicador principal de mitjana potència amb polsador de trucada i led indicador.|0||0|
~T|EVCA20pri|Intercomunicador principal de mitjana potència amb polsador de trucada i led indicador. Incloent adaptador de tensió de 12 Vcc, accessoris de muntatge i material auxilar. Completament instal·lat. Marca/model: AIPHONE / MP-1S o equivalent.|
~D|EVCA20pri|BVCA3aa\1\1\A0128\1\0.425\A0138\1\0.425\|
~C|BVCA3aa|ut|Intercomunicador principal de mitjana potència amb polsador de trucada i led indicador.|0||3|
~M|2.6.#\EVCA20pri|2\6\3|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERJK75ad|ut|Alimentació a intercomunicador principal incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de verete|0||0|
~T|ERJK75ad|Alimentació a intercomunicador principal incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75ad|BRJK75ad\1\1\A0121\1\0.816\A0131\1\0.816\|
~C|BRJK75ad|ut|Material de punt alimentació a intercomunicador principal, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75ad|Material de punt d'alimentació a intercomunicador principal incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.6.#\ERJK75ad|2\6\4|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|2.7.#||SISTEMA DE TRUCADA PACIENT-INFERMERA|0||0|
~D|2.7.#|EVDB02com\1\10\EVDA22cap\1\10\EVDC04mas\1\4\EVDC04esc\1\6\EVDA10est\1\1\ERHD10cap\1\10\ERHD10plf\1\10\EMCJ10inf\1\1\ERJK75ae\1\1\EGHB11inf\1\1\|
~C|EVDB02com|ut|Comandament de trucada tipus ´´pera´´ amb connector de seguretat, polsadors i cable de 2,5 m|0||0|
~T|EVDB02com|Comandament de trucada tipus ´´pera´´ amb connector de seguretat safe release, equipat amb polsador de trucada vermell amb pictograma i LED indicador, 2 polsadors grocs per el control de llums, i cable de 2,5 m de llargària. Completament instal·lat. Marca/model: ASCOM / TELECARE o equivalent.|
~D|EVDB02com|BVDB1a\1\1\A0128\1\0.026\A0138\1\0.026\|
~C|BVDB1a|ut|Comandament de trucada tipus ´´pera´´ amb connector de seguretat, polsadors i cable de 2,5 m|0||3|
~M|2.7.#\EVDB02com|2\7\1|10|\PLANTA TERCERA\10\\\\|
~C|EVDA22cap|ut|Bloc de trucada per a capçal de llit amb connector per a connexió de comandament tipus ´´pera´´|0||0|
~T|EVDA22cap|Bloc de trucada per a capçal de llit amb connector per a connexió de comandament tipus ´´pera´´,  equipat amb  polsadors de trucada, assistència i cancelació. Incorpora LED indicador i mòdul de connexió al bus de dades. Incloent placa frontal de color blanc/gris i marc encastat en caixa de mecanismes universal, accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat. Marca/model: ASCOM / TELECARE o equivalent.|
~D|EVDA22cap|BVDA9aa\1\1\A0128\1\0.213\A0138\1\0.213\|
~C|BVDA9aa|ut|Bloc de trucada per a capçal de llit amb connector per a connexió de comandament tipus ´´pera´´|0||3|
~M|2.7.#\EVDA22cap|2\7\2|10|\PLANTA TERCERA\10\\\\|
~C|EVDC04mas|ut|Plafó electrònic Master amb indicador de 4 camps lluminosos tipus LED i connexió IP|0||0|
~T|EVDC04mas|Plafó electrònic Master amb indicador visual de 4 camps lluminosos tipus LED i connexió IP. Incorpora mòdul de connexió en bus per a fins 3 plafons esclaus i mòdul per a connexió al bus de dades. Incloent placa frontal de color blanc/gris muntat en caixa, accessoris de muntatge i material auxilar. Completament instal·lat. Marca/model: ASCOM / TELECARE o equivalent.|
~D|EVDC04mas|BVDC1da\1\1\A0128\1\0.213\A0138\1\0.213\|
~C|BVDC1da|ut|Plafó electrònic Master amb indicador de 4 camps lluminosos tipus LED i connexió IP|0||3|
~M|2.7.#\EVDC04mas|2\7\3|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|EVDC04esc|ut|Plafó electrònic Esclau amb indicador de 4 camps lluminosos tipus LED|0||0|
~T|EVDC04esc|Plafó electrònic Master amb indicador visual de 4 camps lluminosos tipus LED. Incorpora mòdul de connexió en bus per a fins 3 plafons esclaus i mòdul per a connexió al bus de dades. Incloent placa frontal de color blanc/gris muntat en caixa, accessoris de muntatge i material auxilar. Completament instal·lat. Marca/model: ASCOM / TELECARE o equivalent.|
~D|EVDC04esc|BVDC1daa\1\1\A0128\1\0.213\A0138\1\0.213\|
~C|BVDC1daa|ut|Plafó electrònic Esclau amb indicador de 4 camps lluminosos tipus LED|0||3|
~M|2.7.#\EVDC04esc|2\7\4|6|\PLANTA TERCERA\6\\\\|
~C|EVDA10est|ut|Estació de control d'infermeria de sobretaula|0||0|
~T|EVDA10est|Estació de control d'infermeria de sobretaula sense mòdul de comunicacions per veu i funcions d'indicació de trucades i estat de les mateixes, cancel·lació de trucades, interconnexió de zones, comunicació amb altres llocs de control i trucada general, amb audio i amb trucada a metge. Incloent accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat. Marca/model: ASCOM / TELECARE o equivalent.|
~D|EVDA10est|BVDA4a\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVDA4a|ut|Estació de control d'infermeria de sobretaula|0||3|
~M|2.7.#\EVDA10est|2\7\5|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERHD10cap|ut|Punt de connexionat en bus de bloc de trucada per a capçal de llit des de plafó electrònic|0||0|
~T|ERHD10cap|Punt de connexionat en bus de bloc de trucada per a capçal de llit des de plafó electrònic, incloent conductor de UTP CAT.6 sota tub plàstic rígid en execució vista i flexible encastat en baixants i caixes i part proporcional d'accessoris. Completament instal·lat.|
~D|ERHD10cap|BRHD1aaa\1\1\A0128\1\0.213\A0138\1\0.213\|
~C|BRHD1aaa|ut|Punt de connexionat en bus de bloc de trucada per a capçal de llit des de plafó electrònic|0||3|
~M|2.7.#\ERHD10cap|2\7\6|10|\PLANTA TERCERA\10\\\\|
~C|ERHD10plf|ut|Cablejat i connexionat en bus de plafó electrònic esclau des de plafó electrònic Master|0||0|
~T|ERHD10plf|Cablejat i connexionat en bus de plafó electrònic esclau des de plafó electrònic Master, incloent conductor de UTP CAT.6 sota tub plàstic rígid en execució vista i flexible encastat en baixants i caixes i part proporcional d'accessoris. Completament instal·lat.|
~D|ERHD10plf|BRHD1aaaa\1\1\A0128\1\0.213\A0138\1\0.213\|
~C|BRHD1aaaa|ut|Cablejat i connexionat en bus de plafó electrònic esclau des de plafó electrònic master, incloent conductor de UTP CAT.6 sota tu|0||3|
~M|2.7.#\ERHD10plf|2\7\7|10|\PLANTA TERCERA\10\\\\|
~C|EMCJ10inf|ut|Font d'alimentació electrònica de 20 A, amb tensió d'alimentació de 230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc|0||0|
~T|EMCJ10inf|Font d'alimentació electrònica de 20 A, amb tensió d'alimentació de 230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc, amb protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i amb capacitat per a treballar en buit. Incloent bateries, accessoris de muntatge i material auxilar. Completament instal·lat.|
~D|EMCJ10inf|BMCJ01faa\1\1\BATERIAa\1\2\A0128\1\0.213\A0138\1\0.213\|
~C|BMCJ01faa|ut|Font d'alimentació electrònica de 20 A, amb tensió d'alimentació de 230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc|0||3|
~C|BATERIAa|ut|Bateria de 12 V i 26 Ah.|0||3|
~M|2.7.#\EMCJ10inf|2\7\8|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERJK75ae|ut|Alimentació a font d'alimentació incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes|0||0|
~T|ERJK75ae|Alimentació a font d'alimentació incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75ae|BRJK75ae\1\1\A0121\1\0.748\A0131\1\0.748\|
~C|BRJK75ae|ut|Material de punt alimentació a font d'alimentació, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75ae|Material de punt d'alimentació a font d'alimentació incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.7.#\ERJK75ae|2\7\9|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EGHB11inf|ut|Programació i posada en marxa del sistema de tucada pacient-infermera, incloent cablejat i connexinat a la instal·lació existent|0||0|
~T|EGHB11inf|Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de trucada pacient-infermera, incloent cablejat i connexionat a la instal·lació existent, programació específica, i tots els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions de la propietat i direcció facultativa i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|EGHB11inf|BGHA7ab\1\1\|
~C|BGHA7ab|ut|Conjunt programació i posada en marxa del sistema de tucada pacient-infermera, incloent cablejat i connexionat a la instal·lació|0||3|
~M|2.7.#\EGHB11inf|2\7\10|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|2.8.#||AUDIOVISUALS DE QUIRÒFANS|0||0|
~D|2.8.#|EVAB12mus\1\16\ERHA10alta\1\16\EVAA20mus\1\8\ERJK75af\1\8\|
~C|EVAB12mus|ut|Altaveu de sostre de dos vies i 4" amb potència de 30 W i reciente acústic tancat per a muntatge a 8 ohms i/o 70/100 V|0||0|
~T|EVAB12mus|Altaveus de sostre de dos vies i 4" amb potència de 30 W i reciente acústic tancat per a muntatge a 8 ohms i/o 70/100 V. Incloent accessoris de muntatge i material auxilar. Completament instal·lat.|
~D|EVAB12mus|BVAB10mus\1\1\BVAB11aaaa\1\1\A0128\1\0.213\A0138\1\0.213\|
~C|BVAB10mus|ut|Altaveu de sostre de dos vies i 4" amb potència de 30 W i reciente acústic tancat per a muntatge a 8 ohms i/o 70/100 V|0||3|
~C|BVAB11aaaa|ut|Accessoris i complements per altaveu de ssotre de dos vies, 4" i 30 W amb caixa de resonància|0||3|
~T|BVAB11aaaa|Accessoris i complements per altaveu de 16 W de falç sostre i 2,25", caixa de resonància i selecció 1-2-4-8-16 W|
~M|2.8.#\EVAB12mus|2\8\1|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|ERHA10alta|ut|Punt de connexió d'altaveu incloent conductor de coure flexible de 2x2.5 mm² apantallat.|0||0|
~T|ERHA10alta|Punt de connexió d'altaveu incloent conductor de coure flexible de 2x2,5 mm² apantallat resistent al foc y coberta LSZH, incloent part proporcinal de tub de material aïllant rígid lliure d'halògens y baixa emissió de fums en execució vista i coarrugat per a execució encastada, cablejat, caixes de derviación i muntatge de fil conductor de línia des de central estesa per safata. Completament instal·lat.|
~D|ERHA10alta|BRHA1gaaa\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BRHA1gaaa|ut|Punt de connexió megafonia amb conductor de 2x2.5 mm² apantallat, sota tub de material aïllant rígid|0||3|
~T|BRHA1gaaa|Punt de connexió megafonia amb conductor de 2x2.5 mm² apantallat, sota tub de material aïllant rígid en execució vista en fals sostre i tub material aïllant flexible encastat en baixants i caixa.|
~M|2.8.#\ERHA10alta|2\8\2|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|EVAA20mus|ut|Equip amplificador de 60 W de potència amb doble entrada d'àudio i sortida a 8 ohms o 100 V|0||0|
~T|EVAA20mus|Equip amplificador de 60 W de potència amb doble entrada d'àudio i sortida a 8 ohms o 100 V. Incloent accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat.|
~D|EVAA20mus|BVAA3aa\1\1\BVAA4aa\1\1\A0128\1\0.128\A0138\1\0.128\|
~C|BVAA3aa|ut|Equip amplificador de 60 W de potència amb doble entrada d'àudio i sortida a 8 ohms o 100 V|0||3|
~C|BVAA4aa|ut|Accessoris i connectors per a amplificador de 60 W|0||3|
~T|BVAA4aa|Accessoris i connectors per a amplificador de 20 W, entrada per a  micròfons i  fonts de línia.|
~M|2.8.#\EVAA20mus|2\8\3|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|ERJK75af|ut|Alimentació a amplificador incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes|0||0|
~T|ERJK75af|Alimentació a amplificador incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75af|BRJK75af\1\1\A0121\1\0.748\A0131\1\0.748\|
~C|BRJK75af|ut|Material de punt alimentació a amplificador, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75af|Material de punt d'alimentació a amplificador incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.8.#\ERJK75af|2\8\4|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|2.9.#||SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ|0||0|
~D|2.9.#|ENAA10cmag\1\2\ENBA10panic\1\1\ERGB10cmag\1\3\ERGB10panic\1\1\ENCB20exp\1\1\ERGB10exp\1\1\EGHB11intr\1\1\|
~C|ENAA10cmag|ut|Detector d'obertura per contacte magnètic de grau 2 per a muntatge superfície en porta.|0||0|
~T|ENAA10cmag|Detector d'obertura per contacte magnètic de grau 2, per a muntatge de superfície en porta, format per interruptor magnètic i imà, allotjats en caixes metàl·liques amb protecció contra sabotatge, placa de suport i separador. Completament instal·lat. |
~D|ENAA10cmag|BNAA1da\1\1\BNAA2a\1\1\A0129\1\0.213\A0139\1\0.213\|
~C|BNAA1da|ut|Detector d'obertura per contacte magnètic de grau 2|0||3|
~C|BNAA2a|ut|Petit material per a muntatge contacte magnètic.|0||3|
~C|A0129|h|Oficial 1ª instal·lador de seguretat|0||1|
~C|A0139|h|Ajudant instal·lador de seguretat|0||1|
~M|2.9.#\ENAA10cmag|2\9\1|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|ENBA10panic|ut|Polsador manual d'alarma anti pànic per a muntatge adossat.|0||0|
~T|ENBA10panic|Polsador manual d'alarma anti pànic per a muntatge adossat amb caixa de protecció anti sabotatge i pilot senyalitzador. Incloent accessoris de muntatge i material auxilar. Completament instal·lat.|
~D|ENBA10panic|BNBA1panic\1\1\BNBA2a\1\1\A0129\1\0.17\A0139\1\0.17\|
~C|BNBA1panic|ut|Polsador manual d'alarma anti pànic per a muntatge adossat.|0||3|
~C|BNBA2a|ut|Petit material per a muntatge polsador d'alarma anti pànic|0||3|
~M|2.9.#\ENBA10panic|2\9\2|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERGB10cmag|ut|Punt connexionat de contacte magnètic des de mòdul expansor de zona, amb cable de 4x0,25 mm² LSZH.|0||0|
~T|ERGB10cmag|Punt de connexió de contacte magnètic des de mòdul expansor de zona, incloent cable de coure de 4x0.25 mm² LSZH amb part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lliure d'halògens i baja emissió de fums coarrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.|
~D|ERGB10cmag|BRGB2agab\1\1\A0129\1\0.128\A0139\1\0.128\|
~C|BRGB2agab|ut|Punt de connexió de contacte magnètic de porta amb cable de 4x0.25 mm² LSZH i part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens|0||3|
~M|2.9.#\ERGB10cmag|2\9\3|3|\PLANTA TERCERA\3\\\\|
~C|ERGB10panic|ut|Punt connexionat de polsador anti pànic des de mòdul expansor de zona, amb cable  de 4x0,25 mm² LSZH.|0||0|
~T|ERGB10panic|Punt de connexionat de polsador anti pànic des de mòdul expansor de zona, incloent cable de 4x0.25 mm² LSZH amb part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums coarrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.
|
~D|ERGB10panic|BRGB2agaba\1\1\A0129\1\0.164\A0139\1\0.164\|
~C|BRGB2agaba|ut|Punt de connexionat de polsador anti pànic amb cable de 4x0,25  mm² LSZH i part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i|0||3|
~M|2.9.#\ERGB10panic|2\9\4|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ENCB20exp|ut|Mòdul expansor de zona de grau 2 per a 8 punts de detecció, amb caixa de protecció dotada de tamper, led indicador, i brunzidor|0||0|
~T|ENCB20exp|Mòdul expansor de zona de grau 2 per a 8 punts de detecció, incloent electrònica, placa de suport, i caixa de protecció dotada de tamper, led indicador, i brunzidor incorporat. Completament instal·lat.



|
~D|ENCB20exp|BNCB3aaa\1\1\BNCB4a\1\1\A0129\1\0.196\A0139\1\0.196\|
~C|BNCB3aaa|ut|Mòdul expansor de zona de grau 2 per a 8 punts de detecció, i caixa de protecció.|0||3|
~C|BNCB4a|ut|Petit material per a muntatge de mòdul expansor de zona.|0||3|
~M|2.9.#\ENCB20exp|2\9\5|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERGB10exp|ut|Cablejat i connexionat en Bus de mòdul expansor de zona des de central de seguretat.|0||0|
~T|ERGB10exp|Cablejat i connexionat en bus de mòdul expansor de zona des de central de seguretat, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums coarrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.



|
~D|ERGB10exp|BRGB2aeaa\1\1\A0129\1\0.327\A0139\1\0.327\|
~C|BRGB2aeaa|ut|Cablejat i connexionat en Bus de mòdul expansor de zona amb part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió d|0||3|
~M|2.9.#\ERGB10exp|2\9\6|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EGHB11intr|ut|Programació i posada en marxa del sistema de seguretat contra intrusió, incloent connexionat a la instal·lació existent|0||0|
~T|EGHB11intr|Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de seguretat contra intrusió, incloent cablejat i connexionat a la instal·lació existent, programació específica permetent interaccions amb els sistemes de vídeo vigiláncia, i tots els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions de la propietat i direcció facultativa i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|EGHB11intr|BGHA7intr\1\1\|
~C|BGHA7intr|ut|Conjunt programació i posada en marxa del sistema de seguretat contra intrusió incloent connexinat a la instal·lació existent|0||3|
~M|2.9.#\EGHB11intr|2\9\7|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|2.10.#||CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CTTV)|0||0|
~D|2.10.#|EVFA05domt\1\12\ERJK75cam\1\12\EVFH85nass\1\1\ERJK75nas\1\1\EGHB10cctv\1\1\|
~C|EVFA05domt|ut|Càmera IP de seguretat tipus mini-domo color de muntatge en sostre, amb sensor CMOS 1/3" (WDR), resolució de 2 MP (1920x1080p) i|0||0|
~T|EVFA05domt|Càmera IP de seguretat tipus mini-domo color de muntatge en sostre per a interiors, amb sensor CMOS 1/3" d'ampli rang dinàmic (WDR), compresió de dos fluxes de vídeo digital configurables independentment H.264/M-JPEG i conformitat ONVIF, resolució de 2 MP (1980x1080p), funcionalitat dia/nit amb filtre mecànic de supresió d'infrarrojos, anàlisi inteligent de vídeo, detecció de moviment, compensació de contralum, i òptica varifocal incorporada de 3-9 mm. Incloent suports de muntatge adaptats a qualsevol situació en funció del disseny de l'arquitectura, cable flexible de connexió de 2 m  U/UTP categoria 6A i doble connector RJ45, accessoris de muntatge i alimentació PoE. Completament instal·lat. Marca/model: AXIS / P3365-V o equivalent.|
~D|EVFA05domt|BVFA4domt\1\1\BVFA5aa\1\1\A0129\1\0.213\A0139\1\0.213\|
~C|BVFA4domt|ut|Càmera IP de seguretat tipus mini-domo color de muntatge en sostre, amb sensor CMOS 1/3" (WDR), resolució de 2 MP (1920x1080p),|0||3|
~T|BVFA4domt|Cámara CCTV mini-domo color para uso en interiores con sensor CCD de 1/3 ", resolución de 540 LTV, sensibilidad de 0,2 lux, compensación de contraluz, y óptica de 2,8- mm. Incluyendo alimentador para 12-28 Vac/dc.|
~C|BVFA5aa|ut|Petit material per a muntatge de càmera IP tipus mini-domo de sostre|0||3|
~M|2.10.#\EVFA05domt|2\10\1|12|\PLANTA TERCERA\12\\\\|
~C|ERJK75cam|ut|Alimentació a càmera de seguretat incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes.|0||0|
~T|ERJK75cam|Alimentació a càmera de seguretat incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75cam|BRJK75cam\1\1\A0121\1\0.213\A0131\1\0.213\|
~C|BRJK75cam|ut|Material de punt alimentació a càmera de seguretat, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75cam|Material de punt d'alimentació a càmera de seguretat incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.10.#\ERJK75cam|2\10\2|12|\PLANTA TERCERA\12\\\\|
~C|EVFH85nass|ut|Servidor d'enregistrament i emmagatzemament de vídeo digital en format rack 19" i 2 HU, amb capacitat per a fins 32 canals IP i|0||0|
~T|EVFH85nass|Servidor d'enregistrament i emmagatzemament de vídeo digital basat en ordinador industrial, i format per xasís rack de 2 U d'altura amb capacitat per a fins 32 canals IP a 1920fps@1080p amb suport onvif, 8 slots per a discs durs de 3,5" SAS/SATA intercanviables en calent amb suport de dades RAID 5/6 configurable, processador Intel® Core i7-4790 3,6 Ghz de 8 GB de memòria, controlador Ethernet Dual-port Gigabit, i font d'alimentació redundant de 820W d'alta eficiència. Incorpora dos discs d'estat sòlid de 2,5" i sistema operatiu Windows Embedded Standard 7 SP1 64-bit. Incloent 8 discs durs de 2 TB amb interfície SAS i les llicències per a les càmeres corresponents. Completament instal·lat. Marca/model: HONEYWELL / MAXPRO NVR PE o equivalent.|
~D|EVFH85nass|BVFHHnass\1\1\BVFHHnsas\1\8\BVFHIa\1\1\A0129\1\1.7\A0178\1\1.7\|
~C|BVFHHnass|ut|Servidor d'enregistrament i emmagatzemament de vídeo digital en format rack 19" i 2 HU, amb capacitat per a fins 64 canals IP i|0||3|
~C|BVFHHnsas|ut|Disc dur de 2TB amb interfície SAS de 3,5"|0||3|
~C|BVFHIa|ut|Accessoris de muntatge i material auxilar per a servidor d'enregistrament i emmagatzemament de vídeo digital|0||3|
~C|A0178|h|Tècnic informàtic|0||1|
~M|2.10.#\EVFH85nass|2\10\3|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERJK75nas|ut|Alimentació a servidor d'enregistrament i emmagatzemament de vídeo digital incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïlla|0||0|
~T|ERJK75nas|Alimentació a servidor d'enregistrament i emmagatzemament de vídeo digital incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75nas|BRJK75aea\1\1\A0121\1\0.213\A0131\1\0.213\|
~C|BRJK75aea|ut|Material de punt alimentació a servidor d'enregistrament i emmagatzemament de vídeo digital, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75aea|Material de punt d'alimentació a servidor d'enregistrament i emmagatzemament de vídeo digital incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.10.#\ERJK75nas|2\10\4|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EGHB10cctv|ut|Programació del sistema de circuit tancat de televisió, incloent connexionat a la instal·lació existent de vídeo vigilància|0||0|
~T|EGHB10cctv|Conjunt de programació i posda en marxa del sistema de videovigilància, incloent connexionat a la instal·lación existent, programació i configuració específica per a l'enregistrametn i emmagatzemament d'imatges, assignació de càmeres a les diferents zones, generació d'alarmes i seqüències/quadrants de vídeo per a la visualització d'imatges en els monitors, exportació de gravacions, integració en el software de seguretat existent permetent interaccions amb els sistemes de seguretat, i tots els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons la propietat i direcció facultativa i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|EGHB10cctv|BGHA1cctv\1\1\|
~C|BGHA1cctv|ut|Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de circuit tancat de televisió|0||3|
~M|2.10.#\EGHB10cctv|2\10\5|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|2.11.#||DETECCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDIS|0||0|
~D|2.11.#|EMAB20opt\1\120\EMAD30trm\1\6\EMCB2pols\1\11\EMCC10sint\1\14\EMCC10estr\1\9\EMCD10ret\1\13\EGHB112\1\2\EMCE20cona\1\6\EMCE20conb\1\1\ERGB10dete\1\116\ERGB10pols\1\11\ERGB10mod\1\13\ERGB10avis\1\23\ERGB10ret\1\13\EMCJ10fa\1\1\ERJK75fa\1\1\EVBF20gw\1\1\EGHB11inc\1\1\|
~C|EMAB20opt|ut|Detector òptic de fums analògic direccionable individualment amb äillador de llaç incorporat|0||0|
~T|EMAB20opt|Detector òptic de fums analògic direccionble individualment, format per elements sensibles i càmera de medició, amb aïllador de llaç incorporat i possibilitat d'acoblar-li indicador d'acció remot, inclós sócol de detector de muntatge en superfície o falç sostre, petit material i accessoris. Completament instal·lat.  Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EMAB20opt|BMAB2ea\1\1\BMBB1a\1\1\A0129\1\0.213\A0139\1\0.213\|
~C|BMAB2ea|ut|Detector òptic de fums analògic direccionable individualment amb äillador de llaç incorporat|0||3|
~C|BMBB1a|ut|Sócol de detector d'incendis|0||3|
~M|2.11.#\EMAB20opt|2\11\1|120|\PLANTA TERCERA\120\\\\|
~C|EMAD30trm|ut|Detector termovelocimètric analògic direccioanble individualment, amb aïllador de llaç incorporat|0||0|
~T|EMAD30trm|Detector termovelocimètric analògic direccionable individualment, format per elements sensibles, amb aïllador de llaç incorporat y possibilitat d'acoplar-li indicador d'acció remot. Activació d'alarma per una temperatura superior a 57 ºC. Inclòs sòcol de detector de muntatge en superfície o falç sostre, petit material i accessoris. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EMAD30trm|BMAD3caa\1\1\BMBB1a\1\1\A0129\1\0.213\A0139\1\0.213\|
~C|BMAD3caa|ut|Detector termovelocimètric per a 57º analògic direccioanble individualment, amb aïllador de llaç incorporat|0||3|
~M|2.11.#\EMAD30trm|2\11\2|6|\PLANTA TERCERA\6\\\\|
~C|EMCB2pols|ut|Polsador manual d'alarma d'identificació individual, amb tapa protectora, pilot senyalitzador i aïllador de llaç incorporat.|0||0|
~T|EMCB2pols|Polsador manual d'alarma amb identificació individual, per a muntatge adossat o encastat, amb coberta de protecció, caixa i embellidor, amb pilot senyalitzador. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EMCB2pols|BMCB3aa\1\1\BMCB2a\1\1\A0129\1\0.17\A0139\1\0.17\|
~C|BMCB3aa|ut|Polsador manual d'alarma d'identificació individual, amb tapa protectora, pilot senyalitzador i aïllador de llaç incorporat.|0||3|
~C|BMCB2a|ut|Petit material per a muntatge polsador.|0||3|
~M|2.11.#\EMCB2pols|2\11\3|11|\PLANTA TERCERA\11\\\\|
~C|EMCC10sint|ut|Avisador òptic/acústic d'alarma amb llum estroboscòpica blanca per a muntage interior en paret, amb cobertura de flash de 7,5 m|0||0|
~T|EMCC10sint|Sirena electrònica d'alarma amb llum estroboscòpica blanca per a muntage interior en pared, amb 32 tons programables, dos zones de senyalització ajustables, cobertura de flash de 7,5 m, i freqüència de centelleig seleccionable (0,5 Hz o 1 Hz). Incloent accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EMCC10sint|BMCC1stra\1\1\BMCC2ba\1\1\A0129\1\0.17\A0139\1\0.17\|
~C|BMCC1stra|ut|Avisador òptic/acústic d'alarma amb llum estroboscòpica blanca per a muntage interior en paret, 32 tons programables, cobertura|0||3|
~C|BMCC2ba|ut|Petit material per a muntatge d'Avisador òptic/acústic d'alarma en paret|0||3|
~M|2.11.#\EMCC10sint|2\11\4|14|\PLANTA TERCERA\14\\\\|
~C|EMCC10estr|ut|Avisador òptic d'alarma amb llum estroboscòpica blanca per a muntage interior en paret, amb cobertura de flash de 7,5 m|0||0|
~T|EMCC10estr|Avisador òptic d'alarma amb llum estroboscòpica blanca per a muntage en paret, amb cobertura de 7,5 m, dos zones de senyalització ajustables, i freqüencia de centelleig seleccionable (0,5 Hz o 1 Hz). Incloent accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EMCC10estr|BMCC1str\1\1\BMCC2b\1\1\A0129\1\0.17\A0139\1\0.17\|
~C|BMCC1str|ut|Avisador òptic d'alarma amb llum estroboscòpica blanca per a muntage en pared, cobertura de 7,5 m, i freqüencia de centelleig se|0||3|
~C|BMCC2b|ut|Petit material per a muntatge d'avisador òptic d'alarma|0||3|
~M|2.11.#\EMCC10estr|2\11\5|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|EMCD10ret|ut|Retenidor electromagnètic per a tancament automàtic de portes de muntatge en paret, terra o sostre, amb un poder de retenció de|0||0|
~T|EMCD10ret|Retenidor electromagnètic per a tancament automàtic de portes de muntatge en paret, terra o sostre, amb un poder de retenció de 550 N, amb interruptor per a accionament manual, placa d'ancoratge articulat i braç distanciador regulable de 15 cm. Incloent accessoris de muntatge i maerial auxilar. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.
|
~D|EMCD10ret|BMCD1ret\1\1\BMCD2a\1\1\A0129\1\0.213\A0139\1\0.213\|
~C|BMCD1ret|ut|Retenidor electromagnètic per a tancament automàtic de portes de muntatge en paret, terra o sostre, amb un poder de retenció de|0||3|
~C|BMCD2a|ut|Petit material per a muntatge retenidors.|0||3|
~M|2.11.#\EMCD10ret|2\11\6|13|\PLANTA TERCERA\13\\\\|
~C|EGHB112|ut|Selector de tancament de portes de doble fulla|0||0|
~T|EGHB112|Selector de tancament de portes de doble fulla, per a muntatge sobreposat, zincat, utilitzable per a portes a dreta iesquerra, amb braç amortidor, cargols de regulació de tolerancies ielectroimansuport braç.
Completament instal·lat. Marca/model: DORMA/TSR-91+GSR o equivalent|
~D|EGHB112|BGHA7in\1\1\|
~C|BGHA7in|ut|Selector de tancament de portes de doble fulla|0||3|
~M|2.11.#\EGHB112|2\11\7|2|\GENERALS\2\\\\|
~C|EMCE20cona|ut|Mòdul de control de direccionament individual, amb 1 entrada de senyal tècnica, 1 sortida de control supervisada i aïllador de l|0||0|
~T|EMCE20cona|Mòdul de control de direccionament individual, amb 1 entrada de senyal tècnica d'alarma, 1 sortida de control supervisada, i aïllador de llaç incorporat, format por placa suport, caixa de protecció i l'electrònica corresponent. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EMCE20cona|BMCE3cona\1\1\BMCE2a\1\1\A0129\1\0.17\A0139\1\0.17\|
~C|BMCE3cona|ut|Mòdul de control de direccionament individual, amb 1 entrada de senyal tècnica, 1 sortida de control supervisada i aïllador de l|0||3|
~C|BMCE2a|ut|Petit material per a muntatge de mòdul|0||3|
~M|2.11.#\EMCE20cona|2\11\8|6|\PLANTA TERCERA\6\\\\|
~C|EMCE20conb|ut|Mòdul de control de direccionament individual, amb 4 entrades de senyal tècnica, 4 sortides de control supervisades i aïllador d|0||0|
~T|EMCE20conb|Mòdul de control de direccionament individual, amb 4 entrades de senyal tècnica d'alarma, 4 sortides de control supervisades, i aïllador de llaç incorporat, format por placa suport, caixa de protecció i l'electrònica corresponent. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT.|
~D|EMCE20conb|BMCE3conaa\1\1\BMCE2a\1\1\A0129\1\0.17\A0139\1\0.17\|
~C|BMCE3conaa|ut|Mòdul de control de direccionament individual, amb 4 entrades de senyal tècnica, 4 sortides de control supervisades i aïllador d|0||3|
~M|2.11.#\EMCE20conb|2\11\9|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERGB10dete|ut|Punt connexionat de detector des de central de detecció d'incendis, amb cable de 2x2,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH|0||0|
~T|ERGB10dete|Punt de connexionat de detector des de central de detecció d'incendis amb cable de 2x2,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH , incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.|
~D|ERGB10dete|BRGB2dete\1\1\A0129\1\0.425\A0139\1\0.425\|
~C|BRGB2dete|ut|Punt de connexiont de detector amb cable de 2x2,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH amb part proporcional de tub plàstic lliur|0||3|
~M|2.11.#\ERGB10dete|2\11\10|116|\PLANTA TERCERA\116\\\\|
~C|ERGB10pols|ut|Punt connexionat de polsador des de central de detecció d'incendis, amb cable de 2x2,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH|0||0|
~T|ERGB10pols|Punt de connexionat de polsador des de central de detecció d'incendis amb cable de 2x2,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.|
~D|ERGB10pols|BRGB2agaa\1\1\A0129\1\0.425\A0139\1\0.425\|
~C|BRGB2agaa|ut|Punt de connexiont de polsador amb cable de 2x2,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH amb part proporcional de tub plàstic lliur|0||3|
~M|2.11.#\ERGB10pols|2\11\11|11|\PLANTA TERCERA\11\\\\|
~C|ERGB10mod|ut|Punt connexionat de mòdul des de central de detecció d'incendis, amb cable de 2x2,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH|0||0|
~T|ERGB10mod|Punt de connexionat de mòdul des de central de detecció d'incendis amb cable de 2x2,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.|
~D|ERGB10mod|BRGB2agaaa\1\1\A0129\1\0.425\A0139\1\0.425\|
~C|BRGB2agaaa|ut|Punt de connexiont de mòdul amb cable de 2x2,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH amb part proporcional de tub plàstic lliure d|0||3|
~M|2.11.#\ERGB10mod|2\11\12|13|\PLANTA TERCERA\13\\\\|
~C|ERGB10avis|ut|Punt connexionat d'avisador des de mòdul de control, amb cable de 2x1,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH|0||0|
~T|ERGB10avis|Punt de connexionat d'avisador de mòdul de control amb cable de 2x1,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat d'alimentació elèctrica, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.|
~D|ERGB10avis|BRGB2agaaaaa\1\1\A0129\1\0.213\A0139\1\0.213\|
~C|BRGB2agaaaaa|ut|Punt de connexiont de retenidor de porta amb cable de 2x1,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH amb part proporcional de tub plà|0||3|
~M|2.11.#\ERGB10avis|2\11\13|23|\PLANTA TERCERA\23\\\\|
~C|ERGB10ret|ut|Punt connexionat de retenidor electromagnètic de porta des de mòdul de control, amb cable de 2x1,5 mm2 resistent al foc i cobert|0||0|
~T|ERGB10ret|Punt de connexionat de retenidor de porta des de mòdul de control amb cable de 2x1,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat d'alimentació elèctrica, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.|
~D|ERGB10ret|BRGB2agaaaa\1\1\A0129\1\0.213\A0139\1\0.213\|
~C|BRGB2agaaaa|ut|Punt de connexiont de retenidor de porta amb cable de 2x1,5 mm2 resistent al foc i coberta LSZH amb part proporcional de tub plà|0||3|
~M|2.11.#\ERGB10ret|2\11\14|13|\PLANTA TERCERA\13\\\\|
~C|EMCJ10fa|ut|Font d'alimentació en cabina metàl·lica amb entrada a 230 V i sortida a 24 Vcc i 5 A|0||0|
~T|EMCJ10fa|Font d'alimentació muntada en cabina metàl·lica amb entrada a 230 V i sortida a 24 Vcc i 5 A, equipada amb 2 baterirs de 12V i 26 Ah. Incloent accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS / CERBERUS PRO 80450BG o equivalent|
~D|EMCJ10fa|BMCJ01fa\1\1\BATERIA\1\2\A0129\1\0.213\A0139\1\0.213\|
~C|BMCJ01fa|ut|Font d'alimentació amb entrada a 230 V i sortida a 24 Vcc i 5 A|0||3|
~C|BATERIA|ut|Bateria de 12 V i 26 Ah.|0||3|
~M|2.11.#\EMCJ10fa|2\11\15|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERJK75fa|ut|Alimentació a font d'alimentació incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes|0||0|
~T|ERJK75fa|Alimentació a font d'alimentació incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75fa|BRJK75fa\1\1\A0121\1\0.425\A0131\1\0.425\|
~C|BRJK75fa|ut|Material de punt alimentació a font d'alimentació, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75fa|Material de punt d'alimentació a font d'alimentació incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.11.#\ERJK75fa|2\11\16|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EVBF20gw|ut|Targeta d'ampliació de 2 llaços analògics de detecció individual|0||0|
~T|EVBF20gw|Targeta d'ampliació de 2 llaços analògics de detecció individual, incloent accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat. Marca/model: IGUAL EXISTENT. |
~D|EVBF20gw|BVBF3gw\1\1\A0129\1\0.128\A0139\1\0.128\|
~C|BVBF3gw|ut|Targeta d'ampliació de 2 llaços analògics de detecció individual|0||3|
~M|2.11.#\EVBF20gw|2\11\17|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|EGHB11inc|ut|Programació i posada en marxa del sistema de detecció i alamra d'incendis|0||0|
~T|EGHB11inc|Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de detecció i alarma d'incendis, incloent cablejat i connexinat a la instal·lació existent, programació específica, configuració de les maniobres amb altres instal·lacions (climatizació/ventilació, etc...), i tots els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons la propietat i direcció facultativa i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|EGHB11inc|BGHA7in\1\1\|
~M|2.11.#\EGHB11inc|2\11\18|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|2.12.#||SISTEMA DE GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS|0||0|
~D|2.12.#|EGDA10a\1\1\EFPA31fc\1\13\EQIF10lon\1\100\EXDOM25\1\8\ERJK75ab\1\1\ERJK75ac\1\13\EGHB11ges\1\1\EGHB30hvac\1\16\|
~C|EGDA10a|ut|Subestació 1 del sistema de gestió composta per controladors BACnet/IP per a 129 senyals de control|0||0|
~T|EGDA10a|Subestació 1 del sistema de gestió composta pels controladors BACnet/IP llliurement programables amb servidor web integrat i connexión directa a la xarxa ethernet nenecessaris per a configurar:
- 6 entrades analògiques
- 92 entrades digitals
- 6 sortides analògiques
- 25 sortides digitals
amb mòdul de comunicacions per a sistemes lonworks, modbus i BACnet/MS-TP, incloent regletera de bornes per a 129 senyals de control, armari metàl·lic de 240 mm de fondària per a fixació mural, font d'alimentació elèctrica a 24/230 V CA sota SAI i bateries i capacitat d'ampliació del 20 %, incloent tots els relès, connectors i accessoris necessaris. Completament instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / AUTOMATION SERVER o equivalent.|
~D|EGDA10a|BGDA1aa\1\1\BGDA6aa\1\1\A0121\1\3.06\A0131\1\3.06\|
~C|BGDA1aa|ut|Subestació 1 composta per controladors BACnet/IP per a 129 senyals de control|0||3|
~C|BGDA6aa|ut|Armari metàl·lic, accessoris de muntatge i regletera de bornes per a subestació 1|0||3|
~T|BGDA6aa|Connectors, accessoris i regletera de bornes per a subestació 1 composta per 6 EA, 92 ED, 0 EP, 6 SA, 25 SD.|
~M|2.12.#\EGDA10a|2\12\1|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EFPA31fc|ut|Controlador de temperatura lonworks per a fan-coil a 4 tubs amb control EC/DC del ventilador i sonda de temperatura ambient inco|0||0|
~T|EFPA31fc|Controlador de temperatura lonworks per a fan-coil a 4 tubss amb sonda de temperatura ambient incorporada per a muntatge mural, amb variació de ± 3 ºC sobre punt consigna, interruptor marxa/paro, senyals d'entrada i sortida a 0-10 V per a control del motor EC/DC del ventilador i alimentació a 24 V. Incloent integració en el sistema de gestió i monitorització des de software gràfic. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER ELECTRIC / XENTA 121 o equivalent.|
~D|EFPA31fc|BFPA5FC\1\1\A0121\1\0.213\A0131\1\0.213\|
~C|BFPA5FC|ut|Controlador de temperatura lonworks per a fan-coil a 4 tubs amb control EC/DC del ventilador i sonda de temperatura ambient inco|0||3|
~M|2.12.#\EFPA31fc|2\12\2|13|\PLANTA TERCERA\13\\\\|
~C|EQIF10lon|m|Bus de comunicacions LON FTT-10 format per cablejat de coure de 2x0.8 mm trenat per a la interconnexió de dispositius lonworks|0||0|
~T|EQIF10lon|Bus de comunicacions LON FTT-10 format per cablejat de coure de 2x0.8 mm trenat per a la interconnexió de dispositius lonworks instal·lat sota tub o safata, incloent part proporcional de caixes de derivació, accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat.







|
~D|EQIF10lon|BQIF6aa\1\1\BQIF7aa\1\1\A0121\1\0.052\A0131\1\0.052\|
~C|BQIF6aa|m|Bus de comunicacions LON FTT-10 format per cablejat de coure de 2x0.8 mm trenat|0||3|
~C|BQIF7aa|pp|Accessoris i connectors per a bus comunicacions|0||3|
~M|2.12.#\EQIF10lon|2\12\3|100|\PLANTA TERCERA\100\\\\|
~C|EXDOM25|ut|Pantalla tàctil multifunció color de 12'', amb comunicació BACnet/IP|0||0|
~T|EXDOM25|Pantalla tàctil multifunció color de 12'' amb comunicació BACnet/IP, con páginas gráficas, incluyendo alimentador, marco, caja de empotrar y latiguillo RJ45-RJ45 UTP CAT6A de 0,5 m. Completamente instalada. Marca/model: OMRON o equivalent.|
~D|EXDOM25|BXDOM25\1\1\A0121\1\0.213\A0131\1\0.213\|
~C|BXDOM25|ud|Pantalla tàctil multifunció color de 12'', amb comunicació BACnet/IP|0||3|
~M|2.12.#\EXDOM25|2\12\4|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|ERJK75ab|ut|Alimentació a subestació incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veretes|0||0|
~T|ERJK75ab|Alimentació a subestació incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75ab|BRJK75ab\1\1\A0121\1\0.748\A0131\1\0.748\|
~C|BRJK75ab|ut|Material de punt alimentació a subestació, amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75ab|Material de punt d'alimentació a subestació incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.12.#\ERJK75ab|2\12\5|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERJK75ac|ut|Alimentació a controlador de temperatura  incloent cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid+safata de veret|0||0|
~T|ERJK75ac|Alimentació a controlador de temperatura  incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat|
~D|ERJK75ac|BRJK75ac\1\1\A0121\1\0.816\A0131\1\0.816\|
~C|BRJK75ac|ut|Material de punt alimentació a controlador de temperatura , amb conductor de coure 07Z1-K|0||3|
~T|BRJK75ac|Material de punt d'alimentació a controlador de temperatura  incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat|
~M|2.12.#\ERJK75ac|2\12\6|13|\PLANTA TERCERA\13\\\\|
~C|EGHB11ges|ut|Programació i posada en marxa del sistema de gestió, incloent connexinat a la instalació existent.|0||0|
~T|EGHB11ges|Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de gestió centralitzat, incloent:
- Programació específica dels controladors, automatismes i seqüències de gestió energètica.
- Programació i comprobació dels bucles de regulació DDC, ordres i estats dels controladors de les subestacions.
- Direccionament dels equips en la xarxa, per a permetre la comunicació entre ells.
- Realització de tests de punts per a comprobar el connexionat entre els equips de control i els controladors.
- Generació dels llistats d'instal·lacions, bases de dades i bancs d'històrics.
- Generació de les pantalles gràfiques necessàries i dinamització dels punts en les mateixes.
- Generació del progama de gestió de les alarmas per el control automàtic i optimitzat del sistema.
- Integració de protocols amb la seva programació específica.
- Configuració de servidors i estacions de treball.
- Traballs d'enginyeria per a generació i entrega de la documentació necessària amb esquemes i característiques del sistema.
- Posada en marxa, proves i demostracions del sistema.
Incloent tots el traballs i materials necessaris per garantir el funcionament del sistema segons les necessitats de la instal·lació i especificacions de la propietat i/o direccio facultativa.|
~D|EGHB11ges|BGHA7aa\1\129\|
~C|BGHA7aa|ut|Conjunt programació i posada en marxa del sistema de gestió compost per  punts.|0||3|
~M|2.12.#\EGHB11ges|2\12\7|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|EGHB30hvac|ut|Integració de controlador de climatitzador en el software del sistema de gestió|0||0|
~T|EGHB30hvac|Integració del controlador de climatitzador en el soffware del sistema de gestió centralitzat, per a tenir lectura i control dels paràmetres definits a les fitxes corresponents. Incloent connexionat mitjançant BACnet/MS-TP, mapeig de variables, programació específica, treballs d'enginyeria, generació de base de dades i banc d'històrics, i les pantalles gràfiques necessàries amb dinamització dels punts a les mateixes. Completament instal·lat.




|
~D|EGHB30hvac|BGHB2aa\1\1\BGHB3pma\1\40\|
~C|BGHB2aa|ut|Cablejat i connexionat en bus BACnet/MS-TP de climatitzador|0||3|
~C|BGHB3pma|ut|Programació de la integració dels punts procedente del climatitzador en el software de gestió|0||3|
~M|2.12.#\EGHB30hvac|2\12\8|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|2.13.#||VARIS|0||0|
~D|2.13.#|E1KA10a\1\1\E1KA20a\1\1\E2AA01a\1\1\E2AA02a\1\1\E2AB01a\1\1\E2AB03a\1\1\E1KA20x\1\1\|
~C|E1KA10a|ut|Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de comunicacions i seguretat completament acabada|0||0|
~T|E1KA10a|Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de comunicacions i seguretat completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.|
~D|E1KA10a|B1KA1a\1\1\A0125\1\70.55\A0165\1\70.55\|
~C|B1KA1a|ut|Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de comunicacions i seguretat.|0||3|
~M|2.13.#\E1KA10a|2\13\1|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20a|ut|Reblert i segellat de forats oberts per a pas d'instal. de comunicacions i seguretat entre sectors d'incendi|0||0|
~T|E1KA20a|Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de comunicacions i seguretat entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa.|
~D|E1KA20a|B1KA2a\1\1\A0125\1\42.5\A0165\1\42.5\|
~C|B1KA2a|ut|Material per al reblert i segellat de forats oberts per a instal·lacions de comunicacions i seguretat.|0||3|
~T|B1KA2a|Material per al reblert i segellat de forats oberts per al pas d'instal·lacions de comunicacions i seguretat entre sectors d'incendis.|
~M|2.13.#\E1KA20a|2\13\2|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AA01a|ut|Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de comunicacions i seguretat|0||0|
~T|E2AA01a|Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de comunicacions i seguretat segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.|
~D|E2AA01a|B2AA1a\1\1\|
~C|B2AA1a|ut|Documentació d'execució i final d'obra de comunicacions i seguretat .|0||3|
~M|2.13.#\E2AA01a|2\13\3|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AA02a|ut|Legalització de totes les instal·lacions de comunicacions i seguretat que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos|0||0|
~T|E2AA02a|Legalització de totes les instal·lacions de comunicacions i seguretat que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient.|
~D|E2AA02a|B2AA2a\1\1\|
~C|B2AA2a|ut|Legalització instal·lacions de comunicacions i seguretat .|0||3|
~M|2.13.#\E2AA02a|2\13\4|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AB01a|ut|Control de Qualitat i Proves segons especificacions del PCQ de les instal·lacions de comunicacions i seguretat|0||0|
~T|E2AB01a|Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de comunicacions i seguretat|
~D|E2AB01a|B2AB2a\1\1\|
~C|B2AB2a|ut|Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de comunicacions i seguretat.|0||3|
~M|2.13.#\E2AB01a|2\13\5|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AB03a|ut|Direcció tècnica de la posada en marxa de les instal·lacions de comunicacions i seguretat (sense permetre baixes)|0||0|
~T|E2AB03a|Direcció tècnica de les operacions per a dur a terme la posada en marxa, regulació  i equilibrat de les instal·lacions de comunicacions i seguretat.
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.|
~D|E2AB03a|B2AB3a\1\1\|
~C|B2AB3a|ut|Direcció tècnica de la posada en marxa de les instal·lacions de comunicacions i seguretat.|0||3|
~M|2.13.#\E2AB03a|2\13\6|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20x|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de BQ en servei/ocupació de P3|0||0|
~T|E1KA20x|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona de BQ en servei/ocupació de P3. Inclou remodelació de canonades i conductes, conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament.


|
~M|2.13.#\E1KA20x|2\13\7|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|3.#||VARIS|0||0|
~D|3.#|E1KA20x\1\1\E1KA20x4\1\1\E1KA20x1\1\1\E1KA20x2\1\1\E1KA20x3\1\1\EXSEGU01\1\1\|
~M|3.#\E1KA20x|3\1|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20x4|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de Coberta baixa técnica BQ existent P3|0||0|
~T|E1KA20x4|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona Coberta baixa técnica BQ existent P3. Inclou remodelació de canonades i conductes,adaptació de montants quiròfans,  conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament


|
~M|3.#\E1KA20x4|3\2|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20x1|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de Coberta técnica existent P4|0||0|
~T|E1KA20x1|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona Coberta técnica existent P4. Inclou remodelació de canonades i conductes,adaptació de montants quiròfans,  conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament

|
~M|3.#\E1KA20x1|3\3|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20x2|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de 2 climatitadors CT P4|0||0|
~T|E1KA20x2|Partida alçada de desmuntatge, i desplaçament de 2 climatitadors, emmagatzematge, reforma i muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona de coberta técnica existent P4. Inclou remodelació de canonades i conductes, adaptació montants de quiròfan, conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament.


|
~M|3.#\E1KA20x2|3\4|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20x3|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de BQ exixtent (7 climatitzadors) P1|0||0|
~T|E1KA20x3|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i prolongació de conductes a zona de parts així com muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona de BQ exixtent (7 climatitzadors) P1.. Inclou remodelació de canonades i conductes, conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament.

|
~M|3.#\E1KA20x3|3\5|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|EXSEGU01|ut|Partida a justificar según Estudio de Seguridad y Salud, y medidas de protección y prevención necesarias en fase de ejecución.|0||0|
~T|EXSEGU01|Partida a justificar según Estudio de Seguridad y Salud, y medidas de protección y prevención necesarias en fase de ejecución.
Serán de obligado cumplimiento todas las medidas preventivas de infecciones nosocomiales, que el contratista deberá tener en cuenta durante toda la ejecución de la obra:
- Obtener el permiso de medicina preventiva de la unidad responsable para comenzar la obra.
- Construir una pantalla estanca antipolvo. No se tendrá que extraer esta pantalla hasta que la obra no esté totalmente acabada, la zona bien limpia e inspeccionada y siempre se evitará la dispersión de polvo en el ambiente.
- Sellar agujeros, tuberías, conductos y perforaciones apropiadamente.
- Construir una antecámara, antes del inicio de la obra, siempre que el acceso al area de trabajo sea adyacente a una zona asistencial.
- Controlar y autorizar el acceso a la zona de obras por personas ajenas y controlar que dispongan de la ropa de protección y protección de calzado para acceder a la zona de trabajo y que se la quiten al salir.
- Controlar que todo el personal que acceda al area de trabajo lleve protección de calzado, que se los quiten al salir o se cambien de zapatos.
- Controlar que los sistemas de ventilación funcionen correctamente en las zonas de obras y en las zonas adyacentes.
- Eliminar los escombros en contenedores cerrados y a través de una tobera que los aboque a un contenedor cerrado.
- Definir circuitos de circulación específica para los operarios, el material y los escombros, que eviten las areas asistenciales y velar por su complimiento.
- Aumentar la frecuencia de las limpiezas de obra y las áreas adyacentes a la zona de obras, de manera que la zona quede limpia y ordenada al acabar la jornada. Realizar una limpieza final de obras de acuerdo con los protocolos existentes.
- Seguir las recomendaciones para la prevención de las infecciones en los centros sanitarios.
|
~M|3.#\EXSEGU01|3\6|1|\GENERALS\1\\\\|
