~V|GRUPO JG|FIEBDC-3/2004\050318|PRESTOS4||ANSI|
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\2\|\13.00\6.00\\18.00|3\2\3\3\3\3\2\2\2\2\2\2\2\|
~C|13416_LOT III##||HSJD - BQ P3_LOT III|0||0|
~D|13416_LOT III##|1.#\1\1\2.#\1\1\3.#\1\1\|
~C|1.#||CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ|0||0|
~D|1.#|1.1.#\1\1\1.2.#\1\1\1.3.#\1\1\1.4.#\1\1\1.5.#\1\1\1.6.#\1\1\1.7.#\1\1\1.8.#\1\1\1.9.#\1\1\|
~C|1.1.#||PRODUCCIÓ D'ENERGIA|0||0|
~D|1.1.#|EAXCLIM01\1\1\|
~C|EAXCLIM01||Sistema de refrigeració d'equips per a maquinaria radiològica|0||0|
~T|EAXCLIM01|Sistema de refrigeració d'equips per a maquinaria radiològica format per bombes circuladores, bescanviadors de calor, canonades d'acer negre DIN2440 amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini, vàlvules de tall, maniguets esmorteidors, vàlvules de retenció, filtres, vas d'expansió, vàlvules de seguretat i accessoris necessaris, per a proporcionar una potència frigorífica de fins a 40 kW. Inclòs element de regulació, control i mesura segons fitxa tècnica. Connectat a xarxa de refrigeració existent a l'edifici. Completament instal·lat i en funcionament, segons indicacions del fabricant.|
~D|EAXCLIM01|A0132\1\11.56\A0122\1\11.56\BAXA2.b\1\1\BCDD1.ba\1\1\|
~C|A0132|h|Ajudant calefactor|0||1|
~C|A0122|h|Oficial 1ª calefactor|0||1|
~C|BAXA2.b|ut|Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua IN01 de 40 kW.|0||3|
~C|BCDD1.ba|ut|Bomba circuladora bessona, de rotor humit, per a 1,5 l/s i pressió  diferencial de 6 kPa.|0||3|
~M|1.1.#\EAXCLIM01|1\1\1|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|1.2.#||UNITATS AUTÒNOMES|0||0|
~D|1.2.#|EAUC10.ea_1\1\1\EBIB01.aba\1\1\|
~C|EAUC10.ea_1|ut|Ap. autòn. bomba calor, partit vertical. Pot. frig. 12,3 kW. Pot. cal. 14 kW|0||0|
~T|EAUC10.ea_1|Aparell autònom bomba de calor, partit vertical, condensat per aire, incloent comandament de control remot per a tots els modes de funcionament de les següents característiques:
Unitat interior (casset):
- Potència frigorífica: 12,3 kW
- Cabal d'aire evaporador: 516 l/s
- Potència calorífica: 14 kW
Unitat exterior:
- Potència elèctrica consumida: 4,4 kW
Marca/model: MITSUBISHI / SPLZS-125YBAo equivalent
Incloent desguàs de condensats, canonada de polipropilè DN32, sifó, accessoris i suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic i conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Completament instal·lat, incloent primera càrrega de fluid refrigerant i primera càrrega d'oli incongelable a la temperatura de treball.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EAUC10.ea_1|BAUC2.aa\1\1\BAVA1.eaa\1\1\A0122\1\7.225\A0132\1\7.225\C1501a\1\1.08375\|
~C|BAUC2.aa|ut|Ap. autòn. bomba calor partit vertical de 12,3 kW refrigeració i 14 kW calefacció|0||3|
~T|BAUC2.aa|Aparell autònom bomba de calor partit vertical condensat per aire de 12,3 kW refrigeració i 14 kW calefacció.|
~C|BAVA1.eaa|ut|Primera càrrega de refrigerant i oli per a aparell autònom de 12,3 kW|0||3|
~C|C1501a|h|Camió grua o cistell|0||2|
~M|1.2.#\EAUC10.ea_1|1\2\1|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBIB01.aba|ut|Conj. amortidors de vibració metàl·lics, per a aparell autònom de 101 kg i freqüència  rpm.|0||0|
~T|EBIB01.aba|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina per a aparell autònom de 101 kg i freqüència  rpm. Completament instal·lat.|
~D|EBIB01.aba|BBIB1.aba\1\1\A0122\1\0.252875\A0132\1\0.252875\|
~C|BBIB1.aba|ut|Conjunt amortidors metàl·lics per a aparell autònom de 101 Kg.|0||3|
~M|1.2.#\EBIB01.aba|1\2\2|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|1.3.#||DISTRIBUCIÓ D'AIGUA|0||0|
~D|1.3.#|EDBC10.bcb\1\205\EDBC10.ccb\1\198\EDBC10.dcb\1\96\EDBC10.eca\1\147\EDBC10.fda\1\36\EDBC10.jfa\1\61\EDBC10.mfa\1\61\EDBC20.cea\1\3\EDBC20.dea\1\70\EDBC20.efa\1\119\EDBC20.fga\1\68\EDBC20.gga\1\167\EDBC20.hga\1\65\EDBC20.iga\1\62\EDBC20.jha\1\117\EDBC20.kha\1\35\EDBC20.lha\1\33\EDBC20.mha\1\81\EDDF03.dbba\1\20\EDDF03.fbba\1\20\EDXA30.eea_2\1\2\EDXA30.eea_1\1\1\EDQA20\1\20\EDLA10.ga\1\2\EDLA10.da\1\2\EFAB20.afa\1\1\EFAB20.aca\1\1\EDLB10.fa\1\3\EDLB10.ea\1\2\EDLI10.da\1\3\|
~C|EDBC10.bcb|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 15 mm (1/2") de DN, pintada amb impregnació antioxidant i amb aïllament d'escuma amb barrera de vapor d'espessor 25 mm|0||0|
~T|EDBC10.bcb|Canonada d'acer negre estirat de 15 mm (1/2") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.|
~D|EDBC10.bcb|BDBC10.bb\1\1\BDBC20.b\1\1\BDBC30.bc\1\1\BZEA3.b\1\1\A0124\1\0.512975\A0134\1\0.512975\|
~C|BDBC10.bb|m|Canonada d’acero negre  15 mm (1/2") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.b|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 15 mm (1/2") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC30.bc|m|Aïllament canonades de 15 mm (1/2") de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor i de 25 mm de espessor|0||3|
~C|BZEA3.b|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 15 mm (1/2")|0||3|
~C|A0124|h|Oficial 1ª muntador|0||1|
~C|A0134|h|Ajudant muntador|0||1|
~M|1.3.#\EDBC10.bcb|1\3\1|205|\PLANTA TERCERA\205\\\\|
~C|EDBC10.ccb|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 20 mm (3/4") de DN, pintada amb impregnació antioxidant i amb aïllament d'escuma amb barrera de vapor d'espessor 25 mm|0||0|
~T|EDBC10.ccb|Canonada d'acer negre estirat de 20 mm (3/4") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.|
~D|EDBC10.ccb|BDBC10.cb\1\1\BDBC20.c\1\1\BDBC30.cc\1\1\BZEA3.c\1\1\A0124\1\0.53465\A0134\1\0.53465\|
~C|BDBC10.cb|m|Canonada d’acero negre  20 mm (3/4") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.c|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 20 mm (3/4") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC30.cc|m|Aïllament canonades de 20 mm (3/4") de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor i de 25 mm de espessor|0||3|
~C|BZEA3.c|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 20 mm (3/4")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC10.ccb|1\3\2|198|\PLANTA TERCERA\198\\\\|
~C|EDBC10.dcb|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 25 mm (1") de DN, pintada amb impregnació antioxidant i amb aïllament d'escuma amb barrera de vapor d'espessor 25 mm|0||0|
~T|EDBC10.dcb|Canonada d'acer negre estirat de 25 mm (1") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.|
~D|EDBC10.dcb|BDBC10.db\1\1\BDBC20.d\1\1\BDBC30.dc\1\1\BZEA3.d\1\1\A0124\1\0.5491\A0134\1\0.5491\|
~C|BDBC10.db|m|Canonada d’acero negre  25 mm (1") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.d|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 25 mm (1") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC30.dc|m|Aïllament canonades de 25 mm (1") de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor i de 25 mm de espessor|0||3|
~C|BZEA3.d|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 25 mm (1")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC10.dcb|1\3\3|96|\PLANTA TERCERA\96\\\\|
~C|EDBC10.eca|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 32 mm (1 1/4") de DN, pintada amb impregnació antioxidant i amb aïllament d'escuma amb barrera de vapor d'espessor 25 mm|0||0|
~T|EDBC10.eca|Canonada d'acer negre estirat de 32 mm (1 1/4") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.|
~D|EDBC10.eca|BDBC10.eb\1\1\BDBC20.e\1\1\BDBC30.ec\1\1\BZEA3.e\1\1\A0124\1\0.729725\A0134\1\0.729725\|
~C|BDBC10.eb|m|Canonada d’acero negre  32 mm (1 1/4") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.e|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 32 mm (1 1/4") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC30.ec|m|Aïllament canonades de 32 mm (1 1/4") de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor i de 25 mm de espessor|0||3|
~C|BZEA3.e|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 32 mm (1 1/4")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC10.eca|1\3\4|147|\PLANTA TERCERA\147\\\\|
~C|EDBC10.fda|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 40 mm (1 1/2") de DN, pintada amb impregnació antioxidant i amb aïllament d'escuma amb barrera de vapor d'espessor 30 mm|0||0|
~T|EDBC10.fda|Canonada d'acer negre estirat de 40 mm (1 1/2") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.|
~D|EDBC10.fda|BDBC10.fb\1\1\BDBC20.f\1\1\BDBC30.fda\1\1\BZEA3.f\1\1\A0124\1\0.76585\A0134\1\0.76585\|
~C|BDBC10.fb|m|Canonada d’acero negre  40 mm (1 1/2") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.f|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 40 mm (1 1/2") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC30.fda|m|Aïllament canonades de 40 mm (1 1/2") de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor i de 30 mm de espessor|0||3|
~C|BZEA3.f|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 40 mm (1 1/2")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC10.fda|1\3\5|36|\PLANTA TERCERA\36\\\\|
~C|EDBC10.jfa|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 100 mm (4") de DN, pintada amb impregnació antioxidant i amb aïllament d'escuma amb barrera de vapor d'espessor 40 mm|0||0|
~T|EDBC10.jfa|Canonada d'acer negre estirat de 100 mm (4") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.|
~D|EDBC10.jfa|BDBC10.ja\1\1\BDBC20.j\1\1\BDBC30.jf\1\1\BZEA3.j\1\1\A0124\1\1.17045\A0134\1\1.17045\|
~C|BDBC10.ja|m|Canonada d’acero negre  100 mm (4") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.j|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 100 mm (4") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC30.jf|m|Aïllament canonades de 100 mm (4") de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor i de 40 mm de espessor|0||3|
~C|BZEA3.j|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 100 mm (4")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC10.jfa|1\3\6|61|\PLANTA COBERTA\61\\\\|
~C|EDBC10.mfa|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 200 mm (8") de DN, pintada amb impregnació antioxidant i amb aïllament d'escuma amb barrera de vapor d'espessor 40 mm|0||0|
~T|EDBC10.mfa|Canonada d'acer negre estirat de 200 mm (8") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.|
~D|EDBC10.mfa|BDBC10.ma\1\1\BDBC20.m\1\1\BDBC30.mf\1\1\BZEA3.m\1\1\A0124\1\1.871275\A0134\1\1.871275\|
~C|BDBC10.ma|m|Canonada d’acero negre  200 mm (8") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.m|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 200 mm (8") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC30.mf|m|Aïllament canonades de 200 mm (8") de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor i de 40 mm de espessor|0||3|
~C|BZEA3.m|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 200 mm (8")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC10.mfa|1\3\7|61|\PLANTA COBERTA\61\\\\|
~C|EDBC20.cea|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 20 mm (3/4") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 35 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.cea|Canonada d'acer negre estirat de 20 mm (3/4") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.cea|BDBC10.cb\1\1\BDBC20.c\1\1\BDBC40.ce\1\1\BZEA3.c\1\1\A0124\1\0.585225\A0134\1\0.585225\|
~C|BDBC40.ce|m|Aïllament canonades de 20 mm (3/4") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.ce|Aïllament canonades de 20 mm (3/4") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~M|1.3.#\EDBC20.cea|1\3\8|3|\PLANTA COBERTA\3\\\\|
~C|EDBC20.dea|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 25 mm (1") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 35 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.dea|Canonada d'acer negre estirat de 25 mm (1") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.dea|BDBC10.db\1\1\BDBC20.d\1\1\BDBC40.de\1\1\BZEA3.d\1\1\A0124\1\0.599675\A0134\1\0.599675\|
~C|BDBC40.de|m|Aïllament canonades de 25 mm (1") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.de|Aïllament canonades de 25 mm (1") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~M|1.3.#\EDBC20.dea|1\3\9|70|\PLANTA COBERTA\70\\\\|
~C|EDBC20.efa|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 32 mm (1 1/4") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 40 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.efa|Canonada d'acer negre estirat de 32 mm (1 1/4") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.efa|BDBC10.eb\1\1\BDBC20.e\1\1\BDBC40.ef\1\1\BZEA3.e\1\1\A0124\1\0.801975\A0134\1\0.801975\|
~C|BDBC40.ef|m|Aïllament canonades de 32 mm (1 1/4") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 40 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.ef|Aïllament canonades de 32 mm (1 1/4") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 40 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~M|1.3.#\EDBC20.efa|1\3\10|119|\PLANTA COBERTA\119\\\\|
~C|EDBC20.fga|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 40 mm (1 1/2") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 50 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.fga|Canonada d'acer negre estirat de 40 mm (1 1/2") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 50 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.fga|BDBC10.fb\1\1\BDBC20.f\1\1\BDBC40.fg\1\1\BZEA3.f\1\1\A0124\1\0.8381\A0134\1\0.8381\|
~C|BDBC40.fg|m|Aïllament canonades de 40 mm (1 1/2") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 50 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.fg|Aïllament canonades de 40 mm (1 1/2") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 50 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~M|1.3.#\EDBC20.fga|1\3\11|68|\PLANTA COBERTA\68\\\\|
~C|EDBC20.gga|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 50 mm (2") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 50 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.gga|Canonada d'acer negre estirat de 50 mm (2") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 50 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.gga|BDBC10.gb\1\1\BDBC20.g\1\1\BDBC40.gg\1\1\BZEA3.g\1\1\A0124\1\0.96815\A0134\1\0.96815\|
~C|BDBC10.gb|m|Canonada d’acero negre  50 mm (2") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.g|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 50 mm (2") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC40.gg|m|Aïllament canonades de 50 mm (2") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 50 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.gg|Aïllament canonades de 50 mm (2") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 50 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~C|BZEA3.g|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 50 mm (2")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC20.gga|1\3\12|167|\PLANTA COBERTA\167\\\\|
~C|EDBC20.hga|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 65 mm (2 1/2") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 50 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.hga|Canonada d'acer negre estirat de 65 mm (2 1/2") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 50 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.hga|BDBC10.hb\1\1\BDBC20.h\1\1\BDBC40.hg\1\1\BZEA3.h\1\1\A0124\1\1.156\A0134\1\1.156\|
~C|BDBC10.hb|m|Canonada d’acero negre  65 mm (2 1/2") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.h|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 65 mm (2 1/2") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC40.hg|m|Aïllament canonades de 65 mm (2 1/2") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 50 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.hg|Aïllament canonades de 65 mm (2 1/2") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 50 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~C|BZEA3.h|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 65 mm (2 1/2")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC20.hga|1\3\13|65|\PLANTA COBERTA\65\\\\|
~C|EDBC20.iga|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 80 mm (3") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 50 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.iga|Canonada d'acer negre estirat de 80 mm (3") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 50 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.iga|BDBC10.ia\1\1\BDBC20.i\1\1\BDBC40.ig\1\1\BZEA3.i\1\1\A0124\1\1.192125\A0134\1\1.192125\|
~C|BDBC10.ia|m|Canonada d’acero negre  80 mm (3") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.i|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 80 mm (3") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC40.ig|m|Aïllament canonades de 80 mm (3") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 50 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.ig|Aïllament canonades de 80 mm (3") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 50 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~C|BZEA3.i|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 80 mm (3")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC20.iga|1\3\14|62|\PLANTA COBERTA\62\\\\|
~C|EDBC20.jha|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 100 mm (4") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 60 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.jha|Canonada d'acer negre estirat de 100 mm (4") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 60 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.jha|BDBC10.ja\1\1\BDBC20.j\1\1\BDBC40.jh\1\1\BZEA3.j\1\1\A0124\1\1.28605\A0134\1\1.28605\|
~C|BDBC40.jh|m|Aïllament canonades de 100 mm (4") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 60 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.jh|Aïllament canonades de 100 mm (4") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 60 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~M|1.3.#\EDBC20.jha|1\3\15|117|\PLANTA COBERTA\117\\\\|
~C|EDBC20.kha|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 125 mm (5") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 60 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.kha|Canonada d'acer negre estirat de 125 mm (5") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 60 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.kha|BDBC10.ka\1\1\BDBC20.k\1\1\BDBC40.kh\1\1\BZEA3.k\1\1\A0124\1\1.553375\A0134\1\1.553375\|
~C|BDBC10.ka|m|Canonada d’acero negre  125 mm (5") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.k|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 125 mm (5") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC40.kh|m|Aïllament canonades de 125 mm (5") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 60 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.kh|Aïllament canonades de 125 mm (5") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 60 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~C|BZEA3.k|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 125 mm (5")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC20.kha|1\3\16|35|\PLANTA COBERTA\35\\\\|
~C|EDBC20.lha|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 150 mm (6") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 60 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.lha|Canonada d'acer negre estirat de 150 mm (6") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 60 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.lha|BDBC10.la\1\1\BDBC20.l\1\1\BDBC40.lh\1\1\BZEA3.l\1\1\A0124\1\1.697875\A0134\1\1.697875\|
~C|BDBC10.la|m|Canonada d’acero negre  150 mm (6") de estirat mm de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC20.l|m|Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 150 mm (6") de diàmetre nominal.|0||3|
~C|BDBC40.lh|m|Aïllament canonades de 150 mm (6") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 60 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.lh|Aïllament canonades de 150 mm (6") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 60 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~C|BZEA3.l|m|Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 150 mm (6")|0||3|
~M|1.3.#\EDBC20.lha|1\3\17|33|\PLANTA COBERTA\33\\\\|
~C|EDBC20.mha|m|Canonada d'acer negre estirat amb unions soldades de 200 mm (8") de DN, pintada amb impregnació antioxidant, aïllament amb barrera de vapor d'espessor 60 mm i xapa d'alumini|0||0|
~T|EDBC20.mha|Canonada d'acer negre estirat de 200 mm (8") de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 60 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AF o equivalent. 
Completament instal•lat, senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.
|
~D|EDBC20.mha|BDBC10.ma\1\1\BDBC20.m\1\1\BDBC40.mh\1\1\BZEA3.m\1\1\A0124\1\2.0519\A0134\1\2.0519\|
~C|BDBC40.mh|m|Aïllament canonades de 200 mm (8") de DN, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 60 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini|0||3|
~T|BDBC40.mh|Aïllament canonades de 200 mm (8") de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica amb barrera de vapor de 60 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb silicona|
~M|1.3.#\EDBC20.mha|1\3\18|81|\PLANTA COBERTA\81\\\\|
~C|EDDF03.dbba|m|Canonada de coure, segons normativa vigent, per a gas refrigerant, de 12 (3/8") mm de diàmetre i 1 mm d'espessor, per a línia de líquid/aspiració, amb aïllament de 20 mm d'espessor o espessor equivalent|0||0|
~T|EDDF03.dbba|Canonada de coure, segons normativa vigent, per a gas refrigerant, de 12 (3/8") mm de diàmetre i 1 mm d'espessor, per a línia de líquid/aspiració, amb p.p. d'unions i accessoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incluent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AFo equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.|
~D|EDDF03.dbba|BDDA10.db\1\1\BDDA11.da\1\1\BDDA12.db\1\1\A0124\1\0.498525\A0134\1\0.498525\|
~C|BDDA10.db|m|Canonada de coure, segons normativa vigent, per a gas refrigerant, de 12 (3/8") mm de diàmetre i de 1 mm d'espessor, amb accessoris sodats mitjançant soldadura forta a la plata.|0||3|
~C|BDDA11.da|pp|Accessoris soldats i soports per a canonada de coure dur estirat R-290 segons UNE-EN 12735-1 de $ mm de diàmetre|0||3|
~C|BDDA12.db|m|Aïllament per a canonada de coure, per a gas refrigerant, de 12 (3/8") mm de diàmetre, accessoris i valvuleria a base de coquilla amb barrera de vapor de 20 mm d'espessor.|0||3|
~M|1.3.#\EDDF03.dbba|1\3\19|20|\PLANTA TERCERA\12\\\\\PLANTA COBERTA\8\\\\|
~C|EDDF03.fbba|m|Canonada de coure, segons normativa vigent, per a gas refrigerant, de 18 (5/8") mm de diàmetre i 1 mm d'espessor, per a línia de líquid/aspiració, amb aïllament de 20 mm d'espessor o espessor equivalent|0||0|
~T|EDDF03.fbba|Canonada de coure, segons normativa vigent, per a gas refrigerant, de 18 (5/8") mm de diàmetre i 1 mm d'espessor, per a línia de líquid/aspiració, amb p.p. d'unions i accessoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incluent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX AFo equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat. 
Segons especificacions de projecte.|
~D|EDDF03.fbba|BDDA10.fb\1\1\BDDA11.fa\1\1\BDDA12.fb\1\1\A0124\1\0.5202\A0134\1\0.5202\|
~C|BDDA10.fb|m|Canonada de coure, segons normativa vigent, per a gas refrigerant, de 18 (5/8") mm de diàmetre i de 1 mm d'espessor, amb accessoris sodats mitjançant soldadura forta a la plata.|0||3|
~C|BDDA11.fa|pp|Accessoris soldats i soports per a canonada de coure dur estirat R-290 segons UNE-EN 12735-1 de $ mm de diàmetre|0||3|
~C|BDDA12.fb|m|Aïllament per a canonada de coure, per a gas refrigerant, de 18 (5/8") mm de diàmetre, accessoris i valvuleria a base de coquilla amb barrera de vapor de 20 mm d'espessor.|0||3|
~M|1.3.#\EDDF03.fbba|1\3\20|20|\PLANTA TERCERA\12\\\\\PLANTA COBERTA\8\\\\|
~C|EDXA30.eea_2|ut|Connexió hidràulica des de xarxa existent a mantenir a nova distribució Planta 3 per a aigua freda i aigua calenta|0||0|
~T|EDXA30.eea_2|Connexionat de nou ramal de canonades en planta tercera a circuit d'aigua freda i calenta de climatització existent. Inclou buidatge del circuit, desmuntatge dels materials afectats amb càrrega, transport i descàrrega a abocador, planta de reciclatge autoritzats o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la Propietat, posterior unió de trams de tuberia aïllament i valvuleria necessària per donar servei als nous fancoil que s'incorporen al circuit Inclou:

- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola circuits aigua calenta.
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola circuits aigua freda.

Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques. |
~D|EDXA30.eea_2|BDWAD.ea\1\1\BDWAE.ea\1\2\BDWAI.ea\1\1\BDWAO.ea\1\1\BDWAK.ea\1\2\A0124\1\11.56\A0134\1\11.56\BDWAC.ea\1\1\|
~C|BDWAD.ea|ut|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWAD.ea|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWAE.ea|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 40 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWAI.ea|ut|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWAI.ea|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat|
~C|BDWAO.ea|ut|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllat sintètica|0||3|
~T|BDWAO.ea|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWAK.ea|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accesoris i señalitzada de 40 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWAC.ea|ut|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWAC.ea|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat|
~M|1.3.#\EDXA30.eea_2|1\3\21|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EDXA30.eea_1|ut|Connexió hidràulica des de xarxa existent a mantenir a nova distribució Planta coberta per a aigua freda i aigua calenta|0||0|
~T|EDXA30.eea_1|Connexionat de nou ramal de canonades en planta coberta a circuit d'aigua freda i calenta de climatització existent. Inclou buidatge del circuit, desmuntatge dels materials afectats amb càrrega, transport i descàrrega a abocador, planta de reciclatge autoritzats o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la Propietat, posterior unió de trams de tuberia aïllament i valvuleria necessària per donar servei als nous fancoil que s'incorporen al circuit Inclou:

- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola circuits aigua calenta.
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola circuits aigua freda.

Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques. |
~D|EDXA30.eea_1|BDWAD.eaa\1\1\BDWAE.eaa\1\2\BDWAI.eaa\1\1\BDWAO.eaa\1\1\BDWAK.eaa\1\2\A0124\1\11.56\A0134\1\11.56\BDWAC.eaa\1\1\|
~C|BDWAD.eaa|ut|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWAD.eaa|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWAE.eaa|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 40 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWAI.eaa|ut|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWAI.eaa|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat|
~C|BDWAO.eaa|ut|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllat sintètica|0||3|
~T|BDWAO.eaa|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWAK.eaa|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accesoris i señalitzada de 40 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWAC.eaa|ut|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWAC.eaa|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat|
~M|1.3.#\EDXA30.eea_1|1\3\22|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EDQA20|ut|Purgador manual d'aire de 1/8", amb clau de pas. Completament instal·lat.|0||0|
~T|EDQA20|Purgador manual d'aire de 1/8", amb clau de pas. Completament instal·lat.|
~D|EDQA20|BDQA3\1\1\BDQA2\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BDQA3|ut|Purgador manual de aire de 1/8", con llave de paso.|0||3|
~C|BDQA2|ut|Clau de pas.|0||3|
~M|1.3.#\EDQA20|1\3\23|20|\PLANTA TERCERA\12\\\\\PLANTA COBERTA\8\\\\|
~C|EDLA10.ga|ud|Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 200|0||0|
~T|EDLA10.ga|Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 200 de diámetro, PN-10 , con mando de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : IPROSA / GOLD o equivalente|
~D|EDLA10.ga|BDLAG.ga\1\1\BDLAH.g\1\1\BDLAI.ga\1\2\BDLA4\1\1\A0124\1\0.6\A0134\1\0.6\|
~C|BDLAG.ga|ud|Válvula de mariposa de 200, PN-10, accionamiento manual por palanca.|0||3|
~C|BDLAH.g|ud|Mando de accionamiento manual por palanca para válvula de mariposa de 200.|0||3|
~C|BDLAI.ga|ud|Juego de bridas PN-10 de 200, con tornillos y juntas, para válvula de mariposa de accionamiento manual por palanca.|0||3|
~C|BDLA4|ut|Disc indicador de circuits per a vàlvules.|0||3|
~M|1.3.#\EDLA10.ga|1\3\24|2|\PLANTA COBERTA\2\\\\|
~C|EDLA10.da|ud|Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 100|0||0|
~T|EDLA10.da|Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 100 de diámetro, PN-10 , con mando de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : IPROSA / GOLD o equivalente|
~D|EDLA10.da|BDLAG.da\1\1\BDLAH.d\1\1\BDLAI.da\1\2\BDLA4\1\1\A0124\1\0.45\A0134\1\0.45\|
~C|BDLAG.da|ud|Válvula de mariposa de 100, PN-10, accionamiento manual por palanca.|0||3|
~C|BDLAH.d|ud|Mando de accionamiento manual por palanca para válvula de mariposa de 100.|0||3|
~C|BDLAI.da|ud|Juego de bridas PN-10 de 100, con tornillos y juntas, para válvula de mariposa de accionamiento manual por palanca.|0||3|
~M|1.3.#\EDLA10.da|1\3\25|2|\PLANTA COBERTA\2\\\\|
~C|EFAB20.afa|ud|Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, en ametal, de 200 mm (DN=<300 mm)|0||0|
~T|EFAB20.afa|Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, fabricada en ametal , con tomas de presión y juego de accesorios, de 200 mm de diámetro. Completamente instalada. Marca/modelo: TA-STAF o equivalente.|
~D|EFAB20.afa|BFAB3.af\1\1\BFAB4.f\1\2\BDLA4\1\1\A0124\1\0.8\A0134\1\0.8\|
~C|BFAB3.af|ud|Válvula de equilibrado embridada de 200 mm fabricada en ametal|0||3|
~C|BFAB4.f|ud|Juego de juntas y tornillos para bridas de 200 mm.|0||3|
~M|1.3.#\EFAB20.afa|1\3\26|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EFAB20.aca|ud|Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, en ametal, de 100 mm (DN=<300 mm)|0||0|
~T|EFAB20.aca|Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, fabricada en ametal , con tomas de presión y juego de accesorios, de 100 mm de diámetro. Completamente instalada. Marca/modelo: TA-STAF o equivalente.|
~D|EFAB20.aca|BFAB3.ac\1\1\BFAB4.c\1\2\BDLA4\1\1\A0124\1\0.6\A0134\1\0.6\|
~C|BFAB3.ac|ud|Válvula de equilibrado embridada de 100 mm fabricada en ametal|0||3|
~C|BFAB4.c|ud|Juego de juntas y tornillos para bridas de 100 mm.|0||3|
~M|1.3.#\EFAB20.aca|1\3\27|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EDLB10.fa|ud|Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 40|0||0|
~T|EDLB10.fa|Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 40 de diámetro, PN-10, con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería de acero . Completamente instalada. Marca/modelo: BV / IPROBALL o equivalente|
~D|EDLB10.fa|BDLB1.fa\1\1\BDLB2.fa\1\1\BDLA4\1\1\A0124\1\0.18\A0134\1\0.18\|
~C|BDLB1.fa|ud|Válvula de bola de latón, roscada, de 40, PN-10|0||3|
~C|BDLB2.fa|ud|Racor roscado válvula bola, izquierda - derecha y accesorios de unión a tubería de acero|0||3|
~M|1.3.#\EDLB10.fa|1\3\28|3|\PLANTA TERCERA\3\\\\|
~C|EDLB10.ea|ud|Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32|0||0|
~T|EDLB10.ea|Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32 de diámetro, PN-10, con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería de acero . Completamente instalada. Marca/modelo: BV / IPROBALL o equivalente|
~D|EDLB10.ea|BDLB1.ea\1\1\BDLB2.ea\1\1\BDLA4\1\1\A0124\1\0.16\A0134\1\0.16\|
~C|BDLB1.ea|ud|Válvula de bola de latón, roscada, de 32, PN-10|0||3|
~C|BDLB2.ea|ud|Racor roscado válvula bola, izquierda - derecha y accesorios de unión a tubería de acero|0||3|
~M|1.3.#\EDLB10.ea|1\3\29|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EDLI10.da|ud|Grifo de prueba y vaciado de latón, montaje roscado, mando manual por palanca, de 25 mm|0||0|
~T|EDLI10.da|Grifo de prueba y vaciado de latón, para montaje roscado, de 25 mm de diámetro, PN-10 , con mando de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado.|
~D|EDLI10.da|BDLI1.da\1\1\A0124\1\0.14\A0134\1\0.14\|
~C|BDLI1.da|ud|Grifo de prueba y vaciado roscado de 25 mm, PN-10|0||3|
~M|1.3.#\EDLI10.da|1\3\30|3|\PLANTA TERCERA\3\\\\|
~C|1.4.#||ELEMENTS TERMINALS AC|0||0|
~D|1.4.#|EBAA07.bab13\1\1\EBAA07.bab12\1\1\EBAA07.baaba\1\1\EBAA07.bab11\1\1\EBAA06.bab19\1\1\EBAA07.babb9\1\1\EBAA06.bab17\1\1\EBAA07.babb8\1\1\EBAA07.babb7\1\1\EBAA07.babb6\1\1\EBAA07.babb5\1\1\EBAA07.babba\1\1\EBAA06.baa20\1\1\EBAA06.baaba\1\1\EBAA06.bab15\1\1\EBAA07.bab10\1\1\EBAA06.bab18\1\5\EBAA06.bab16\1\1\EBAA06.babba\1\1\EBAA06.bab14\1\3\EDWA01.gga\1\2\EDWA01.ffa\1\12\EDWA01.eea\1\10\EDWA01.dda\1\16\EDWA01.cca\1\5\EDWA01.bba\1\1\EBEA10.ba_1\1\5\EBEA10.ca_1\1\4\EBEA10.ea_1\1\1\EBGC40.bbba_\1\9\EBUB01.ba_1\1\1\EBUB01.ca_1\1\8\EBUB01.cb_1\1\10\EBUB01.da_1\1\2\EBUB01.fa_1\1\2\EDXA10.ba\1\24\EBIG01.a_1\1\2\EBIG01.b_1\1\4\EBAACLIM01\1\1\|
~C|EBAA07.bab13|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Passadís net 1, ref. CL01, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.bab13|Unitat de tractament d'aire CL01 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Passadís net 1 quiròfans´´ sistema d'instal•lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn. 
- Cabal: 2630 l/s
- Potència Frigorífica: 85,9 kw
- Potència calorífica: 55 kw
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.
Complint ERP 2018.
Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-100 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.
|
~D|EBAA07.bab13|BBAA7.babbaa\1\1\BBICA.c\1\6\BBIB2.c\1\1\BSBGA.c\1\2\A0122\1\3.6125\A0132\1\3.6125\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA7.babbaa|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Passadís net 1 ref. CL01|0||3|
~T|BBAA7.babbaa|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Passadís net 1, amb referència CL01, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 2630 l/s. Bateria de fred:  85,9 kW. Bateria de calor: 85,9 kW. Cabal ventilador de retorn: 2630 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.c|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL01|0||3|
~C|BBIB2.c|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.c|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.c|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 2630 l/s del climatitzador CL01|
~C|C1502|h|Grua autopropulsada 12 T|0||2|
~M|1.4.#\EBAA07.bab13|1\4\1|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.bab12|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Passadís net 2, ref. CL02, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.bab12|Unitat de tractament d'aire CL02 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Passadís net 2 quiròfans´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.

- Cabal: 675 l/s
- Potència Frigorífica: 25,4 kw
- Potència calorífica: 16 kw
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-20 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA07.bab12|BBAA7.babbab\1\1\BBICA.a\1\6\BBIB2.a\1\1\BSBGA.a\1\2\A0122\1\1.445\A0132\1\1.445\C1502\1\0.7225\|
~C|BBAA7.babbab|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Passadís net 2 ref. CL02|0||3|
~T|BBAA7.babbab|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Passadís net 2, amb referència CL02, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 675 l/s. Bateria de fred:  25,4 kW. Bateria de calor: 25,4 kW. Cabal ventilador de retorn: 675 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.a|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL02|0||3|
~C|BBIB2.a|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.a|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.a|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 675 l/s del climatitzador CL02|
~M|1.4.#\EBAA07.bab12|1\4\2|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.baaba|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Passadís brut, ref. CL03, construcció intempèrie i execució normal|0||0|
~T|EBAA07.baaba|Unitat de tractament d'aire CL03 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus normal, ´´Passadís brut quiròfans´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.

- Cabal: 1530 l/s
- Potència Frigorífica: 35,6 kw
- Potència calorífica: 29.2 kw
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/CTA-5 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
1 Sonda d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
1 Sonda de velocitat d'aire en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.
|
~D|EBAA07.baaba|BBAA7.baabaa\1\1\BBICA.b\1\6\BBIB2.b\1\1\BSBGA.b\1\2\A0122\1\3.6125\A0132\1\3.6125\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA7.baabaa|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Passadís brut ref. CL03|0||3|
~T|BBAA7.baabaa|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Passadís brut, amb referència CL03, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució normal, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 1530 l/s. Bateria de fred:  35,6 kW. Bateria de calor: 35,6 kW. Cabal ventilador de retorn: 1530 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.b|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL03|0||3|
~C|BBIB2.b|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.b|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.b|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 1530 l/s del climatitzador CL03|
~M|1.4.#\EBAA07.baaba|1\4\3|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.bab11|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Recuperació, ref. CL04, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.bab11|Unitat de tractament d'aire CL04 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Recuperació´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.

- Cabal: 1180 l/s
- Potència Frigorífica: 41,9 kw
- Potència calorífica: 32,8 kw
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-40 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA07.bab11|BBAA7.babbac\1\1\BBICA.d\1\6\BBIB2.d\1\1\BSBGA.d\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA7.babbac|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Recuperació ref. CL04|0||3|
~T|BBAA7.babbac|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Recuperació, amb referència CL04, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 1180 l/s. Bateria de fred:  41,9 kW. Bateria de calor: 41,9 kW. Cabal ventilador de retorn: 1180 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.d|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL04|0||3|
~C|BBIB2.d|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.d|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.d|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 1180 l/s del climatitzador CL04|
~M|1.4.#\EBAA07.bab11|1\4\4|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA06.bab19|ut|Unitat tractament d'aire (BAF + BAC + REC) per a Quiròfan 01 Fetal, ref. CL05, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA06.bab19|Unitat de tractament d'aire CL05 amb recuperador estàtic, tipus higiènic, ´´Quiròfan 01 Fetal´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.

- Cabal: 670 l/s
- Potència Frigorífica: 32,3 kw
- Potència calorífica: 16,2 kw
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-20 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA06.bab19|BBAA6.babbaa\1\1\BBICA.e\1\4\BBIB2.e\1\1\BSBGA.e\1\2\A0122\1\1.445\A0132\1\1.445\C1502\1\0.7225\|
~C|BBAA6.babbaa|ut|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona Quiròfan 01 Fetal ref. CL05|0||3|
~T|BBAA6.babbaa|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de Quiròfan 01 Fetal, amb referència CL05 , de construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució higiènica , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779. Cabal de ventilador d'impulsió: 670 l/s. Bateria de fred: 32,3 kW. Bateria de calor: 32,3 kW. Cabal ventilador de retorn: 670 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.e|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL05|0||3|
~C|BBIB2.e|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.e|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.e|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 670 l/s del climatitzador CL05|
~M|1.4.#\EBAA06.bab19|1\4\5|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.babb9|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Quiròfan 02 - Neurocirugia, ref. CL06, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.babb9|Unitat de tractament d'aire CL06 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Quiròfan 02 Neurocirugia´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.

- Cabal: 880 l/s
- Potència Frigorífica: 34,6 kW
- Potència calorífica: 24,35 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-30 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA07.babb9|BBAA7.babbae\1\1\BBICA.f\1\6\BBIB2.f\1\1\BSBGA.f\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA7.babbae|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Quiròfan 02 - Neurocirugia ref. CL06|0||3|
~T|BBAA7.babbae|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Quiròfan 02 - Neurocirugia, amb referència CL06, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 880 l/s. Bateria de fred:  34,6 kW. Bateria de calor: 34,6 kW. Cabal ventilador de retorn: 880 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.f|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL06|0||3|
~C|BBIB2.f|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.f|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.f|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 880 l/s del climatitzador CL06|
~M|1.4.#\EBAA07.babb9|1\4\6|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA06.bab17|ut|Unitat tractament d'aire (BAF + BAC + REC) per a Quiròfan 03 Trauma, ref. CL07, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA06.bab17|Unitat de tractament d'aire CL07 amb recuperador estàtic, tipus higiènic, ´´Quiròfan 03 Trauma´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.

- Cabal: 670 l/s
- Potència Frigorífica: 32,4 kW
- Potència calorífica: 16,2 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-20 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA06.bab17|BBAA6.babbab\1\1\BBICA.g\1\4\BBIB2.e\1\1\BSBGA.g\1\2\A0122\1\1.445\A0132\1\1.445\C1502\1\0.7225\|
~C|BBAA6.babbab|ut|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona Quiròfan 03 Trauma ref. CL07|0||3|
~T|BBAA6.babbab|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de Quiròfan 03 Trauma, amb referència CL07 , de construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució higiènica , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779. Cabal de ventilador d'impulsió: 670 l/s. Bateria de fred: 32,4 kW. Bateria de calor: 32,4 kW. Cabal ventilador de retorn: 670 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.g|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL07|0||3|
~C|BSBGA.g|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.g|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 670 l/s del climatitzador CL07|
~M|1.4.#\EBAA06.bab17|1\4\7|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.babb8|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Quiròfan 04 - Cardio, ref. CL08, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.babb8|Unitat de tractament d'aire CL08 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Quiròfan 04 Cardio´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn. Interior d'acer inoxidable.

- Cabal: 880 l/s
- Potència Frigorífica: 34,7 kW
- Potència calorífica: 24,35 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-30 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA07.babb8|BBAA7.babbag\1\1\BBICA.h\1\6\BBIB2.f\1\1\BSBGA.h\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA7.babbag|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Quiròfan 04 - Cardio ref. CL08|0||3|
~T|BBAA7.babbag|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Quiròfan 04 - Cardio, amb referència CL08, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 880 l/s. Bateria de fred:  34,7 kW. Bateria de calor: 34,7 kW. Cabal ventilador de retorn: 880 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.h|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL08|0||3|
~C|BSBGA.h|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.h|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 880 l/s del climatitzador CL08|
~M|1.4.#\EBAA07.babb8|1\4\8|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.babb7|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Quiròfan 08 - Estàndar/Gine, ref. CL09, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.babb7|Unitat de tractament d'aire CL09 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Quiròfan 08 Estandar/Gine´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.
Interior d'acer inoxidable.

- Cabal: 1360 l/s
- Potència Frigorífica: 40,1 kW
- Potència calorífica: 27,0 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-40 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA07.babb7|BBAA7.babbah\1\1\BBICA.i\1\6\BBIB2.g\1\1\BSBGA.i\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA7.babbah|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Quiròfan 08 - Estàndar/Gine ref. CL09|0||3|
~T|BBAA7.babbah|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Quiròfan 08 - Estàndar/Gine, amb referència CL09, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 1360 l/s. Bateria de fred:  40,1 kW. Bateria de calor: 40,1 kW. Cabal ventilador de retorn: 1360 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.i|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL09|0||3|
~C|BBIB2.g|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.i|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.i|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 1360 l/s del climatitzador CL09|
~M|1.4.#\EBAA07.babb7|1\4\9|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.babb6|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Quiròfan 07 Estàndar, ref. CL10, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.babb6|Unitat de tractament d'aire CL10 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Quiròfan 07 Estandar´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.
Interior d'acer inoxidable.

- Cabal: 1160 l/s
- Potència Frigorífica: 38,3 kW
- Potència calorífica: 24,8 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-40 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA07.babb6|BBAA7.babbai\1\1\BBICA.j\1\6\BBIB2.h\1\1\BSBGA.j\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA7.babbai|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Quiròfan 07 Estàndar ref. CL10|0||3|
~T|BBAA7.babbai|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Quiròfan 07 Estàndar, amb referència CL10, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 1160 l/s. Bateria de fred:  38,3 kW. Bateria de calor: 38,3 kW. Cabal ventilador de retorn: 1160 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.j|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL10|0||3|
~C|BBIB2.h|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.j|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.j|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 1160 l/s del climatitzador CL10|
~M|1.4.#\EBAA07.babb6|1\4\10|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.babb5|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Quiròfan 06 Estàndar, ref. CL11, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.babb5|Unitat de tractament d'aire CL11 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Quiròfan 06 Estandar´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.
Interior d'acer inoxidable.

- Cabal: 1160 l/s
- Potència Frigorífica: 38,3 kW
- Potència calorífica: 24,8 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-40 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA07.babb5|BBAA7.babbaj\1\1\BBICA.k\1\6\BBIB2.h\1\1\BSBGA.k\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA7.babbaj|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Quiròfan 06 Estàndar ref. CL11|0||3|
~T|BBAA7.babbaj|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Quiròfan 06 Estàndar, amb referència CL11, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 1160 l/s. Bateria de fred:  38,3 kW. Bateria de calor: 38,3 kW. Cabal ventilador de retorn: 1160 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.k|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL11|0||3|
~C|BSBGA.k|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.k|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 1160 l/s del climatitzador CL11|
~M|1.4.#\EBAA07.babb5|1\4\11|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.babba|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Quiròfan 05 Estàndar, ref. CL12, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.babba|Unitat de tractament d'aire CL12 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Quiròfan 05 Estandar´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.
Interior d'acer inoxidable.


- Cabal: 1230 l/s
- Potència Frigorífica: 38,9 kW
- Potència calorífica: 25,4 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-40 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA07.babba|BBAA7.babbak\1\1\BBICA.l\1\6\BBIB2.i\1\1\BSBGA.l\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA7.babbak|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Quiròfan 05 Estàndar ref. CL12|0||3|
~T|BBAA7.babbak|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Quiròfan 05 Estàndar, amb referència CL12, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 1230 l/s. Bateria de fred:  38,9 kW. Bateria de calor: 38,9 kW. Cabal ventilador de retorn: 1230 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.l|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL12|0||3|
~C|BBIB2.i|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.l|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.l|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 1230 l/s del climatitzador CL12|
~M|1.4.#\EBAA07.babba|1\4\12|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA06.baa20|ut|Unitat tractament d'aire (BAF + BAC + REC) per a Aire exterior, ref. CL13, construcció intempèrie i execució normal|0||0|
~T|EBAA06.baa20|Unitat de tractament d'aire CL13 amb recuperador rotatiu, tipus normal, ´´Aire exterior´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.

- Cabal: 1165 l/s
- Potència Frigorífica: 50,7 kW
- Potència calorífica: 14,6 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/CTA-4 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
1 Sonda de velocitat d'aire en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA06.baa20|BBAA6.baabaa\1\1\BBICA.m\1\4\BBIB2.j\1\1\BSBGA.m\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA6.baabaa|ut|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona Aire exterior ref. CL13|0||3|
~T|BBAA6.baabaa|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de Aire exterior, amb referència CL13 , de construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució normal , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779. Cabal de ventilador d'impulsió: 1165 l/s. Bateria de fred: 50,7 kW. Bateria de calor: 50,7 kW. Cabal ventilador de retorn: 1165 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.m|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL13|0||3|
~C|BBIB2.j|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.m|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.m|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 1165 l/s del climatitzador CL13|
~M|1.4.#\EBAA06.baa20|1\4\13|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA06.baaba|ut|Unitat tractament d'aire (BAF + BAC + REC) per a Esterilització brut, ref. CL14, construcció intempèrie i execució normal|0||0|
~T|EBAA06.baaba|Unitat de tractament d'aire CL14 amb recuperador estàtic, tipus normal, ´´Esterilització brut´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.

- Cabal: 2190 l/s
- Potència Frigorífica: 91,2 kW
- Potència calorífica: 56,4 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/CTA-8 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
1 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA06.baaba|BBAA6.baabab\1\1\BBICA.n\1\4\BBIB2.k\1\1\BSBGA.n\1\2\A0122\1\3.6125\A0132\1\3.6125\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA6.baabab|ut|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona Esterilització brut ref. CL14|0||3|
~T|BBAA6.baabab|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de Esterilització brut, amb referència CL14 , de construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució normal , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779. Cabal de ventilador d'impulsió: 2190 l/s. Bateria de fred: 91,2 kW. Bateria de calor: 91,2 kW. Cabal ventilador de retorn: 2190 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.n|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL14|0||3|
~C|BBIB2.k|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.n|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.n|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 2190 l/s del climatitzador CL14|
~M|1.4.#\EBAA06.baaba|1\4\14|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA06.bab15|ut|Unitat tractament d'aire (BAF + BAC + REC) per a Esterilització net, ref. CL15, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA06.bab15|Unitat de tractament d'aire CL15 amb recuperador estàtic, tipus higiènic, ´´Esterilització net´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.
Interior d'acer inoxidable.

- Cabal: 500 l/s
- Potència Frigorífica: 22,7 kW
- Potència calorífica: 13,6 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-20 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sondes de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA06.bab15|BBAA6.babbac\1\1\BBICA.o\1\4\BBIB2.l\1\1\BSBGA.o\1\2\A0122\1\1.445\A0132\1\1.445\C1502\1\0.7225\|
~C|BBAA6.babbac|ut|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona Esterilització net ref. CL15|0||3|
~T|BBAA6.babbac|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de Esterilització net, amb referència CL15 , de construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució higiènica , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779. Cabal de ventilador d'impulsió: 500 l/s. Bateria de fred: 22,7 kW. Bateria de calor: 22,7 kW. Cabal ventilador de retorn: 500 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.o|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL15|0||3|
~C|BBIB2.l|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.o|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.o|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 500 l/s del climatitzador CL15|
~M|1.4.#\EBAA06.bab15|1\4\15|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA07.bab10|ut|Unitat tractament d'aire (BAF+BAC+FREE +REC) per a Resonància, ref. CL16, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA07.bab10|Unitat de tractament d'aire CL16 amb recuperador estàtic amb freecooling, tipus higiènic, ´´Resonància´´ sistema d'instal·lació de 4 tubs, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria doble de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini, secció d'impulsió formada per 1 ventilador plugfan EC i filtres plans d'eficàcies G4+F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador  plugfan EC i filtre pla d'eficàcia F6, amb silenciadors a impulsió i retorn.

- Cabal: 510 l/s
- Potència Frigorífica: 10,0 kW
- Potència calorífica: 10,2 kW
- Rendiment recuperador per al compliment de ERP 2018.
- Alimentació elèctrica / fases: 400 V / III
Segons fitxes tècniques projecte i esquemes de control adjunts als plànols.
Inclou quadre elèctric segons esquema elèctric especificat a l'esquema del climatitzador.

Sifòn i connexió a xarxa de desguàs.
Marca/model: SERVOCLIMA/ULTRA-20 o equivalent

Quadre de control del climatitzadors que inclou:
2 Sondes d'humitat relativa en conducte
2 Sondes de temperatura en conducte
2 Sonda de velocitat d'aire en conducte
1 Sonda de pressió absoluta en conducte
2 Sondes de pressió diferencial per aire 
3 Presòstat diferencial per aire
1 Sonda de CO2 en conducte

Inclou la programació i proves de funcionament a fabrica, subministrament i muntatge de totes les sondes i actuadors de control, tubs i cablejat de control entre controladors i elements de control, posada en marxa en obra, proves de funcionament i assistència per la integració del funcionament de l'equip dins del sistema de gestió general de l'edifici. La justificació de la posada en marxa es farà adjuntant l'històric de funcionament del conjunt de les senyals del climatitzador amb les dades de mínim 48 hores a intervals de màxim 5 minuts.

Completament instal.lat segons especificacions tècniques adjuntes. Inclou lones antivibratories flexibles en les conexions d' aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador. llum interior interior en els mòduls accessibles, interruptor de tall d'intempèrie, presa de terra, malla a entrada i sortida ventiladors així com la resta d'elements per complir  la directiva de seguridad de máquinas 89/392 CEE y sus modificaciones.|
~D|EBAA07.bab10|BBAA7.babbad\1\1\BBICA.p\1\6\BBIB2.m\1\1\BSBGA.p\1\2\A0122\1\1.445\A0132\1\1.445\C1502\1\0.7225\|
~C|BBAA7.babbad|ut|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona Resonància ref. CL16|0||3|
~T|BBAA7.babbad|Climatitzador BAF + BAC + FREE + REC per a la zona de Resonància, amb referència CL16, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació UNE-EN 779. Cabal de ventilador d'impulsió: 510 l/s. Bateria de fred:  10,0 kW. Bateria de calor: 10,0 kW. Cabal ventilador de retorn: 510 l/s. Secció de free-cooling. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.p|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL16|0||3|
~C|BBIB2.m|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador 0|0||3|
~C|BSBGA.p|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.p|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 510 l/s del climatitzador CL16|
~M|1.4.#\EBAA07.bab10|1\4\16|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBAA06.bab18|ut|Unitat tractament d'aire (BAF + BAC + REC) per a QUIRÒFAN EXISTENT, ref. CL17, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA06.bab18|Unitat tractament d'aire per a la zona de QUIRÒFAN EXISTENT, amb referència CL17, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN 779,  amb les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 667 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 20 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 14 kW
- Cabal ventilador de retorn: 667 l/s
- Secció de recuperació de calor estàtica (rendiment mínim 73%). Compliment segons ERP 2018.
Interior d'acer inoxidable.

- Marca / Model: SERVOCLIMA ULTRA o equivalent
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886:2007)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques. Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm), interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador, malla en la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels elements per complir les directrius de seguretat de màquines 89/392 CEE i les seves modificacions.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBAA06.bab18|BBAA6.babbad\1\1\BBICA.qa\1\4\BBIB2.na\1\1\BSBGA.qa\1\2\A0122\1\1.445\A0132\1\1.445\C1502\1\0.7225\|
~C|BBAA6.babbad|ut|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona QUIRÒFAN EXISTENT ref. CL17|0||3|
~T|BBAA6.babbad|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de QUIRÒFAN EXISTENT, amb referència CL17 , de construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució higiènica , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779. Cabal de ventilador d'impulsió: 667 l/s. Bateria de fred: 20 kW. Bateria de calor: 14 kW. Cabal ventilador de retorn: 667 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.qa|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL17|0||3|
~C|BBIB2.na|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador CL17|0||3|
~C|BSBGA.qa|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.qa|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 667 l/s del climatitzador CL17|
~M|1.4.#\EBAA06.bab18|1\4\17|5|\PLANTA COBERTA\5\\\\|
~C|EBAA06.bab16|ut|Unitat tractament d'aire (BAF + BAC + REC) per a Parts existent, ref. CL18, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA06.bab16|Unitat tractament d'aire per a la zona de Parts existent, amb referència CL18, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN 779,  amb les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 667 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 22 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 14 kW
- Cabal ventilador de retorn: 667 l/s
- Secció de recuperació de calor estàtica (rendiment mínim 73%). Compliment ERP 2018
Interior d'acer inoxidable.

- Marca / Model: SERVOCLIMA ULTRA o equivalent
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886:2007)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques. Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm), interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador, malla en la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels elements per complir les directrius de seguretat de màquines 89/392 CEE i les seves modificacions.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBAA06.bab16|BBAA6.babbae\1\1\BBICA.ra\1\4\BBIB2.oa\1\1\BSBGA.ra\1\2\A0122\1\1.445\A0132\1\1.445\C1502\1\0.7225\|
~C|BBAA6.babbae|ut|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona Parts existent ref. CL18|0||3|
~T|BBAA6.babbae|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de Parts existent, amb referència CL18 , de construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució higiènica , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779. Cabal de ventilador d'impulsió: 667 l/s. Bateria de fred: 22 kW. Bateria de calor: 14 kW. Cabal ventilador de retorn: 667 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.ra|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL18|0||3|
~C|BBIB2.oa|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador CL18|0||3|
~C|BSBGA.ra|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.ra|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 667 l/s del climatitzador CL18|
~M|1.4.#\EBAA06.bab16|1\4\18|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EBAA06.babba|ut|Unitat tractament d'aire (BAF + BAC + REC) per a PASSADÍS NET EXISTENT, ref. CL19, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA06.babba|Unitat tractament d'aire per a la zona de PASSADÍS NET EXISTENT, amb referència CL19, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN 779,  amb les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 840 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 40,6 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 18,5 kW
- Cabal ventilador de retorn: 840 l/s
- Secció de recuperació de calor estàtica (rendiment mínim 73%) Compliment ERP 2018
- Marca / Model: SERVOCLIMA ULTRA o equivalent
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886:2007)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques. Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm), interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador, malla en la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels elements per complir les directrius de seguretat de màquines 89/392 CEE i les seves modificacions.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBAA06.babba|BBAA6.babbag\1\1\BBICA.sb\1\4\BBIB2.pb\1\1\BSBGA.sb\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA6.babbag|ut|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona PASSADÍS NET EXISTENT ref. CL19|0||3|
~T|BBAA6.babbag|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de PASSADÍS NET EXISTENT, amb referència CL19 , de construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució higiènica , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779. Cabal de ventilador d'impulsió: 840 l/s. Bateria de fred: 40,6 kW. Bateria de calor: 18,5 kW. Cabal ventilador de retorn: 840 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.sb|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL19|0||3|
~C|BBIB2.pb|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador CL19|0||3|
~C|BSBGA.sb|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.sb|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 840 l/s del climatitzador CL19|
~M|1.4.#\EBAA06.babba|1\4\19|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EBAA06.bab14|ut|Unitat tractament d'aire (BAF + BAC + REC) per a HOSPITALIZACIÓ, ref. CL20, construcció intempèrie i execució higiènica|0||0|
~T|EBAA06.bab14|Unitat tractament d'aire per a la zona de PASSADÍS NET EXISTENT, amb referència CL19, de construcció intempèrie i disposició horitzontal, execució higiènica, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN 779,  amb les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 840 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 40,6 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 18,5 kW
- Cabal ventilador de retorn: 840 l/s
- Secció de recuperació de calor estàtica (rendiment mínim 45%)
- Marca / Model: SERVOCLIMA ULTRA o equivalent
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886:2007)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques. Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm), interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador, malla en la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels elements per complir les directrius de seguretat de màquines 89/392 CEE i les seves modificacions.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBAA06.bab14|BBAA6.babb21\1\1\BBICA.sa\1\4\BBIB2.pa\1\1\BSBGA.sa\1\2\A0122\1\2.89\A0132\1\2.89\C1502\1\1.445\|
~C|BBAA6.babb21|ut|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona PASSADÍS NET EXISTENT ref. CL19|0||3|
~T|BBAA6.babb21|Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de PASSADÍS NET EXISTENT, amb referència CL19 , de construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució higiènica , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de plug-fan i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779. Cabal de ventilador d'impulsió: 840 l/s. Bateria de fred: 40,6 kW. Bateria de calor: 18,5 kW. Cabal ventilador de retorn: 840 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.|
~C|BBICA.sa|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL19|0||3|
~C|BBIB2.pa|ut|Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar climatitzador CL19|0||3|
~C|BSBGA.sa|ut|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre|0||3|
~T|BSBGA.sa|Interruptors - seccionadors principals i d'aturada d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 840 l/s del climatitzador CL19|
~M|1.4.#\EBAA06.bab14|1\4\20|3|\PLANTA COBERTA\1\\\\\GENERALS\2\\\\|
~C|EDWA01.gga|ut|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 65 mm de diàmetre nominal amb vàlvules de tall, filtre, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de regulació de pressió i vàlvula de 2 vies proporcional|0||0|
~T|EDWA01.gga|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 65 mm de diàmetre, amb joc d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 65 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 65 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 65 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STAFo equivalent
- 1 Vàlvula de regulació de pressió diferencial de 65 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STAPo equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies de 65 mm de diàmetre, dotada d'actuador proporcional, amb lectura de posició de la tija de la vàlvula. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLSo equivalent. A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies i vàlvula de seient en by-pass per assegurar un cabal mínim de circulació d'aigua que permeti la suficient refrigeració de l'electro bomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EDWA01.gga|BDWA1.g\1\1\BDWA2.g\1\1\BDWA3.g\1\2\BDWA4.g\1\1\BDWA5.g\1\1\BDWA6.g\1\1\BFAB7\1\1\BDWA7.g\1\1\A0124\1\3.13565\A0134\1\3.13565\|
~C|BDWA1.g|ut|Tram canonada de 65 mm de diàmetre nominal, incloent accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWA1.g|Tram canonada de 65 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.|
~C|BDWA2.g|ut|Aïllament exterior per a canonades de 65 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWA2.g|Aïllament exterior per a canonades de 65 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWA3.g|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 65 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWA4.g|ut|Filtre de 65 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris|0||3|
~C|BDWA5.g|ut|Vàlvula d'equilibrat de 65 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA6.g|ut|Vàlvula reguladora de pressió diferencial de 65 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BFAB7|ut|Capilar de pressió de referència d'1 m de longitud.|0||3|
~T|BFAB7|Capilar de pressió de referència d'1 m de longitud.|
~C|BDWA7.g|ut|Vàlvula de 2 vies i DN 65, actuador proporcional 0-10 V, amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~M|1.4.#\EDWA01.gga|1\4\21|2|\PLANTA COBERTA\2\\\\|
~C|EDWA01.ffa|ut|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 50 mm de diàmetre nominal amb vàlvules de tall, filtre, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de regulació de pressió i vàlvula de 2 vies proporcional|0||0|
~T|EDWA01.ffa|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 50 mm de diàmetre, amb joc d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 50 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 50 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 50 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STADo equivalent
- 1 Vàlvula de regulació de pressió diferencial de 50 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STAPo equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies de 50 mm de diàmetre, dotada d'actuador proporcional, amb lectura de posició de la tija de la vàlvula. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLSo equivalent. A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies i vàlvula de seient en by-pass per assegurar un cabal mínim de circulació d'aigua que permeti la suficient refrigeració de l'electro bomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EDWA01.ffa|BDWA1.f\1\1\BDWA2.f\1\1\BDWA3.f\1\2\BDWA4.f\1\1\BDWA5.f\1\1\BDWA6.f\1\1\BFAB7\1\1\BDWA7.f\1\1\A0124\1\2.96225\A0134\1\2.96225\|
~C|BDWA1.f|ut|Tram canonada de 50 mm de diàmetre nominal, incloent accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWA1.f|Tram canonada de 50 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.|
~C|BDWA2.f|ut|Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWA2.f|Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWA3.f|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 50 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWA4.f|ut|Filtre de 50 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris|0||3|
~C|BDWA5.f|ut|Vàlvula d'equilibrat de 50 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA6.f|ut|Vàlvula reguladora de pressió diferencial de 50 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA7.f|ut|Vàlvula de 2 vies i DN 50, actuador proporcional 0-10 V, amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~M|1.4.#\EDWA01.ffa|1\4\22|12|\PLANTA TERCERA\4\\\\\PLANTA COBERTA\8\\\\|
~C|EDWA01.eea|ut|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 40 mm de diàmetre nominal amb vàlvules de tall, filtre, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de regulació de pressió i vàlvula de 2 vies proporcional|0||0|
~T|EDWA01.eea|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 40 mm de diàmetre, amb joc d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 40 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 40 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 40 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STADo equivalent
- 1 Vàlvula de regulació de pressió diferencial de 40 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STAPo equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies de 40 mm de diàmetre, dotada d'actuador proporcional, amb lectura de posició de la tija de la vàlvula. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLSo equivalent. A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies i vàlvula de seient en by-pass per assegurar un cabal mínim de circulació d'aigua que permeti la suficient refrigeració de l'electro bomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EDWA01.eea|BDWA1.e\1\1\BDWA2.e\1\1\BDWA3.e\1\2\BDWA4.e\1\1\BDWA5.e\1\1\BDWA6.e\1\1\BFAB7\1\1\BDWA7.e\1\1\A0124\1\2.26865\A0134\1\2.26865\|
~C|BDWA1.e|ut|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, incloent accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWA1.e|Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.|
~C|BDWA2.e|ut|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWA2.e|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWA3.e|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 40 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWA4.e|ut|Filtre de 40 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris|0||3|
~C|BDWA5.e|ut|Vàlvula d'equilibrat de 40 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA6.e|ut|Vàlvula reguladora de pressió diferencial de 40 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA7.e|ut|Vàlvula de 2 vies i DN 40, actuador proporcional 0-10 V, amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~M|1.4.#\EDWA01.eea|1\4\23|10|\PLANTA COBERTA\10\\\\|
~C|EDWA01.dda|ut|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 32 mm de diàmetre nominal amb vàlvules de tall, filtre, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de regulació de pressió i vàlvula de 2 vies proporcional|0||0|
~T|EDWA01.dda|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 32 mm de diàmetre, amb joc d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 32 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 32 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 32 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STADo equivalent
- 1 Vàlvula de regulació de pressió diferencial de 32 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STAPo equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies de 32 mm de diàmetre, dotada d'actuador proporcional, amb lectura de posició de la tija de la vàlvula. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLSo equivalent. A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies i vàlvula de seient en by-pass per assegurar un cabal mínim de circulació d'aigua que permeti la suficient refrigeració de l'electro bomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EDWA01.dda|BDWA1.d\1\1\BDWA2.d\1\1\BDWA3.d\1\2\BDWA4.d\1\1\BDWA5.d\1\1\BDWA6.d\1\1\BFAB7\1\1\BDWA7.d\1\1\A0124\1\2.189175\A0134\1\2.189175\|
~C|BDWA1.d|ut|Tram canonada de 32 mm de diàmetre nominal, incloent accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWA1.d|Tram canonada de 32 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.|
~C|BDWA2.d|ut|Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWA2.d|Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWA3.d|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 32 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWA4.d|ut|Filtre de 32 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris|0||3|
~C|BDWA5.d|ut|Vàlvula d'equilibrat de 32 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA6.d|ut|Vàlvula reguladora de pressió diferencial de 32 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA7.d|ut|Vàlvula de 2 vies i DN 32, actuador proporcional 0-10 V, amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~M|1.4.#\EDWA01.dda|1\4\24|16|\PLANTA TERCERA\3\\\\\PLANTA COBERTA\13\\\\|
~C|EDWA01.cca|ut|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 25 mm de diàmetre nominal amb vàlvules de tall, filtre, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de regulació de pressió i vàlvula de 2 vies proporcional|0||0|
~T|EDWA01.cca|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 25 mm de diàmetre, amb joc d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 25 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 25 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 25 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STADo equivalent
- 1 Vàlvula de regulació de pressió diferencial de 25 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STAPo equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies de 25 mm de diàmetre, dotada d'actuador proporcional, amb lectura de posició de la tija de la vàlvula. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLSo equivalent. A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies i vàlvula de seient en by-pass per assegurar un cabal mínim de circulació d'aigua que permeti la suficient refrigeració de l'electro bomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EDWA01.cca|BDWA1.c\1\1\BDWA2.c\1\1\BDWA3.c\1\2\BDWA4.c\1\1\BDWA5.c\1\1\BDWA6.c\1\1\BFAB7\1\1\BDWA7.c\1\1\A0124\1\1.8207\A0134\1\1.8207\|
~C|BDWA1.c|ut|Tram canonada de 25 mm de diàmetre nominal, incloent accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWA1.c|Tram canonada de 25 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.|
~C|BDWA2.c|ut|Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWA2.c|Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWA3.c|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 25 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWA4.c|ut|Filtre de 25 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris|0||3|
~C|BDWA5.c|ut|Vàlvula d'equilibrat de 25 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA6.c|ut|Vàlvula reguladora de pressió diferencial de 25 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA7.c|ut|Vàlvula de 2 vies i DN 25, actuador proporcional 0-10 V, amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~M|1.4.#\EDWA01.cca|1\4\25|5|\PLANTA TERCERA\2\\\\\PLANTA COBERTA\3\\\\|
~C|EDWA01.bba|ut|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 20 mm de diàmetre nominal amb vàlvules de tall, filtre, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de regulació de pressió i vàlvula de 2 vies proporcional|0||0|
~T|EDWA01.bba|Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 20 mm de diàmetre, amb joc d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 20 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 20 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STADo equivalent
- 1 Vàlvula de regulació de pressió diferencial de 20 mm de diàmetre. Marca/model: TA-STAPo equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies de 20 mm de diàmetre, dotada d'actuador proporcional, amb lectura de posició de la tija de la vàlvula. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLSo equivalent. A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies i vàlvula de seient en by-pass per assegurar un cabal mínim de circulació d'aigua que permeti la suficient refrigeració de l'electro bomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EDWA01.bba|BDWA1.b\1\1\BDWA2.b\1\1\BDWA3.b\1\2\BDWA4.b\1\1\BDWA5.b\1\1\BDWA6.b\1\1\BFAB7\1\1\BDWA7.b\1\1\A0124\1\1.7629\A0134\1\1.7629\|
~C|BDWA1.b|ut|Tram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, incloent accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWA1.b|Tram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.|
~C|BDWA2.b|ut|Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWA2.b|Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BDWA3.b|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 20 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWA4.b|ut|Filtre de 20 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris|0||3|
~C|BDWA5.b|ut|Vàlvula d'equilibrat de 20 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA6.b|ut|Vàlvula reguladora de pressió diferencial de 20 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWA7.b|ut|Vàlvula de 2 vies i DN 20, actuador proporcional 0-10 V, amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~M|1.4.#\EDWA01.bba|1\4\26|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBEA10.ba_1|ut|Fan-coil tipus sostre FC01, sense envoltant, amb ventilador centrífug 0-10v, 2 bateries|0||0|
~T|EBEA10.ba_1|Fan-coil de tipus sostre, sense envoltant, amb referència FC01, format per ventilador centrífug 0-10 v, amb fusible de protecció, bateria de refrigeració, bateria de calefacció i filtres, de les següents característiques:
- Potència frigorífica: 1,71 kW
- Potència calorífica: 1,29 kW
- Cabal d'aire: 105 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència sonora: 51 dB(A) (velocitat mitja)
Marca/model: AERMEC / FCXI 30P o equivalent
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats, canonada de polipropilè DN32, sifó, accessoris i suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic i conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades, embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua per a fred de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador 10v. 

Connexió hidràulica de bateria d'aigua per a calor de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador 10v. 

A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió en canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.|
~D|EBEA10.ba_1|BBEA2.baa\1\1\A0122\1\1.734\A0132\1\1.734\BDWAE.aa\1\4\BDWAF.aa\1\2\BDWAG.aa\1\2\BDWAC.aa\1\2\BDWAD.aa\1\2\BFEADa\1\1\BFEA9a\1\1\BRFI1a\1\1\BDWA7.a\1\2\|
~C|BBEA2.baa|ut|Fan-coil de sostre, sense envoltant amb bateria de 1,71 kW refrigeració i bateria de 1,29 kW calefacció.|0||3|
~C|BDWAE.aa|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 15 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWAF.aa|ut|Filtre de 15 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable i accessoris|0||3|
~C|BDWAG.aa|ut|Vàlvula d'equilibrat de 15 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWAC.aa|ut|Tram canonada de 15 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat|0||3|
~T|BDWAC.aa|Tram canonada de 15 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat|
~C|BDWAD.aa|ut|Aïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWAD.aa|Aïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~C|BFEADa|ut|Termostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats i interruptor aturada/marxa.|0||3|
~T|BFEADa|Termostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats i interruptor aturada/marxa.|
~C|BFEA9a|ut|Connexionat elèctric i de control de termòstat a element controlat.|0||3|
~C|BRFI1a|ut|Alimentació elèctrica de fancoil|0||3|
~T|BRFI1a|Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fancoil i part proporcional de línia des de quadre eèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent
|
~C|BDWA7.a|ut|Vàlvula de 2 vies i DN 15, actuador proporcional 0-10 V, amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~M|1.4.#\EBEA10.ba_1|1\4\27|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EBEA10.ca_1|ut|Fan-coil tipus sostre FC02, sense envoltant, amb ventilador centrífug 0-10v velocitats, 2 bateries|0||0|
~T|EBEA10.ca_1|Fan-coil de tipus sostre, sense envoltant, amb referència FC02 , format per ventilador centrífug 0-10v. , amb fusible de protecció, bateria de refrigeració, bateria de calefacció i filtres, de les següents característiques:
- Potència frigorífica: 2,50 kW
- Potència calorífica: 1,5 kW
- Cabal d'aire: 132 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència sonora: 54,6 dB(A) (velocitat mitja)
Marca/model: AERMEC / FCXI 40Po equivalent
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats, canonada de polipropilè DN32, sifó, accessoris i suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic i conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades, embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua per a fred de 20 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 20 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 20, dotada d'actuador 0-10v. 

Connexió hidràulica de bateria d'aigua per a calor de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador 0-10v. 

A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió en canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.
|
~D|EBEA10.ca_1|BBEA2.caa\1\1\A0122\1\1.8785\A0132\1\1.8785\BDWAE.aa\1\2\BDWAE.bb\1\2\BDWAF.aa\1\1\BDWAF.bb\1\1\BDWAG.aa\1\1\BDWAG.bb\1\1\BDWAC.aa\1\1\BDWAD.aa\1\1\BDWAC.baa\1\1\BDWAC.bb\1\1\BFEADa\1\1\BFEA9a\1\1\BRFI1a\1\1\BDWA7.a\1\1\BDWA7.b\1\1\|
~C|BBEA2.caa|ut|Fan-coil de sostre, sense envoltant amb bateria de 2,50 kW refrigeració i bateria de 1,5 kW calefacció.|0||3|
~C|BDWAE.bb|ut|Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 20 mm, PN-10|0||3|
~C|BDWAF.bb|ut|Filtre de 20 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable i accessoris|0||3|
~C|BDWAG.bb|ut|Vàlvula d'equilibrat de 20 mm amb accessoris i senyalitzada|0||3|
~C|BDWAC.baa|ut|Tram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWAC.baa|Tram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat|
~C|BDWAC.bb|ut|Tram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització|0||3|
~T|BDWAC.bb|Tram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat|
~M|1.4.#\EBEA10.ca_1|1\4\28|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|EBEA10.ea_1|ut|Fan-coil tipus sostre FC03, sense envoltant, amb ventilador centrífug 0-10v velocitats, 2 bateries|0||0|
~T|EBEA10.ea_1|Fan-coil de tipus sostre, sense envoltant, amb referència FC03 , format per ventilador centrífug 0-10v. amb fusible de protecció, bateria de refrigeració, bateria de calefacció i filtres, de les següents característiques:
- Potència frigorífica: 3,28 kW
- Potència calorífica: 1,98 kW
- Cabal d'aire: 169 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència sonora: 57 dB(A) (velocitat mitja)
Marca/model: AERMEC / FCXI 50Po equivalent
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats, canonada de polipropilè DN32, sifó, accessoris i suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic i conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades, embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua per a fred de 20 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 20 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 20, dotada d'actuador 0-10v. 

Connexió hidràulica de bateria d'aigua per a calor de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador dotada d'actuador 0-10v.  

A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió en canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.|
~D|EBEA10.ea_1|BBEA2.eaa\1\1\A0122\1\2.4565\A0132\1\2.4565\BDWAE.aa\1\2\BDWAE.bb\1\2\BDWAF.aa\1\1\BDWAF.bb\1\1\BDWAG.aa\1\1\BDWAG.bb\1\1\BDWAC.aa\1\1\BDWAC.baa\1\1\BDWAD.aa\1\1\BDWAD.bb\1\1\BFEADa\1\1\BFEA9a\1\1\BRFI1a\1\1\BDWA7.a\1\1\BDWA7.b\1\1\|
~C|BBEA2.eaa|ut|Fan-coil de sostre, sense envoltant amb bateria de 3,28 kW refrigeració i bateria de 1,98 kW calefacció.|0||3|
~C|BDWAD.bb|ut|Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica|0||3|
~T|BDWAD.bb|Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.|
~M|1.4.#\EBEA10.ea_1|1\4\29|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBGC40.bbba_|ut|Fan-coil tipus cassette amb referència FC05, amb envoltant i bateria per a refrigeració o calefacció i vàlvula de 2 vies amb actuador 0-10V.|0||0|
~T|EBGC40.bbba_|Fan-coil tipus cassette amb referència FC05, amb envoltant, ventilador centrífug 0-10V, amb fusible de protecció, termostat, bateria per a refrigeració o calefacció, de 2 vies i amb filtres, de les característiques següents:
- Potència frigorífica sensible: 2.2 kW
- Potència calorífica: 1.7 KW
- Cabal d'aire: 168 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
Marca/modelo: AERMEC / FCLI44 o equivalent
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats, canonada de polipropilè DN32, sifó, accessoris i suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic i conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades, embridades o ranurades.

Connexió hidràulica de bateria d'aigua freda de 20 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 20 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 20, dotada d'actuador 0-10V.

Connexió hidràulica de bateria d'aigua per a calor de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador tot-res. 0-10V.
A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió en canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.|
~D|EBGC40.bbba_|BBGA4.baa\1\1\BBGB2b\1\1\BBGB4b\1\1\BDWAC.bb\1\1\BDWAD.bb\1\1\BDWAE.bb\1\2\BDWAF.bb\1\1\BDWAG.bb\1\1\BFEADb\1\1\BFEA9b\1\1\BRFI1b\1\1\A0124\1\4.58065\A0134\1\4.58065\BDWAE.aa\1\2\BDWAF.aa\1\1\BDWAG.aa\1\1\BDWA7.a\1\1\BDWA7.b\1\1\|
~C|BBGA4.baa|ut|Fan-coil tipus cassette amb bateria frigorífica sensible de 2,9  kW|0||3|
~C|BBGB2b|ut|Suport metàl·lic per a fan-coil|0||3|
~C|BBGB4b|ut|Bomba de condensats per a fan-coil , incloent sifó i tram canonada connectada a baixant de pluvial més proper|0||3|
~C|BFEADb|ut|Termostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats i interruptor aturada/marxa.|0||3|
~T|BFEADb|Termostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats i interruptor aturada/marxa.|
~C|BFEA9b|ut|Connexionat elèctric i de control de termòstat a element controlat.|0||3|
~C|BRFI1b|ut|Alimentació elèctrica de fancoil|0||3|
~T|BRFI1b|Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fancoil i part proporcional de línia des de quadre eèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent
|
~M|1.4.#\EBGC40.bbba_|1\4\30|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|EBUB01.ba_1|ut|Humidificador d'aire per vapor per a instal·lació a la intempèrie, format per carcassa de xapa d'acer|0||0|
~T|EBUB01.ba_1|Humidificador d'aire per vapor, amb referència HM01, format per carcassa de xapa d'acer,  generador de vapor d'acer inoxidable, resistències tubulars per a la producció de vapor, cubetes de regulació per a l'alimentació d'aigua, comandaments elèctrics, tubs d'injecció de vapor i connexions per aigua, buidat, mànega vapor i mànega compensació de presions. De les següents característiques:
- Producció de vapor: 4 kg/h.
- Potència consumida: 3,3 kW.
- Etapes de regulació: continua de 0-100 %.
- Marca/model: CAREL/UR004 HD102o equivalent .
Completament instal·lat amb desguassos conduïts a bunera.
Segons fitxes tècniques de projecte.
Incloent sonda d'humitat relativa per a conducte, amb un rango d'amidament entre 10 i 90%, amb sortida analògica entre 0-10 V, completament instal·lada.
Incloent armari metàl·lic, amb grau de protecció IP.55 i pp de pintura epoxi per a la intempèrie.|
~D|EBUB01.ba_1|BBUB1.ba\1\1\BFDC1\1\1\A0122\1\4.096575\A0132\1\4.096575\|
~C|BBUB1.ba|ut|Humidificador d'aire per vapor per a intempèrie de 4 kg/h, inclòs armari metàl·lic.|0||3|
~C|BFDC1|ut|Sonda d'humitat relativa en conducte.|0||3|
~M|1.4.#\EBUB01.ba_1|1\4\31|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBUB01.ca_1|ut|Humidificador d'aire per vapor per a instal·lació a la intempèrie, format per carcassa de xapa d'acer|0||0|
~T|EBUB01.ca_1|Humidificador d'aire per vapor, amb referència HM02, format per carcassa de xapa d'acer,  generador de vapor d'acer inoxidable, resistències tubulars per a la producció de vapor, cubetes de regulació per a l'alimentació d'aigua, comandaments elèctrics, tubs d'injecció de vapor i connexions per aigua, buidat, mànega vapor i mànega compensació de presions. De les següents característiques:
- Producció de vapor: 10 kg/h.
- Potència consumida: 7,5 kW.
- Etapes de regulació: continua de 0-100 %.
- Marca/model: CAREL/UR010 HL102o equivalent .
Completament instal·lat amb desguassos conduïts a bunera.
Segons fitxes tècniques de projecte.
Incloent sonda d'humitat relativa per a conducte, amb un rango d'amidament entre 10 i 90%, amb sortida analògica entre 0-10 V, completament instal·lada.
Incloent armari metàl·lic, amb grau de protecció IP.55 i pp de pintura epoxi per a la intempèrie.|
~D|EBUB01.ca_1|BBUB1.ca\1\1\BFDC1\1\1\A0122\1\5.2309\A0132\1\5.2309\|
~C|BBUB1.ca|ut|Humidificador d'aire per vapor per a intempèrie de 10 kg/h, inclòs armari metàl·lic.|0||3|
~M|1.4.#\EBUB01.ca_1|1\4\32|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|EBUB01.cb_1|ut|Humidificador d'aire per vapor per a instal·lació a la intempèrie, format per carcassa de xapa d'acer|0||0|
~T|EBUB01.cb_1|Humidificador d'aire per vapor, amb referència HM03, format per carcassa de xapa d'acer,  generador de vapor d'acer inoxidable, resistències tubulars per a la producció de vapor, cubetes de regulació per a l'alimentació d'aigua, comandaments elèctrics, tubs d'injecció de vapor i connexions per aigua, buidat, mànega vapor i mànega compensació de presions. De les següents característiques:
- Producció de vapor: 13 kg/h.
- Potència consumida: 10 kW.
- Etapes de regulació: continua de 0-100 %.
- Marca/model: CAREL/UR013 HL102o equivalent .
Completament instal·lat amb desguassos conduïts a bunera.
Segons fitxes tècniques de projecte.
Incloent sonda d'humitat relativa per a conducte, amb un rango d'amidament entre 10 i 90%, amb sortida analògica entre 0-10 V, completament instal·lada.
Incloent armari metàl·lic, amb grau de protecció IP.55 i pp de pintura epoxi per a la intempèrie.|
~D|EBUB01.cb_1|BBUB1.cb\1\1\BFDC1\1\1\A0122\1\5.2309\A0132\1\5.2309\|
~C|BBUB1.cb|ut|Humidificador d'aire per vapor per a intempèrie de 13 kg/h, inclòs armari metàl·lic.|0||3|
~M|1.4.#\EBUB01.cb_1|1\4\33|10|\PLANTA TERCERA\10\\\\|
~C|EBUB01.da_1|ut|Humidificador d'aire per vapor per a instal·lació a la intempèrie, format per carcassa de xapa d'acer|0||0|
~T|EBUB01.da_1|Humidificador d'aire per vapor, amb referència HM04, format per carcassa de xapa d'acer,  generador de vapor d'acer inoxidable, resistències tubulars per a la producció de vapor, cubetes de regulació per a l'alimentació d'aigua, comandaments elèctrics, tubs d'injecció de vapor i connexions per aigua, buidat, mànega vapor i mànega compensació de presions. De les següents característiques:
- Producció de vapor: 20 kg/h.
- Potència consumida: 15 kW.
- Etapes de regulació: continua de 0-100 %.
- Marca/model: CAREL/UR020 HL102o equivalent .
Completament instal·lat amb desguassos conduïts a bunera.
Segons fitxes tècniques de projecte.
Incloent sonda d'humitat relativa per a conducte, amb un rango d'amidament entre 10 i 90%, amb sortida analògica entre 0-10 V, completament instal·lada.
Incloent armari metàl·lic, amb grau de protecció IP.55 i pp de pintura epoxi per a la intempèrie.|
~D|EBUB01.da_1|BBUB1.da\1\1\BFDC1\1\1\A0122\1\5.671625\A0132\1\5.671625\|
~C|BBUB1.da|ut|Humidificador d'aire per vapor per a intempèrie de 20 kg/h, inclòs armari metàl·lic.|0||3|
~M|1.4.#\EBUB01.da_1|1\4\34|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBUB01.fa_1|ut|Humidificador d'aire per vapor per a instal·lació a la intempèrie, format per carcassa de xapa d'acer|0||0|
~T|EBUB01.fa_1|Humidificador d'aire per vapor, amb referència HM05, format per carcassa de xapa d'acer,  generador de vapor d'acer inoxidable, resistències tubulars per a la producció de vapor, cubetes de regulació per a l'alimentació d'aigua, comandaments elèctrics, tubs d'injecció de vapor i connexions per aigua, buidat, mànega vapor i mànega compensació de presions. De les següents característiques:
- Producció de vapor: 40 kg/h.
- Potència consumida: 30 kW.
- Etapes de regulació: continua de 0-100 %.
- Marca/model: CAREL/UR040 HL102o equivalent .
Completament instal·lat amb desguassos conduïts a bunera.
Segons fitxes tècniques de projecte.
Incloent sonda d'humitat relativa per a conducte, amb un rango d'amidament entre 10 i 90%, amb sortida analògica entre 0-10 V, completament instal·lada.
Incloent armari metàl·lic, amb grau de protecció IP.55 i pp de pintura epoxi per a la intempèrie.|
~D|EBUB01.fa_1|BBUB1.fa\1\1\BFDC1\1\1\A0122\1\9.2191\A0132\1\9.2191\|
~C|BBUB1.fa|ut|Humidificador d'aire per vapor per a intempèrie de 40 kg/h, inclòs armari metàl·lic.|0||3|
~M|1.4.#\EBUB01.fa_1|1\4\35|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EDXA10.ba|ut|Connexió i alimentació a humectadora , mitjançant canonada d'acer inox. de 20 mm.|0||0|
~T|EDXA10.ba|Connexionat i alimentació a humectadora , mitjançant la instal·lació de canonada d'acer inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud amb racors i elements d'unió en els extrems, vàlvula de pas tipus bola, vàlvula de retenció roscada i manòmetre graduat amb aixeta de comprovació, per instal·lació i enllaç a canonada de 20 mm de diàmetre. Completament instal·lat.|
~D|EDXA10.ba|BDXA1.b\1\1\BDXA2.b\1\1\BDXA3.b\1\1\BDXA4\1\1\BDXA5\1\1\A0124\1\0.36125\A0134\1\0.36125\|
~C|BDXA1.b|ut|Canonada d'acer inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud per a instal·lació|0||3|
~T|BDXA1.b|Canonada d'acer inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud per a instal·lació i enllaç a canonada de 20 mm de diàmetre.|
~C|BDXA2.b|ut|Vàlvula de pas per a instal·lació i enllaç a canonada de 20 mm de diàmetre.|0||3|
~C|BDXA3.b|ut|Vàlvula de retenció per a instal·lació i enllaç a canonada de 20 mm de diàmetre.|0||3|
~C|BDXA4|ut|Manòmetre.|0||3|
~C|BDXA5|ut|Aixeta de buidat de 15 mm|0||3|
~M|1.4.#\EDXA10.ba|1\4\36|24|\PLANTA TERCERA\5\\\\\PLANTA COBERTA\19\\\\|
~C|EBIG01.a_1|ut|Bateria de calor muntada en l'interior de marc metàl·lic|0||0|
~T|EBIG01.a_1|Bateria de calor muntada en l'interior de marc metàl·lic, amb referència BT01, de les següents característiques:

- Cabal d'aire: 270 l/s.
- Potència calorífica: 4,3 kW.
- Cabal d'aigua: 0,1 l/s.
- Temperatura entrada aire: 14 °C.
- Temperatura sortida aire: 27 °C.
- Temperatura entrada aigua: 50 °C.
- Temperatura sortida aigua: 40 °C.
- Velocitat màxima de pas: 3 m/s.
Marca/model: TROX WT/500x200 o equivalent

Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador 0-10v.

A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió en canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.|
~D|EBIG01.a_1|BBIG1.a\1\1\A0122\1\0.5527125\A0132\1\0.5527125\BBIF2.a\1\1\BDWAE.aa\1\2\BDWAF.aa\1\1\BDWA7.a\1\1\BDWAG.aa\1\1\BDWAC.aa\1\1\BDWAD.aa\1\1\|
~C|BBIG1.a|ut|Bateria de calor de potència 4,3 kW i cabal aire 270 l/s.|0||3|
~C|BBIF2.a|ut|Marc metàl·lic i element de seguretat per a bateria de 4,3 kW|0||3|
~M|1.4.#\EBIG01.a_1|1\4\37|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBIG01.b_1|ut|Bateria de calor muntada en l'interior de marc metàl·lic|0||0|
~T|EBIG01.b_1|Bateria de calor muntada en l'interior de marc metàl·lic, amb referència BT02, de les següents característiques:

- Cabal d'aire: 155 l/s.
- Potència calorífica: 2,5 kW.
- Cabal d'aigua: 0,06 l/s.
- Temperatura entrada aire: 14 °C.
- Temperatura sortida aire: 27 °C.
- Temperatura entrada aigua: 50 °C.
- Temperatura sortida aigua: 40 °C.
- Velocitat màxima de pas: 3 m/s.
Marca/model: TROX WT/300x200 o equivalent

Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador 0-10v.

A justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió en canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.|
~D|EBIG01.b_1|BBIG1.b\1\1\A0122\1\0.3576375\A0132\1\0.3576375\BBIF2.b\1\1\BDWAE.aa\1\2\BDWAF.aa\1\1\BDWA7.a\1\1\BDWAG.aa\1\1\BDWAC.aa\1\1\BDWAD.aa\1\1\|
~C|BBIG1.b|ut|Bateria de calor de potència 2,5 kW i cabal aire 155 l/s.|0||3|
~C|BBIF2.b|ut|Marc metàl·lic i element de seguretat per a bateria de 2,5 kW|0||3|
~M|1.4.#\EBIG01.b_1|1\4\38|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|EBAACLIM01||Recolocació climatitzador existent|0||0|
~T|EBAACLIM01|Recolocació de climatitzador existent a planta coberta. Inclou desmuntage previ, trasllat incloent mitjants d'elevació necessaris, i posterior connexió a xarxa hidràulica i de conductes. Completament instal.lat incloent lones antivibratories flexibles en les conexions d'aire, antivibradors metàlics per suport del climatizador, i canonades, aïllament, racors i accessoris necessaris per a la connexió hidràulica. Tot connectat i funcionant.
Iclou transport i descàrrega a abocador, planta de reciclatge autoritzats o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la Propietat|
~D|EBAACLIM01|A0122\1\14.45\A0132\1\14.45\BBICA.c_1\1\6\BBIB2.a\1\1\|
~C|BBICA.c_1|ut|Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador|0||3|
~M|1.4.#\EBAACLIM01|1\4\39|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|1.5.#||DISTRIBUCIÓ D'AIRE|0||0|
~D|1.5.#|EBBC01.baab\1\1\EBBC01.bbab\1\1\EBBC01.bcba\1\1\EBBC01.bdaa\1\1\EBJA01.bb\1\2507\EHAB01.b\1\1980\EHAC01.c\1\396\EBJB11.a\1\40\EBKA02.e\1\4\EBKA02.g\1\39\EBKA10.e\1\35\EBKA10.f\1\17\EBKA10.g\1\20\EBKB10.b\1\8\EBKB20.eb\1\20\EBKB20.fb\1\10\EBLD01.ee_1\1\41\EBLD01.ef_1\1\14\EBLD01.eg_1\1\15\EBLD01.eh_1\1\9\EBLD01.eh_14\1\27\EBLD01.eh_13\1\2\EBLD01.eh_1a\1\2\EBLD01.ea_1\1\14\EBLD01.eb_1\1\14\EBLD01.ec_1\1\13\EBLD01.ed_1\1\4\EBLD01.aa\1\7\EBNA06.efgda\1\7\EBNA06.ehgda\1\7\EBNA06.edcda\1\32\EBNA06.edgda\1\16\EBNA06.edjda\1\16\EBNA06.b\1\4\EBNA06.dbcda\1\16\EBNA06.dfcda\1\3\EBNA06.fbcdb\1\50\EBNA06.ffcda\1\29\EBNA06.fjcda\1\6\EBNA06.ffgda\1\7\EBNA06.fhgda\1\5\EBNA06.fngda\1\2\EBNA06.frjda\1\1\EBPB01.aa\1\14\EBQA01.ba_1\1\21\EBQA01.ca_1\1\4\EBQA01.ea_1\1\5\EBQA01.fa_1\1\11\EBQA01.ga_1\1\3\EBQA01.ba\1\44\EBQA01.ca\1\23\EBQA01.ea\1\16\EBQA01.fa\1\5\EBQA01.ga\1\3\EBQA01.ha\1\8\EBQA01.ha_1\1\2\EBJACLIM01\1\1\EBRG01.bqeb\1\1\EBRG01.bsea\1\1\EBRG01.baaa\1\1\EBRG01.bcaa\1\1\EBRG01.beaa\1\1\EBRG01.beca\1\2\EBRG01.bgaa\1\2\EBRG01.bgea\1\2\EBRG01.bica\1\1\EBRG01.biea\1\3\EBRG01.bkca\1\1\EBRG01.bmca\1\1\EBRG11.cbb\1\2\EBRG11.eba\1\2\EGHB20\1\1\EBKC01.e_1\1\10\|
~C|EBBC01.baab|ut|Ventilador helicocentrífug VE01 de 300 l/s, amb suportació, fixació i elements antivibratoris|0||0|
~T|EBBC01.baab|Ventilador helicocentrífug VE01, amb motor elèctric,   incloent suportació i fixació, elements antivibratoris i junta elàstica d'acoblament amb les següents característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 300 l/s
- Pressió estàtica disponible: 200 Pa
- Potència motor: 0,2 kW
- Pes: 22 kg
- Marca/model: S&P / CVAB-1400/250 N
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EBBC01.baab|BBCE9.b\1\1\BBDD2.aa\1\1\BRFI4\1\1\A0122\1\2.312\A0132\1\2.312\|
~C|BBCE9.b|ut|Ventilador heliocentrífug per a un cabal de 300 l/s|0||3|
~C|BBDD2.aa|ut|Suport per a ventilador de 165 l/s de cabal d'aire.|0||3|
~C|BRFI4|ut|Alimentació elèctricaó a ventilador|0||3|
~T|BRFI4|Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent. |
~M|1.5.#\EBBC01.baab|1\5\1|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EBBC01.bbab|ut|Ventilador helicocentrífug VE02 de 300 l/s, amb suportació, fixació i elements antivibratoris|0||0|
~T|EBBC01.bbab|Ventilador helicocentrífug VE02, amb motor elèctric,   incloent suportació i fixació, elements antivibratoris i junta elàstica d'acoblament amb les següents característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 300 l/s
- Pressió estàtica disponible: 200 Pa
- Potència motor: 0,23 kW
- Pes: 25 kg
- Marca/model: S&P / CVAB-1400/250N
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EBBC01.bbab|BBCE9.b\1\1\BBDD2.ab\1\1\BRFI4\1\1\A0122\1\2.312\A0132\1\2.312\|
~C|BBDD2.ab|ut|Suport per a ventilador de 65 l/s de cabal d'aire.|0||3|
~M|1.5.#\EBBC01.bbab|1\5\2|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EBBC01.bcba|ut|Ventilador helicocentrífug VE03 de 556 l/s, amb suportació, fixació i elements antivibratoris|0||0|
~T|EBBC01.bcba|Ventilador helicocentrífug VE03, amb motor elèctric,   incloent suportació i fixació, elements antivibratoris i junta elàstica d'acoblament amb les següents característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 556 l/s
- Pressió estàtica disponible: 140 Pa
- Potència motor: 0,25 kW
- Pes: 36 kg
- Marca/model: S&P / CVB-240/240 No equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EBBC01.bcba|BBCE9.c\1\1\BBDD2.ba\1\1\BRFI4\1\1\A0122\1\2.38425\A0132\1\2.38425\|
~C|BBCE9.c|ut|Ventilador heliocentrífug per a un cabal de 556 l/s|0||3|
~C|BBDD2.ba|ut|Suport per a ventilador de 556 l/s de cabal d'aire.|0||3|
~M|1.5.#\EBBC01.bcba|1\5\3|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EBBC01.bdaa|ut|Ventilador helicocentrífug VE04 de 350 l/s, amb suportació, fixació i elements antivibratoris|0||0|
~T|EBBC01.bdaa|Ventilador helicocentrífug VE04, amb motor elèctric,   incloent suportació i fixació, elements antivibratoris i junta elàstica d'acoblament amb les següents característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 350 l/s
- Pressió estàtica disponible: 210 Pa
- Potència motor: 0,43 kW
- Pes: 33 kg
- Marca/model: S&P / CAB-315o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.|
~D|EBBC01.bdaa|BBCE9.d\1\1\BBDD2.ac\1\1\BRFI4\1\1\A0122\1\2.312\A0132\1\2.312\|
~C|BBCE9.d|ut|Ventilador heliocentrífug per a un cabal de 350 l/s|0||3|
~C|BBDD2.ac|ut|Suport per a ventilador de 350 l/s de cabal d'aire.|0||3|
~M|1.5.#\EBBC01.bdaa|1\5\4|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EBJA01.bb|m²|Conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat classe C segons nomrativa vigent|0||0|
~T|EBJA01.bb|Conducte rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat classe C segons nomrativa vigente, amb p.p. de juntes, unions tipus METU, suports i accessoris i gruixos segons la norma vigent amb un gruix mínim de 0,8 mm i amb p.p. d'obertures de servei. Completament instal·lat.|
~D|EBJA01.bb|BBJA1.b\1\1\BBJA2.b\1\1\A0122\1\0.1445\A0132\1\0.1445\|
~C|BBJA1.b|m²|Planxa d'acer galvanitzat per a conducte classe C|0||3|
~C|BBJA2.b|pp|Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte classe C|0||3|
~M|1.5.#\EBJA01.bb|1\5\5|2507|\PLANTA TERCERA\1837\\\\\PLANTA COBERTA\410\\\\\GENERALS\260\\\\|
~C|EHAB01.b|m2|Aïllament exterior per a conductes de xapa d'acer, manta fibra vidre + paper Kraft + malla metàl·lica|0||0|
~T|EHAB01.b|Aïllament exterior per a conductes de xapa d'acer, a base de manta de fibra de vidre de 30 mm de gruix i conductivitat 0,04 W/mK a 10 ºC, amb paper Kraft d'alumini i lligat amb malla metàl·lica. Completament instal·lat.|
~D|EHAB01.b|BHAA2.b\1\1\A0122\1\0.07225\A0132\1\0.07225\|
~C|BHAA2.b|m²|Aïllament de fibra de vidre de 30 mm amb paper Kraft d'alumini i amb malla metàl·lica.|0||3|
~M|1.5.#\EHAB01.b|1\5\6|1980|\PLANTA TERCERA\1720\\\\\GENERALS\260\\\\|
~C|EHAC01.c|m²|Aïllament exterior per a conductes de xapa d'acer en intempèrie|0||0|
~T|EHAC01.c|Aïllament exterior per a conductes de xapa d'acer en intempèrie, a base de manta de fibra de vidre de 50 mm de gruix amb conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK a 10 ºC, amb paper Kraft d'alumini, llàmina asfàltica, i acabat amb planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix, inclús sellat de les juntes amb silicona. Completament instal·lat.|
~D|EHAC01.c|BHAC1.c\1\1\BHAC2\1\1\BHAC3\1\1\BHAC4\1\1\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BHAC1.c|m²|Aïllament de fibra de vidre de 50 mm amb paper Kraft d'alumini i llàmina asfàltica.|0||3|
~C|BHAC2|m²|Planxa d'alumini de 0,8 mm.|0||3|
~C|BHAC3|pp|Juntes, accesoris i reforços.|0||3|
~C|BHAC4|pp|Sellat de les juntes amb silicona.|0||3|
~M|1.5.#\EHAC01.c|1\5\7|396|\PLANTA COBERTA\396\\\\|
~C|EBJB11.a|m²|Conducte rectangular construït en planxa de fibra de vidre de 25 mm amb teixit d'absorció acústica|0||0|
~T|EBJB11.a|Conducte rectangular autoportant construït en planxa de fibra de vidre d'alta densitat de 25 mm d'espesor amb la cara exterior recoberta d'una pel·lícula d'alumini i amb un teixit de fils de vidre negre per l'interior de gran absorció acústica i resistència mecànica tipus CLIMAVER NETO o equivalent amb p.p. d'accessoris, suports i obertures de servei segons normativa vigent. Completament instal·lat.|
~D|EBJB11.a|BBJB8.a\1\1\BBJB4\1\1\A0124\1\0.122825\A0134\1\0.122825\|
~C|BBJB8.a|m2|Panell de llana de fibra de vidre d'alta densitat de 25 mm gruix amb la cara exterior recoberta d'una pel·lícula d'alumini i amb un teixit de fils de vidre negre per l'interior de gran absorció acústica tipus CLIMAVER NETO|0||3|
~C|BBJB4|pp|Suports, accessoris per a conducte de fibra de vidre recoberta d'alumini en la cara exterior|0||3|
~T|BBJB4|Suports, accessoris per a conducte de fibra de vidre recoberta d'alumini en la cara exterior y de teixit de fils de vidre negre en l'interior|
~M|1.5.#\EBJB11.a|1\5\8|40|\PLANTA TERCERA\40\\\\|
~C|EBKA02.e|m|Conductor circular helicoidal, en planxa acer galva. classe C de 200 mm|0||0|
~T|EBKA02.e|Conductor circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe C i de 200 mm de diàmetre, amb juntes, suports i gruix segons norma norma, amb p.p. de juntes, unions tipus METU, accessoris i suports i amb obertures de servei segons norma. Completament instal·lat.|
~D|EBKA02.e|BBKA7.e\1\1\BBKA5.e\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBKA7.e|m|Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, classe C|0||3|
~C|BBKA5.e|pp|Juntes, suports i accessoris per a conducte a. galvanitzat de 200 mm classe C|0||3|
~T|BBKA5.e|Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre classe C|
~M|1.5.#\EBKA02.e|1\5\9|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|EBKA02.g|m|Conductor circular helicoidal, en planxa acer galva. classe C de 300 mm|0||0|
~T|EBKA02.g|Conductor circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe C i de 300 mm de diàmetre, amb juntes, suports i gruix segons norma norma, amb p.p. de juntes, unions tipus METU, accessoris i suports i amb obertures de servei segons norma. Completament instal·lat.|
~D|EBKA02.g|BBKA7.g\1\1\BBKA5.g\1\1\A0122\1\0.252875\A0132\1\0.252875\|
~C|BBKA7.g|m|Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre, classe C|0||3|
~C|BBKA5.g|pp|Juntes, suports i accessoris per a conducte a. galvanitzat de 300 mm classe C|0||3|
~T|BBKA5.g|Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre classe C|
~M|1.5.#\EBKA02.g|1\5\10|39|\PLANTA TERCERA\27\\\\\PLANTA COBERTA\12\\\\|
~C|EBKA10.e|m|Conducte circular helicoidal aïllat de 200 mm amb doble conducte interior i exterior|0||0|
~T|EBKA10.e|Conducte circular helicoidal aïllat de 200 mm de diàmetre interior, construït amb doble conducte interior i exterior de xapa galvanitzada amb aïllament de fibra de vidre entre tubs de 25 mm de gruix amb p.p. d'accessoris, uniones tipo METU,  i suports i amb obertures de servei segons norma. Completament instal·lat.|
~D|EBKA10.e|BBKA3.e\1\1\BBKA4.e\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBKA3.e|m|Conducte circular helicoidal aïllat de 200 mm amb doble conducte interio i exterior|0||3|
~C|BBKA4.e|pp|Suports, accessoris i obertures de servei per a conducte aïllat de 200 mm de diàmetre.|0||3|
~T|BBKA4.e|Suports, accessoris i obertures de servei per a conducte aïllat de 200 mm de diàmetre.|
~M|1.5.#\EBKA10.e|1\5\11|35|\PLANTA TERCERA\35\\\\|
~C|EBKA10.f|m|Conducte circular helicoidal aïllat de 250 mm amb doble conducte interior i exterior|0||0|
~T|EBKA10.f|Conducte circular helicoidal aïllat de 250 mm de diàmetre interior, construït amb doble conducte interior i exterior de xapa galvanitzada amb aïllament de fibra de vidre entre tubs de 25 mm de gruix amb p.p. d'accessoris, uniones tipo METU,  i suports i amb obertures de servei segons norma. Completament instal·lat.|
~D|EBKA10.f|BBKA3.f\1\1\BBKA4.f\1\1\A0122\1\0.252875\A0132\1\0.252875\|
~C|BBKA3.f|m|Conducte circular helicoidal aïllat de 250 mm amb doble conducte interio i exterior|0||3|
~C|BBKA4.f|pp|Suports, accessoris i obertures de servei per a conducte aïllat de 250 mm de diàmetre.|0||3|
~T|BBKA4.f|Suports, accessoris i obertures de servei per a conducte aïllat de 250 mm de diàmetre.|
~M|1.5.#\EBKA10.f|1\5\12|17|\PLANTA TERCERA\17\\\\|
~C|EBKA10.g|m|Conducte circular helicoidal aïllat de 300 mm amb doble conducte interior i exterior|0||0|
~T|EBKA10.g|Conducte circular helicoidal aïllat de 300 mm de diàmetre interior, construït amb doble conducte interior i exterior de xapa galvanitzada amb aïllament de fibra de vidre entre tubs de 25 mm de gruix amb p.p. d'accessoris, uniones tipo METU,  i suports i amb obertures de servei segons norma. Completament instal·lat.|
~D|EBKA10.g|BBKA3.g\1\1\BBKA4.g\1\1\A0122\1\0.252875\A0132\1\0.252875\|
~C|BBKA3.g|m|Conducte circular helicoidal aïllat de 300 mm amb doble conducte interio i exterior|0||3|
~C|BBKA4.g|pp|Suports, accessoris i obertures de servei per a conducte aïllat de 300 mm de diàmetre.|0||3|
~T|BBKA4.g|Suports, accessoris i obertures de servei per a conducte aïllat de 300 mm de diàmetre.|
~M|1.5.#\EBKA10.g|1\5\13|20|\PLANTA TERCERA\20\\\\|
~C|EBKB10.b|m|Conducte circular flexible, de 100 mm de diàmetre, en alumini resistent i ànima d'acer|0||0|
~T|EBKB10.b|Conducte circular flexible, de 100 mm de diàmetre, construït en alumini resistent i ànima d'acer en espiral, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament instal·lat.|
~D|EBKB10.b|BBKB3.b\1\1\BBKB2.b\1\1\A0122\1\0.180625\A0132\1\0.180625\|
~C|BBKB3.b|m|Conducte circular flexible en alumini resistent, de 100 mm de diàmetre.|0||3|
~C|BBKB2.b|pp|Suports i connexions amb brides per a conducte circular en alumini de 100 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBKB10.b|1\5\14|8|\GENERALS\8\\\\|
~C|EBKB20.eb|m|Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 200 mm, amb manta de fibra vidre de 30 mm de gruix|0||0|
~T|EBKB20.eb|Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 200 mm de diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 30 mm de gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament instal·lat.|
~D|EBKB20.eb|BBKB4.eb\1\1\BBKB6.e\1\1\A0122\1\0.252875\A0132\1\0.252875\|
~C|BBKB4.eb|m|Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 200 mm de diàmetre aïllat amb lana de vidre 30 mm d'espessor|0||3|
~C|BBKB6.e|pp|Suports i connexions per a conducte circular flexible, absorbent acústic de 200 mm|0||3|
~T|BBKB6.e|Suports i connexions amb brides per a conducte circular flexible, absorbent acústic de 200 mm de diàmetre.|
~M|1.5.#\EBKB20.eb|1\5\15|20|\PLANTA TERCERA\20\\\\|
~C|EBKB20.fb|m|Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 250 mm, amb manta de fibra vidre de 30 mm de gruix|0||0|
~T|EBKB20.fb|Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 250 mm de diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 30 mm de gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament instal·lat.|
~D|EBKB20.fb|BBKB4.fb\1\1\BBKB6.f\1\1\A0122\1\0.252875\A0132\1\0.252875\|
~C|BBKB4.fb|m|Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 250 mm de diàmetre aïllat amb lana de vidre 30 mm d'espessor|0||3|
~C|BBKB6.f|pp|Suports i connexions per a conducte circular flexible, absorbent acústic de 250 mm|0||3|
~T|BBKB6.f|Suports i connexions amb brides per a conducte circular flexible, absorbent acústic de 250 mm de diàmetre.|
~M|1.5.#\EBKB20.fb|1\5\16|10|\PLANTA TERCERA\10\\\\|
~C|EBLD01.ee_1|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional absolut amb referència DA01, construït en alumini i de 600 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.ee_1|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb filtre absolut H14 DA01, format per carcassa de filtre d'acer pintat al forn amb dispositiu de tancament estanc i amb dispositiu de prova d'estanqueitat, difusor en alumini anoditzat de 398x398 mm i element filtrant en paper de fibre de vidre de 99% d'eficàcia segons assaig de la flama de Na i 600 Pa de pèrdua de càrrega per un cabal de 49 l/s. Completament instal.lat.. Completament instal·lat. Marca/model: TROX / VDW400*16 + F644V2M000S01 + MFP-H14-ALZ/345*345*78*50/0/FNU/STo equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.ee_1|BBLD1.eea\1\1\BBLD4.eea\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.eea|ut|Difusor rotacional amb referència DA01 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.eea|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DA01 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.ee_1|1\5\17|41|\PLANTA TERCERA\41\\\\|
~C|EBLD01.ef_1|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional absolut amb referència DA02, construït en alumini i de 600 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.ef_1|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb filtre absolut H14 DA02, format per carcassa de filtre d'acer pintat al forn amb dispositiu de tancament estanc i amb dispositiu de prova d'estanqueitat, difusor en alumini anoditzat de 518x518 mm i element filtrant en paper de fibre de vidre de 99% d'eficàcia segons assaig de la flama de Na i 600 Pa de pèrdua de càrrega per un cabal de 90 l/s. Completament instal.lat. Marca/model: TROX / VDW500*28 + F644V2M000S01 + MFP-H14-ALZ/457*457*78*50/0/FNU/STo equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.ef_1|BBLD1.efa\1\1\BBLD4.efa\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.efa|ut|Difusor rotacional amb referència DA02 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.efa|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DA02 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.ef_1|1\5\18|14|\PLANTA TERCERA\14\\\\|
~C|EBLD01.eg_1|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional absolut amb referència DA03, construït en alumini i de 600 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.eg_1|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb filtre absolut H14 DA03, format per carcassa de filtre d'acer pintat al forn amb dispositiu de tancament estanc i amb dispositiu de prova d'estanqueitat, difusor en alumini anoditzat de 598x598 mm i element filtrant en paper de fibre de vidre de 99% d'eficàcia segons assaig de la flama de Na i 600 Pa de pèrdua de càrrega per un cabal de 126 l/s. Completament instal.lat. Marca/model: TROX / VDW600*39 + F644V2M000S01 + MFP-H14-ALZ/535*535*78*50/0/FNU/STo equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.eg_1|BBLD1.ega\1\1\BBLD4.ega\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.ega|ut|Difusor rotacional amb referència DA03 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.ega|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DA03 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.eg_1|1\5\19|15|\PLANTA TERCERA\15\\\\|
~C|EBLD01.eh_1|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional absolut amb referència DA04, construït en alumini i de 600 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.eh_1|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb filtre absolut H14 DA04, format per carcassa de filtre d'acer pintat al forn amb dispositiu de tancament estanc i amb dispositiu de prova d'estanqueitat, difusor en alumini anoditzat de 676x676 mm i element filtrant en paper de fibre de vidre de 99% d'eficàcia segons assaig de la flama de Na i 600 Pa de pèrdua de càrrega per un cabal de 168 l/s. Completament instal.lat. Marca/model: TROX / VDW680*24 + F644V2M000S01 + MFP-H14-ALZ/610*610*78*50/0/FNU/STo equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.eh_1|BBLD1.eha\1\1\BBLD4.eha\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.eha|ut|Difusor rotacional amb referència DA04 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.eha|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DA04 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.eh_1|1\5\20|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|EBLD01.eh_14|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional absolut amb referència DA05, construït en alumini i de 600 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.eh_14|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb filtre absolut H14 DA05, format per carcassa de filtre d'acer pintat al forn amb dispositiu de tancament estanc i amb dispositiu de prova d'estanqueitat, difusor en alumini anoditzat de 598x598 mm i element filtrant en paper de fibre de vidre de 99% d'eficàcia segons assaig de la flama de Na i 600 Pa de pèrdua de càrrega per un cabal de 242 l/s. Completament instal.lat. Marca/model: TROX / VDW600*39 + F644V2M000S01 + MFP-H14-ALZ/535*535*150*120/0/FNU/STo equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.eh_14|BBLD1.ehaa\1\1\BBLD4.ehaa\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.ehaa|ut|Difusor rotacional amb referència DA04 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.ehaa|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DA04 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.eh_14|1\5\21|27|\PLANTA TERCERA\27\\\\|
~C|EBLD01.eh_13|ut|Difusor d'impulsió de tipus laminar absolut amb referència DA06.|0||0|
~T|EBLD01.eh_13|Sostre laminar amb filtre absolut H14 i recirculació, ref. DA06, amb unes dimensions totals de 6250 x 3200 mm, per a un cabal de 8.100 m3/h a 0,25 m/s. Inclou:

-Módulo de recirculación
-Comportes gravimètriques antirretorn
-Pantalles difusores Screentek
-Cambra de mescla d'aire
-Configuració llumeneres D1
-Sistema de control Proface
-Dimensions flux: 3.200x3.200
-Acer color RAL 9010
-Filtres HEPA H14 + Citycarb F7

Marca/model: CAMFIL/ CAMHOSP-R-TYPE 4 o equivalent.

Inclou premuntatge i muntatge final. Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.eh_13|BBLD1.ehaaa\1\1\BBLD4.ehaaa\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.ehaaa|ut|Difusor rotacional amb referència DA04 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.ehaaa|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DA04 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.eh_13|1\5\22|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBLD01.eh_1a|ut|Difusor d'impulsió de tipus laminar absolut amb referència DA07.|0||0|
~T|EBLD01.eh_1a|Sostre laminar amb filtre absolut H14 i recirculació, ref. DA07, amb unes dimensions totals de 4250 x 6250 mm per a un cabal de 11.200 m3/h a 0,25 m/s. Inclou:

-Módulo de recirculación
-Comportes gravimètriques antirretorn
-Pantalles difusores Screentek
-Cambra de mescla d'aire
-Configuració llumeneres D1
-Sistema de control Proface
-Dimensions flux: 3.200x4.200
-Acer color RAL 9010
-Filtres HEPA H14 + Citycarb F7

Marca/model: CAMFIL/ CAMHOSP-R-TYPE 4.5 o equivalent

Inclou premuntatge i muntatge final. Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.eh_1a|BBLD1.ehaaaa\1\1\BBLD4.ehaaaa\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.ehaaaa|ut|Difusor rotacional amb referència DA04 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.ehaaaa|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DA04 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.eh_1a|1\5\23|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBLD01.ea_1|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR01, construït en alumini i de 600 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.ea_1|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR01, construït en alumini i de 600 mm de mida, amb plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició, acabat anoditzat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX / VDW-Q-Z-H-D-MN\400X16o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.ea_1|BBLD4.eaa\1\1\A0122\1\0.4335\BBLD1.eaa\1\1\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD4.eaa|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DR01 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD1.eaa|ut|Difusor rotacional amb referència DR01 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.ea_1|1\5\24|14|\PLANTA TERCERA\14\\\\|
~C|EBLD01.eb_1|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR02, construït en alumini i de 600 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.eb_1|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR02, construït en alumini i de 600 mm de mida, amb plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició, acabat anoditzat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX / VDW-Q-Z-H-D-MN\500X24o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.eb_1|BBLD1.eba\1\1\BBLD4.eba\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.eba|ut|Difusor rotacional amb referència DR02 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.eba|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DR02 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.eb_1|1\5\25|14|\PLANTA TERCERA\14\\\\|
~C|EBLD01.ec_1|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR03, construït en alumini i de 600 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.ec_1|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR03, construït en alumini i de 600 mm de mida, amb plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició, acabat anoditzat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX / VDW-Q-Z-H-D-MN\600X24o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.ec_1|BBLD1.eca\1\1\BBLD4.eca\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.eca|ut|Difusor rotacional amb referència DR03 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.eca|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DR03 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.ec_1|1\5\26|13|\PLANTA TERCERA\13\\\\|
~C|EBLD01.ed_1|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR04, construït en alumini i de 600 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.ed_1|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR04, construït en alumini i de 600 mm de mida, amb plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició, acabat anoditzat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX / VDW-Q-Z-H-D-MN\600X48o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.ed_1|BBLD1.eda\1\1\BBLD4.eda\1\1\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBLD1.eda|ut|Difusor rotacional amb referència DR04 de 600 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.eda|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DR04 de 600 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.ed_1|1\5\27|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|EBLD01.aa|ut|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR05, construït en alumini i de 300 mm de mida|0||0|
~T|EBLD01.aa|Difusor d'impulsió de tipus rotacional amb referència DR05, construït en alumini i de 300 mm de mida, amb plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX VDW-Q-Z-H-D-MN/300x8 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBLD01.aa|BBLD1.aa\1\1\BBLD4.aa\1\1\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BBLD1.aa|ut|Difusor rotacional amb referència DR05 de 300 mm de mida|0||3|
~C|BBLD4.aa|ut|Plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, regulació de cabal i punt de medició per a difusor tipus rotacional amb referència DR05 de 300 mm de mida|0||3|
~M|1.5.#\EBLD01.aa|1\5\28|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|EBNA06.efgda|ut|Reixa de retorn , en alumini, de 425 x 225 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.efgda|Reixa de retorn amb referència RR01, construïda en alumini, de 425 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/425*225o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.efgda|BBNAB.efgda\1\1\BBNAC.efga\1\1\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BBNAB.efgda|ut|Reixeta de retorn amb referència RR01, de 425 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.efga|ut|Regulació de cabal per a reixeta de retorn amb referència RR01 de 425 x 225 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.efgda|1\5\29|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|EBNA06.ehgda|ut|Reixa de retorn , en alumini, de 525 x 225 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.ehgda|Reixa de retorn amb referència RR02, construïda en alumini, de 525 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/525*225o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.ehgda|BBNAB.ehgda\1\1\BBNAC.ehga\1\1\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BBNAB.ehgda|ut|Reixeta de retorn amb referència RR02, de 525 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.ehga|ut|Regulació de cabal per a reixeta de retorn amb referència RR02 de 525 x 225 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.ehgda|1\5\30|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|EBNA06.edcda|ut|Reixa de retorn , en alumini, de 325 x 125 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.edcda|Reixa de retorn amb referència RR03, construïda en alumini, de 325 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/325*125o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.edcda|BBNAB.edcda\1\1\BBNAC.edca\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBNAB.edcda|ut|Reixeta de retorn amb referència RR03, de 325 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.edca|ut|Regulació de cabal per a reixeta de retorn amb referència RR03 de 325 x 125 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.edcda|1\5\31|32|\PLANTA TERCERA\32\\\\|
~C|EBNA06.edgda|ut|Reixa de retorn , en alumini, de 325 x 225 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.edgda|Reixa de retorn amb referència RR04, construïda en alumini, de 325 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/325*225o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.edgda|BBNAB.edgda\1\1\BBNAC.edga\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBNAB.edgda|ut|Reixeta de retorn amb referència RR04, de 325 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.edga|ut|Regulació de cabal per a reixeta de retorn amb referència RR04 de 325 x 225 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.edgda|1\5\32|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|EBNA06.edjda|ut|Reixa de retorn , en alumini, de 325 x 325 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.edjda|Reixa de retorn amb referència RR05, construïda en alumini, de 325 x 325 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/325*325o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.edjda|BBNAB.edjda\1\1\BBNAC.edja\1\1\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BBNAB.edjda|ut|Reixeta de retorn amb referència RR05, de 325 x 325 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.edja|ut|Regulació de cabal per a reixeta de retorn amb referència RR05 de 325 x 325 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.edjda|1\5\33|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|EBNA06.b|ut|Reixa de retorn , en alumini, de 625 x 325 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.b|Reixa de retorn amb referència RR06, construïda en alumini, de 625 x 325 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX AH-AG/625x325 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.b|BBNAB.b\1\1\BBNAC.a\1\1\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BBNAB.b|ut|Reixeta de retorn amb referència RR06, de 625 x 325 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre.|0||3|
~C|BBNAC.a|ut|Regulació de cabal per a reixeta de retorn amb referència RR06 de 625 x 325 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.b|1\5\34|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|EBNA06.dbcda|ut|Reixa de impulssió , en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.dbcda|Reixa de impulssió amb referència RI01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/225*125o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.dbcda|BBNAB.dbcda\1\1\BBNAC.dbca\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBNAB.dbcda|ut|Reixeta de impulssió amb referència RI01, de 225 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.dbca|ut|Regulació de cabal per a reixeta de impulssió amb referència RI01 de 225 x 125 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.dbcda|1\5\35|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|EBNA06.dfcda|ut|Reixa de impulssió , en alumini, de 425 x 125 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.dfcda|Reixa de impulssió amb referència RI02, construïda en alumini, de 425 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/425*125o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.dfcda|BBNAB.dfcda\1\1\BBNAC.dfca\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBNAB.dfcda|ut|Reixeta de impulssió amb referència RI02, de 425 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.dfca|ut|Regulació de cabal per a reixeta de impulssió amb referència RI02 de 425 x 125 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.dfcda|1\5\36|3|\PLANTA TERCERA\3\\\\|
~C|EBNA06.fbcdb|ut|Reixa de extracció , en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.fbcdb|Reixa de extracció amb referència RE01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/225*125o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.fbcdb|BBNAB.fbcdb\1\1\BBNAC.fbcb\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBNAB.fbcdb|ut|Reixeta de extracció amb referència RE01, de 225 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.fbcb|ut|Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE01 de 225 x 125 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.fbcdb|1\5\37|50|\PLANTA TERCERA\50\\\\|
~C|EBNA06.ffcda|ut|Reixa de extracció , en alumini, de 425 x 125 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.ffcda|Reixa de extracció amb referència RE02, construïda en alumini, de 425 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/425*125o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.ffcda|BBNAB.ffcda\1\1\BBNAC.ffca\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBNAB.ffcda|ut|Reixeta de extracció amb referència RE02, de 425 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.ffca|ut|Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE02 de 425 x 125 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.ffcda|1\5\38|29|\PLANTA TERCERA\29\\\\|
~C|EBNA06.fjcda|ut|Reixa de extracció , en alumini, de 625 x 125 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.fjcda|Reixa de extracció amb referència RE03, construïda en alumini, de 625 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/625*125o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.fjcda|BBNAB.fjcda\1\1\BBNAC.fjca\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBNAB.fjcda|ut|Reixeta de extracció amb referència RE03, de 625 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.fjca|ut|Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE03 de 625 x 125 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.fjcda|1\5\39|6|\PLANTA TERCERA\6\\\\|
~C|EBNA06.ffgda|ut|Reixa de extracció , en alumini, de 425 x 225 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.ffgda|Reixa de extracció amb referència RE04, construïda en alumini, de 425 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/425*225o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.ffgda|BBNAB.ffgda\1\1\BBNAC.ffga\1\1\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BBNAB.ffgda|ut|Reixeta de extracció amb referència RE04, de 425 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.ffga|ut|Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE04 de 425 x 225 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.ffgda|1\5\40|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|EBNA06.fhgda|ut|Reixa de extracció , en alumini, de 525 x 225 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.fhgda|Reixa de extracció amb referència RE05, construïda en alumini, de 525 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/525*225o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.fhgda|BBNAB.fhgda\1\1\BBNAC.fhga\1\1\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BBNAB.fhgda|ut|Reixeta de extracció amb referència RE05, de 525 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.fhga|ut|Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE05 de 525 x 225 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.fhgda|1\5\41|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EBNA06.fngda|ut|Reixa de extracció , en alumini, de 1025 x 225 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.fngda|Reixa de extracció amb referència RE06, construïda en alumini, de 1025 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/1025*225o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.fngda|BBNAB.fngda\1\1\BBNAC.fnga\1\1\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BBNAB.fngda|ut|Reixeta de extracció amb referència RE06, de 1025 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.fnga|ut|Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE06 de 1025 x 225 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.fngda|1\5\42|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBNA06.frjda|ut|Reixa de extracció , en alumini, de 1225 x 325 mm, amb lamel·les fixes i regulació de cabal.|0||0|
~T|EBNA06.frjda|Reixa de extracció amb referència RE07, construïda en alumini, de 1225 x 325 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG/1225*325o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBNA06.frjda|BBNAB.frjda\1\1\BBNAC.frja\1\1\A0122\1\0.36125\A0132\1\0.36125\|
~C|BBNAB.frjda|ut|Reixeta de extracció amb referència RE07, de 1225 x 325 mm lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret.|0||3|
~C|BBNAC.frja|ut|Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE07 de 1225 x 325 mm.|0||3|
~M|1.5.#\EBNA06.frjda|1\5\43|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBPB01.aa|ut|Boca d'extracció, construïda en acer lacat, de 100 mm de diàmetre de coll, amb regulació de cabal per rotació|0||0|
~T|EBPB01.aa|Boca d'extracció amb referència BE01, construïda en acer lacat, de 100 mm de diàmetre de coll, amb regulació de cabal per rotació del disc central, amb tots els seus  elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / LVS/100/G1o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBPB01.aa|BBPB1.aa\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBPB1.aa|ut|Boca d'extracció amb referència BE01 de 100 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBPB01.aa|1\5\44|14|\PLANTA TERCERA\14\\\\|
~C|EBQA01.ba_1|ut|Regulador de cabal de 100 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ba_1|Regulador de cabal amb referència CM01 de 100 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, de material plàstic, amb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / VFL/100o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ba_1|BBQA1.baa\1\1\A0122\1\0.79475\A0132\1\0.79475\|
~C|BBQA1.baa|ut|Regulador de cabal amb referència CM01 de 100 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ba_1|1\5\45|21|\PLANTA TERCERA\21\\\\|
~C|EBQA01.ca_1|ut|Regulador de cabal de 125 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ca_1|Regulador de cabal amb referència CM02 de 125 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, de material plàsticamb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / VFL/125o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ca_1|BBQA1.caa\1\1\A0122\1\0.79475\A0132\1\0.79475\|
~C|BBQA1.caa|ut|Regulador de cabal amb referència CM02 de 125 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ca_1|1\5\46|4|\PLANTA TERCERA\4\\\\|
~C|EBQA01.ea_1|ut|Regulador de cabal de 160 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ea_1|Regulador de cabal amb referència CM03 de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, de material plàsticamb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / VFL/160o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ea_1|BBQA1.eaa\1\1\A0122\1\0.867\A0132\1\0.867\|
~C|BBQA1.eaa|ut|Regulador de cabal amb referència CM03 de 160 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ea_1|1\5\47|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EBQA01.fa_1|ut|Regulador de cabal de 200 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.fa_1|Regulador de cabal amb referència CM04 de 200 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, de material plàsticamb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / VFL/200o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.fa_1|BBQA1.faa\1\1\A0122\1\0.867\A0132\1\0.867\|
~C|BBQA1.faa|ut|Regulador de cabal amb referència CM04 de 200 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.fa_1|1\5\48|11|\PLANTA TERCERA\11\\\\|
~C|EBQA01.ga_1|ut|Regulador de cabal de 250 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ga_1|Regulador de cabal amb referència CM05 de 250 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, de material plàsticamb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / VFL/250o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ga_1|BBQA1.gaa\1\1\A0122\1\1.08375\A0132\1\1.08375\|
~C|BBQA1.gaa|ut|Regulador de cabal amb referència CM05 de 250 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ga_1|1\5\49|3|\PLANTA TERCERA\3\\\\|
~C|EBQA01.ba|ut|Regulador de cabal de 100 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ba|Regulador de cabal amb referència CM06 de 100 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / RN/100o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ba|BBQA1.ba\1\1\A0122\1\0.79475\A0132\1\0.79475\|
~C|BBQA1.ba|ut|Regulador de cabal amb referència CM06 de 100 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ba|1\5\50|44|\PLANTA TERCERA\44\\\\|
~C|EBQA01.ca|ut|Regulador de cabal de 125 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ca|Regulador de cabal amb referència CM07 de 125 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / RN/125o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ca|BBQA1.ca\1\1\A0122\1\0.79475\A0132\1\0.79475\|
~C|BBQA1.ca|ut|Regulador de cabal amb referència CM07 de 125 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ca|1\5\51|23|\PLANTA TERCERA\23\\\\|
~C|EBQA01.ea|ut|Regulador de cabal de 160 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ea|Regulador de cabal amb referència CM08 de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / RN/160o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ea|BBQA1.ea\1\1\A0122\1\0.867\A0132\1\0.867\|
~C|BBQA1.ea|ut|Regulador de cabal amb referència CM08 de 160 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ea|1\5\52|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|EBQA01.fa|ut|Regulador de cabal de 200 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.fa|Regulador de cabal amb referència CM09 de 200 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / RN/200o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.fa|BBQA1.fa\1\1\A0122\1\0.867\A0132\1\0.867\|
~C|BBQA1.fa|ut|Regulador de cabal amb referència CM09 de 200 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.fa|1\5\53|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EBQA01.ga|ut|Regulador de cabal de 250 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ga|Regulador de cabal amb referència CM10 de 250 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / RN/250o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ga|BBQA1.ga\1\1\A0122\1\1.08375\A0132\1\1.08375\|
~C|BBQA1.ga|ut|Regulador de cabal amb referència CM10 de 250 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ga|1\5\54|3|\PLANTA TERCERA\3\\\\|
~C|EBQA01.ha|ut|Regulador de cabal de 315 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ha|Regulador de cabal amb referència CM11 de 315 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / RN/315o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ha|BBQA1.ha\1\1\A0122\1\1.08375\A0132\1\1.08375\|
~C|BBQA1.ha|ut|Regulador de cabal amb referència CM11 de 315 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ha|1\5\55|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|EBQA01.ha_1|ut|Regulador de cabal de 400 mm, autorregulable mecànicament amb tanca total|0||0|
~T|EBQA01.ha_1|Regulador de cabal amb referència CM12 de 400 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/model: TROX / RN/400 o equivalent . Completament instal·lat.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBQA01.ha_1|BBQA1.haa\1\1\A0122\1\1.08375\A0132\1\1.08375\|
~C|BBQA1.haa|ut|Regulador de cabal amb referència CM11 de 400 mm de diàmetre.|0||3|
~M|1.5.#\EBQA01.ha_1|1\5\56|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBJACLIM01||Recolocació conductes climatitzador existent|0||0|
~T|EBJACLIM01|Adaptació conductes per a climatitzador reubicat a planta coberta. Inclou tall dels conductes, desmuntatge dels materials afectats amb càrrega, transport i descàrrega a abocador, planta de reciclatge autoritzats o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la Propietat, i posterior muntatge de nous conductes, aïllament exterior amb recobriment d'alumini i connexió a climatitzador i conductes existents.|
~D|EBJACLIM01|A0122\1\8.67\A0132\1\8.67\|
~M|1.5.#\EBJACLIM01|1\5\57|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|EBRG01.bqeb|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 1000 x 400 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.bqeb|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 1000 x 400 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.bqeb|BBRF9.bqe\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.93925\A0132\1\0.93925\|
~C|BBRF9.bqe|ut|Comporta tallafocs rectangular de 1000 x 400 mm. EI-120|0||3|
~C|BBRGB|ut|Actuador elèctric a 24 V per a comporta tallafocs.|0||3|
~C|BBRGC|ut|Fusible termoelèctric per a comporta tallafocs.|0||3|
~C|BBRF4|ut|Interruptor final de carrera per a comporta tallafocs.|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.bqeb|1\5\58|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBRG01.bsea|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 1100 x 400 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.bsea|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 1100 x 400 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.bsea|BBRF9.bse\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\1.0115\A0132\1\1.0115\|
~C|BBRF9.bse|ut|Comporta tallafocs rectangular de 1100 x 400 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.bsea|1\5\59|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBRG01.baaa|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 200 x 200 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.baaa|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 200 x 200 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.baaa|BBRF9.baa\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.289\A0132\1\0.289\|
~C|BBRF9.baa|ut|Comporta tallafocs rectangular de 200 x 200 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.baaa|1\5\60|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBRG01.bcaa|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 300 x 200 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.bcaa|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 300 x 200 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.bcaa|BBRF9.bca\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBRF9.bca|ut|Comporta tallafocs rectangular de 300 x 200 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.bcaa|1\5\61|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBRG01.beaa|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400 x 200 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.beaa|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400 x 200 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.beaa|BBRF9.bea\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBRF9.bea|ut|Comporta tallafocs rectangular de 400 x 200 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.beaa|1\5\62|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBRG01.beca|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400 x 300 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.beca|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400 x 300 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.beca|BBRF9.bec\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.65025\A0132\1\0.65025\|
~C|BBRF9.bec|ut|Comporta tallafocs rectangular de 400 x 300 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.beca|1\5\63|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBRG01.bgaa|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500 x 200 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.bgaa|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500 x 200 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.bgaa|BBRF9.bga\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.4335\A0132\1\0.4335\|
~C|BBRF9.bga|ut|Comporta tallafocs rectangular de 500 x 200 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.bgaa|1\5\64|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBRG01.bgea|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500 x 400 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.bgea|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500 x 400 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.bgea|BBRF9.bge\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.7225\A0132\1\0.7225\|
~C|BBRF9.bge|ut|Comporta tallafocs rectangular de 500 x 400 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.bgea|1\5\65|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBRG01.bica|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600 x 300 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.bica|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600 x 300 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.bica|BBRF9.bic\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.65025\A0132\1\0.65025\|
~C|BBRF9.bic|ut|Comporta tallafocs rectangular de 600 x 300 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.bica|1\5\66|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBRG01.biea|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600 x 400 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.biea|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600 x 400 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.biea|BBRF9.bie\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.7225\A0132\1\0.7225\|
~C|BBRF9.bie|ut|Comporta tallafocs rectangular de 600 x 400 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.biea|1\5\67|3|\PLANTA TERCERA\3\\\\|
~C|EBRG01.bkca|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 700 x 300 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.bkca|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 700 x 300 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.bkca|BBRF9.bkc\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.7225\A0132\1\0.7225\|
~C|BBRF9.bkc|ut|Comporta tallafocs rectangular de 700 x 300 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.bkca|1\5\68|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBRG01.bmca|ut|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 800 x 300 mm amb premarc i actuador|0||0|
~T|EBRG01.bmca|Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 800 x 300 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 24 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / FKA-EUo equivalent .
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG01.bmca|BBRF9.bmc\1\1\BBRGB\1\1\BBRGC\1\1\BBRF4\1\2\A0122\1\0.7225\A0132\1\0.7225\|
~C|BBRF9.bmc|ut|Comporta tallafocs rectangular de 800 x 300 mm. EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG01.bmca|1\5\69|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBRG11.cbb|ut|Comporta tallafocs, circular de 300 mm de diàmetre, EI-120, amb premarc|0||0|
~T|EBRG11.cbb|Comporta tallafocs, circular de 300 mm de diàmetre, EI-120, amb premarc de la marca/model: TROX/FKRS-EUo equivalent , dotada d'actuador elèctric de la marca/model: BELIMOo equivalent , fusible termoelèctric i interruptor final de carrera. Marca/model: BELIMOo equivalent . Completament instal·lada.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG11.cbb|BBRG6.cb\1\1\BBRG7\1\1\BBRG8\1\1\BBRG9\1\1\A0122\1\0.65025\A0132\1\0.65025\|
~C|BBRG6.cb|ut|Comporta tallafocs circular de 300 mm de diàmetre, EI-120|0||3|
~C|BBRG7|ut|Actuador eléctrico para compuerta cortafuegos.|0||3|
~C|BBRG8|ut|Fusible termoeléctrico para compuerta cortafuegos.|0||3|
~C|BBRG9|ut|Interruptor final de carrera.|0||3|
~M|1.5.#\EBRG11.cbb|1\5\70|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EBRG11.eba|ut|Comporta tallafocs, circular de 355 mm de diàmetre, EI-120, amb premarc|0||0|
~T|EBRG11.eba|Comporta tallafocs, circular de 355 mm de diàmetre, EI-120, amb premarc de la marca/model: TROX/FKR-EUo equivalent , dotada d'actuador elèctric de la marca/model: BELIMOo equivalent , fusible termoelèctric i interruptor final de carrera. Marca/model: BELIMOo equivalent . Completament instal·lada.
Segons fitxes tècniques de projecte.|
~D|EBRG11.eba|BBRG6.eb\1\1\BBRG7\1\1\BBRG8\1\1\BBRG9\1\1\A0122\1\0.65025\A0132\1\0.65025\|
~C|BBRG6.eb|ut|Comporta tallafocs circular de 355 mm de diàmetre, EI-120|0||3|
~M|1.5.#\EBRG11.eba|1\5\71|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EGHB20|ut|Programació i bolcat del sistema de control i gestió de les comportes tallafocs|0||0|
~T|EGHB20|Programació i bolcat d'informació en el sistema de control i gestió de les comportes tallafocs amb les sectoritzacions i zones d'incendis a determinar per la direcció facultativa o propietat. Completament instal·lat.|
~D|EGHB20|BGHA4\1\1\|
~C|BGHA4|ut|Programació i abocat del programa de gestió en el mòdul de control.|0||3|
~M|1.5.#\EGHB20|1\5\72|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EBKC01.e_1|m|Conducte circular, construït en acer inoxidable de 200 mm de diàmetre|0||0|
~T|EBKC01.e_1|Conducte circular, construït en acer inoxidable de 200 mm de diàmetre, amb aïllament tèrmic de fibra de vidre col·locat exteriorment, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament instal·lat.|
~D|EBKC01.e_1|BBKC1.e\1\1\BBKA1.e\1\1\A0122\1\0.21675\A0132\1\0.21675\|
~C|BBKC1.e|m|Conducte circular en acer inoxidable de 200 mm de diàmetre.|0||3|
~C|BBKA1.e|pp|Juntes, suports i accessoris per a conducte a. inoxidable de 200 mm classe B.|0||3|
~T|BBKA1.e|Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre, classe B.|
~M|1.5.#\EBKC01.e_1|1\5\73|10|\PLANTA TERCERA\10\\\\|
~C|1.6.#||ELECTRICITAT I CONEXIONAT|0||0|
~D|1.6.#|ERJL70.bfaa\1\15\ERJL70.bhaa\1\4\EQLC20\1\21\ERJL70.ga\1\23\ERJL70.fa\1\1\ERJL70.fb\1\24\|
~C|ERJL70.bfaa|ut|Alimentació a fan-coil amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant rígid i safata metàl·lica perforada|0||0|
~T|ERJL70.bfaa|Alimentació a fan-coil, incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma vigetn, protecció superficial fixa i dimensionat segons normativa. Caixes aïllants IP55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb la norma vigent amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.|
~D|ERJL70.bfaa|BRJL70.bfa\1\1\A0121\1\1.80625\A0131\1\1.80625\|
~C|BRJL70.bfa|ut|Material de punt alimentació a fan-coil, amb conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV|0||3|
~C|A0121|h|Oficial 1ª electricista|0||1|
~C|A0131|h|Ajudant electricista|0||1|
~M|1.6.#\ERJL70.bfaa|1\6\1|15|\PLANTA TERCERA\15\\\\|
~C|ERJL70.bhaa|ut|Alimentació a ventilador amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant rígid i safata metàl·lica perforada|0||0|
~T|ERJL70.bhaa|Alimentació a ventilador, incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma vigetn, protecció superficial fixa i dimensionat segons normativa. Caixes aïllants IP55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb la norma vigent amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.|
~D|ERJL70.bhaa|BRJL70.bha\1\1\A0121\1\4.26275\A0131\1\4.26275\|
~C|BRJL70.bha|ut|Material de punt alimentació a ventilador, amb conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV|0||3|
~M|1.6.#\ERJL70.bhaa|1\6\2|4|\PLANTA COBERTA\4\\\\|
~C|EQLC20|ut|Alimentació elèctrica i de control a comporta tallafocs, amb actuador.|0||0|
~T|EQLC20|Alimentació elèctrica i de control a comporta tallafocs, amb actuador incloent conductors unipolars 07Z1-K, tubs i caixes de material aïllant, des d'actuador i interruptors final de carrera fins a quadre elèctric comportes. Completament instal·lada.|
~D|EQLC20|BQLC3\1\1\A0121\1\0.7225\A0131\1\0.7225\|
~C|BQLC3|ut|Alimentació actuador i final de carrera de comporta tallafocs.|0||3|
~M|1.6.#\EQLC20|1\6\3|21|\PLANTA TERCERA\21\\\\|
~C|ERJL70.ga|ut|Alimentació a climatitzador amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant rígid i safata metàl·lica perforada|0||0|
~T|ERJL70.ga|Alimentació a climatitzador, incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 61386, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50085 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.|
~D|ERJL70.ga|BRJL70.ga\1\1\A0121\1\3.3235\A0131\1\3.3235\|
~C|BRJL70.ga|ut|Material de punt alimentació a climatitzador, amb conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV|0||3|
~M|1.6.#\ERJL70.ga|1\6\4|23|\PLANTA COBERTA\23\\\\|
~C|ERJL70.fa|ut|Alimentació a unitat autònoma amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant rígid i safata metàl·lica perforada|0||0|
~T|ERJL70.fa|Alimentació a unitat autònoma, incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 61386, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50085 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.|
~D|ERJL70.fa|BRJL70.fa\1\1\A0121\1\2.52875\A0131\1\2.52875\|
~C|BRJL70.fa|ut|Material de punt alimentació a Unitat autònoma, amb conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV|0||3|
~M|1.6.#\ERJL70.fa|1\6\5|1|\PLANTA COBERTA\1\\\\|
~C|ERJL70.fb|ud|Alimentación a humectadora con cable de cobre RZ1-K  0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido y bandeja metálica perforada|0||0|
~T|ERJL70.fb|Alimentación a humectadora, incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cabla de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 61386, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas/roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV bandeja metálica perforada no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.|
~D|ERJL70.fb|BRJL70.fb\1\1\A0121\1\4.4\A0131\1\4.4\|
~C|BRJL70.fb|ud|Material de punto alimentación a humectadora, con conductor de cobre RZ1-K 0,6/1 kV|0||3|
~M|1.6.#\ERJL70.fb|1\6\6|24|\GENERALS\24\\\\|
~C|1.7.#||CONTROL I GESTIÓ|0||0|
~D|1.7.#|EFDA01.a\1\15\EFDC20.a\1\15\EFEA21_1\1\19\EQLB01.a\1\22\EFDA40.a\1\2\|
~C|EFDA01.a|ut|Sonda de temperatura per ambient interior|0||0|
~T|EFDA01.a|Sonda de temperatura per ambient interior, amb un rang d'amidament entre -40 i +130 °C, amb sortida analògica entre 0-10 V. Completament  instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLSo equivalent|
~D|EFDA01.a|BFDA1\1\1\A0123\1\0.252875\A0133\1\0.252875\|
~C|BFDA1|ut|Sonda de temperatura per a ambient interior.|0||3|
~C|A0123|h|Oficial 1ª lampista|0||1|
~C|A0133|h|Ajudant lampista|0||1|
~M|1.7.#\EFDA01.a|1\7\1|15|\PLANTA TERCERA\8\\\\\GENERALS\7\\\\|
~C|EFDC20.a|ut|Sonda d'humitat relativa en ambient|0||0|
~T|EFDC20.a|Sonda d'humitat relativa en ambient, amb un rang d'amidament entre el 10 i el 90 %, amb una sortida analògica entre 0 i 10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLSo equivalent|
~D|EFDC20.a|BFDC3\1\1\A0123\1\0.252875\A0133\1\0.252875\|
~C|BFDC3|ut|Sonda humitat relativa en ambient.|0||3|
~M|1.7.#\EFDC20.a|1\7\2|15|\PLANTA TERCERA\8\\\\\GENERALS\7\\\\|
~C|EFEA21_1|ut|Termòstat amb punt de consigna i interruptor aturada/marxa|0||0|
~T|EFEA21_1|Termòstat amb punt de consigna i interruptor aturada/marxa per al control de bateria de post-calentament. Inclòs connexionat a element controlat. Completament instal·lat.|
~D|EFEA21_1|BFEA8\1\1\BFEA9\1\1\A0123\1\0.252875\A0133\1\0.252875\|
~C|BFEA8|ut|Termostat amb punt de consigna i interruptor aturada/marxa.|0||3|
~C|BFEA9|ut|Connexionat elèctric i de control de termòstat a element controlat.|0||3|
~M|1.7.#\EFEA21_1|1\7\3|19|\PLANTA TERCERA\19\\\\|
~C|EQLB01.a|ut|Cablejat des de controlador fins als elements de control, amb de tub d'acer 07Z1-K|0||0|
~T|EQLB01.a|Cablejat i connexionat des de controlador fins a cadascun dels elements de control, a base de tub d'acer galvanitzat a l'interior de la sala de màquines i de material aïllant en la resta, amb cable conductor de coure 07Z1-K. (Les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes.|
~D|EQLB01.a|BQLB1.a\1\1\|
~C|BQLB1.a|ut|Cablejat d'elements de control cable 07Z1-K des de controlador  .|0||3|
~M|1.7.#\EQLB01.a|1\7\4|22|\PLANTA TERCERA\22\\\\|
~C|EFDA40.a|ud|Sonda de temperatura de inmersión para líquidos|0||0|
~T|EFDA40.a|Sonda de temperatura de inmersión para líquidos, con un rango de medida entre -30 y +130 °C, con salida analógica entre 0-10 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente|
~D|EFDA40.a|BFDA5\1\1\A0123\1\0.35\A0133\1\0.35\|
~C|BFDA5|ud|Sonda de temperatura de inmersión para líquidos.|0||3|
~M|1.7.#\EFDA40.a|1\7\5|2|\PLANTA COBERTA\2\\\\|
~C|1.8.#||INSONORITZACIÓ|0||0|
~D|1.8.#|EHEB01.a\1\642\|
~C|EHEB01.a|m²|Tancament acústic, format per estructura autoportant i plafons acústics|0||0|
~T|EHEB01.a|Tancament acústic, format per estructura autoportant i plafons acústics format per xapa galvanitzada, material acústic i xapa galvanitzada foradada en la seva cara interior, tant en parets com en sostre .Inclou tractament amb pintura adecuat per a exteriors segons Direcció Facultativa. Completament instal·lat. Atenuació sonora mínima: 25 dBA. Marca/model: o equivalent|
~D|EHEB01.a|BHEB1\1\1\A0125\1\0.7225\A0165\1\0.7225\|
~C|BHEB1|m²|Tancament acústic.  Atenuació sonora mínima 25 dBA.|0||3|
~C|A0125|h|Oficial 1ª paleta|0||1|
~C|A0165|h|Peó|0||1|
~M|1.8.#\EHEB01.a|1\8\1|642|\PLANTA COBERTA\642\\\\|
~C|1.9.#||VARIS|0||0|
~D|1.9.#|E1KA10.d\1\1\E1KA20.d\1\1\E2AA01.d\1\1\E2AA02.d\1\1\E2AB01.d\1\1\E2AB03.d\1\1\|
~C|E1KA10.d|ut|Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de climatització i ventilació completament acabada|0||0|
~T|E1KA10.d|Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de climatització i ventilació completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.|
~D|E1KA10.d|B1KA1.d\1\1\A0125\1\391.595\A0165\1\391.595\|
~C|B1KA1.d|ut|Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de climatització i ventilació.|0||3|
~M|1.9.#\E1KA10.d|1\9\1|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20.d|ut|Reblert i segellat de forats oberts per a pas d'instal. de climatització i ventilació entre sectors d'incendi|0||0|
~T|E1KA20.d|Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de climatització i ventilació entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa.|
~D|E1KA20.d|B1KA2.d\1\1\A0125\1\234.8125\A0165\1\234.8125\|
~C|B1KA2.d|ut|Material per al reblert i segellat de forats oberts per a instal·lacions de climatització i ventilació.|0||3|
~T|B1KA2.d|Material per al reblert i segellat de forats oberts per al pas d'instal·lacions de climatització i ventilació entre sectors d'incendis.|
~M|1.9.#\E1KA20.d|1\9\2|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AA01.d|ut|Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de climatització i ventilació|0||0|
~T|E2AA01.d|Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de climatització i ventilació segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.|
~D|E2AA01.d|B2AA1.d\1\1\|
~C|B2AA1.d|ut|Documentació d'execució i final d'obra de climatització i ventilació .|0||3|
~M|1.9.#\E2AA01.d|1\9\3|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AA02.d|ut|Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos|0||0|
~T|E2AA02.d|Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient.|
~D|E2AA02.d|B2AA2.d\1\1\|
~C|B2AA2.d|ut|Legalització instal·lacions de climatització i ventilació .|0||3|
~M|1.9.#\E2AA02.d|1\9\4|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AB01.d|ut|Control de Qualitat i Proves segons especificacions del PCQ de les instal·lacions de climatització i ventilació|0||0|
~T|E2AB01.d|Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de climatització i ventilació|
~D|E2AB01.d|B2AB2.d\1\1\|
~C|B2AB2.d|ut|Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de climatització i ventilació.|0||3|
~M|1.9.#\E2AB01.d|1\9\5|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AB03.d|ut|Direcció tècnica de la posada en marxa de les instal·lacions de climatització i ventilació (sense permetre baixes)|0||0|
~T|E2AB03.d|Direcció tècnica de les operacions per a dur a terme la posada en marxa, regulació  i equilibrat de les instal·lacions de climatització i ventilació.
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.|
~D|E2AB03.d|B2AB3.d\1\1\|
~C|B2AB3.d|ut|Direcció tècnica de la posada en marxa de les instal·lacions de climatització i ventilació.|0||3|
~M|1.9.#\E2AB03.d|1\9\6|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|2.#||MECÀNIQUES|0||0|
~D|2.#|2.1.#\1\1\2.2.#\1\1\2.3.#\1\1\2.4.#\1\1\2.5.#\1\1\2.6.#\1\1\2.7.#\1\1\|
~C|2.1.#||LAMPISTERIA|0||0|
~D|2.1.#|EDGA10acba\1\751\EDGA10acca\1\243.5\EDGA10acda\1\107\EDGA10acea\1\162\EDGA10acfa\1\48\EDGA10acga\1\18\EHBD10gaa\1\317\EHBD10iaa\1\69.5\EHBD10kaa\1\69\EHBD10maa\1\106\EHBD10paa\1\46\EHBD10saa\1\18\EHBC10gcc\1\311.5\EHBC10ida\1\174\EHBC10kda\1\38\EHBC10mda\1\56\EHBC10pfa\1\2\EHBC10sfa\1\18\EDLB10bab\1\28\EDLB10cc\1\14\EDLB10da\1\13\EDLB10ea\1\2\EDLB10fa\1\2\EDLB10gaa\1\1\EFAB10aada\1\1\EFFA01\1\1\ERBA42g\1\145\E1KB10g\1\1\|
~C|EDGA10acba|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 20 mm|0||0|
~T|EDGA10acba|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 20 mm  de diàmetro nominal, amnb  pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ABN o equivalent|
~D|EDGA10acba|BDGA6acb\1\1\BDGA2acb\1\1\A0124\1\0.187\A0134\1\0.187\|
~C|BDGA6acb|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 20 mm|0||3|
~T|BDGA6acb|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 20 mm de diàmetre nominal|
~C|BDGA2acb|ut|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 20 mm|0||3|
~T|BDGA2acb|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 20 mm de diàmetre nominal i elements de sbujecció|
~M|2.1.#\EDGA10acba|2\1\1|751|\PLANTA TERCERA\751\\\\|
~C|EDGA10acca|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 25 mm|0||0|
~T|EDGA10acca|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 25 mm  de diàmetro nominal, amnb  pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ABN o equivalent|
~D|EDGA10acca|BDGA6acc\1\1\BDGA2acc\1\1\A0124\1\0.187\A0134\1\0.187\|
~C|BDGA6acc|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 25 mm|0||3|
~T|BDGA6acc|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 25 mm de diàmetre nominal|
~C|BDGA2acc|ut|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 25 mm|0||3|
~T|BDGA2acc|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 25 mm de diàmetre nominal i elements de sbujecció|
~M|2.1.#\EDGA10acca|2\1\2|243.5|\PLANTA TERCERA\243.5\\\\|
~C|EDGA10acda|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 32 mm|0||0|
~T|EDGA10acda|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 32 mm  de diàmetro nominal, amnb  pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ABN o equivalent|
~D|EDGA10acda|BDGA6acd\1\1\BDGA2acd\1\1\A0124\1\0.187\A0134\1\0.187\|
~C|BDGA6acd|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 32 mm|0||3|
~T|BDGA6acd|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 32 mm de diàmetre nominal|
~C|BDGA2acd|ut|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 32 mm|0||3|
~T|BDGA2acd|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 32 mm de diàmetre nominal i elements de sbujecció|
~M|2.1.#\EDGA10acda|2\1\3|107|\PLANTA TERCERA\107\\\\|
~C|EDGA10acea|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 40 mm|0||0|
~T|EDGA10acea|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 40 mm  de diàmetro nominal, amnb  pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ABN o equivalent|
~D|EDGA10acea|BDGA6ace\1\1\BDGA2ace\1\1\A0124\1\0.238\A0134\1\0.238\|
~C|BDGA6ace|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 40 mm|0||3|
~T|BDGA6ace|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 40 mm de diàmetre nominal|
~C|BDGA2ace|ut|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 40 mm|0||3|
~T|BDGA2ace|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 40 mm de diàmetre nominal i elements de sbujecció|
~M|2.1.#\EDGA10acea|2\1\4|162|\PLANTA TERCERA\162\\\\|
~C|EDGA10acfa|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 50 mm|0||0|
~T|EDGA10acfa|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 50 mm  de diàmetro nominal, amnb  pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model:  o equivalent|
~D|EDGA10acfa|BDGA6acf\1\1\BDGA2acf\1\1\A0124\1\0.238\A0134\1\0.238\|
~C|BDGA6acf|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 50 mm|0||3|
~T|BDGA6acf|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 50 mm de diàmetre nominal|
~C|BDGA2acf|ut|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 50 mm|0||3|
~T|BDGA2acf|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 50 mm de diàmetre nominal i elements de sbujecció|
~M|2.1.#\EDGA10acfa|2\1\5|48|\PLANTA TERCERA\48\\\\|
~C|EDGA10acga|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 63 mm|0||0|
~T|EDGA10acga|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 63 mm  de diàmetro nominal, amnb  pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model:  o equivalent|
~D|EDGA10acga|BDGA6acg\1\1\BDGA2acg\1\1\A0124\1\0.238\A0134\1\0.238\|
~C|BDGA6acg|m|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 63 mm|0||3|
~T|BDGA6acg|Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 2,5 (PN 20 bar) de 63 mm de diàmetre nominal|
~C|BDGA2acg|ut|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 63 mm|0||3|
~T|BDGA2acg|p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 2,5 (PN 20) de 63 mm de diàmetre nominal i elements de sbujecció|
~M|2.1.#\EDGA10acga|2\1\6|18|\PLANTA TERCERA\18\\\\|
~C|EHBD10gaa|m|Aïllament canonades 20 mm a base de camisa aïllant, de 10 mm de gruix amb barrera de vapor|0||0|
~T|EHBD10gaa|Aïllament exterior per a canonades PP-R de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent|
~D|EHBD10gaa|BHBD1ga\1\1\BHBD2ga\1\1\A0124\1\0.128\A0134\1\0.128\|
~C|BHBD1ga|m|Aïllament canonades de 20 mm a base de camisa aïllant i de 10 mm d'e gruix amb barrera de vap|0||3|
~T|BHBD1ga|Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 
|
~C|BHBD2ga|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 20 mm d'interior i de 10 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2ga|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 20 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBD10gaa|2\1\7|317|\PLANTA TERCERA\317\\\\|
~C|EHBD10iaa|m|Aïllament canonades 25 mm a base de camisa aïllant, de 10 mm de gruix amb barrera de vapor|0||0|
~T|EHBD10iaa|Aïllament exterior per a canonades PP-R de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent|
~D|EHBD10iaa|BHBD1ia\1\1\BHBD2ia\1\1\A0124\1\0.128\A0134\1\0.128\|
~C|BHBD1ia|m|Aïllament canonades de 25 mm a base de camisa aïllant i de 10 mm d'e gruix amb barrera de vap|0||3|
~T|BHBD1ia|Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 
|
~C|BHBD2ia|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 25 mm d'interior i de 10 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2ia|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 25 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBD10iaa|2\1\8|69.5|\PLANTA TERCERA\69.5\\\\|
~C|EHBD10kaa|m|Aïllament canonades 32 mm a base de camisa aïllant, de 10 mm de gruix amb barrera de vapor|0||0|
~T|EHBD10kaa|Aïllament exterior per a canonades PP-R de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent|
~D|EHBD10kaa|BHBD1ka\1\1\BHBD2ka\1\1\A0124\1\0.213\A0134\1\0.213\|
~C|BHBD1ka|m|Aïllament canonades de 32 mm a base de camisa aïllant i de 10 mm d'e gruix amb barrera de vap|0||3|
~T|BHBD1ka|Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 
|
~C|BHBD2ka|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 32 mm d'interior i de 10 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2ka|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 32 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBD10kaa|2\1\9|69|\PLANTA TERCERA\69\\\\|
~C|EHBD10maa|m|Aïllament canonades 40 mm a base de camisa aïllant, de 10 mm de gruix amb barrera de vapor|0||0|
~T|EHBD10maa|Aïllament exterior per a canonades PP-R de 40 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent|
~D|EHBD10maa|BHBD1ma\1\1\BHBD2ma\1\1\A0124\1\0.213\A0134\1\0.213\|
~C|BHBD1ma|m|Aïllament canonades de 40 mm a base de camisa aïllant i de 10 mm d'e gruix amb barrera de vap|0||3|
~T|BHBD1ma|Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 
|
~C|BHBD2ma|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 40 mm d'interior i de 10 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2ma|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 40 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBD10maa|2\1\10|106|\PLANTA TERCERA\106\\\\|
~C|EHBD10paa|m|Aïllament canonades 50 mm a base de camisa aïllant, de 10 mm de gruix amb barrera de vapor|0||0|
~T|EHBD10paa|Aïllament exterior per a canonades polipropilé de 50 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:  o equivalent|
~D|EHBD10paa|BHBD1pa\1\1\BHBD2pa\1\1\A0124\1\0.213\A0134\1\0.213\|
~C|BHBD1pa|m|Aïllament canonades de 50 mm a base de camisa aïllant i de 10 mm d'e gruix amb barrera de vap|0||3|
~T|BHBD1pa|Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 
|
~C|BHBD2pa|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 50 mm d'interior i de 10 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2pa|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 50 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBD10paa|2\1\11|46|\PLANTA TERCERA\46\\\\|
~C|EHBD10saa|m|Aïllament canonades 64 mm a base de camisa aïllant, de 10 mm de gruix amb barrera de vapor|0||0|
~T|EHBD10saa|Aïllament exterior per a canonades  de 64 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:  o equivalent|
~D|EHBD10saa|BHBD1sa\1\1\BHBD2sa\1\1\A0124\1\0.298\A0134\1\0.298\|
~C|BHBD1sa|m|Aïllament canonades de 64 mm a base de camisa aïllant i de 10 mm d'e gruix amb barrera de vap|0||3|
~T|BHBD1sa|Aïllament exterior per a canonades de 64 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 
|
~C|BHBD2sa|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 64 mm d'interior i de 10 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2sa|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 64 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBD10saa|2\1\12|18|\PLANTA TERCERA\18\\\\|
~C|EHBC10gcc|m|Aïllament exterior canonades de 20 mm, camisa aïllant d'escuma elastomèrica i 25 m de gruix|0||0|
~T|EHBC10gcc|Aïllament exterior per canonades de PP-R de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent|
~D|EHBC10gcc|BHBC1gc\1\1\BHBD2gc\1\1\A0124\1\0.128\A0134\1\0.128\|
~C|BHBC1gc|m|Aïllament canonades de 20 mm de diàmetre a base de camisa aïllant i de 25 mm de gruix|0||3|
~T|BHBC1gc|Aillament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent|
~C|BHBD2gc|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 20 mm d'interior i de 25 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2gc|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 20 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBC10gcc|2\1\13|311.5|\PLANTA TERCERA\311.5\\\\|
~C|EHBC10ida|m|Aïllament exterior canonades de 25 mm, camisa aïllant d'escuma elastomèrica i 30 m de gruix|0||0|
~T|EHBC10ida|Aïllament exterior per canonades de  de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:  o equivalent|
~D|EHBC10ida|BHBC1id\1\1\BHBD2id\1\1\A0124\1\0.128\A0134\1\0.128\|
~C|BHBC1id|m|Aïllament canonades de 25 mm de diàmetre a base de camisa aïllant i de 30 mm de gruix|0||3|
~T|BHBC1id|Aillament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent|
~C|BHBD2id|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 25 mm d'interior i de 30 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2id|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 25 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBC10ida|2\1\14|174|\PLANTA TERCERA\174\\\\|
~C|EHBC10kda|m|Aïllament exterior canonades de 32 mm, camisa aïllant d'escuma elastomèrica i 30 m de gruix|0||0|
~T|EHBC10kda|Aïllament exterior per canonades de  de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:  o equivalent|
~D|EHBC10kda|BHBC1kd\1\1\BHBD2kd\1\1\A0124\1\0.213\A0134\1\0.213\|
~C|BHBC1kd|m|Aïllament canonades de 32 mm de diàmetre a base de camisa aïllant i de 30 mm de gruix|0||3|
~T|BHBC1kd|Aillament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent|
~C|BHBD2kd|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 32 mm d'interior i de 30 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2kd|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 32 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBC10kda|2\1\15|38|\PLANTA TERCERA\38\\\\|
~C|EHBC10mda|m|Aïllament exterior canonades de 40 mm, camisa aïllant d'escuma elastomèrica i 30 m de gruix|0||0|
~T|EHBC10mda|Aïllament exterior per canonades de  de 40 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:  o equivalent|
~D|EHBC10mda|BHBC1md\1\1\BHBD2md\1\1\A0124\1\0.213\A0134\1\0.213\|
~C|BHBC1md|m|Aïllament canonades de 40 mm de diàmetre a base de camisa aïllant i de 30 mm de gruix|0||3|
~T|BHBC1md|Aillament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent|
~C|BHBD2md|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 40 mm d'interior i de 30 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2md|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 40 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBC10mda|2\1\16|56|\PLANTA TERCERA\56\\\\|
~C|EHBC10pfa|m|Aïllament exterior canonades de 50 mm, camisa aïllant d'escuma elastomèrica i 40 m de gruix|0||0|
~T|EHBC10pfa|Aïllament exterior per canonades de  de 50 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:  o equivalent|
~D|EHBC10pfa|BHBC1pf\1\1\BHBD2pf\1\1\A0124\1\0.213\A0134\1\0.213\|
~C|BHBC1pf|m|Aïllament canonades de 50 mm de diàmetre a base de camisa aïllant i de 40 mm de gruix|0||3|
~T|BHBC1pf|Aillament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 40 mm de gruix o gruix equivalent|
~C|BHBD2pf|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 50 mm d'interior i de 40 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2pf|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 50 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBC10pfa|2\1\17|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EHBC10sfa|m|Aïllament exterior canonades de 64 mm, camisa aïllant d'escuma elastomèrica i 40 m de gruix|0||0|
~T|EHBC10sfa|Aïllament exterior per canonades de  de 64 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:  o equivalent|
~D|EHBC10sfa|BHBC1sf\1\1\BHBD2sf\1\1\A0124\1\0.298\A0134\1\0.298\|
~C|BHBC1sf|m|Aïllament canonades de 64 mm de diàmetre a base de camisa aïllant i de 40 mm de gruix|0||3|
~T|BHBC1sf|Aillament exterior per a canonades de 64 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 40 mm de gruix o gruix equivalent|
~C|BHBD2sf|pp|Accessori i senyalització per a camisa aïllant de 64 mm d'interior i de 40 mm de gruix|0||3|
~T|BHBD2sf|Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 64 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix equivalent.|
~M|2.1.#\EHBC10sfa|2\1\18|18|\PLANTA TERCERA\18\\\\|
~C|EDLB10bab|ut|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm|0||0|
~T|EDLB10bab|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent|
~D|EDLB10bab|BDLB1baaa\1\1\BDLB2baaa\1\1\BDLA4\1\1\A0124\1\0.085\A0134\1\0.085\|
~C|BDLB1baaa|ut|Vàlvula de bola de llautó roscada, de 15 mm, PN-16|0||3|
~C|BDLB2baaa|ut|Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de polipropilè|0||3|
~M|2.1.#\EDLB10bab|2\1\19|28|\PLANTA TERCERA\28\\\\|
~C|EDLB10cc|ut|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 20 mm|0||0|
~T|EDLB10cc|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 20 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de PP-R . Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent|
~D|EDLB10cc|BDLB1caa\1\1\BDLB2cc\1\1\BDLA4\1\1\A0124\1\0.102\A0134\1\0.102\|
~C|BDLB1caa|ut|Vàlvula de bola de llautó roscada, de 20 mm, PN-16|0||3|
~C|BDLB2cc|ut|Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de PP-R|0||3|
~M|2.1.#\EDLB10cc|2\1\20|14|\PLANTA TERCERA\14\\\\|
~C|EDLB10da|ut|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 25 mm|0||0|
~T|EDLB10da|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 25 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de PP-R . Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent|
~D|EDLB10da|BDLB1da\1\1\BDLB2da\1\1\BDLA4\1\1\A0124\1\0.119\A0134\1\0.119\|
~C|BDLB1da|ut|Vàlvula de bola de llautó roscada, de 25 mm, PN-16|0||3|
~C|BDLB2da|ut|Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de PP-R|0||3|
~M|2.1.#\EDLB10da|2\1\21|13|\PLANTA TERCERA\13\\\\|
~C|EDLB10ea|ut|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 32|0||0|
~T|EDLB10ea|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 32 de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent|
~D|EDLB10ea|BDLB1ea\1\1\BDLB2ea\1\1\BDLA4\1\1\A0124\1\0.136\A0134\1\0.136\|
~C|BDLB1ea|ut|Vàlvula de bola de llautó roscada, de 32, PN-16|0||3|
~C|BDLB2ea|ut|Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de polipropilè|0||3|
~M|2.1.#\EDLB10ea|2\1\22|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EDLB10fa|ut|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm|0||0|
~T|EDLB10fa|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament instal·lada. Marca/model:  o equivalent|
~D|EDLB10fa|BDLB1fa\1\1\BDLB2fa\1\1\BDLA4\1\1\A0124\1\0.153\A0134\1\0.153\|
~C|BDLB1fa|ut|Vàlvula de bola de llautó roscada, de 40 mm, PN-16|0||3|
~C|BDLB2fa|ut|Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de polipropilè|0||3|
~M|2.1.#\EDLB10fa|2\1\23|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EDLB10gaa|ut|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 50 mm|0||0|
~T|EDLB10gaa|Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 50 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament instal·lada. Marca/model:  o equivalent|
~D|EDLB10gaa|BDLB1gaa\1\1\BDLB2gaa\1\1\BDLA4\1\1\A0124\1\0.17\A0134\1\0.17\|
~C|BDLB1gaa|ut|Vàlvula de bola de llautó roscada, de 50 mm, PN-16|0||3|
~C|BDLB2gaa|ut|Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de polipropilè|0||3|
~M|2.1.#\EDLB10gaa|2\1\24|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EFAB10aada|ut|Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, fabricada en ametall, de 25 mm|0||0|
~T|EFAB10aada|Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, fabricada en ametall , amb preajust de cabal, preses de pressió, i amb dispositiu de buidat, de 25 mm de diàmetre i amb joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model:  o equivalent|
~D|EFAB10aada|BFAB1ad\1\1\BDLA4\1\1\A0124\1\0.17\A0134\1\0.17\|
~C|BFAB1ad|ut|Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, de 25 mm fabricada en ametall|0||3|
~M|2.1.#\EFAB10aada|2\1\25|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EFFA01|ut|Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat de 0° a 100 °C per a liquids|0||0|
~T|EFFA01|Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat de 0° a 100 °C per mesurar la temperatura de líquids. Completament instal·lat.|
~D|EFFA01|BFFA1\1\1\A0123\1\0.17\A0133\1\0.17\|
~C|BFFA1|ut|Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids.|0||3|
~M|2.1.#\EFFA01|2\1\26|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ERBA42g|m|Safata de reixeta de varilles d'acer electros., zincat bicromatat, de 300x105 mm.|0||0|
~T|ERBA42g|Safata de reixeta de varilles d'acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, zincat bicromatat, dimensions 300x105 mm segons UNE-EN 61537, amb part proporcional d'unions, accessoris i suports. Completament instal·lada.|
~D|ERBA42g|BRBAHg\1\1\BRBAIg\1\1\A0121\1\0.485\A0131\1\0.485\|
~C|BRBAHg|m|Safata de reixeta, zincat bicromatat, de 300x105 mm.|0||3|
~C|BRBAIg|pp|Accessoris i suportacions per a safata de reixeta, zincat bicromatat, de 300x105 mm.|0||3|
~M|2.1.#\ERBA42g|2\1\27|145|\PLANTA TERCERA\145\\\\|
~C|E1KB10g|ut|Connexionat a la instal·lació existent de aigua freda, calenta i retorn d'aigua calenta sanitària , incloent els treballs i mate|0||0|
~T|E1KB10g|Connexionat a la instal·lació existent de aigua freda, calenta i retorn d'aigua calenta sanitària , incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10g|B1KB11g\1\1\A0125\1\0.85\A0165\1\0.85\|
~C|B1KB11g|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de aigua freda, calenta i retorn d'aigua calenta sanitària.|0||3|
~M|2.1.#\E1KB10g|2\1\28|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|2.2.#||SANEJAMENT|0||0|
~D|2.2.#|EJHA22aa\1\117\EDEA20aa\1\50\EJEG10aa\1\9\EJEA10ba\1\21\EJEA22aa1\1\5\EJDE10a\1\6\EMNB01e\1\6\EJLA20ba\1\9\EJLA20ab\1\12\EJLA20bd\1\21\EJLA20bb\1\5\E1KB10g11\1\9\E1KB10g111\1\9\|
~C|EJHA22aa|m|Canal en formigó polímer de 100 mm, pendent incorporada, profunditat variable i reixa de acer galvanitzat|0||0|
~T|EJHA22aa|Canal prefabricat en formigó polímer de 100 mm d'amplada útil, amb pendent incorporada i profunditat variable, amb reixa de acer galvanitzat per a trànsit lleuger, inclòs bastidor, tapes, marquets i demés accessoris necessaris. Completament instal·lat. Marca/model:  o equivalent|
~D|EJHA22aa|BJHAM\1\1\BJHANa\1\1\A0124\1\0.34\A0134\1\0.34\|
~C|BJHAM|m|Canal, prefabricat formigó polímer amb pendent incorporada i accessoris, 100 mm.|0||3|
~C|BJHANa|m|Reixa 100 mm de acer galvanitzat .|0||3|
~M|2.2.#\EJHA22aa|2\2\1|117|\PLANTA QUARTA\117\\\\|
~C|EDEA20aa|m|Canonada  de PVC-U tipus BD, segons UNE-EN 1329-1, de 110 mm|0||0|
~T|EDEA20aa|Canonada  de PVC-U tipus BD, segons UNE-EN 1329-1, de 110 mm de diàmetre nominal, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades, amb pp d'accessoris i elements de subjecció amb brides isofòniques. Completament instal·lada. Marca/model: TERRAIN o equivalent|
~D|EDEA20aa|BDEA3a\1\1\BDEA4a\1\1\A0124\1\0.323\A0134\1\0.323\|
~C|BDEA3a|m|Tub de PVC-U tipus BD, UNE-EN 1329-1 de 110 mm|0||3|
~C|BDEA4a|pp|Accessoris i elements de subjecció per a tub de PVC-U tipus BD, de 110 mm|0||3|
~M|2.2.#\EDEA20aa|2\2\2|50|\PLANTA TERCERA\50\\\\|
~C|EJEG10aa|ut|Sifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 32 mm, amb tub metàl·lic roscat d'unió a desguàs, registrable|0||0|
~T|EJEG10aa|Sifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 32 mm de diàmetre, amb tub metàl·lic roscat d'unió a desguàs, registrable, amb accessoris inclosos. Completament instal·lat. Marca/model: JIMTEN o equivalent|
~D|EJEG10aa|BJEG1a\1\1\A0124\1\0.17\A0134\1\0.17\|
~C|BJEG1a|ut|Sifó botella cromat de 32 mm.|0||3|
~M|2.2.#\EJEG10aa|2\2\3|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|EJEA10ba|ut|Sifó botella PVC per a piles/aigueres de 40 mm de diàm. extensible amb vàlvula registrable|0||0|
~T|EJEA10ba|Sifó botella de PVC per a piles/aigueres de 40 mm de diàmetre, extensible amb vàlvula registrable, amb racors i connexió a xarxa d'evacuació. Completament instal·lat. Marca/model:  o equivalent|
~D|EJEA10ba|BJEA1ba\1\1\A0124\1\0.187\A0134\1\0.187\|
~C|BJEA1ba|ut|Sifó botella amb vàlvula de PVC per a piles/aigueres de 40 mm de diàmetre.|0||3|
~M|2.2.#\EJEA10ba|2\2\4|21|\PLANTA TERCERA\21\\\\|
~C|EJEA22aa1|ut|Sifó de PVC d'execució especial prefabricat en PVC de 50 mm de diàmetre|0||0|
~T|EJEA22aa1|Sifó de PVC per dutxes/banyeres prefabricat en PVC de 50 mm de diàmetre, amb tapes de registre i accessoris de connexió a xarxa d'evacuació. Completament instal·lat.|
~D|EJEA22aa1|BJEA6aaa\1\1\A0124\1\0.204\A0134\1\0.204\|
~C|BJEA6aaa|ut|Sifó de PVC prefabricat en PVC de 50 mm de diàmetre.|0||3|
~M|2.2.#\EJEA22aa1|2\2\5|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EJDE10a|ut|Bunera sifònica a.inoxidable, tapa reixa  , sifó registrable i desguàs de 50 mm|0||0|
~T|EJDE10a|Bunera sifònica d'acer inoxidable, instal·lat en dutxa , amb tapa reixa  , sifó registrable i desguàs de 50 mm de diàmetre connectat a xarxa d'evacuació. Completament instal·lat. Marca/model: CAINOX o equivalent|
~D|EJDE10a|BJDE1a\1\1\A0124\1\0.289\A0134\1\0.289\|
~C|BJDE1a|ut|Bunera sifònica d'acer inoxidable amb desguàs de 50 mm de diàmetre.|0||3|
~M|2.2.#\EJDE10a|2\2\6|6|\PLANTA TERCERA\6\\\\|
~C|EMNB01e|ut|Collarí per a segellat de forats de pas de canonades plàstiques en parets i sostres.|0||0|
~T|EMNB01e|Collarí per a segellat de forats de pas de canonades plàstiques en parets i sostres; amb resistència al foc de RF-180 i diàmetre exterior del tub a protegir de 110 mm. Completament instal·lat. Marca/model: PROMAT o equivalent.|
~D|EMNB01e|BMNB1e\1\1\A0124\1\0.255\A0134\1\0.255\|
~C|BMNB1e|ut|Collarí segellat passamurs canonada 110 mm.|0||3|
~M|2.2.#\EMNB01e|2\2\7|6|\PLANTA TERCERA\6\\\\|
~C|EJLA20ba|ut|Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de lavabo , amb canonada de PVC|0||0|
~T|EJLA20ba|Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de lavabo , format per part proporcional de canonada de PVC, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.  Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.|
~D|EJLA20ba|BJLA3ba\1\1\BJLA4ba\1\1\A0124\1\0.638\A0134\1\0.638\|
~C|BJLA3ba|pp|Canonada de PVC per a desguàs de lavabo .|0||3|
~C|BJLA4ba|pp|Accessoris i suports per a desguàs de lavabo .|0||3|
~M|2.2.#\EJLA20ba|2\2\8|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|EJLA20ab|ut|Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de inodor i abocador , amb canonada de PVC|0||0|
~T|EJLA20ab|Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de inodor i abocador , format per part proporcional de canonada de PVC, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.  Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.|
~D|EJLA20ab|BJLA3ab\1\1\BJLA4ab\1\1\A0124\1\1.02\A0134\1\1.02\|
~C|BJLA3ab|pp|Canonada de PVC per a desguàs de inodor i abocador .|0||3|
~C|BJLA4ab|pp|Accessoris i suports per a desguàs de inodor i abocador .|0||3|
~M|2.2.#\EJLA20ab|2\2\9|12|\PLANTA TERCERA\12\\\\|
~C|EJLA20bd|ut|Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de pila / aiguera , amb canonada de PVC|0||0|
~T|EJLA20bd|Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de pila / aiguera , format per part proporcional de canonada de PVC, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.  Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.|
~D|EJLA20bd|BJLA3bd\1\1\BJLA4bd\1\1\A0124\1\0.638\A0134\1\0.638\|
~C|BJLA3bd|pp|Canonada de PVC per a desguàs de pila / aiguera .|0||3|
~C|BJLA4bd|pp|Accessoris i suports per a desguàs de pila / aiguera .|0||3|
~M|2.2.#\EJLA20bd|2\2\10|21|\PLANTA TERCERA\21\\\\|
~C|EJLA20bb|ut|Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de dutxa , amb canonada de PVC|0||0|
~T|EJLA20bb|Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de dutxa , format per part proporcional de canonada de PVC, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.  Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.|
~D|EJLA20bb|BJLA3bb\1\1\BJLA4bb\1\1\A0124\1\0.638\A0134\1\0.638\|
~C|BJLA3bb|pp|Canonada de PVC per a desguàs de dutxa .|0||3|
~C|BJLA4bb|pp|Accessoris i suports per a desguàs de dutxa .|0||3|
~M|2.2.#\EJLA20bb|2\2\11|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|E1KB10g11|ut|Connexionat a la instal·lació existent de baixants de sanejament fecal,|0||0|
~T|E1KB10g11|Connexionat a la instal·lació existent de baixants de sanejament fecal, incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10g11|B1KB11gaa\1\1\A0125\1\0.85\A0165\1\0.85\|
~C|B1KB11gaa|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de sanejament fecal|0||3|
~M|2.2.#\E1KB10g11|2\2\12|9|\PLANTA SEGONA\9\\\\|
~C|E1KB10g111|ut|Connexionat a la instal·lació existent de baixants de sanejament pluvials|0||0|
~T|E1KB10g111|Connexionat a la instal·lació existent de baixants de sanejament pluvials, incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10g111|B1KB11gaaa\1\1\A0125\1\0.85\A0165\1\0.85\|
~C|B1KB11gaaa|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de sanejament fecal|0||3|
~M|2.2.#\E1KB10g111|2\2\13|9|\PLANTA SEGONA\4\\\\\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|2.3.#||APARELLS SANITARIS I AIXETES|0||0|
~D|2.3.#|EKAC10ba\1\9\EKBE10ba\1\9\EKCA21ba\1\7\EKCD21a1\1\7\EKFA10aba\1\5\EKGF10bba\1\5\EKGJ30ca\1\5\EKLA10a\1\2\EKPC11ca1\1\2\EKLA01aa\1\11\EKPC20bbb\1\11\EKTC10a2\1\7\EKTC10a21\1\1\EKBG10a1\1\27\EKMA10a\1\5\EKPA02ca\1\5\|
~C|EKAC10ba|ut|Lavabo de porcellana vitrificada blanco , sobre damuntera, amb desguàs 32 mm|0||0|
~T|EKAC10ba|Lavabo de porcellana vitrificada blanco , per encastar sobre damuntera, amb desguàs cromat de 32 mm amb , amb enllaços, ancoratges i fixacions. Completament instal·lat.  Marca/model: ROCA / FOROo equivalent|
~D|EKAC10ba|BKAC1ba\1\1\BKAA1a\1\1\A0123\1\0.383\A0133\1\0.383\|
~C|BKAC1ba|ut|Lavabo blanco per encastar, amb ancoratges i fixacions.|0||3|
~C|BKAA1a|ut|Desguàs cromat de 32 mm, amb amb enllaços.|0||3|
~M|2.3.#\EKAC10ba|2\3\1|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|EKBE10ba|ut|Aixeta temporitzada de repisa per lavabo amb cos i botó pulsador en llautó cromat|0||0|
~T|EKBE10ba|Aixeta temporitzada de repisa per a lavabo amb cos i botó polsador en llautó cromat, tancament automàtic ajustable, caudal instantàni regulable, amb fixacions, clau de regulació visible i connexió flexible a xarxa. Completament instal·lat. Marca/model: PRESTO / 2000 ECO o equivalent|
~D|EKBE10ba|BKBE1b\1\1\BKBE4\1\1\BKBE9\1\1\A0123\1\0.298\A0133\1\0.298\|
~C|BKBE1b|ut|Aixeta temporitzada de repisa per a lavabo amb tancament automàtic austable i caudal regulable|0||3|
~C|BKBE4|ut|Clau de regulació.|0||3|
~C|BKBE9|ut|Connexió flexible per aixeta temporitzada de lleixa.|0||3|
~M|2.3.#\EKBE10ba|2\3\2|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|EKCA21ba|ut|Vàter suspès per a cisterna encastada, seient i tapa|0||0|
~T|EKCA21ba|Vàter suspès de porcellana vitrificada, compost per tassa per a cisterna encastada, fluxòmetre, seient i tapa lacats, amb elements de fixació connectats a xarxa d'evacuació. Completament instal·lat. Marca/model: ROCA/MERIDIAN o equivalent|
~D|EKCA21ba|BKCADb\1\1\BKCAHb\1\1\A0123\1\0.425\A0133\1\0.425\|
~C|BKCADb|ut|Tassa per a vàter suspès amb elements de fixació.|0||3|
~C|BKCAHb|ud|Seient i tapa lacats per a inodor suspès|0||3|
~M|2.3.#\EKCA21ba|2\3\3|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|EKCD21a1|ut|Cisterna amb bastidor de muntatge per a vàter suspès per a muntatge encastat / adossat|0||0|
~T|EKCD21a1|Cisterna amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a muntatge encastat o adossat, amb polsador inoxidable mate de doble descàrrega 3/6 litres, amb aïllament anticondensació, platines de subjecció i connexions regulables a xarxa d'alimentació i evacuació. Completament instal·lada. Marca/model: VIEGA ECOPLUS o equivalent|
~D|EKCD21a1|BKCD2a\1\1\A0123\1\0.765\A0133\1\0.765\|
~C|BKCD2a|ut|Cisterna amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a muntatge encastat o adossat|0||3|
~T|BKCD2a|Cisterna amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a muntatge encastat o adossat, amb polsador inoxidable mate de doble descàrrega 3/6 litres, amb aïllament anticondensació, platines de subjecció i connexions regulables a xarxa d'alimentació i evacuació|
~M|2.3.#\EKCD21a1|2\3\4|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|EKFA10aba|ut|Plat de dutxa de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, color blanc , col·locat sobre paviment|0||0|
~T|EKFA10aba|Plat de dutxa de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, color blanc , col·locat sobre paviment, amb desguàs cromat i sortida sifònica de 40 mm. Completament instal·lat. Marca/model: ROCA / ONTARIO o equivalent|
~D|EKFA10aba|BKFA1aba\1\1\BKFA2\1\1\A0123\1\0.425\A0133\1\0.425\|
~C|BKFA1aba|ut|Plat de dutxa col·locat sobre paviment de 700x700 mm, color blanc|0||3|
~C|BKFA2|ut|Desguàs cromat i sortida sifònica de 40 mm per a plat de dutxa|0||3|
~M|2.3.#\EKFA10aba|2\3\5|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EKGF10bba|ut|Aixeta mescladora temporitzada dutxa, execució encastada , vàlvules de retenció incorporades|0||0|
~T|EKGF10bba|Aixeta mescladora temporitzada per a dutxa, execució encastada , cos de llautó cromat, selecció de temperatura, botó polsador, tanca automàtica ajustable, vàlvules de retenció incorporades i racors de connexió, connectat a vàlvula depresora per a buidat automàtic ruixador. Marca/model: AQUACONTROL / 31790327 CW o equivalent|
~D|EKGF10bba|BKGF1b\1\1\BKQD3\1\1\A0123\1\0.085\A0133\1\0.085\|
~C|BKGF1b|ut|Aixeta mescladora temporitzada amb racors de connexió|0||3|
~C|BKQD3|ut|vàlvula depresora de buidat|0||3|
~M|2.3.#\EKGF10bba|2\3\6|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EKGJ30ca|ut|Ruixador mural cromat amb fixacions i connexió a xarxa DN 15 mm.|0||0|
~T|EKGJ30ca|Ruixador mural cromat amb fixacions i connexió a xarxa DN 15 mm. Completament instal·lat. Marca/model: AQUACONTROL / 3164000 o equivalent|
~D|EKGJ30ca|BKGJ4c\1\1\A0123\1\0.255\A0133\1\0.255\|
~C|BKGJ4c|ut|Ruixador mural amb fixacions i connexió DN 15.|0||3|
~M|2.3.#\EKGJ30ca|2\3\7|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EKLA10a|ut|Cubeta d'acer inox. diametre 265 mm, amb vàlvula i desguàs de 40 mm i elements de subjecció|0||0|
~T|EKLA10a|Cubeta d'acer inoxidable de diametre 265 mm, amb vàlvula i desguàs de 40 mm i elements de subjecció. Completament instal·lada. Marca/model:  o equivalent|
~D|EKLA10a|BKLA2a\1\1\A0123\1\0.383\A0133\1\0.383\|
~C|BKLA2a|ut|Cubeta d'acer inoxidable de diametre 265 mm, amb vàlvula i desguàs|0||3|
~M|2.3.#\EKLA10a|2\3\8|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EKPC11ca1|ut|Aixeta monocomandament, amb canella tubular giratori,|0||0|
~T|EKPC11ca1|Aixeta monocomandament, amb canella tubular giratori, aireador, claus de regulació visibles i enllaços d'alimentació flexibles per entrades de DN 15 mm. Completament instal·lada. Marca/model:  TRES o equivalent|
~D|EKPC11ca1|BKPC5caa\1\1\BKPC6a\1\2\BKPC7a\1\2\A0123\1\0.383\A0133\1\0.383\|
~C|BKPC5caa|ut|Griferia monocomandament cromada per a  amb canella giratoria i airejador.|0||3|
~C|BKPC6a|ut|Clau de regulació.|0||3|
~C|BKPC7a|ut|Enllaç d'alimentació flexible.|0||3|
~M|2.3.#\EKPC11ca1|2\3\9|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EKLA01aa|ut|Aigüera d'acer inoxidable, una pica per a damuntera, de 400 x 400 mm, amb sobreeixidor|0||0|
~T|EKLA01aa|Aigüera d'acer inoxidable d'una sola pica per a damuntera, de 400 x 400 mm, amb sobreeixidor i preparada per acoblar aixeta monobloc. Completament instal·lat. Marca/model:  o equivalent|
~D|EKLA01aa|BKLA1aa\1\1\A0123\1\0.383\A0133\1\0.383\|
~C|BKLA1aa|ut|Aigüera d'acer inoxidable d'una pica i 400 x 400 mm.|0||3|
~M|2.3.#\EKLA01aa|2\3\10|11|\PLANTA TERCERA\11\\\\|
~C|EKPC20bbb|ut|Aixeta monocomandament medical amb maneta gerontològica per a aigüeres i piles , amb cartutx ceràmic|0||0|
~T|EKPC20bbb|Aixeta monocomandament medical amb maneta gerontològica per a aigüeres i piles , amb cartutx ceràmic, cromada, canella giratori , airejador, enllaços d'alimentació flexibles i claus de regulació visibles. Completament instal·lada.  Marca/model: TRES o equivalent|
~D|EKPC20bbb|BKPCBbba\1\1\BKPC1\1\1\BKPCC\1\2\BKPCD\1\2\A0123\1\0.383\A0133\1\0.383\|
~C|BKPCBbba|ut|Griferia monocomandament medical amb maneta gerontològica per a aigüeres i piles, amb canella giratori i airejador.|0||3|
~C|BKPC1|ut|Maneta gerontològica.|0||3|
~C|BKPCC|ut|Enllaç d'alimentació flexible.|0||3|
~C|BKPCD|ut|Claus de regulació.|0||3|
~M|2.3.#\EKPC20bbb|2\3\11|11|\PLANTA TERCERA\11\\\\|
~C|EKTC10a2|ut|Lavabo medical quirurgic de 1900 mm|0||0|
~T|EKTC10a2|Lavabo medical quirurgic de 1900 mm (3 places), amb faldons de 400 mm d'alt, construït en acer inoxidable acabat esmerilat, suports per a fixació a paret, vàlvula i desguàs. Completament instal·lat. Marca/model: AQUACONTROL o equivalent|
~D|EKTC10a2|BKTC1ab\1\1\A0123\1\0.595\A0133\1\0.595\|
~C|BKTC1ab|ut|Lavabo col·lectiu medical per a 1 places, d'acer inoxidable.|0||3|
~M|2.3.#\EKTC10a2|2\3\12|7|\PLANTA TERCERA\7\\\\|
~C|EKTC10a21|ut|Lavabo medical quirurgic de 2500 mm|0||0|
~T|EKTC10a21|Lavabo medical quirurgic de 2500 mm (4 places), amb faldons de 400 mm d'alt, construït en acer inoxidable acabat esmerilat, suports per a fixació a paret, vàlvula i desguàs. Completament instal·lat. Marca/model: AQUACONTROL o equivalent|
~D|EKTC10a21|BKTC1aba\1\1\A0123\1\0.595\A0133\1\0.595\|
~C|BKTC1aba|ut|Lavabo col·lectiu medical per a 1 places, d'acer inoxidable.|0||3|
~M|2.3.#\EKTC10a21|2\3\13|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EKBG10a1|ut|Aixeta electrònica per infrarroig cromada per a lavabo amb mesclador AF/AC, amb airejador|0||0|
~T|EKBG10a1|Aixeta electrònica per infrarroig cromada per a lavabo amb mesclador AF/AC, airejador, transformador de seguretat, amb doble aïllament, 230/12 V-10 W IP.65, clau de regulació visible i enllaç d'alimentació flexible per  entrada de DN 15 mm. Completament instal·lada. Marca/model: PRESTO / SENSIA 5520 o equivalent|
~D|EKBG10a1|BKBG1aa\1\1\BKBG4a\1\1\BKBG5a\1\1\BKBG2a\1\1\A0123\1\0.553\A0133\1\0.553\|
~C|BKBG1aa|ut|Aixeta electrònica per infrarroig per a lavabo amb mesclador AF/AC, amb airejador|0||3|
~C|BKBG4a|ut|Clau de regulació|0||3|
~C|BKBG5a|ut|Enllaç d'alimentació flexible.|0||3|
~C|BKBG2a|ut|Transformador de seguretat, 230/12 V-10 W, IP.65.|0||3|
~M|2.3.#\EKBG10a1|2\3\14|27|\PLANTA TERCERA\27\\\\|
~C|EKMA10a|ut|Abocador de porcellana vitrificada, color blanc, amb connexió d'unió i reixa d'acer inox.|0||0|
~T|EKMA10a|Abocador de porcellana vitrificada, color blanc, amb connexió d'unió i complements tipus reixa d'acer inoxidable amb coixinet, reixeta de desguàs de porcellana i joc de fixació. Completament instal·lat. Marca/model:  o equivalent .|
~D|EKMA10a|BKMA1\1\1\BKMA2\1\1\BKMA3\1\1\BKMA4\1\1\A0123\1\0.425\A0133\1\0.425\|
~C|BKMA1|ut|Abocador amb connexió d'unió.|0||3|
~C|BKMA2|ut|Reixa d'acer inoxidable amb coixinet.|0||3|
~C|BKMA3|ut|Reixeta de porcellana de desguàs.|0||3|
~C|BKMA4|ut|Joc fixació.|0||3|
~M|2.3.#\EKMA10a|2\3\15|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|EKPA02ca|ut|Aixeta de paret per a abocador , índex blau , amb cany tubular giratori i aireador per a entrada de DN 15 mm|0||0|
~T|EKPA02ca|Aixeta de paret per a abocador , índex blau , amb cany tubular giratori i aireador per a entrada de DN 15 mm. Completament instal·lat. Marca/model:  o equivalent|
~D|EKPA02ca|BKPA4ca\1\1\A0123\1\0.17\A0133\1\0.17\|
~C|BKPA4ca|ut|Aixeta de paret amb canella giratoria per a abocador.|0||3|
~M|2.3.#\EKPA02ca|2\3\16|5|\PLANTA TERCERA\5\\\\|
~C|2.4.#||GASOS MEDICINALS|0||0|
~D|2.4.#|EDDB10aa\1\206.8\EDDB10ba\1\470\EDDB10cb\1\250.8\EDDB10da\1\145.5\EDDB10ea\1\403.8\EDDB10fa\1\24\EDDB10ga\1\44\EDDB10ha\1\58\ELFX01\1\1477\EDLB11aaa\1\34\EDLB11aba\1\34\EDLB11aca\1\16\EDLB11ada\1\15\EDLB11aea\1\1\EDLB11afa\1\1\EDLB11aga\1\1\ELFD01a\1\26\ELFD01c\1\26\ELFD01a1\1\16\ELFD01b\1\26\ELFD02aba\1\8\ELFD02abab\1\2\ELFD11aa\1\16\ELFE01a\1\8\ELFD10a1\1\24\E1KB10e\1\2\E1KB10d\1\1\E1KB10c\1\1\E1KB10a\1\1\E1KB10a2\1\1\E1KB10a1\1\1\ELFH02ca1\1\9\ERJK85aa\1\9\|
~C|EDDB10aa|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, UNE EN-13348 de 10 mm|0||0|
~T|EDDB10aa|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 10 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp d'accesoris soldats mitjançant  soldadura forta a la plata en atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector i elements de subjecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN 737-3.|
~D|EDDB10aa|BDDB1aa\1\1\BDDB2a\1\1\A0124\1\0.17\A0134\1\0.17\|
~C|BDDB1aa|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348 de 10 mm i de 1 mm  de gruix.|0||3|
~C|BDDB2a|pp|Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical UNE EN-13348 de 10 mm.|0||3|
~M|2.4.#\EDDB10aa|2\4\1|206.8|\PLANTA TERCERA\206.8\\\\|
~C|EDDB10ba|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, UNE EN-13348 de 12 mm|0||0|
~T|EDDB10ba|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 12 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb p.p. d'accesoris soldats mitjançant  soldadura forta a la plata amb purga continua mitjançant gas protector i elements de sujecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN 737-3.|
~D|EDDB10ba|BDDB1ba\1\1\BDDB2b\1\1\A0124\1\0.187\A0134\1\0.187\|
~C|BDDB1ba|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348 de 12 mm i de 1 mm  de gruix.|0||3|
~C|BDDB2b|pp|Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical UNE EN-13348 de 12 mm.|0||3|
~M|2.4.#\EDDB10ba|2\4\2|470|\PLANTA TERCERA\470\\\\|
~C|EDDB10cb|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, UNE EN-13348 de 15 mm|0||0|
~T|EDDB10cb|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 15 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp d'accesoris soldats mitjançant  soldadura forta a la plata en atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector i elements de subjecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN 737-3.|
~D|EDDB10cb|BDDB1ca\1\1\BDDB2c\1\1\A0124\1\0.213\A0134\1\0.213\|
~C|BDDB1ca|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348 de 15 mm i de 1 mm  de gruix.|0||3|
~C|BDDB2c|pp|Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical UNE EN-13348 de 15 mm.|0||3|
~M|2.4.#\EDDB10cb|2\4\3|250.8|\PLANTA TERCERA\250.8\\\\|
~C|EDDB10da|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, UNE EN-13348 de 18 mm|0||0|
~T|EDDB10da|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 18 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb p.p. d'accesoris soldats mitjançant  soldadura forta a la plata amb purga continua mitjançant gas protector i elements de sujecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN 737-3.|
~D|EDDB10da|BDDB1da\1\1\BDDB2d\1\1\A0124\1\0.247\A0134\1\0.247\|
~C|BDDB1da|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348 de 18 mm i de 1 mm  de gruix.|0||3|
~C|BDDB2d|pp|Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical UNE EN-13348 de 18 mm.|0||3|
~M|2.4.#\EDDB10da|2\4\4|145.5|\PLANTA TERCERA\145.5\\\\|
~C|EDDB10ea|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, UNE EN-13348 de 22 mm|0||0|
~T|EDDB10ea|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 22 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb p.p. d'accesoris soldats mitjançant  soldadura forta a la plata amb purga continua mitjançant gas protector i elements de sujecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN 737-3.|
~D|EDDB10ea|BDDB1ea\1\1\BDDB2e\1\1\A0124\1\0.281\A0134\1\0.281\|
~C|BDDB1ea|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348 de 22 mm i de 1 mm  de gruix.|0||3|
~C|BDDB2e|pp|Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical UNE EN-13348 de 22 mm.|0||3|
~M|2.4.#\EDDB10ea|2\4\5|403.8|\PLANTA TERCERA\403.8\\\\|
~C|EDDB10fa|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, UNE EN-13348 de 28 mm|0||0|
~T|EDDB10fa|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 28 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp d'accesoris soldats mitjançant  soldadura forta a la plata en atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector i elements de subjecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN 737-3.|
~D|EDDB10fa|BDDB1fa\1\1\BDDB2f\1\1\A0124\1\0.315\A0134\1\0.315\|
~C|BDDB1fa|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348 de 28 mm i de 1 mm  de gruix.|0||3|
~C|BDDB2f|pp|Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical UNE EN-13348 de 28 mm.|0||3|
~M|2.4.#\EDDB10fa|2\4\6|24|\PLANTA TERCERA\24\\\\|
~C|EDDB10ga|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, UNE EN-13348 de 35 mm|0||0|
~T|EDDB10ga|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 35 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp d'accesoris soldats mitjançant  soldadura forta a la plata en atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector i elements de subjecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN 737-3.|
~D|EDDB10ga|BDDB1ga\1\1\BDDB2g\1\1\A0124\1\0.349\A0134\1\0.349\|
~C|BDDB1ga|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348 de 35 mm i de 1 mm  de gruix.|0||3|
~C|BDDB2g|pp|Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical UNE EN-13348 de 35 mm.|0||3|
~M|2.4.#\EDDB10ga|2\4\7|44|\PLANTA TERCERA\44\\\\|
~C|EDDB10ha|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, UNE EN-13348 de 42 mm|0||0|
~T|EDDB10ha|Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 42 mm de diàmetre i de  mm de gruix, amb pp d'accesoris soldats mitjançant  soldadura forta a la plata en atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector i elements de subjecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN ISO 7396-1.|
~D|EDDB10ha|BDDB1ha\1\1\BDDB2h\1\1\A0124\1\0.383\A0134\1\0.383\|
~C|BDDB1ha|m|Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348 de 42 mm i de  mm  de gruix.|0||3|
~C|BDDB2h|pp|Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical UNE EN-13348 de 42 mm.|0||3|
~M|2.4.#\EDDB10ha|2\4\8|58|\PLANTA TERCERA\58\\\\|
~C|ELFX01|ml|Senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals|0||0|
~T|ELFX01|Senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat d'acord amb norma UNEIX-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament instal·lat.|
~D|ELFX01|BLFX01A\1\1\|
~C|BLFX01A|ml|Senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals|0||3|
~M|2.4.#\ELFX01|2\4\9|1477|\PLANTA TERCERA\1477\\\\|
~C|EDLB11aaa|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 10 de diàmetre, PN -|0||0|
~T|EDLB11aaa|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 10 de diàmetre, PN-, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de D . Completament instal·lada.|
~D|EDLB11aaa|BDLB4aaa\1\1\BDLB3aa\1\1\A0124\1\0.17\A0134\1\0.17\|
~C|BDLB4aaa|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable muntatge soldat, de 10, PN-|0||3|
~C|BDLB3aa|ut|Ràcord roscat vàlvula de bola d'acer inoxidable, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de|0||3|
~M|2.4.#\EDLB11aaa|2\4\10|34|\PLANTA TERCERA\34\\\\|
~C|EDLB11aba|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 12 de diàmetre, PN - 40|0||0|
~T|EDLB11aba|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 12 de diàmetre, PN-40, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de D . Completament instal·lada.|
~D|EDLB11aba|BDLB4aba\1\1\BDLB3ba\1\1\A0124\1\0.17\A0134\1\0.17\|
~C|BDLB4aba|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable muntatge soldat, de 12, PN-40|0||3|
~C|BDLB3ba|ut|Ràcord roscat vàlvula de bola d'acer inoxidable, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de|0||3|
~M|2.4.#\EDLB11aba|2\4\11|34|\PLANTA TERCERA\34\\\\|
~C|EDLB11aca|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 15 mm de diàmetre, PN - 40|0||0|
~T|EDLB11aca|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 15 mm de diàmetre, PN-40, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de D . Completament instal·lada.|
~D|EDLB11aca|BDLB4aca\1\1\BDLB3ca\1\1\A0124\1\0.187\A0134\1\0.187\|
~C|BDLB4aca|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable muntatge soldat, de 15 mm, PN-40|0||3|
~C|BDLB3ca|ut|Ràcord roscat vàlvula de bola d'acer inoxidable, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de coure|0||3|
~M|2.4.#\EDLB11aca|2\4\12|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|EDLB11ada|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 20 mm de diàmetre, PN - 40|0||0|
~T|EDLB11ada|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 20 mm de diàmetre, PN-40, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de D . Completament instal·lada.|
~D|EDLB11ada|BDLB4ada\1\1\BDLB3da\1\1\A0124\1\0.204\A0134\1\0.204\|
~C|BDLB4ada|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable muntatge soldat, de 20 mm, PN-40|0||3|
~C|BDLB3da|ut|Ràcord roscat vàlvula de bola d'acer inoxidable, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de coure|0||3|
~M|2.4.#\EDLB11ada|2\4\13|15|\PLANTA TERCERA\15\\\\|
~C|EDLB11aea|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 25 mm de diàmetre, PN - 40|0||0|
~T|EDLB11aea|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 25 mm de diàmetre, PN-40, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de D . Completament instal·lada.|
~D|EDLB11aea|BDLB4aea\1\1\BDLB3ea\1\1\A0124\1\0.204\A0134\1\0.204\|
~C|BDLB4aea|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable muntatge soldat, de 25 mm, PN-40|0||3|
~C|BDLB3ea|ut|Ràcord roscat vàlvula de bola d'acer inoxidable, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de coure|0||3|
~M|2.4.#\EDLB11aea|2\4\14|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EDLB11afa|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 32 mm de diàmetre, PN - 40|0||0|
~T|EDLB11afa|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 32 mm de diàmetre, PN-40, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de D . Completament instal·lada.|
~D|EDLB11afa|BDLB4afa\1\1\BDLB3fa\1\1\A0124\1\0.221\A0134\1\0.221\|
~C|BDLB4afa|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable muntatge soldat, de 32 mm, PN-40|0||3|
~C|BDLB3fa|ut|Ràcord roscat vàlvula de bola d'acer inoxidable, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de coure|0||3|
~M|2.4.#\EDLB11afa|2\4\15|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EDLB11aga|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 40 de diàmetre, PN - 40|0||0|
~T|EDLB11aga|Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge soldat, de 40 de diàmetre, PN-40, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de D . Completament instal·lada.|
~D|EDLB11aga|BDLB4aga\1\1\BDLB3ga\1\1\A0124\1\0.238\A0134\1\0.238\|
~C|BDLB4aga|ut|Vàlvula de bola d'acer inoxidable muntatge soldat, de 40, PN-40|0||3|
~C|BDLB3ga|ut|Ràcord roscat vàlvula de bola d'acer inoxidable, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de coure|0||3|
~M|2.4.#\EDLB11aga|2\4\16|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|ELFD01a|ut|Presa simple de oxigen per a endoll ràpid, vàlvula de pas, placa protecció i distintiu del gas.|0||0|
~T|ELFD01a|Presa simple de oxigen per a endoll ràpid, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas. Completament instal·lada. Marca/model: --|
~D|ELFD01a|BLFD1a\1\1\A0123\1\0.085\A0133\1\0.085\|
~C|BLFD1a|ut|Presa simple de oxigen per a endoll ràpid.|0||3|
~M|2.4.#\ELFD01a|2\4\17|26|\PLANTA TERCERA\26\\\\|
~C|ELFD01c|ut|Presa simple de aire medicinal per a endoll ràpid, vàlvula de pas, placa protecció i distintiu del gas.|0||0|
~T|ELFD01c|Presa simple de aire medicinal per a endoll ràpid, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas. Completament instal·lada. Marca/model: --|
~D|ELFD01c|BLFD1c\1\1\A0123\1\0.085\A0133\1\0.085\|
~C|BLFD1c|ut|Presa simple de aire medicinal per a endoll ràpid.|0||3|
~M|2.4.#\ELFD01c|2\4\18|26|\PLANTA TERCERA\26\\\\|
~C|ELFD01a1|ut|Presa simple de protoxid|0||0|
~T|ELFD01a1|Presa simple de protoxid per a endoll ràpid, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas. Completament instal·lada. Marca/model: --|
~D|ELFD01a1|BLFD1aa\1\1\A0123\1\0.085\A0133\1\0.085\|
~C|BLFD1aa|ut|Presa simple de oxigen per a endoll ràpid.|0||3|
~M|2.4.#\ELFD01a1|2\4\19|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|ELFD01b|ut|Presa simple de buit per a endoll ràpid, vàlvula de pas, placa protecció i distintiu del gas.|0||0|
~T|ELFD01b|Presa simple de buit per a endoll ràpid, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Completament instal·lada. Marca/model: -- o equivalent|
~D|ELFD01b|BLFD1b\1\1\A0123\1\0.085\A0133\1\0.085\|
~C|BLFD1b|ut|Presa simple de buit per a endoll ràpid.|0||3|
~M|2.4.#\ELFD01b|2\4\20|26|\PLANTA TERCERA\26\\\\|
~C|ELFD02aba|ut|Presa ràpida d'aire motor tipus BM per a instal·lació superfície|0||0|
~T|ELFD02aba|Presa ràpida d?aire motor tipus BM per a instal·lació superfície, amb marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i exclusivitat de gas. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d?utilització i de retenció. Amb traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), vàlvula d?utilització continguda amb filtre de partícules. Caixa contenidora amb tapa basculant amb denominació i advertències de seguretat. Segons UNE-EN ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS 90-156. Completament instal·lada. Marca/model:  o equivalent|
~D|ELFD02aba|BLFD3ab\1\1\A0123\1\1.445\A0133\1\1.445\|
~C|BLFD3ab|ut|Presa ràpida d'aire motor tipus BM per a instal·lació superfície|0||3|
~M|2.4.#\ELFD02aba|2\4\21|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|ELFD02abab|ut|Presa simple d'helios per a endoll ràpid, vàlvula de pas, placa protecció i distintiu del gas.|0||0|
~T|ELFD02abab|Presa simple de helios per a endoll ràpid, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas. Completament instal·lada. Marca/model: --|
~D|ELFD02abab|BLFD3ab\1\1\A0123\1\1.445\A0133\1\1.445\|
~M|2.4.#\ELFD02abab|2\4\22|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|ELFD11aa|ut|Presa ràpida de gasos anestèsics SEGA per a instal·lació encastada|0||0|
~T|ELFD11aa|Presa ràpida de gasos anestèsics SEGA per a instal?lació encastada, amb marcat CE Classe IIa (dispositiu mèdic) amb traçabilitat. Amb sistema de depressió per venturi utilitzant aire medicinal, amb pilot de funcionament i vàlvula antiretorn. Denominació de gas en la pròpia presa. Segons UNE-EN ISO 9170-1. Completament instal?lada. Marca/model:  o equivalent|
~D|ELFD11aa|BLFD4a\1\1\A0123\1\3.4\A0133\1\3.4\|
~C|BLFD4a|ut|Presa ràpida de gasos anestèsics SEGA per a instal·lació encastada|0||3|
~M|2.4.#\ELFD11aa|2\4\23|16|\PLANTA TERCERA\16\\\\|
~C|ELFE01a|ut|Ejector per a evacuació de gasos anestèsics, amb silenciador incorporat.|0||0|
~T|ELFE01a|Ejector per a evacuació de gasos anestèsics, amb silenciador incorporat, connectat a presa d'extracció, xarxa d'aire comprimit i escapament conduït fins a l'ejector. Completament instal·lat. Marca/model:  o equivalent|
~D|ELFE01a|BLFE1\1\1\BLFE2\1\1\A0123\1\0.85\A0133\1\0.85\|
~C|BLFE1|ut|Ejector de gasos anestèsics amb silenciador.|0||3|
~C|BLFE2|ut|Accessoris i elements de subjecció per a muntatge ejector gasos anestèsics.|0||3|
~M|2.4.#\ELFE01a|2\4\24|8|\PLANTA TERCERA\8\\\\|
~C|ELFD10a1|ut|Connexionat de la instal·lació de gasos medicinals a les preses situades a la torreta de quiròfan, des de canonada rigida de cou|0||0|
~T|ELFD10a1|Connexionat de la instal·lació de gasos medicinals a les preses situades a les torretes de quiròfans, des de canonada rigida de coure, mitjançant canonada flexible. Incloent accessoris i racords de connexió. Completament instal·lat.|
~D|ELFD10a1|BLFD2aa\1\1\A0123\1\2.975\A0133\1\2.975\|
~C|BLFD2aa|ut|Connexionat de la instal·lació de gasos medicinals a les preses situades a la torreta de quiròfan, des de canonada rigida de cou|0||3|
~M|2.4.#\ELFD10a1|2\4\25|24|\PLANTA TERCERA\24\\\\|
~C|E1KB10e|ut|Connexionat a la instal·lació existent de oxigen , incloent els treballs i materials necessaris|0||0|
~T|E1KB10e|Connexionat a la instal·lació existent de oxigen , incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10e|B1KB11e\1\1\A0125\1\0.85\A0165\1\0.85\|
~C|B1KB11e|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de oxigen.|0||3|
~M|2.4.#\E1KB10e|2\4\26|2|\GENERALS\2\\\\|
~C|E1KB10d|ut|Connexionat a la instal·lació existent de buit , incloent els treballs i materials necessaris|0||0|
~T|E1KB10d|Connexionat a la instal·lació existent de buit , incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10d|B1KB11d\1\1\A0125\1\0.85\A0165\1\0.85\|
~C|B1KB11d|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de buit.|0||3|
~M|2.4.#\E1KB10d|2\4\27|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KB10c|ut|Connexionat a la instal·lació existent de aire respirable , incloent els treballs i materials necessaris|0||0|
~T|E1KB10c|Connexionat a la instal·lació existent de aire respirable , incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10c|B1KB11c\1\1\A0125\1\0.85\A0165\1\0.85\|
~C|B1KB11c|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de aire respirable.|0||3|
~M|2.4.#\E1KB10c|2\4\28|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KB10a|ut|Connexionat a la instal·lació existent de aire comprimit , incloent els treballs i materials necessaris|0||0|
~T|E1KB10a|Connexionat a la instal·lació existent de aire comprimit , incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10a|B1KB11a\1\1\A0125\1\0.255\A0165\1\0.255\|
~C|B1KB11a|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de aire comprimit.|0||3|
~M|2.4.#\E1KB10a|2\4\29|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KB10a2|ut|Connexionat a la instal·lació existent de protoxid|0||0|
~T|E1KB10a2|Connexionat a la instal·lació existent de protoxid, incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10a2|B1KB11ab\1\1\A0125\1\0.255\A0165\1\0.255\|
~C|B1KB11ab|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de aire comprimit.|0||3|
~M|2.4.#\E1KB10a2|2\4\30|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KB10a1|ut|Connexionat a la instal·lació existent de EGA|0||0|
~T|E1KB10a1|Connexionat a la instal·lació existent de EGA, incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10a1|B1KB11aa\1\1\A0125\1\0.255\A0165\1\0.255\|
~C|B1KB11aa|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de aire comprimit.|0||3|
~M|2.4.#\E1KB10a1|2\4\31|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|ELFH02ca1|ut|Quadre de zona de gasos medicinals|0||0|
~T|ELFH02ca1|Quadre de zona de gasos medicinals. Amb marcat CE classe IIa (dispositiu mèdic). Visualització de pressions i missatges en pantalla LCD, alarmes visuals i sonores amb doble visualització. Supervisió de pressions per sensors analògics 4-20 mA i contactors. Possibilitat de connexió gestió tècnica centralitzada. Caixa negra transferible a PC.
Denominació de cada gas. Segons UNE EN ISO 7396-1, EN 475, EN 60601-1 i IEC 60601-1-2 2.
Inclou sensors i cablejat de senyals de control. Completament instal·lat. Marca/model:  o equivalent|
~D|ELFH02ca1|BLFH9c1\1\1\A0123\1\1.36\A0133\1\1.36\|
~C|BLFH9c1|ut|Quadre de zona de gasos medicinals|0||3|
~M|2.4.#\ELFH02ca1|2\4\32|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|ERJK85aa|ut|Alimentació a quadres de control i alarmes amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rigid+safata de v|0||0|
~T|ERJK85aa|Alimentació a quadres de control i alarmes incloent cables i canalització a receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques/roscades i pp de safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm², accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 3x2,5
Completament instal·lat.|
~D|ERJK85aa|BRJK85aa\1\1\A0121\1\2.04\A0131\1\2.04\|
~C|BRJK85aa|ut|Material de punt d'alimentació a quadres de control i alarmes, incloent tub de material aïllant flexible/rígid|0||3|
~T|BRJK85aa|Material de punt d'alimentació a quadres de control i alarmes incloent tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord con la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixeta de varilles d'acer zincat bicromatat.|
~M|2.4.#\ERJK85aa|2\4\33|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|2.5.#||EXTINCIÓ CONTRA INCENDIS|0||0|
~D|2.5.#|2.5.1.#\1\1\2.5.2.#\1\1\|
~C|2.5.1.#||BIE|0||0|
~D|2.5.1.#|EDBA10eb\1\82\EDBA10gb\1\93\EDBA10h\1\53\EZEA10aa\1\175\EZEA10bb\1\53\EDLA40bb\1\1\EDLI10baa\1\1\EFIA01a\1\1\EFKA01aa\1\1\EMEB20bba\1\9\EMEB30aaa\1\2\EMEC11a\1\11\E1LA20cba\1\11\E1KB10h\1\1\|
~C|EDBA10eb|m|Canonada d'acer negre estirat, segons UNE 19.052, de 32 mm amb unions soldades|0||0|
~T|EDBA10eb|Canonada d'acer negre estirat, segons UNE 19.052, de 32 mm de diàmetre nominal amb p.p. d'unions soldades i accessoris amb brides / roscats i elements de subjecció, descripció T-NL-UNE 19.052. Completament instal·lada.|
~D|EDBA10eb|BDBA1e\1\1\BDBA2e\1\1\A0124\1\0.298\A0134\1\0.298\|
~C|BDBA1e|m|Tub T-NL-UNE 19.052 de 32 mm.|0||3|
~C|BDBA2e|pp|Accessoris i suports per a tub T-NL-UNE 19.052 de 32 mm.|0||3|
~M|2.5.1.#\EDBA10eb|2\5\1\1|82|\PLANTA TERCERA\82\\\\|
~C|EDBA10gb|m|Canonada d'acer negre estirat, segons UNE 19.052, de 50 mm amb unions soldades|0||0|
~T|EDBA10gb|Canonada d'acer negre estirat, segons UNE 19.052, de 50 mm de diàmetre nominal amb p.p. d'unions soldades i accessoris amb brides / roscats i elements de subjecció, descripció T-NL-UNE 19.052. Completament instal·lada.|
~D|EDBA10gb|BDBA1g\1\1\BDBA2g\1\1\A0124\1\0.425\A0134\1\0.425\|
~C|BDBA1g|m|Tub T-NL-UNE 19.052 de 50 mm.|0||3|
~C|BDBA2g|pp|Accessoris i suports per a tub T-NL-UNE 19.052 de 50 mm.|0||3|
~M|2.5.1.#\EDBA10gb|2\5\1\2|93|\PLANTA TERCERA\93\\\\|
~C|EDBA10h|m|Canonada d'acer negre estirat, segons UNE 19.052, de 65 mm amb unions soldades (sèrie mitjana fins a diàmetre 150 mm)|0||0|
~T|EDBA10h|Canonada d'acer negre estirat, segons UNE 19.052, de 65 mm de diàmetre nominal amb p.p. d'unions soldades i accessoris amb brides / roscats i elements de subjecció, descripció T-NL-UNE 19.052. Completament instal·lada.|
~D|EDBA10h|BDBA1h\1\1\BDBA2h\1\1\A0124\1\0.459\A0134\1\0.459\|
~C|BDBA1h|m|Tub T-NL-UNE 19.052 de 65 mm.|0||3|
~C|BDBA2h|pp|Accessoris i suports per a tub T-NL-UNE 19.052 de 65 mm.|0||3|
~M|2.5.1.#\EDBA10h|2\5\1\3|53|\PLANTA TERCERA\53\\\\|
~C|EZEA10aa|m|Pintat canonades a. negre a l'esmalt sintètic i impregnació per tubs entre 10 i 50 mm|0||0|
~T|EZEA10aa|Pintat de canonades d'acer negre e l'esmalt sintètic, amb dues capes d'impregnació antioxidant i dues capes d'acabat per a tubs entre 10 i 50 mm de diàmetre.|
~D|EZEA10aa|BZEA1aa\1\1\BZEA2aa\1\1\A0126\1\0.051\A0136\1\0.051\|
~C|BZEA1aa|m|Impregnació antioxidant per a tubs entre 10 i 50 mm|0||3|
~C|BZEA2aa|m|Esmalt sintètic per a tubs entre 10 i 50 mm|0||3|
~C|A0126|h|Oficial 1ª pintor|0||1|
~C|A0136|h|Ajudant pintor|0||1|
~M|2.5.1.#\EZEA10aa|2\5\1\4|175|\PLANTA TERCERA\175\\\\|
~C|EZEA10bb|m|Pintat canonades a. negre a l'esmalt sintètic i impregnació per tubs entre 65 i 100 mm|0||0|
~T|EZEA10bb|Pintat de canonades d'acer negre e l'esmalt sintètic, amb dues capes d'impregnació antioxidant i dues capes d'acabat per a tubs entre 65 i 100 mm de diàmetre.|
~D|EZEA10bb|BZEA1bb\1\1\BZEA2bb\1\1\A0126\1\0.102\A0136\1\0.102\|
~C|BZEA1bb|m|Impregnació antioxidant per a tubs entre 65 i 100 mm|0||3|
~C|BZEA2bb|m|Esmalt sintètic per a tubs entre 65 i 100 mm|0||3|
~M|2.5.1.#\EZEA10bb|2\5\1\5|53|\PLANTA TERCERA\53\\\\|
~C|EDLA40bb|ut|Vàlvula papallona, per a control d'estat de 65, PN-16 , amb manoreductor d'accionament manual, amb interruptor final de carrera|0||0|
~T|EDLA40bb|Vàlvula de papallona, per a control d'estat (oberta o tancada), per a muntatge entre brides, de 65 de diàmetre, PN- 16 , amb manoreductor d'accionament manual, amb interruptor final de carrera amb dos contactes i joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model:  o equivalent|
~D|EDLA40bb|BDLA1bb\1\1\BDLA5bb\1\2\BDLA4\1\1\A0124\1\0.298\A0134\1\0.298\|
~C|BDLA1bb|ut|Vàlvula de papallona per a control d'estat de 65, PN- 16, amb interruptor final de carrera amb dos contactes|0||3|
~C|BDLA5bb|ut|Joc de brides PN- 16 de 65, amb cargols i juntes, per a vàlvula de papallona|0||3|
~M|2.5.1.#\EDLA40bb|2\5\1\6|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EDLI10baa|ut|Aixeta de prova i buidat de llautó, muntatge roscat, comandament manual palanca, de 15 mm|0||0|
~T|EDLI10baa|Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-16 , amb comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada.|
~D|EDLI10baa|BDLI1baa\1\1\A0124\1\0.085\A0134\1\0.085\|
~C|BDLI1baa|ut|Aixeta de prova i buidat roscada de 15 mm, PN-16|0||3|
~M|2.5.1.#\EDLI10baa|2\5\1\7|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EFIA01a|ut|Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, per a pressió de líquids.|0||0|
~T|EFIA01a|Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i llira, per a pressió de líquids. Completament  instal·lat.|
~D|EFIA01a|BFIA1a\1\1\BFIA2\1\1\A0123\1\0.298\A0133\1\0.298\|
~C|BFIA1a|ut|Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa i 100 mm de diàmetre.|0||3|
~C|BFIA2|ut|Aixeta de buidat i lira per a manòmetre de glicerina.|0||3|
~M|2.5.1.#\EFIA01a|2\5\1\8|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EFKA01aa|ut|Interruptor de flux per a líquids, format per llengüeta d'acer inoxidable|0||0|
~T|EFKA01aa|Interruptor de flux per a líquids, format per llengüeta d'acer inoxidable, amb sortida digital (contactes lliures de tensió). Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent|
~D|EFKA01aa|BFKA1\1\1\A0123\1\0.298\A0133\1\0.298\|
~C|BFKA1|ut|Interruptor de flux per a líquids.|0||3|
~M|2.5.1.#\EFKA01aa|2\5\1\9|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EMEB20bba|ut|BIE 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001), amb armari metàl·lic per a muntar encastat.|0||0|
~T|EMEB20bba|Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001) muntada i connectada, composta per: armari metàl·lic per muntar encastat ,amb porta cega inoxidable, frontisses, tancament i tirador, de dimensions 600x260x750 mm, 20 m de mànega semirígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694:2001) amb cos de cautxú sintètic i interior de fibres multifilament de poliester i trama monofilament de material sintètic semirígid (pressió de ruptura 80 bar), devanadera de xapa per a muntar en armari amb suport pivotant, llança d'aigua multiefecte amb cos de policarbonat, vàlvula de pas amb enllaç de DN 25 homologada, manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau de pas i accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: RIBO/ Chesterfire 25/1S o equivalent|
~D|EMEB20bba|BMEB1bba\1\1\BMEBI\1\20\BMEBJa\1\1\BMEBK\1\1\BMEB5\1\1\BMEB6\1\1\A0124\1\1.7\A0134\1\1.7\|
~C|BMEB1bba|ut|Armari metàl·lic per a muntar encastat , amb porta cega inoxidable , de dimensions 600x260x750 mm.|0||3|
~T|BMEB1bba|Armari metàl·lic per a muntar encastat , amb porta cega inoxidable , frontisses, tanca  i tirador, de dimensions 600x260x750 mm.|
~C|BMEBI|m|Mànega semirígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694).|0||3|
~C|BMEBJa|ut|Debanadera axial circular de xapa, muntada en armari per a contenir 20 m de mànega.|0||3|
~T|BMEBJa|Debanadera axial circular de xapa, per a ser muntada directament en armari i capaç de contenir 20 m de mànega de diàmetre 25 mm. Suport pivotant. Alimentació d'aigua a través del suport mitjançant doble rótula d'estanquitat.|
~C|BMEBK|ut|Llança d'aigua contraincendis multiefecte.|0||3|
~T|BMEBK|Llança d'aigua contraincendis multiefecte (tancament, raig, pulverització i boira) amb cos de policarbonat o ABS.|
~C|BMEB5|ut|Vàlvula de pas en llautó amb racor de DN 25.|0||3|
~C|BMEB6|ut|Manòmetre de glicerina graduat de 0 a 15 bar amb lira i aixeta de pas de DN 15 mm.|0||3|
~M|2.5.1.#\EMEB20bba|2\5\1\10|9|\PLANTA TERCERA\9\\\\|
~C|EMEB30aaa|ut|BIE 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001), amb armari metàl·lic per muntar adossat|0||0|
~T|EMEB30aaa|Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001) muntada i connectada, composta per: armari metàl·lic per muntar adossat ,amb porta cega pintada, frontisses, tancament i tirador, de dimensions  mm,  m de mànega semirígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694:2001) amb cos de cautxú sintètic i interior de fibres multifilament de poliester i trama monofilament de material sintètic semirígid (pressió de ruptura 80 bar), devanadera de xapa per a muntar en armari amb suport pivotant, llança d'aigua multiefecte amb cos de policarbonat, vàlvula de pas amb enllaç de DN 25 homologada, manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau de pas i accessoris, amb presa d'alimentació de 45 mm per a ús exclusiu de bombers, vàlvula de tall amb ràcords tipus Barcelona, tap i cadeneta. Completament instal·lada. Marca/model:  o equivalent|
~D|EMEB30aaa|BMEB1aaa\1\1\BMEBI\1\0\BMEBJb\1\1\BMEBK\1\1\BMEB5\1\1\BMEB6\1\1\BMEB2\1\1\A0124\1\1.7\A0134\1\1.7\|
~C|BMEB1aaa|ut|Armari metàl·lic per a muntar adossat , amb porta cega pintada , de dimensions  mm.|0||3|
~T|BMEB1aaa|Armari metàl·lic per a muntar adossat , amb porta cega pintada , frontisses, tanca  i tirador, de dimensions  mm.|
~C|BMEBJb|ut|Debanadera axial circular de xapa, muntada en armari per a contenir  m de mànega.|0||3|
~T|BMEBJb|Debanadera axial circular de xapa, per a ser muntada directament en armari i capaç de contenir  m de mànega de diàmetre 25 mm. Suport pivotant. Alimentació d'aigua a través del suport mitjançant doble rótula d'estanquitat.|
~C|BMEB2|ut|Presa d'alimentació de 45 mm.|0||3|
~M|2.5.1.#\EMEB30aaa|2\5\1\11|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EMEC11a|ut|Armari inferior doble per contenir 2 extintors de dimensions 1100x600x260 mm|0||0|
~T|EMEC11a|Armari inferior doble, amb porta metàl·lica per contenir 2 extintors i mòdul d'alarma per a polsador i llum d'emergència, per muntar amb BIE 25 mm, formant un conjunt modular de 1100x600x260 mm de dimensions. Completament instal·lat. Marca/model: RIBO/ MR6PS o equivalent|
~D|EMEC11a|BMEC6a\1\1\A0124\1\0.68\A0134\1\0.68\|
~C|BMEC6a|ut|Armari inferior doble, amb porta metàl·lica per contenir 2 extintors de dimensions 1100x600x260 mm|0||3|
~M|2.5.1.#\EMEC11a|2\5\1\12|11|\PLANTA TERCERA\11\\\\|
~C|E1LA20cba|ut|Placa senyalització d'elem. ext. incendis, senyal nº  UNE 23033, per a senyalit. de BIE+EXT, 420x210 mm|0||0|
~T|E1LA20cba|Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº  segons UNE 23033, per a senyalització de BIE+EXT , de dimensions 420x210 mm, fabricada en alumini . Completament instal·lada.|
~D|E1LA20cba|BLA20cba\1\1\A0124\1\0.085\A0134\1\0.085\|
~C|BLA20cba|ut|Placa de senyalització nº  segons UNE 23033, de 420x210 mm, fabricada en alumini .|0||3|
~M|2.5.1.#\E1LA20cba|2\5\1\13|11|\PLANTA TERCERA\11\\\\|
~C|E1KB10h|ut|Connexionat a la instal·lació existent de xarxa bie's , incloent els treballs i materials necessaris|0||0|
~T|E1KB10h|Connexionat a la instal·lació existent de xarxa bie's , incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10h|B1KB11h\1\1\A0125\1\0.255\A0165\1\0.255\|
~C|B1KB11h|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de xarxa bie's.|0||3|
~M|2.5.1.#\E1KB10h|2\5\1\14|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|2.5.2.#||EXTINTORS|0||0|
~D|2.5.2.#|EMHA20aaa\1\23\EMHC10aaa\1\11\E1LA20bba\1\23\EMMA11a\1\10\|
~C|EMHA20aaa|ut|Extintor portàtil manual de pols seca ABC d'eficàcia 21A-113B i 6 kg, pressió incorporada.|0||0|
~T|EMHA20aaa|Extintor portàtil manual homologat segons UNE 23.110 de pols seca ABC d'eficàcia 21A-113B i 6 kg de capacitat, amb pressió incorporada, manòmetre, dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i broquet amb mànega direccional, incloent suports. Completament instal·lat. Marca/model: RIBO o equivalent|
~D|EMHA20aaa|BMHA3aa\1\1\BMHA4a\1\1\A0124\1\0.17\A0134\1\0.17\|
~C|BMHA3aa|ut|Extintor portàtil UNE 23.110 de pols seca ABC, eficàcia 21A-113B i 6 kg. Pressió incorporada.|0||3|
~T|BMHA3aa|Extintor portàtil UNE 23.110 de pols seca ABC d'eficàcia 21A-113B i 6 kg de capacitat. Pressió incorporada.|
~C|BMHA4a|ut|Suport per extintor portàtil de 6 kg.|0||3|
~M|2.5.2.#\EMHA20aaa|2\5\2\1|23|\PLANTA TERCERA\23\\\\|
~C|EMHC10aaa|ut|Extintor portàtil manual d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55B i 5 kg.|0||0|
~T|EMHC10aaa|Extintor portàtil manual homologat segons UNE 23.110 d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55B i 5 kg de capacitat amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega amb broquet difusor, incloent suports. Completament instal·lat. Marca/model: RIBO o equivalent|
~D|EMHC10aaa|BMHC1aa\1\1\BMHC3a\1\1\A0124\1\0.17\A0134\1\0.17\|
~C|BMHC1aa|ut|Extintor portàtil UNE 23.110 d'anhídrid carbònic d'eficàcia 55B i 5 kg de capacitat.|0||3|
~C|BMHC3a|ut|Suport per a extintor portàtil de 5 kg.|0||3|
~M|2.5.2.#\EMHC10aaa|2\5\2\2|11|\PLANTA TERCERA\11\\\\|
~C|E1LA20bba|ut|Placa senyalització d'elem. ext. incendis, senyal nº  UNE 23033, per a senyalit. de extintor, 297x148 mm|0||0|
~T|E1LA20bba|Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº  segons UNE 23033, per a senyalització de extintor , de dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini . Completament instal·lada.|
~D|E1LA20bba|BLA20bba\1\1\A0124\1\0.085\A0134\1\0.085\|
~C|BLA20bba|ut|Placa de senyalització nº  segons UNE 23033, de 297x148 mm, fabricada en alumini .|0||3|
~M|2.5.2.#\E1LA20bba|2\5\2\3|23|\PLANTA TERCERA\23\\\\|
~C|EMMA11a|ut|Armari metàl·lic pintat, per extintors portàtils (extintor), de dimensions 640x275x220 mm.|0||0|
~T|EMMA11a|Armari metàl·lic pintat, per extintors portàtils (extintor) format per caixa, marc i porta, de dimensions 640x275x220 mm, incloent elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: RIBO o equivalent.|
~D|EMMA11a|BMMA5a\1\1\BMMA4\1\1\A0124\1\0.213\A0134\1\0.213\|
~C|BMMA5a|ut|Armari metàl·lic pintat de 640x275x220 mm.|0||3|
~C|BMMA4|ut|Accessoris per a muntatge armari superficie.|0||3|
~M|2.5.2.#\EMMA11a|2\5\2\4|10|\PLANTA TERCERA\10\\\\|
~C|2.6.#||TRANSPORT PNEUMÀTIC|0||0|
~D|2.6.#|EYFA01b\1\2\EYFA02b1\1\1\EYFA06ba1\1\44\EMNB01e11\1\1\E1KB10f\1\1\E1KB10h1\1\1\|
~C|EYFA01b|ut|Estació auto. recepció i lliurament per a transport pneumàtic amb tubs de 110 mm.|0||0|
~T|EYFA01b|Estació automàtica de recepció i enviament de cartutxos per a transport pneumàtic de mostres o documents, amb elements de comandament i control per botonera i lectura digital, tubs de 110 mm de diàmetre per a descàrrega i pas de cartutxos, motorització a 24 V.c.c i cistella de recollida de cartutxos. Completament instal·lat. Marca/model: ARTISTERIL o equivalent|
~D|EYFA01b|BYFA1b\1\1\BYFA2b\1\1\A0124\1\0.434\A0134\1\0.434\|
~C|BYFA1b|ut|Estació automàtica de recepció i tramesa de cartutxos per a transport pneumàtic de mostres o documents, amb elements de comandam|0||3|
~T|BYFA1b|Estació automàtica de recepció i tramesa de cartutxos per a transport pneumàtic de mostres o documents, amb elements de comandament i control per botonera i lectura digital, tubs de 110 mm de diàmetre per a descàrrega i pas de cartutxos, motorització a 24 Vcc i cistella de recollida de cartutxos.|
~C|BYFA2b|ut|Accessoris per a estació automàtica de recepció i tramesa de cartutxos per a transport pneumàtic de mostres o documents i tubs d|0||3|
~M|2.6.#\EYFA01b|2\6\1|2|\PLANTA TERCERA\2\\\\|
~C|EYFA02b1|ut|Equip automàtic de bifurcació transport pneumàtic de mostres i documents.|0||0|
~T|EYFA02b1|Equip automàtic de bifurcació per a transport pneumàtic de mostres i documents, amb comandament i control des d'ordinador central, boca  d'entrada de 110 mm de diàmetre i 3 boques de sortida de 110 mm de diàmetre. Completament instal·lat. Marca/model: ARTISTERIL o equivalent|
~D|EYFA02b1|BYFA3ba\1\1\BYFACa\1\1\A0124\1\0.347\A0134\1\0.347\|
~C|BYFA3ba|ut|Equip automàtic de bifurcació transport pneumàtic de mostres i documents.|0||3|
~T|BYFA3ba|Equip automàtic de bifurcació per a transport pneumàtic de mostres i documents, amb comandament i control des d'ordinador central, boca  d'entrada de 110 mm de diàmetre i 3 boques de sortida de 110 mm de diàmetre|
~C|BYFACa|ut|Accessoris per a equip automàtic de bifurcacions per a transport pneumàtic de mostres i documents|0||3|
~M|2.6.#\EYFA02b1|2\6\2|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|EYFA06ba1|m|Tub PVC per transport neumàtic de Ø exterior 110 mm i  mm de gruix.|0||0|
~T|EYFA06ba1|Tub de PVC per transport neumàtic de 110 mm de diàmetre exterior i  mm de gruix (calibrat), homologat a U.E., transparent en zones vistes, amb curves de  mm de radio, unions mitjançant maniguets exteriors soldats, amb part proporcional de brides d'acer galvanitzat. Completament instal·lat. Marca/model:  o equivalent|
~D|EYFA06ba1|BYFA7ba\1\1\BYFA8ba\1\1\A0124\1\0.116\A0134\1\0.116\|
~C|BYFA7ba|m|Tub de PVC per transport neumàtic de 110 mm.|0||3|
~C|BYFA8ba|pp|Accessoris d'unió i suports per a tub de transport pneumàticde 110 mm.|0||3|
~M|2.6.#\EYFA06ba1|2\6\3|44|\PLANTA TERCERA\44\\\\|
~C|EMNB01e11|ut|Collarí per a segellat de forats de pas de canonades plàstiques en parets i sostres.|0||0|
~T|EMNB01e11|Collarí per a segellat de forats de pas de canonades plàstiques en parets i sostres; amb resistència al foc de RF-180 i diàmetre exterior del tub a protegir de 110 mm. Completament instal·lat. Marca/model: HILTI o equivalent.|
~D|EMNB01e11|BMNB1eaa\1\1\A0124\1\0.173\A0134\1\0.173\|
~C|BMNB1eaa|ut|Collarí segellat passamurs canonada 110 mm.|0||3|
~M|2.6.#\EMNB01e11|2\6\4|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|E1KB10f|ut|Connexionat a la instal·lació existent de transport pneumàtic de mostres xarxa 110 hospital central , incloent els treballs i ma|0||0|
~T|E1KB10f|Connexionat a la instal·lació existent de transport pneumàtic de mostres xarxa 110 hospital central , incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10f|B1KB11f\1\1\A0125\1\0.578\A0165\1\0.578\|
~C|B1KB11f|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de transport pneumàtic de mostres xarxa 110 hospital central.|0||3|
~M|2.6.#\E1KB10f|2\6\5|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|E1KB10h1|ut|Connexionat a la instal·lació de gestió del nou edifici , incloent els treballs i materials necessaris|0||0|
~T|E1KB10h1|Connexionat a la instal·lació de gestió del nou edifici , incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.|
~D|E1KB10h1|B1KB11ha\1\1\A0125\1\4.624\A0165\1\4.624\|
~C|B1KB11ha|ut|Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent de gestió del nou edifici.|0||3|
~M|2.6.#\E1KB10h1|2\6\6|1|\PLANTA TERCERA\1\\\\|
~C|2.7.#||VARIS|0||0|
~D|2.7.#|E1AB01a1\1\1\E1AB30a2\1\1\E1KA10b\1\1\E1KA20b\1\1\E2AA01b\1\1\E2AA02b\1\1\E2AB01b\1\1\E2AB03b\1\1\|
~C|E1AB01a1|ut|Desmuntatge de la instal·lacions existents en les zones afectades per les obres, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador|0||0|
~T|E1AB01a1|Desmuntatge de la instal·lacions existents en les zones afectades per les obres, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. Aquests treballs es realitzaran per fases i sense afectar a la resta d'àrees de l'edifici.|
~D|E1AB01a1|B1AB1aa\1\1\|
~C|B1AB1aa|ut|Desmuntatge de la instal·lacions existents en les zones afectades per les obres, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador|0||3|
~M|2.7.#\E1AB01a1|2\7\1|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1AB30a2|ut|Desmuntatge, recopilació, repàs, neteja i verificació del correcte funcionament|0||0|
~T|E1AB30a2|Desmuntatge, recopilació, repàs, neteja i verificació del correcte funcionament, emmagatzematge i posterior muntatge del climatitzador de les sales de parts existents. Aquest desmuntatge es realitzarà mantenint sempre en servei les instal·lacions no afectades en l'edifici i de forma tal que els elements desmuntats puguin ser reutilitzats en les mateixes condicions que estaven abans de l'operació. Si durant aquests treballs algun element tingués desperfectes, aquest, es substituirà per un altre de les mateixes característiques. Incloent noves canonades, valvuleria, conductes, aillaments, connexions hidràuliques, connexions elèctriques, integració sistema de gestió, i tot el necessari per deixar el climatitzador instal·lat i funcionant correctament.|
~D|E1AB30a2|B1BA5ab\1\1\|
~C|B1BA5ab|ut|Desmuntatge de la instal·lació existent de climatitzador sales parts existents amb posterior muntatge.|0||3|
~M|2.7.#\E1AB30a2|2\7\2|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA10b|ut|Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de mecàniques completament acabada|0||0|
~T|E1KA10b|Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de mecàniques completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.|
~D|E1KA10b|B1KA1b\1\1\A0125\1\67.15\A0165\1\67.15\|
~C|B1KA1b|ut|Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de mecàniques.|0||3|
~M|2.7.#\E1KA10b|2\7\3|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20b|ut|Reblert i segellat de forats oberts per a pas d'instal. de mecàniques entre sectors d'incendi|0||0|
~T|E1KA20b|Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de mecàniques entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa.|
~D|E1KA20b|B1KA2b\1\1\A0125\1\40.8\A0165\1\40.8\|
~C|B1KA2b|ut|Material per al reblert i segellat de forats oberts per a instal·lacions de mecàniques.|0||3|
~T|B1KA2b|Material per al reblert i segellat de forats oberts per al pas d'instal·lacions de mecàniques entre sectors d'incendis.|
~M|2.7.#\E1KA20b|2\7\4|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AA01b|ut|Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de mecàniques|0||0|
~T|E2AA01b|Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de mecàniques segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.|
~D|E2AA01b|B2AA1b\1\1\|
~C|B2AA1b|ut|Documentació d'execució i final d'obra de mecàniques .|0||3|
~M|2.7.#\E2AA01b|2\7\5|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AA02b|ut|Legalització de totes les instal·lacions de mecàniques que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos|0||0|
~T|E2AA02b|Legalització de totes les instal·lacions de mecàniques que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient.|
~D|E2AA02b|B2AA2b\1\1\|
~C|B2AA2b|ut|Legalització instal·lacions de mecàniques .|0||3|
~M|2.7.#\E2AA02b|2\7\6|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AB01b|ut|Control de Qualitat i Proves segons especificacions del PCQ de les instal·lacions de mecàniques|0||0|
~T|E2AB01b|Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de mecàniques|
~D|E2AB01b|B2AB2b\1\1\|
~C|B2AB2b|ut|Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de mecàniques.|0||3|
~M|2.7.#\E2AB01b|2\7\7|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E2AB03b|ut|Direcció tècnica de la posada en marxa de les instal·lacions de mecàniques (sense permetre baixes)|0||0|
~T|E2AB03b|Direcció tècnica de les operacions per a dur a terme la posada en marxa, regulació  i equilibrat de les instal·lacions de mecàniques.
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.|
~D|E2AB03b|B2AB3b\1\1\|
~C|B2AB3b|ut|Direcció tècnica de la posada en marxa de les instal·lacions de mecàniques.|0||3|
~M|2.7.#\E2AB03b|2\7\8|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|3.#||VARIS|0||0|
~D|3.#|E1KA20x\1\1\E1KA20x4\1\1\E1KA20x1\1\1\E1KA20x2\1\1\E1KA20x3\1\1\EXSEG01\1\1\|
~C|E1KA20x|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de BQ en servei/ocupació de P3|0||0|
~T|E1KA20x|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona de BQ en servei/ocupació de P3. Inclou remodelació de canonades i conductes, conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament.


|
~M|3.#\E1KA20x|3\1|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20x4|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de Coberta baixa técnica BQ existent P3|0||0|
~T|E1KA20x4|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona Coberta baixa técnica BQ existent P3. Inclou remodelació de canonades i conductes,adaptació de montants quiròfans,  conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament


|
~M|3.#\E1KA20x4|3\2|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20x1|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de Coberta técnica existent P4|0||0|
~T|E1KA20x1|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona Coberta técnica existent P4. Inclou remodelació de canonades i conductes,adaptació de montants quiròfans,  conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament

|
~M|3.#\E1KA20x1|3\3|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20x2|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de 2 climatitadors CT P4|0||0|
~T|E1KA20x2|Partida alçada de desmuntatge, i desplaçament de 2 climatitadors, emmagatzematge, reforma i muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals de conductes i canonades afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona de coberta técnica existent P4. Inclou remodelació de canonades i conductes, adaptació montants de quiròfan, conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament.


|
~M|3.#\E1KA20x2|3\4|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|E1KA20x3|ut|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i muntatge zona de BQ exixtent (7 climatitzadors) P1|0||0|
~T|E1KA20x3|Partida alçada de desmuntatge, emmagatzematge, reforma i prolongació de conductes a zona de parts així com muntatge dels elements reutilitzables, i adaptació dels trams generals afectats de les instal·lacions de climatització, mecàniques, electricitat i telecomunicacions/seguretat, per la zona de BQ exixtent (7 climatitzadors) P1.. Inclou remodelació de canonades i conductes, conexionats a la instal·lació existent, programació, buidat-omplert de circuit, reforma d’infraestructures, punt de conexionat i adaptació quadres elèctrics i conexionat a la instal·lacions existents, forats i reparació de sostres i terres, petits accessoris, d’instal·lacions en funcionament.

|
~M|3.#\E1KA20x3|3\5|1|\GENERALS\1\\\\|
~C|EXSEG01|ut|Partida a justificar según Estudio de Seguridad y Salud, y medidas de protección y prevención necesarias en fase de ejecución.|0||0|
~T|EXSEG01|Partida a justificar según Estudio de Seguridad y Salud, y medidas de protección y prevención necesarias en fase de ejecución.
Serán de obligado cumplimiento todas las medidas preventivas de infecciones nosocomiales, que el contratista deberá tener en cuenta durante toda la ejecución de la obra:
- Obtener el permiso de medicina preventiva de la unidad responsable para comenzar la obra.
- Construir una pantalla estanca antipolvo. No se tendrá que extraer esta pantalla hasta que la obra no esté totalmente acabada, la zona bien limpia e inspeccionada y siempre se evitará la dispersión de polvo en el ambiente.
- Sellar agujeros, tuberías, conductos y perforaciones apropiadamente.
- Construir una antecámara, antes del inicio de la obra, siempre que el acceso al area de trabajo sea adyacente a una zona asistencial.
- Controlar y autorizar el acceso a la zona de obras por personas ajenas y controlar que dispongan de la ropa de protección y protección de calzado para acceder a la zona de trabajo y que se la quiten al salir.
- Controlar que todo el personal que acceda al area de trabajo lleve protección de calzado, que se los quiten al salir o se cambien de zapatos.
- Controlar que los sistemas de ventilación funcionen correctamente en las zonas de obras y en las zonas adyacentes.
- Eliminar los escombros en contenedores cerrados y a través de una tobera que los aboque a un contenedor cerrado.
- Definir circuitos de circulación específica para los operarios, el material y los escombros, que eviten las areas asistenciales y velar por su complimiento.
- Aumentar la frecuencia de las limpiezas de obra y las áreas adyacentes a la zona de obras, de manera que la zona quede limpia y ordenada al acabar la jornada. Realizar una limpieza final de obras de acuerdo con los protocolos existentes.
- Seguir las recomendaciones para la prevención de las infecciones en los centros sanitarios.
|
~M|3.#\EXSEG01|3\6|1|\GENERALS\1\\\\|
